|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 56(Add.2)-C** |
|  | **2015年10月15日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 保加利亚（共和国） |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项1.2 |

1.2 审查ITU-R根据第**232**号决议**（WRC-12）**开展的、有关1区移动业务（航空移动除外）使用694-790 MHz频段的研究结果并采取适当措施；

引言

第232号决议（WRC-12）指出在WRC-15议项1.2下，对1区内除航空移动以外的移动业务使用694-790 MHz频段要求以及即将开展的相关研究，并考虑到470-806/862 MHz在所有三个区均已划分给作为主要业务的广播业务且主要由该业务使用。与此同时在1区，根据第5.296款，另将470-698/790 MHz划分给作为次要业务的陆地移动业务，用于1区部分国家部署的广播辅助应用。

保加利亚将此频段用于广播辅助应用和节目制作的历史已很久。因此，保加利亚主管部门在考虑到欧洲有关WRC-15议项1.2，特别是有关修改第5.296款（9(Add.2)(Add.1)号文件的EUR/9A2A1/4）的提案的前提下，希望将保加利亚的国名加入此脚注。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD BUL/56A2/1

5.296 附加划分：在阿尔巴尼亚、德国、沙特阿拉伯、奥地利、巴林、比利时、贝宁、波斯尼亚与黑塞哥维那、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、刚果共和国、科特迪瓦、克罗地亚、丹麦、吉布提、埃及、阿拉伯联合酋长国、西班牙、爱沙尼亚、芬兰、法国、加蓬、加纳、伊拉克、爱尔兰、冰岛、以色列、意大利、约旦、科威特、拉脱维亚、前南斯拉夫马其顿共和国、利比亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马里、马耳他、摩洛哥、摩尔多瓦、摩纳哥、尼日尔、挪威、阿曼、荷兰、波兰、葡萄牙、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、斯洛伐克、捷克共和国、英国、苏丹、瑞典、瑞士、斯威士兰、乍得、多哥、突尼斯土耳其、安哥拉、博茨瓦纳、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦，470-694 MHz频段亦划分给旨在用于辅助广播和节目制作应用的陆地移动业务，作为次要业务使用。本脚注所列国家的陆地移动业务电台不得对本脚注所列国家以外的国家根据《频率划分表》操作的现有或规划中的电台产生有害干扰。（WRC-15）

**理由：** 保加利亚根据有关短距设备（SRD）的ERC/REC 70-03，将470-694 MHz频段用于广播辅助和节目制作应用。鉴于计划修改第5.296款内频段的理由是WRC-15在议项1.2下，为694-790 MHz频段增加一个主要移动划分，因此需要在第5.296款内将各国次要陆地移动划分的频率边界上限改为694 MHz。为第5.296款中的“广播辅助应用”增加术语“和节目制作”将提高频谱使用的灵活性。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_