|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 57-R** |
|  | **13 октября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Австрия | |
| предложения для работы конференции | |
|  | |
| Пункт 8 повестки дня | |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD AUT/57/1

3230–5003 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 438–4 488  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)  Радиолокационная 5.132A MOD 5.132B | 4 438–4 488  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 4 438–4 488  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.132B более не требуется.

MOD AUT/57/2

5.132B *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 4438–4488 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе.     (ВКР‑15)

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.132B более не требуется.

MOD AUT/57/3

5003–7450 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 250–5 275  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А MOD 5.133A | **5 250–5 275**  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | **5 250–5 275**  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.133A более не требуется.

MOD AUT/57/4

5.133A *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полосы частот 5250−5275 кГц и 26 200−26 350 кГц распределены фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР‑15)

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.133A более не требуется.

MOD AUT/57/5

7450–13 360 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 9 040–9 305  ФИКСИРОВАННАЯ | 9 040–9 400  ФИКСИРОВАННАЯ | 9 040–9 305  ФИКСИРОВАННАЯ |
| 9 305–9 355  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145A MOD 5.145B | 9 305–9 355  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145A |
| 9 355–9 400  ФИКСИРОВАННАЯ | 9 355–9 400  ФИКСИРОВАННАЯ |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.145B более не требуется.

MOD AUT/57/6

5.145B *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полосы частот 9305−9355 кГц и 16 100−16 200 кГц распределены фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР‑15)

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.145B более не требуется.

MOD AUT/57/7

13 360–18 030 кГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | | |
| Район 1 | Район 2 | | Район 3 |
| 13 450–13 550  ФИКСИРОВАННАЯ  Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)  Радиолокационная 5.132А MOD 5.149A | 13 450–13 550  ФИКСИРОВАННАЯ  Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)  Радиолокационная 5.132А | | |
| ... | | | |
| 16 100–16 200  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145А MOD 5.145B | 16 100–16 200  ФИКСИРОВАННАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.145A | 16 100–16 200  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145A | |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечаниях 5.145B и 5.149A более не требуется.

MOD AUT/57/8

5.149A *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 13 450−13 550 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе, а подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе – на вторичной основе.     (ВКР‑15)

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.149A более не требуется.

MOD AUT/57/9

23 350–27 500 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 24 450–24 600  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ  Радиолокационная 5.132А MOD 5.158 | 24 450–24 650  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 24 450–24 600  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ  Радиолокационная 5.132А |
| 24 600–24 890  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 24 600–24 890  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |
| 24 650–24 890  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |
| ... | | |
| 26 200–26 350  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А MOD 5.133A | 26 200–26 420  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 26 200–26 350  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А |
| 26 350–27 500  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 26 350–27 500  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
| 26 420–27 500  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
| 5.150 | 5.150 | 5.150 |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечаниях 5.133A и 5.158 более не требуется.

MOD AUT/57/10

5.158 *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 24 450−24 600 кГц распределена фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе.     (ВКР‑15)

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.158 более не требуется.

MOD AUT/57/11

27,5–47 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 39–39,5  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ  Радиолокационная 5.132А MOD 5.159 |  |  |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.159 более не требуется.

MOD AUT/57/12

5.159 *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 39−39,5 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР‑15)

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.159 более не требуется.

MOD AUT/57/13

1525–1610 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 535–1 559 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.341 5.351  5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A MOD 5.359 5.362A | |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.359 более не требуется.

MOD AUT/57/14

5.359 *Дополнительное распределение*:  в Германии, Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Бенине, Камеруне, Российской Федерации, Франции, Грузии, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Иордании, Казахстане, Кувейте, Литве, Мавритании, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Таджикистане, Танзании, Тунисе, Туркменистане и Украине полосы 1550–1559 МГц, 1610–1645,5 МГц и 1646,5–1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, для того чтобы избежать введения в действие новых станций фиксированной службы в этих полосах.     (ВКР-15)

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.359 более не требуется.

MOD AUT/57/15

1610–1660 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 610–1 610,6  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 1 610–1 610,6  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА  РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ  (Земля-космос) | 1 610–1 610,6  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  Спутниковая служба  радиоопределения  (Земля-космос) |
| 5.341 5.355 MOD 5.359 5.364 5.366  5.367 5.368 5.369  5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.366 5.367  5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366  5.367 5.368 5.369 5.372 |
| 1 610,6–1 613,8  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 1 610,6–1 613,8  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА  РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ  (Земля‑космос) | 1 610,6–1 613,8  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  Спутниковая служба  радиоопределения  (Земля-космос) |
| 5.149 5.341 5.355 MOD 5.359 5.364  5.366 5.367 5.368 5.369  5.371 5.372 | 5.149 5.341 5.364 5.366  5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364  5.366 5.367 5.368 5.369  5.372 |
| 1 613,8–1 626,5  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  Подвижная спутниковая  (космос-Земля)  5.208B | 1 613,8–1 626,5  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА  РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ  (Земля‑космос)  Подвижная спутниковая  (космос-Земля) 5.208B | 1 613,8–1 626,5  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 5.351А  ВОЗДУШНАЯ  РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  Подвижная спутниковая  (космос-Земля) 5.208B  Спутниковая служба радиоопределения  (Земля-космос) |
| 5.341 5.355 MOD 5.359 5.364 5.365  5.366 5.367 5.368 5.369  5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.365 5.366  5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365  5.366 5.367 5.368 5.369  5.372 |
| 1 626,5–1 660 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А  5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A MOD 5.359 5.362A 5.374  5.375 5.376 | |

**Основания**: Упоминание Австрии в примечании 5.359 более не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_