|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 21للوثيقة 62-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالصينية |
|  |
| جمهورية الصين الشعبية |
| مقترحات بشأن أعمال الـمؤتـمر |
| آراء بشأن مسائل بموجب البند 7 من جدول أعمالالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 (WRC-15) |
| البنـد 7 من جدول الأعمال |

7 النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤها، وفي خيارات أخرى، تطبيقاً للقرار 86 (المراجَع في مراكش، (2002 لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية"، وفقاً للقرار **86 (Rev.WRC‑07)** تيسيراً للاستخدام الرشيد والفعال والاقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

البند 7 من جدول الأعمال المسألة A

(A)7 المسألة A - إعلام المكتب بأي تعليق بموجب الرقم **49.11** من لوائح الراديو يتجاوز ستة أشهر

مقدمة

من أجل تناول هذه المسألة، اقتُرح أسلوبان في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر ونُظر في خيارين للأسلوب A2. وترى الصين أن الأسلوب A1 بوسعه التصدي للمسألة، والذي يعني عدم إدخال تغيير على لوائح الراديو.

المقترح

المـادة 11

التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 *مكرراً* (WRC−12)

القسم II - تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد
في السجل الأساسي

NOC CHN/62A21/1

49.11 عندما يعلق استخدام تخصيص تردد مسجل لمحطة فضائية لفترة تزيد على ستة أشهر، تقوم الإدارة المبلغة بأسرع ما يمكن، في موعد أقصاه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ التعليق، بإعلام المكتب بتاريخ تعليق استخدام التردد. وعندما يُعاد وضع التخصيص المسجل في الخدمة، تعلم الإدارة المبلّغة المكتب بذلك بأسرع ما يمكن طبقاً لأحكام الرقم **1.49.11** في حالة انطباقها. ويجب ألا يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص في الخدمة22  مدة ثلاثة أعوام بعد تاريخ التعليق.(WRC-12)

الأسباب: يوفر الرقم 6.13 من لوائح الراديو أسلوباً لمكتب الاتصالات الراديوية كي يستعلم من الإدارات ويعالج الوضع عندما يبدو أن إدارة ما لم تبلغ المكتب بتعليق خلال فترة الستة أشهر المحددة في الرقم 49.11 من لوائح الراديو.

البند 7 من جدول الأعمال المسألة B

(B)7 المسألة B - نشر معلومات في الموقع الإلكتروني للاتحاد بشأن وضع الشبكات الساتلية في الخدمة

مقدمة

وردت ثلاثة أساليب ممكنة للتصدي لهذه المسألة في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، وبالنسبة للأسلوب B1 وB2، جرى النظر في خيارين. وترى الصين أن الأسوب B3 ربما يكون الأسلوب الأمثل للتصدي للمسألة.

المقترح

NOC CHN/62A21/2

المـادة 11

التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 *مكرراً* (WRC−12)

الأسباب: لن يتطلب الأسلوب B3 إجراء تغييرات معينة في لوائح الراديو ولكن سيكون له نفس التأثير كما لو أُدخلت تغييرات في لوائح الراديو. فضلاً عن ذلك، استُخدمت هذه الممارسة خلال المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية، من بينها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012، التي جرى خلالها توزيع نتائج قرارات الجلسات العامة من خلال رسائل معممة.

البند 7 من جدول الأعمال المسألة C

(C)7 المسألة C - الاستعراض أو الإلغاء المحتمل لآلية النشر المسبق للشبكات الساتلية الخاضعة للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 من لوائح الراديو

مقدمة

وردت ثلاثة أساليب ممكنة للتصدي لهذه المسألة في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، وبالنسبة للأسلوبين C2 وC3، جرى النظر في خيارين. وترى الصين أن الأسلوب C1 لا يزال صالحاً.

المقترح

NOC CHN/62A21/3

المـادة 9

الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى
أو الحصول على موافقة هذه الإدارات1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 *مكرراً*(WRC-12)

الأسباب: كان القصد أصلاً من فترة الأشهر الستة، المطلوبة بين استلام مكتب الاتصالات الراديوية (BR) لمعلومات النشر المسبق (API) وطلب التنسيق ذي الصلة، أن يُفسَح الوقت للإدارات كي تنظر في بيانات معلومات النشر المسبق وتعلق عليها، وبوسع الإدارة المسؤولة عن شبكة الساتل المقترحة أن تأخذ في الاعتبار تعليقات الإدارات الأخرى قبل تقديم طلب التنسيق المرتبط بها.

البند 7 من جدول الأعمال المسألة H

(H)7 المسألة H - استخدام محطة فضائية لوضع تخصيصات ترددات في الخدمة في مواقع مدارية مختلفة خلال فترة قصيرة من الوقت

مقدمة

وردت في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر ستة أساليب صيغت من أجل التصدي لهذه المسألة. وترى الصين أن الأسلوب H2 لا يزال مناسباً للتصدي لهذه المسألة.

المقترح

NOC CHN/62A21/4

المـادة 11

التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 *مكرراً* (WRC−12)

الأسباب: ربما هناك أسباب مشروعة تسوغ لإدارة ما أو أحد المشغلين نقل مركبة فضائية من موقع مداري إلى موقع مداري جديد، وينبغي الحرص على عدم تقييد الاستعمال المشروع لمناورات وإدارة السواتل. وقد يشمل هذا إغاثة ساتل في حالة عطل أو نقل ساتل تعرض لإحلال إلى موضع مداري آخر، أو إعادة تموضع لساتل ما لضمان الوفاء بمتطلبات الخدمة والتغطية. علاوة على هذا، هناك آلية قائمة لمعالجة الاختلاف بين الاستعمال الحالي والمعلومات المسجلة في السجل الأساسي. وقد يطبق المكتب الرقم 6.13 من لوائح الراديو إذا كانت المعلومات الموثوقة تشير إلى خلاف ما هو مسجل.

البند 7 من جدول الأعمال المسألة I

(I)7 المسألة I - أسلوب ممكن للتخفيف من وطأة مسألة العدد المفرط لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية

مقدمة

اقترح في التقرير أربعة أساليب ربما تتصدى لمسألة العدد المفرط من بطاقات التبليغ، كما اقترحت ثلاثة أساليب ربما تتصدى لمسألة العدد المفرط من بطاقات التبليغ الخاصة بمعلومات النشر المسبق. وترى الصين أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسة من أجل وضع أسلوب أكثر ملاءمة للتصدي لهذه المسألة، وعند هذه المرحلة لن يكون هناك إدخال تغيير على لوائح الراديو، وبعبارة أخرى لا يزال الأسلوبان 4.11 و1.12 مناسبين للتصدي للمسألة.

المقترحات

NOC CHN/62A21/5

المـادة 9

الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى
أو الحصول على موافقة هذه الإدارات1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 *مكرراً*(WRC-12)

الأسباب: يوجد الشاغل نفسه كما هو موضح في المسألة C فيما يخص مراجعة أو ربما إلغاء آلية معلومات النشر المسبق.

NOC CHN/62A21/6

المـادة 11

التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 *مكرراً* (WRC−12)

الأسباب: لم يُجر تحليل للآثار السلبية لتطبيق مرحلة تبليغ أولي.

البند 7 من جدول الأعمال المسألة J

(I)7 المسألة J - إلغاء العلاقة بين تاريخ استلام معلومات التبليغ وتاريخ الوضع في الخدمة في الرقم 44B.11 من لوائح الراديو

مقدمة

وتمت دراسة هذه المسألة في قطاع الاتصالات الراديوية ويرد أسلوبان في التقرير لمعالجة هذه المسألة. وترى الصين أن الأسلوب J2 لا يزال صالحاً.

المقترح

NOC CHN/62A21/7

المـادة 11

التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 *مكرراً* (WRC−12)

الأسباب: ثمة شاغل بشأن إساءة استخدام محتمل للحكم ذي الصلة كما طرحه الأسلوب J1، مثل التشجيع على التبليغ بعد الوضع في الخدمة إلخ.

البند 7 من جدول الأعمال المسألة K

(I)7 المسألة K - إضافة حكم تنظيمي إلى المادة 11 من لوائح الراديو فيما يتعلق بحالة فشل الإطلاق

مقدمة

استُحدثت ثلاثة أساليب في التقرير للتصدي لهذه المسألة. وترى الصين أن الأسلوب K3 لا dزال مناسباً للتصدي لهذه المسألة.

المقترح

NOC CHN/62A21/8

المـادة 11

التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7*مكرراً* (WRC−12)

الأسباب: الممارسات الراهنة كافية للتصدي للمسألة. وحتى تاريخه، لم تتناول الدراسات جميع المسائل المحتملة، بما فيها تلك المتعلقة بتطبيق أحكام فشل الإطلاق على الأنظمة العاملة في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض، حيث ينبغي تطبيق أحكام فشل الإطلاق في حالة إعادة الوضع في الخدمة، أو ما إذا كان ينبغي مواءمة الأحكام مع الأحكام الواردة بالفعل في التذييلات 30 و30A و30B من لوائح الراديو.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_