|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4 للوثيقة 62(Add.23)(Add.1)-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالصينية |
|  | |
| جمهورية الصين الشعبية | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد (4.1.9)1.9 من جدول الأعمال | |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

1.9 بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012؛

(4.1.9)1.9 القـرار **67 (WRC‑12)** - تحديث لوائح الراديو وإعادة ترتيبها

مقدمة

وفقاً للقرار 67 (WRC‑12)، أجرى قطاع الاتصالات الراديوية دراسات أثناء فترة الدراسة الحالية ونظر في المسألة المتعلقة بإمكانية تحديث المعلومات المتقادمة واستعراضها وربما مراجعتها، وكذلك إعادة ترتيب بعض أجزاء لوائح الراديو (RR)، باستثناء المواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و21 و22 و23 و59 وتلك الأجزاء التي تجري مراجعتها على أساس منتظم. وعلى أساس المساهمات المقدمة ووثائق اجتماع الفريق المسؤول التابع لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد، جرى وضع المسائل التالية:

المسألة A: تعديل المادة 2 من لوائح الراديو

أظهر تحليل للوائح الراديو أن العمود الأخير الوارد في الرقم 1.2 من لوائح الراديو يحتوي مختصرات قياسية للنطاقات، لم تستعمل في أي مكان آخر في نصوص لوائح الراديو وفي توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المضمنة بالإحالة إليها في لوائح الراديو.

المسألة B: تعديل عناوين بعض مواد لوائح الراديو

مع مراعاة التحليل الذي أعده قطاع الاتصالات الراديوية، يُقترح إدخال تعديلات على عناوين بعض مواد لوائح الراديو بغية تحسين الفهم، وتيسير الاستخدام وسهولة قراءة نصوص اللوائح.

المقترحات

للبند 1.9 (4.1.9) من جدول الأعمال، الصين:

- فيما يخص المسألة A، تؤيد الخيار A2 (تعديل) كما هو منصوص عليه في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر؛

- فيما يخص المسألة B، تؤيد الخيار B2 (تعديل) كما هو منصوص عليه في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر؛

- تؤيد إلغاء القرار **(WRC-12) 67.**

المـادة 2

تسميات

القسم I - نطاقات التردد وأطوال الموجات

MOD CHN/62A23A1A4/1

1.2 يقسم طيف الترددات الراديوية تقسيماً فرعياً إلى تسعة نطاقات من الترددات، يشار إليها بأعداد صحيحة متتالية، طبقاً للجدول الوارد لاحقاً. ولما كانت وحدة التردد هي الهرتز (Hz)، فالترددات يعبر عنها بالوحدات التالية:

- كيلوهرتز (kHz) حتى kHz 3 000، ضمناً؛

- ميغاهرتز (MHz)، فوق MHz 3 وحتى MHz 3 000، ضمناً؛

- جيغاهرتز (GHz)، فوق GHz 3 وحتى GHz 3 000، ضمناً.

بيد أن من الممكن الابتعاد بقدر معقول عن هذه القواعد1، في الحالات التي يسبب فيها احترام هذه القواعد صعوبات جدية، كما هي الحال في التبليغ عن الترددات وتسجيلها، وفي المسائل المتعلقة بقوائم الترددات والمسائل المرتبطة بها.(WRC-07)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم النطاق | الرموز (بالإنكليزية) | مدى الترددات (الحد الأصغر خارجاً، الحد الأكبر ضمناً) | التقسيم الفرعي  المتري المقابل |  |
| 4 | VLF | من 3 إلى kHz 30 | الموجات الميريامترية |  |
| 5 | LF | من 30 إلى kHz 300 | الموجات الكيلومترية |  |
| 6 | MF | من 300 إلى kHz 3 000 | الموجات الهكتومترية |  |
| 7 | HF | من 3 إلى MHz 30 | الموجات الديكامترية |  |
| 8 | VHF | من 30 إلى MHz 300 | الموجات المترية |  |
| 9 | UHF | من 300 إلى MHz 3 000 | الموجات الديسيمترية |  |
| 10 | SHF | من 3 إلى GHz 30 | الموجات السنتمترية |  |
| 11 | EHF | من 30 إلى GHz 300 | الموجات المليمترية |  |
| 12 |  | من 300 إلى GHz 3 000 | الموجات الديسيمليمترية |  |

**الملاحظة 1**:  يمتد "النطاق N" (N = رقم النطاق) من Hz N10 × 0,3 إلى Hz N10 × 3.

**الملاحظة 2**:  السوابق: k = كيلو (310) (kilo)، M = ميغا (610) (mega)، G = جيغا (910) (giga).

الأسباب: أظهر تحليل للوائح الراديو أن العمود الأخير الوارد في الرقم 1.2 من لوائح الراديو يحتوي مختصرات قياسية للنطاقات، لم تستعمل في أي مكان آخر في نصوص لوائح الراديو وفي توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المضمنة بالإحالة إليها في لوائح الراديو.

MOD CHN/62A23A1A4/2

المـادة 37

شهادات المشغلين في خدمات الطيران

MOD CHN/62A23A1A4/3

المـادة 39

تفتيش المحطات في خدمات الطيران

MOD CHN/62A23A1A4/4

المـادة 40

ساعات العمل في المحطات في خدمات الطيران

MOD CHN/62A23A1A4/5

المـادة 42

شروط يجب أن تلتزم بها المحطات في خدمات الطيران

MOD CHN/62A23A1A4/6

المـادة 43

أحكام خاصة تتعلق باستخدام الترددات في خدمات الطيران

MOD CHN/62A23A1A4/7

المـادة 44

ترتيب أولوية الاتصالات في خدمات الطيران

MOD CHN/62A23A1A4/8

المـادة 47

شهادات المشغلين في الخدمات البحرية

MOD CHN/62A23A1A4/9

المـادة 49

تفتيش المحطات في الخدمات البحرية

MOD CHN/62A23A1A4/10

المـادة 50

ساعات العمل في المحطات في الخدمات البحرية

MOD CHN/62A23A1A4/11

المـادة 52

أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات في الخدمات البحرية

MOD CHN/62A23A1A4/12

المـادة 53

ترتيب أولوية الاتصالات في الخدمات البحرية

الأسباب أعلاه CHN/62A23A1A4/2 إلى 12: بغية تحسين الفهم، وتيسير الاستخدام وسهولة قراءة نصوص اللوائح.

SUP CHN/62A23A1A4/13

القـرار 67 (WRC‑12)

تحديث لوائح الراديو وإعادة ترتيبها

الأسباب: القرار (WRC-12) 67 أنجز دوره ولم تعد مطلوباً.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_