|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 66(Add.4)-C** |
|  | **2015年10月15日** |
|  | **原文：西班牙文** |
|  |
| 古巴 |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项1.4 |

1.4 按照第**649**号决议**（WRC-12）**，考虑在5 250-5 450 kHz频段为作为次要业务的业余业务进行一项可能的新划分；

引言

在古巴，业余业务长期用于支持大规模自然灾害引起的紧急情况下的通信，由于本国地处热带，飓风及暴风雨等自然灾害极易发生，严重威胁民众生命财产安全，给古巴造成重大影响。HF通信在提供这种支持方面发挥着至关重要的作用。

HF频段业余业务通信的实践表明，在某些条件下，最低可用频率（LUF）高于4 MHz而最大可用频率（MUF）低于7 MHz时要保持通信非常困难，这表明业余业务需要获得5.3 MHz附近的适当频率划分。

分析CPM报告中所载的研究结果时，研究了与在5 250-5 450 kHz频段得到划分的各种业务共用的困难，形成一项提案，建议通过作为次要业务与固定和移动业务共用部分频谱（前提是这两种业务不受任何形式的限制）来解决业余业务的需求。

基于上述考虑得出结论，5 275 kHz以上一段连续的频谱可以使业余业务更灵活地作为次要业务进行操作，将业余业务用户移至该段频谱，以避免使用得到主要业务划分的业务正在使用的频率，亦更易与固定和移动业务实现共用。

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD CUB/66A4/1

5 003-7 450 kHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 275-5 418 **固定** **移动**（航空移动除外） |
| 5 418-5 445 **固定** **移动**（航空移动除外）业余 |
| 5 445-5 450 **固定** **移动**（航空移动除外） |

**理由：** 设置最小的一段频谱，使业余业务能够在5 300 kHz附近作为次要业务进行操作。

除这项提案外，古巴主管部门政府希望大会考虑可为固定和移动业务与业余业务的共用提供适当条件的任何其他要素，同时不影响后者的实际操作。

SUP CUB/66A4/2

第649号决议（WRC-12）

在5 300 kHz附近为作为次要业务的
业余业务提供可能的划分

**理由：** 已无存在必要。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_