|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 1للوثيقة 85(Add.23)(Add.2)-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية بوروندي/جمهورية كينيا/جمهورية أوغندا/جمهورية رواندا/جمهورية تنـزانيا المتحدة |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد (1.2.9)2.9 من جدول الأعمال |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

2.9 بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب ووجهت في تطبيق لوائح الراديو؛

 (1.2.9)2.9 مسألة تعريف المحطات الراديوية العاملة في خدمة مساعدات الأرصاد الجوية

مقدمة

الهدف من هذا البند من جدول الأعمال حل أي صعوبات أو تناقضات تُصادف في تطبيق لوائح الراديو.

وخدمة مساعدات الأرصاد الجوية ليس لها تعريف مقابل للمحطات الراديوية.

المقترح

تقترح إدارات بوروندي وكينيا ورواندا وتنـزانيا وأوغندا (الأعضاء في منظمة شرق إفريقيا للاتصالات (EACO)) التعاريف الواردة أدناه.

المـادة 1

مصطلحات وتعريفات

القسم IV - المحطات والأنظمة الراديوية

ADD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A2A1/1

109.1*مكرراً* *المحطة البرية لمساعِدات الأرصاد الجوية*: *هي محطة في خدمة مساعِدات الأرصاد الجوية* غير مُعدّة للاستعمال أثناء تحركها.

ADD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A2A1/2

109.1*مكرراً ثانياً* *المحطة المتنقلة لمساعِدات الأرصاد الجوية*: *هي محطة متنقلة في خدمة مساعِدات الأرصاد الجوية* مُعدة للاستعمال أثناء تحركها أو أثناء الوقوف عند نقاط غير محددة.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_