|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 98-C** |
|  | **2015年10月19日** |
|  | **原文：英文** |
|  | |
| 乌克兰 | |
| 有关大会工作的提案 | |
|  | |
| 议项8 | |

8 在考虑到第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议一些主管部门要求删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

按照第26号决议（WRC-07，修订版），乌克兰主管部门审议了《无线电规则》第5条频率划分表中的脚注，并提议将乌克兰的国名从《无线电规则》第5.98款、第5.256A款和第5.362B款脚注中删除。

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD UKR/98/1

5.98 替代划分：在安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、比利时、喀麦隆、刚果共和国、丹麦、埃及、厄立特里亚、西班牙、埃塞俄比亚、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、希腊、意大利、哈萨克斯坦、黎巴嫩、立陶宛、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、索马里、塔吉克斯坦、突尼斯、土库曼斯坦和土耳其，1 810-1 830 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动以外的移动业务。（WRC-15）

MOD UKR/98/2

5.256A 附加划分：在中国、俄罗斯联邦和哈萨克斯坦，258-261 MHz频段亦划分给作为主要业务的空间研究业务（地对空）和空间操作业务（地对空）。空间研究业务（地对空）和空间操作业务（地对空）电台不得对该频段内运行的移动业务系统和卫星移动业务系统产生有害干扰或提出保护要求，亦不得对其使用和发展施加限制。空间研究业务（地对空）和空间操作业务（地对空）电台不得限制其他国家固定业务系统未来的发展。（WRC-15）

MOD UKR/98/3

5.362B 附加划分：在2015年1月1日之前，在阿尔及利亚、沙特阿拉伯、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、贝宁、喀麦隆、俄罗斯联邦、加蓬、格鲁吉亚、几内亚、几内亚比绍、约旦、哈萨克斯坦、利比亚、立陶宛、马里、毛里塔尼亚、尼日利亚、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、波兰、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、罗马尼亚、塞内加尔、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、突尼斯和土库曼斯坦，1 559-1 610 MHz频段亦划分给作为次要业务的固定业务。该日期之后，该划分将不再有效。敦促各主管部门采取一切切实可行的措施保护卫星无线电导航业务和航空无线电导航业务，并且在该频段内不再批准为固定业务系统指配新频率。（WRC-15）

**理由：** 不再需要在这些脚注中提及乌克兰。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_