|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | المراجعة 1للوثيقة 122-A |
|  | 12 نوفمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية بنـن/بوركينا فاصو/جمهورية غامبيا/غـانـا/جمهورية غينيا/جمهورية مالي/جمهورية النيجر/جمهورية نيجيريا الاتحادية/جمهورية السنغال/سيراليون/جمهورية توغو |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 12.1 من جدول الأعمال |

12.1 النظر في تمديد التوزيع العالمي الحالي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في نطاق التردد MHz 9 900‑9 300 بما يصل إلى MHz 600 ضمن نطاقات التردد MHz 9 300‑8 700 و/أو MHz 10 500‑9 900، وفقاً للقرار **651 (WRC‑12)؛**

 BEN/BFA/GMB/GHA/GUI/MLI/NGR/NIG/SEN/SRL/TGO/122/1

 تدعم البلدان المتعددة المدرجة أعلاه الأسلوب B2.

الأسلوب B2: إضافة توزيع أولي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في نطاقي التردد MHz 9 300-9 200 وMHz 10 400-9 900 شريطة إدراج قيود تقنية وتنظيمية في لوائح الراديو.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_