|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 2 к Документу 124-R** |
|  | **16 октября 2015 года** |
|  | **Оригинал: испанский** |
|  | |
| Эквадор | |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ | |
|  | |
| Пункт 8 повестки дня | |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Введение

В Эквадоре вся полоса частот 430−440 МГц используется исключительно фиксированной службой на первичной основе.

В письме 60(TSD/SSD)O‑2015‑002994 от 30 июля 2015 года Бюро радиосвязи (БР) ответило на вопрос, заданный администрацией Эквадора и касающийся процедуры изменения или замены примечаний.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD EQA/124A2/1

410−460 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 430–432  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 430–432  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  Любительская | |
| 5.271 5.272 5.273 5.274  5.275 5.276 5.277 | 5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 | |
| 432–438  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279А | 432–438  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  Любительская  Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279А | |
| 5.138 5.271 5.272 5.276  5.277 5.280 5.281 5.282 | 5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282 | |

MOD EQA/124A2/2

410–460 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 438–440  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 438–440  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  Любительская | |
| 5.271 5.273 5.274 5.275  5.276 5.277 5.283 | 5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 | |

**Основания**: В Эквадоре полосы частот 430−435 МГц и 438−440 МГц используются исключительно фиксированной службой на первичной основе и не используются подвижной службой, за исключением воздушной подвижной.

MOD EQA/124A2/3

5.276 *Дополнительное распределение*:  в Афганистане, Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Буркина-Фасо, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Эритрее, Эфиопии, Греции, Гвинее, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Италии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливии, Малайзии, Нигере, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Швейцарии, Танзании, Таиланде, Того, Турции и Йемене полоса 430−440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе, а полосы 430−435 МГц и 438–440 МГц распределены, за исключением Эквадора, также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе.    (ВКР-15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_