|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 8 к Документу 130-R** |
|  | **16 октября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Ангола (Республика), Ботсвана (Республика), Лесото (Королевство), Мадагаскар (Республика), Малави, Маврикий (Республика), Мозамбик (Республика), Намибия (Республика), Демократическая Республика Конго, Сейшельские Острова (Республика), Южно-Африканская Республика, Свазиленд (Королевство), Танзания (Объединенная Республика), Замбия (Республика), Зимбабве (Республика) | |
| Предложения для работы конфереции | |
|  | |
| Пункт 1.8 повестки дня | |

1.8 рассмотреть положения, относящиеся к земным станциям, которые размещаются на борту судов (ESV), на основе исследований, проведенных в соответствии с Резолюцией **909 (ВКР‑12)**;

Введение

Пункт 1.8 повестки дня ВКР-15 направлен на рассмотрение существующих положений, касающихся станций ESV, на основе исследований, проводимых в соответствии с Резолюцией 909 (ВКР-12). В частности, в нем идет речь о необходимости рассмотрения и возможного пересмотра Резолюции 902 (ВКР-03),чтобы отразить современные технологии и технические характеристики станций ESV, которые используются или планируются к использованию, обеспечивая при этом непрерывную защиту других служб, которым распределены полосы частот 5925−6425 МГц и 14−14,5 ГГц.

Полосы частот 5925−6425 МГц и 14−14,5 ГГц используются главным образом для обеспечения работы фиксированных служб в государствах − членах Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК). В частности, упомянутые выше полосы частот используются для основных применений как часть наземной инфраструктуры. Важно чтобы были защищены нынешние и будущие наземные службы, особенно службы, развернутые в прибрежных странах.

Предложение

Страны − члены САДК поддерживают метод A Отчета ПСК, в соответствии с которым предлагается не вносить никаких изменений в Регламент радиосвязи. Кроме того, страны − члены САДК предлагают исключить Резолюцию 909 (ВКР-12).

**Основания**: Наземные службы в полосах частот 5925−6425 МГц и 14−14,5 ГГц не подвергаются воздействию вредных помех со стороны ESV благодаря регламентарным положениям и техническим ограничениям, установленным на Всемирной конференции радиосвязи 2003 года (ВКР-03). Тот факт, что технология ESV развивается, не обязательно означает, что все новые суда будут оборудованы этой новой технологией. Поэтому страны − члены САДК не поддерживают какого бы то ни было уменьшения размера антенны и сокращения расстояния между судами и берегом, так как это может оказать неблагоприятное воздействие на развертывание наземных служб. Кроме того, страны − члены САДК считают, что контроль за различными значениями э.и.и.м. создаст ненужное административное бремя для органов прибрежных стран, отвечающих за осуществление контроля.

SUP AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/  
ZWE/130A8/1

РЕЗОЛЮЦИЯ 909 (ВКР-12)

Положения, относящиеся к земным станциям, которые размещаются   
на борту судов и работают в сетях фиксированной спутниковой службы   
в полосах линий вверх 5925−6425 МГц и 14−14,5 ГГц

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_