|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Documento 139-S** |
|  | **26 de octubre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Moldova (República de) | |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia | |
|  | |
| Punto 8 del orden del día | |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Propuesta

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD MDA/139/1

5.314 *Atribución adicional:*en Austria, Italia, Uzbekistán, Kirguistán y Reino Unido, la banda 790‑862 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre.     (CMR‑15)

**Motivos:** Ya no es preciso mencionar a Moldova en esta nota.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_