|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **COMISIÓN 5** | **Documento 201-S** |
|  | **6 de noviembre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Ucrania | |
| SOLICITUD DE NUEVA ADJUDICACIÓN NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NÚMERO 6.35 DEL APÉNDICE 30B DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICAICONES | |
|  | |
|  | |

Antecedentes

La CMR-07 tomó la decisión de autorizar a la Administración de Ucrania, a título excepcional, a solicitar una nueva adjudicación nacional en sustitución de su adjudicación existente en el Plan para el servicio fijo por satélite del Apéndice 30B del Reglamento de Radiocomunicaciones (nota 9 del Artículo 7 del Apéndice 30B), debido a que la zona de servicio de la adjudicación existente de Ucrania UKR00000 no abarca todo el territorio nacional de Ucrania. El 19 de diciembre de 2007 la Administración de Ucrania presentó una notificación para una nueva adjudicación UKR00001 que se publicó en la BR IFIC 2653 de 22 de septiembre de 2009 con las siguientes notas de la Oficina de Radiocomunicaciones:

1) Las asignaciones en cuestión se publican con arreglo al § 6.7 del Artículo 6 del Apéndice 30B tras una solicitud de nueva adjudicación en sustitución de una adjudicación existente de conformidad con la nota 9 del Artículo 7 del Apéndice 30B.

2) Como la solicitud de nueva adjudicación no es compatible con otras adjudicaciones del Plan ni con las asignaciones de la Lista, las conclusiones con arreglo al § 7.5 del Artículo 7 de dicho Apéndice 30B son desfavorables. En consecuencia, la adjudicación se trata como una presentación con arreglo al § 6.1 del Artículo 6 del Apéndice 30B de conformidad con el § 7.7 del Artículo 7 de dicho Apéndice.

3) Tras satisfacer adecuadamente las disposiciones del Artículo 6 del Apéndice 30B, puede solicitarse la aplicación del § 6.35 del Apéndice 30B para incluir las asignaciones como una nueva adjudicación nacional en el Plan.

4) Durante la aplicación de los procedimientos del Artículo 6 del Apéndice 30B, las asignaciones en cuestión se agrupan con la adjudicación actual UKR00000 a 50,5°E (véase el párrafo 4 de las Reglas de Procedimiento en relación con el § 6.5 del Apéndice 30B).

La Administración de Ucrania ha recibido el fax de la Oficina de Radiocomunicaciones número 30B(SNP)O-2015-004631 de 5 de noviembre de 2015, en el que se informa de que las asignaciones de frecuencia de la red de satélites UKR00001 se han incluido en la Lista del Apéndice 30B y se publicarán en la BR IFIC 2807 de 10 de noviembre de 2015. El cumplimiento satisfactorio de las disposiciones del Artículo 6 del Apéndice 30B permite a la Administración de Ucrania pedir a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se incluya una nueva adjudicación nacional de Ucrania UKR00001 en el Plan para el servicio fijo por satélite del Apéndice 30B.

Propuesta

Con arreglo al punto 3 antes mencionado de las notas de la Oficina de Radiocomunicaciones a la notificación UKR00001, la Administración de Ucrania, de conformidad con el número 6.35 del Apéndice 30B del Reglamento de Radiocomunicaciones, pide a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones:

1) que examine la solicitud de Ucrania relativa a la inclusión de asignaciones de frecuencias de la red de satélites UKR00001 en el territorio nacional de Ucrania en el Plan para el servicio fijo por satélite del Apéndice 30B como una nueva adjudicación nacional de Ucrania.

2) que incluya parámetros de la nueva adjudicación nacional de Ucrania UKR00001 en el Artículo 10 del Apéndice 30B con la consiguiente exclusión de la adjudicación nacional existente de Ucrania UKR00000 de dicho Artículo 10 y supresión de la nota 9 del Artículo 7 del Apéndice 30B en relación con el derecho de Ucrania a sustituir la adjudicación nacional existente de UKR00000 tras la CMR-07.

APÉNDICE 30B (Rev.CMR‑12)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en  
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,  
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

MOD UKR/201/1

ARTÍCULO 10     (Rev.CMR-15)

Plan para el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias   
4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10,70-10,95 GHz,   
11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

A.1 TÍTULOS DE LAS COLUMNAS DEL PLAN

Col. 2 *Posición orbital nominal*, en grados

Col. 3 *Longitud del punto de intersección del eje del haz con la Tierra (eje de puntería)*, en grados

Col. 4 *Latitud del punto de intersección del eje del haz con la Tierra (eje de puntería)*, en grados

Col. 5 *Eje mayor de la sección transversal elíptica del haz a potencia mitad*, en grados

Col. 6 *Eje menor de la sección transversal elíptica del haz a potencia mitad*, en grados

Col. 7 *Orientación de la elipse* determinada como sigue: en un plano perpendicular al eje del haz, la dirección del eje mayor de la elipse se define por el ángulo, medido en el sentido contrario al de las agujas del reloj, a partir de una línea paralela al plano ecuatorial hasta el eje mayor de la elipse, redondeado al grado más próximo

Col. 8 Densidad de *p.i.r.e.* de la estación terrena (dB(W/Hz))

Col. 9 Densidad de *p.i.r.e.* del satélite (dB(W/Hz))

Col. 10 *Observaciones*

| **4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| UGA00000 | 31.50 | 32.20 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 90.00 | −9.6 | −40.3 |  |
| UKR00001 | 38.20 | 31.73 | 48.22 | 1.98 | 1.60 | 178.15 | −15.1 | −40.7 |  |
| URG00000 | −86.10 | −56.30 | −33.70 | 1.60 | 1.60 | 90.00 | −9.6 | −40.7 |  |
| USA00000 | −101.00 | −93.90 | 36.80 | 8.20 | 3.60 | 172.00 | −0.9 | −38.3 | \*/MB16 |

| **10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, 12,75-13,25 GHz** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| UGA00000 | 31.50 | 32.20 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | 70.00 | −6.3 | −28.9 |  |
| UKR00001 | 38.20 | 31.73 | 48.22 | 2.21 | 0.97 | 178.15 | −9.1 | −31.0 |  |
| URG00000 | −86.10 | −56.30 | −33.70 | 1.10 | 1.00 | 58.00 | −6.5 | −27.7 |  |
| USA00000 | −101.00 |  |  |  |  |  | 11.2 | −23.9 | 3,\*/MB16 |

MOD UKR/201/2

ARTÍCULO 7     (Rev.CMR-15)

Procedimiento para la adición de una nueva adjudicación en  
el Plan para un nuevo Estado Miembro de la Unión

7.1 La administración de un país[[1]](#footnote-1)\*\* que se haya incorporado a la Unión como Estado Miembro y no posea una adjudicación nacional en el Plan,[[2]](#footnote-2)9o una asignación resultante de la conversión de una adjudicación, obtendrá una adjudicación nacional mediante la aplicación del siguiente procedimiento.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \*\* Palestina podrá aplicar este procedimiento para obtener asignaciones en el Plan del Apéndice **30B**. Estas asignaciones serán para la utilización exclusiva por Palestina, de conformidad con el Acuerdo provisional entre Israel y Palestina, de 28 de septiembre de 1995, no obstante la Resolución 741 del Consejo, y con la Resolución 99 (Rev. Antalya, 2006) de la Conferencia de Plenipotenciarios, y sin perjuicio de los futuros acuerdos entre el Estado de Israel y Palestina. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)