|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| SESIÓN PLENARIA | **Documento 284-S** |
|  | **13 de noviembre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Angola (República de)/Burkina Faso/Burundi (República de)/Camboya (Reino de)/Colombia (República de)/Ecuador/Gabonesa (República)/Ghana/Guinea-Bissau (República de)/Lesotho (Reino de)/Malawi/México/Mongolia/Papua Nueva Guinea/Rwanda (República de)/Senegal (República del)/Sudán (República del)/Sudafricana (República)/Swazilandia (Reino de)/Tanzanía (República Unida de)/Chad (República del)/Togolesa (República)/Uruguay (República Oriental del)/ Zambia (República de)/Zimbabwe (República de) | |
| propuestas para los trabajos de la conferencia | |
|  | |
| Punto 1.1 del orden del día | |

1.1 examinar atribuciones adicionales de espectro al servicio móvil a título primario e identificar bandas de frecuencias adicionales para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) así como las disposiciones transitorias conexas, para facilitar el desarrollo de aplicaciones terrenales móviles de banda ancha, de conformidad con la Resolución **233 (CMR‑12)**;

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD AGL/BFA/BDI/CBG/CLM/EQA/GAB/GHA/GNB/LSO/MWI/MEX/MNG/PNG/  
 RRW/SEN/SDN/AFS/SWZ/TZA/TCD/TGO/URG/ZMB/ZWE/284/1

5.429 *Atribución adicional:*en Arabia Saudita, Angola, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, China, Colombia, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Gabón, Ghana, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Lesotho, Libia, Malasia, Malawi, México, Mongolia, Omán, Uganda, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rwanda, Senegal, Sudán, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Togo, Uruguay, Yemen, Zambia y Zimbabwe, la banda 3 300-3 400 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del Mediterráneo no reclamarán protección de sus servicios fijo y móvil contra el servicio de radiolocalización.    (CMR‑15)

**Motivos:** Atribución adicional a los servicios móvil y fijo en la banda 3 300‑3 400 MHz.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_