|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 17للوثيقة 11(Add.24)-A |
|  | 17 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية/بالإسبانية |
|  |
| الدول الأعضاء في لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 10 |

10 تقديم توصيات إلى المجلس بالبنود التي يلزم إدراجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي المقبل للاتصالات الراديوية وإبداء وجهة نظره في جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر اللاحق وفي بنود أخرى يمكن إدراجها في جداول الأعمال للمؤتمرات المقبلة، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية.

مقدمة

تتضمن هذه الوثيقة مقترح الدول الأعضاء في لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) بشأن البند 10 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19)، حيث يُقترح إلغاء البند 4.2 من جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر WRC-23 والقرار **161 (WRC-15) بشأن** "الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع نطاق التردد GHz 39,5‑37,5 للخدمة الثابتة الساتلية".

معلومات أساسية

قرر المؤتمر WRC**-**15 تضمين جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر WRC-23 بنداً لدراسة الاحتياجات الإضافية من الطيف والتقاسم والتوافق مع الخدمات القائمة، بما فيها الخدمات المجاورة، وملاءمة التوزيعات الأولية الجديدة للخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد GHz 39,5‑37,5 (أرض-فضاء) للاستخدام في المدار المستقر والمدارات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. ونظراً لاستخدام نطاق التردد هذا بشكل مكثف من جانب محطات الخدمة الثابتة في العالم، والنظر في هذا النطاق في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19 لأغراض الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، والحاجة إلى ضمان حماية الخدمات المنفعلة في النطاق GHz 37‑36، فإنه لم يعد من المناسب النظر في النطاق GHz 39,5‑37,5 لأغراض هذا النوع من التشغيل "المعكوس النطاق" للخدمة الثابتة الساتلية.

SUP IAP/11A24A17/1

القـرار 161 (WRC-15)

الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع
نطاق التردد GHz 39,5‑37,5 للخدمة الثابتة الساتلية

الأسباب: يلغى القرار 161 (WRC-15) نظراً لاستخدام نطاق التردد هذا بشكل مكثف من جانب محطات الخدمة الثابتة في العالم، والنظر في هذا النطاق في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19 لأغراض الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، والحاجة إلى ضمان حماية الخدمات المنفعلة في النطاق 37-36 GHz، فإنه لم يعد من المناسب النظر في النطاق GHz 39,5‑37,5 لأغراض هذا النوع من التشغيل "المعكوس النطاق" للخدمة الثابتة الساتلية.

MOD IAP/11A24A17/2

القرار 810 (REV.WRC‑19)

جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)،

...

يقـرر إبداء وجهة النظر التالية

ضرورة إدراج البنود التالية في جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023:

...

2 النظر في البنود التالية، على أساس مقترحات الإدارات وتقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، مع مراعاة نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها:

...

...

الأسباب: مراجعة جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر WRC-23 لإلغاء بند جدول الأعمال المقترح 4.2 بشأن التشغيل "المعكوس النطاق" للخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد GHz 39,5‑37,5.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_