|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 1к Документу 16(Add.10)-R** |
|  | **8 октября 2019 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Общие предложения европейских стран |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 1.10 повестки дня |

1.10 рассмотреть потребности в спектре и регламентарные положения для внедрения и использования Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов (GADSS) в соответствии с Резолюцией **426 (ВКР-15)**;

Введение

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработала концепцию эксплуатации (ConOps) в целях разработки Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов (GADSS). Данное дополнительное общее предложение европейских стран содержит предложение о реализации регламентарных положений первого ECP, уже принятого СЕПТ.

Предложение

СТАТЬЯ 30

Общие положения

Раздел I – Введение

ADD EUR/16A10A1/1

30.1A §1A Концепция Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов (GADSS) не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи и не налагает каких-либо дополнительных ограничений на другие системы, работающие в той же службе радиосвязи либо других службах, в частности системы, участвующие в GADSS, не должны требовать защиты от помех на уровне большем, чем тот, что установлен критериями совместного использования частот, содержащимися в настоящем Регламенте, или в Рекомендациях МСЭ-R, или в специальных соглашениях, которые предусмотрены настоящим Регламентом.     (ВКР‑19)

**Основания**: Глобальная система оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов является концепцией эксплуатации и устанавливает высокий уровень требований, но не предоставляет устройства/оборудование, содействующие соблюдению этих требований. GADSS не содержит каких-либо технических характеристик, необходимых МСЭ-R для проведения исследований совместимости и совместного использования частот наряду с другими системами, работающими в той же службе либо других службах. Настоящее дополнительное положение имеет целью избежать установления специального уровня безопасности, связанного с GADSS, что может иметь последствия для других служб в той же либо соседней полосе частот.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_