|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 5 للوثيقة 16(Add.13)-A |
|  | 7 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مقترحات أوروبية مشتركة | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 13.1 | |

13.1 النظر في تحديد نطاقات تردد من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **238 (WRC‑15)**؛

الجزء 5 - نطاق التردد GHz 47,2-47

مقدمة

تعرض هذه الوثيقة المقترح الأوروبي المشترك بشأن نطاقات التردد GHz 47,2‑47 في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

NOC EUR/16A13A5/1

GHz 47,5-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 47,2-47 **هواة**  **هواة ساتلية** | | |

الأسباب: لم تُجر في قطاع الاتصالات الراديوية دراسات بشأن النطاق GHz 47,2‑47. ويوزَّع نطاق التردد هذا لخدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية ويُستخدم لأغراض التجارب في خدمة الهواة بأطوال الموجات الملليمترية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_