|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 6 للوثيقة 16(Add.13)-A |
|  | 4 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مقترحات أوروبية مشتركة | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 13.1 | |

13.1 النظر في تحديد نطاقات تردد من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **238 (WRC‑15)**؛

الجزء 6- نطاق التردد GHz 50,2-47,2

مقدمة

تعرض هذه الوثيقة المقترح الأوروبي المشترك بشأن نطاقات التردد GHz 50,2‑47,2 في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

NOC EUR/16A13A6/1

GHz 47,5-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 47,5-47,2 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 552.5  **متنقلة**  552A.5 | | |

الأسباب: يؤيد المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) بالفعل توزيع كميات كبيرة من الطيف لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في نطاقات تردد أخرى ويلاحظ محدودية الاهتمام بتوزيع طيف لهذه الأنظمة عند 50 GHz. لذا، يؤيد المؤتمر CEPT عدم إدخال تغييرات على لوائح الراديو في نطاقات التردد GHz 50,2‑47,2.

NOC EUR/16A13A6/2

GHz 51,4-47,5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | | الإقليم 3 |
| 47,9-47,5  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 552.5  (فضاء-أرض) 516B.5 554A.5  متنقلة | 47,9-47,5  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 552.5  متنقلة | | |
| 48,2-47,9 ثابتة  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 552.5  **متنقلة**  552A.5 | | | |
| 48,54-48,2  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 552.5  (فضاء-أرض) 516B.5  554A.5 555B.5  **متنقلة** | | | 50,2-48,2  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 516B.5 338A.5 552.5  **متنقلة** | |
| 49,44-48,54  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 552.5  **متنقلة**  555.5 340.5 149.5 | | |  | |
| 50,2-49,44  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 338A.5 552.5(فضاء-أرض) 516B.5  554A.5 555B.5  **متنقلة** | | | 149.5 340.5 555.5 | |

الأسباب: يؤيد المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) بالفعل توزيع كميات كبيرة من الطيف لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في نطاقات تردد أخرى ويلاحظ محدودية الاهتمام بتوزيع طيف لهذه الأنظمة عند 50 GHz. لذا، يؤيد المؤتمر CEPT عدم إدخال تغييرات على لوائح الراديو في نطاقات التردد GHz 50,2‑47,2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_