|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-19）2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 16 (Add.21)(Add.5)-C** |
|  | **2019年10月7日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 欧洲共同提案 |
| 大会工作提案 |
|  |
| 议项9.1(9.1.5) |

9 按照《公约》第7条，审议并批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：

9.1自WRC-15以来无线电通信部门的活动；

9.1 (9.1.5) 第**764**号决议（**WRC-15**）– 审查在《无线电规则》第**5.447F**和**5.450A**款中引证ITU-R M.1638-1和M.1849-1建议书的技术和规则影响

引言

CEPT考虑了在《无线电规则》第5.447F和5.450A款中参引ITU-R M.1638-1和ITU‑R M.1849-1建议书的技术和规则影响，并提出了可确保5 250‑5 350 MHz和5 470‑5 725 MHz频段现有业务间实现平衡的解决方案 – 见第5.447F和5.450A款（“不得实行…更为严格的保护标准”），同时避免ITU-R M.1638和ITU-R M.1849建议书修订后，每次均需在未来WRC的议项2下重复相同研究的必要。本决议包含删除《无线电规则》第5.447F和5.450A款对ITU-R M.1638-0和RS.1632-0建议书的参引，并用第**229**号决议**（**WRC-12，修订版**）**所述共用条件和缓解措施的适用性信息加以替换。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD EUR/16A21A5/1

5.447F 在5 250-5 350 MHz频段内，移动业务电台不应要求无线电定位业务、卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）的保护。这些业务不得在操作限值和缓解措施方面实行比第**229**号决议**（**WRC-12，修订版**）**所述更为严格的保护标准。  （WRC-19）

MOD EUR/16A21A5/2

5.450A 在5 470-5 725 MHz频段内，移动业务电台不得要求无线电测定业务的保护。无线电测定业务不得在操作限值和缓解措施方面实行比第**229**号决议**（**WRC-12，修订版**）**所述更为严格的保护标准。（WRC-19）

**理由：** 此提案保持了当前的平衡，实现了RLAN与其它现有业务间的共存。RLAN不能要求其它现有业务提供保护，而其它业务也不能对RLAN实行比第**229**号决议**（**WRC-12，修订版**）**所述更为严格技术和操作标准，即不对第**764**号决议**（WRC-15）**脚注引用的业务施加不必要的限制。

SUP EUR/16A21A5/3#49969

第764号决议（WRC‑15）

审查在《无线电规则》第5.447F和5.450A款中引用
ITU-R M.1638-1和M.1849-1建议书
的技术和规则影响

**理由：** 由于用对第**229**号决议（WRC-12）的引用，已不再需要此决议。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_