|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 20-A |
|  | 15 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالعربية |
|  |
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية/جمهورية مصر العربية/دولة فلسطين (\*)/جمهورية العراق/دولة ليبيا/تونس |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 1.1 |

1.1 النظر في منح توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54‑50 وفقاً للقرار **658 (WRC-15)؛**

مقدمة

يتناول هذا البند من جدول الأعمال إضافة توزيع جديد لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50 بمواءمة كاملة أو جزئية على الصعيد العالمي مع التوزيعات الأولية القائمة بمقدار MHz 4 في الإقليمين 2 و3.

المقترحات

أظهرت الدراسات التي أُجريت حيال هذا البند من جدول الأعمال ضرورة وجود مسافات فصل كبيرة بين محطات خدمة الهواة والأنظمة العاملة تحت مظلة الخدمات الموزع عليها نطاق التردد MHz 54-50 من أجل التقاسم بين خدمة الهواة والخدمات الموزع عليها هذا النطاق الترددي، كما بينت الدراسات أيضاً أن شدة التداخلات على أنظمة الخدمة المتنقلة البرية بشكل خاص تعتمد بدرجة كبيرة على كثافة استخدام محطات خدمة الهواة لهذا النطاق الترددي، مما يجعل أنظمة الخدمة المتنقلة البرية العاملة عرضة لتداخلات كبيرة ومتغيرة حال ازدياد معدلات استخدام محطات خدمة الهواة لنطاق التردد MHz 54-50.

ونظراً لصعوبة إنفاذ مسافات الفصل المطلوبة على أرض الواقع على مستخدمي محطات الهواة في هذا النطاق الترددي، وتغير شدة التداخلات وفقاً لكثافة استخدام محطات خدمة الهواة، فإن الأنظمة العاملة تحت مظلة الخدمات الموزع عليها هذا النطاق الترددي ستكون عرضة لتداخلات ضارة ومتغيرة الشدة بشكل كبير حال تقاسم نطاق التردد MHz 54-50 مع خدمة الهواة.

وبناءً على ما سبق توضيحه حول هذا البند من جدول الأعمال، فإن إجراءات الحماية المقترحة لتنظيم عمل محطات خدمة الهواة لا توفر إطاراً تنظيمياً مستقراً للتقاسم بين خدمة الهواة والخدمات الأخرى الموزع عليها نطاق التردد MHz 54-50، لذلك تدعم الإدارات أعلاه عدم تعديل المادة **5** من لوائح الراديو بالإضافة إلى حذف القرار **658 (WRC-15)** كما هو موضح بالأسفل.

NOC ALG/EGY/PSE/IRQ/LBY/TUN/20/1

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

الأسباب: لا داعي للتعديل لأن إجراءات الحماية المقترحة لتنظيم عمل محطات خدمة الهواة لا توفر إطاراً تنظيمياً مستقراً للتقاسم بين خدمة الهواة والخدمات الأخرى الموزع عليها نطاق التردد MHz 54-50.

SUP ALG/EGY/PSE/IRQ/LBY/TUN/20/2

القرار 658 (WRC-15)

توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50

الأسباب: لا داعي لاستمرار وجود القرار بلوائح الراديو.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_