|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4للوثيقة 24(Add.13)-A |
|  | 20 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| مقترحـات مشتركـة مقدمة من جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 13.1 |

13.1 النظر في تحديد نطاقات تردد من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **238 (WRC‑15)**؛

الجزء 4 - نطاق التردد GHz 47-45,5

مقدمة

تقدم هذه الوثيقة المقترحات المشتركة المقدمة من جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات بشأن نطاق التردد GHz 47‑45,5، في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19.

المقترحات

لا يؤيد أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات إدخال تغييرات على لوائح الراديو فيما يتعلق بنطاق التردد هذا.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC ACP/24A13A4/1

GHz 47,5-40

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 40,5-40 **استكشاف الأرض الساتلية** (أرض-فضاء) **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 516B.5 **متنقلة** **متنقلة ساتلية** (فضاء-أرض) **أبحاث فضائية** (أرض-فضاء) استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) |
| 41-40,5**ثابتة****ثابتة ساتلية**(فضاء-أرض)**إذاعية****إذاعية ساتلية**متنقلة547.5 | 41-40,5**ثابتة****ثابتة ساتلية**(فضاء-أرض) 516B.5**إذاعية****إذاعية ساتلية**متنقلةمتنقلة ساتلية (فضاء-أرض)547.5 | 41-40,5**ثابتة****ثابتة ساتلية**(فضاء-أرض)**إذاعية****إذاعية ساتلية**متنقلة547.5 |
| 42,5-41 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 516B.5 **إذاعية** **إذاعية ساتلية** متنقلة 547.5 551F.5 551H.5 551I.5 |
| 43,5-42.5 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 552.5 **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران **فلك راديوي** 149.5 547.5 |
| 47-43,5 **متنقلة**  553.5 **متنقلة ساتلية** **ملاحة راديوية** **ملاحة راديوية ساتلية** 554.5 |
| 47,2-47 **هواة** **هواة ساتلية** |
| 47,5-47,2 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 552.5 **متنقلة** 552A.5 |

الأسباب: اتفق أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات على عدم تأييد التحديد الخاص بالاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد GHz 47-45,5، خلال المؤتمر WRC-19.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_