|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 524(Add.21)-A للوثيقة |
|  | 20 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| مقترحـات مشتركـة مقدمة من جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بند جدول الأعمال (5.1.9)1.9 |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

1.9 بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC‑15)؛

(5.1.9)1.9 القـرار **764 (WRC‑15)** - النظر في الآثار التقنية والتنظيمية للإحالة إلى التوصيتين ITU-R M.1638-1 وITU‑R M.1849-1 في الرقمين **447F.5** و**450A.5** من لوائح الراديو

مقدمة

تعرض هذه الوثيقة المقترحات المشتركة لجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات بشأن المسألة 5.1.9 للبند 1.9 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.

ويؤيد أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات النهج A الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر عن طريق الإحالة إلى القرار **229 (Rev.WRC-12)** في الرقمين **447F.5** و**450A.5** من لوائح الراديو. ويمثل هذا النهج حلاً طويل الأجل من شأنه تجنب إعادة إثارة مسألة تقييم الآثار التقنية والتنظيمية مرة أخرى عند الإحالة إلى النسخ الجديدة من توصيات قطاع الاتصالات الراديوية في المستقبل، مع عدم وضع قيود إضافية على الخدمة المتنقلة وضمانه كذلك حماية خدمة التحديد الراديوي للموقع.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD ACP/24A21A5/1#49965

447F.5 لا تطالب المحطات في الخدمة المتنقلة العاملة في نطاق التردد MHz 5 350-5 250 بالحماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع، وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة). ينطبق القرار **229 (Rev.WRC‑12)**.(WRC-19)

الأسباب: إنه حل طويل الأجل يتطلب قدراً أقل من التنظيم في حال تم مجدداً تحديث التوصيتين ITU‑R M.1638 وITU‑R M.1849في المستقبل، ولا يفرض أي قيود إضافية على الخدمة المتنقلة ويوفر كذلك الحماية لخدمة التحديد الراديوي للموقع.

MOD ACP/24A21A5/2#49966

450A.5 لا تطالب المحطات في الخدمة المتنقلة العاملة في نطاق التردد MHz 5 725-5 470 بالحماية من خدمات الاستدلال الراديوي. ينطبق القرار **229 (Rev.WRC‑12)**.(WRC-19)

الأسباب: إنه حل طويل الأجل يتطلب قدراً أقل من التنظيم في حال تم مجدداً تحديث التوصيتين ITU‑R M.1638 وITU‑R M.1849 في المستقبل، ولا يفرض أي قيود إضافية على الخدمة المتنقلة ويوفر كذلك الحماية لخدمة التحديد الراديوي للموقع.

SUP ACP/24A21A5/3#49969

القـرار 764 (WRC‑15)

النظر في الآثار التقنية والتنظيمية للإحالة إلى التوصيتين ITU\_R M.1638\_1
وITU\_R M.1849\_1 في الرقمين 447F.5 و450A.5 من لوائح الراديو

الأسباب: لن يعود هذا القرار مطلوباً بعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_