|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-19） 2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
| **第 6 委员会** | **文件 26 (Add.20)(Add.2)-C** |
|  | **2019年10月29日** |
|  | **原文：西班牙文** |
|  | |
| 危地马拉（共和国） | |
| 大会工作提案 | |
|  | |
| 议项8 | |

8 在顾及第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议主管部门有关删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

引言

以往各届世界无线电通信大会均允许各国在脚注中增加其国名，条件是与希望被添加到某一脚注中的国家在地理上相邻的国家无异议。

考虑到这一点，并考虑到需要统一频段以便能够部署有助于提高连接水平和提供移动宽带的系统，危地马拉认为，在议项8的框架内，WRC-19是一个合适的机会，可以由危地马拉在认为必要的地方将其国名添加到具体脚注中，以使危地马拉能够实现其电信基础设施发展目标，并避免其未来部署IMT系统的规划出现延误。

提案

在《无线电规则》中与3 300‑3 400 MHz频段有关的第**5.429D**款脚注中增加危地马拉的国名，以便满足部署IMT的条件。危地马拉可以根据其确保有效利用无线电频谱和发展其电信基础设施的规划，在认为合适的时机着手部署。

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD GTM/26A20A2/1

5.429D 在下列2区国家：阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、危地马拉、墨西哥和乌拉圭，3 300-3 400 MHz频段确定用于实施国际移动通信（IMT）。此类使用须符合第**223**号决议**（WRC-15，修订版）**的规定。在阿根廷和乌拉圭，这种使用需适用第**9.21**款。移动业务的IMT台站对3 300-3 400 MHz的使用不得对无线电定位业务系统造成有害干扰，也不得寻求其保护。希望实施IMT的主管部门须获得其邻国同意，以保护无线电定位业务的操作。这种确定不妨碍已在这些频段获得划分的业务应用使用此频段，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC‑19）

**理由：** 鉴于该脚注所涉频段的技术趋势，鉴于在其领土内增加确定用于IMT的频谱量的需要以及为部署移动宽带统一频段，危地马拉主管部门认为本届大会是将其国名纳入上述脚注的合适时机。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_