|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-19） 2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 30-C** |
|  | **2019年9月30日** |
|  | **原文：英文** |
|  | |
| 蒙古 | |
| 大会工作提案 | |
|  | |
| 议项8 | |

8 在顾及第**26号决议（WRC-07，修订版）**的同时，审议主管部门有关删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

引言

根据第26号决议（WRC-07，修订版），蒙古主管部门审议了《频率划分表》中的脚注，并提议从脚注**5.67、5.277、5.455、5.473、**和**5.478**中删除蒙古的国名。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD MNG/30/1

5.67 附加划分：在吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，130-148.5 kHz频段亦划分给作为次要业务的无线电导航业务。在这些国家内和国家之间，此项业务具有平等运行权。（WRC-19）

**理由：** 在130-148.5kHz频段上蒙古没有无线电导航业务应用。因此，此脚注中不再需要蒙古国名。

MOD MNG/30/2

5.277 附加划分：在安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、喀麦隆、刚果共和国、吉布提、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、以色列、哈萨克斯坦、马里、乌兹别克斯坦、波兰、刚果民主共和国、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、罗马尼亚、卢旺达、塔吉克斯坦、乍得、土库曼斯坦和乌克兰，430-440 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-‑19）

**理由：** 在430-440 MHz频段上蒙古没有固定业务应用。因此，从此脚注中删除蒙古国名。

MOD MNG/30/3

5.455 附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、古巴、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，5 670-5 850 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-19）

**理由：** 在5 670-5 850 MHz频段上蒙古没有固定业务应用。因此，此脚注中不再需要蒙古国名。

MOD MNG/30/4

5.473 附加划分：在亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、古巴、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、乌兹别克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，8 850-9 000 MHz和9 200-9 300 MHz频段亦划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC19）

**理由：** 在8 850-9 000 MHz 和 9 200-9 300 MHz频段上蒙古没有无线电导航业务应用。因此，此脚注中不再需要蒙古国名。

MOD MNG/30/5

5.478 附加划分：在阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、土库曼斯坦和乌克兰，9 800-10 000 MHz频段亦划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-19）

**理由：** 在9 800-10 000 MHz频段上蒙古没有无线电导航业务应用。因此，此脚注中不再需要蒙古国名。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_