|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19)Charm el-Cheikh, Égypte, 28 octobre – 22 novembre 2019** | **logo_F_** |
|  |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Document 30-F** |
|  | **30 septembre 2019** |
|  | **Original: anglais** |
|  |
| Mongolie |
| Propositions pour les travaux de la conférence |
|  |
| Point 8 de l'ordre du jour |

8 examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer des renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution **26 (Rév.CMR-07)**, et prendre les mesures voulues à ce sujet;

Introduction

Conformément à la Résolution **26 (Rév.CMR-07)**, l'Administration de la Mongolie a examiné les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et propose de supprimer le nom de la Mongolie figurant dans les renvois **5.67**, **5.277**, **5.455**, **5.473** et **5.478**.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD MNG/30/1

5.67 *Attribution additionnelle:*dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande 130‑148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.     (CMR-19)

**Motifs:** Le service de radionavigation n'est pas utilisé dans la bande 130-148,5 kHz en Mongolie. Il n'est donc plus nécessaire de faire référence à la Mongolie dans ce renvoi.

MOD MNG/30/2

5.277 *Attribution additionnelle:*dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cameroun, Congo (Rép. du), Djibouti, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Israël, Kazakhstan, Mali, Ouzbékistan, Pologne, Rép. dém. du Congo, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-19)

**Motifs:** Le service fixe n'est pas utilisé dans la bande 430-440 MHz en Mongolie. La référence à la Mongolie doit donc être supprimée dans ce renvoi.

MOD MNG/30/3

5.455 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 670-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-19)

**Motifs:** Le service fixe n'est pas utilisé dans la bande 5 670-5 850 MHz en Mongolie. Il n'est donc plus nécessaire de faire référence à la Mongolie dans ce renvoi.

MOD MNG/30/4

5.473 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200-9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-19)

**Motifs:** Le service de radionavigation n'est pas utilisé dans les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200-9 300 MHz en Mongolie. Il n'est donc plus nécessaire de faire référence à la Mongolie dans ce renvoi.

MOD MNG/30/5

5.478 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan, Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800-10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-19)

**Motifs:** Le service de radionavigation n'est pas utilisé dans la bande 9 800-10 000 MHz en Mongolie. Il n'est donc plus nécessaire de faire référence à la Mongolie dans ce renvoi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_