|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 7 к Документу 54(Add.19)-R** |
|  | **8 октября 2019 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Самоа (Независимое Государство)/Сингапур (Республика) | |
| Предложения для работы конференции | |
|  | |
| Пункт 7(G) повестки дня | |

7 рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией **86 (Пересм. ВКР-07)** в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(G) Вопрос G − Обновление эталонной ситуации для сетей Районов 1 и 3 согласно Приложениям **30** и **30A** к РР, когда временно зарегистрированные присвоения преобразуются в окончательно зарегистрированные присвоения

Введение

В случае регистрации присвоения в Списке при невыполненных условиях координации эта запись носит временный характер, но заменяется на постоянную запись в Списке, если Бюро получит информацию о том, что новое присвоение в Списке для Районов 1 и 3 используется вместе с присвоением, послужившим основанием для несогласия, не менее четырех месяцев без каких-либо жалоб на вредные помехи, как описано в § 4.1.18 Приложений **30** и **30A** к РР.

При занесении присвоений сети в Список на временной основе эталонная ситуация подвергающихся воздействию помех сетей, с которыми не завершена координация, не обновляется в рамках § 4.1.18*bis*. Однако в настоящее время в Приложениях **30** и **30А** к РР не указано, следует ли Бюро обновлять эталонную ситуацию для сети, по которой все еще остаются неурегулированные разногласия, если временно зарегистрированные присвоения изменены на окончательно зарегистрированные, и Бюро никогда не сталкивалось с такой ситуацией.

Очевидно, что в зависимости от исходной эталонной ситуации для затрагиваемой сети и от предполагаемой эталонной ситуации с учетом помех от той сети, на которую не дано согласие, обновление или необновление эталонной ситуации может иметь разные последствия для защиты сети от поступивших позднее представлений.

В ответ на данный вопрос один из определенных методов − метод G1 − предписывает, чтобы при внесении сети в Список с использованием § 4.1.18, когда регистрация соответствующих присвоений меняется с временной на постоянную при сохранении разногласий, эталонная ситуация для сети, подвергающейся воздействию помех, должна обновляться при условии консультаций с затрагиваемой администрацией и только с ее согласия. Таким образом, данный метод предлагает изменение § 4.1.18*bis* Приложений **30** и **30А** к РР.

Предложения

Самоа и Сингапур поддерживает метод G1, представленный в Отчете ПСК, который предлагает изменить § 4.1.18*bis* Приложений **30** и **30A** к РР, так чтобы эталонная ситуация для сети, подвергающейся воздействию помех, была обновлена при условии консультаций с затрагиваемой администрацией и только с ее согласия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 (Пересм. ВКР-15)[[1]](#footnote-1)\*

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список[[2]](#footnote-2)1  
для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот   
11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)   
и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР‑03)

СТАТЬЯ 4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или   
использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 3[[3]](#footnote-3)3

## 4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3

MOD SMO/SNG/54A19A7/1#50099

4.1.18*bis* При запросе на применение положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна гарантировать выполнение требований § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для выполнения этих требований. Как только присвоение включается в Список на временной основе согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на защиту (EPM)9в отношении присвоения в Списке для Районов 1 и 3 или присвоения, для которого начата процедура Статьи 4 и которое послужило основанием для несогласия, не должна учитываться помеха, создаваемая присвоением, для которого применяются положения § 4.1.18. При замене временной записи о включенном в Список присвоении на постоянную в соответствии с § 4.1.18, когда согласие между администрациями по-прежнему не достигнуто, Бюро будет консультироваться с администрацией, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия, и будет обновлять EPM только для того, чтобы учитывать помеху, создаваемую присвоением, к которому применяются положения § 4.1.18, с согласия администрации, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия.     (ВКР‑19)

## 4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2

NOC SMO/SNG/54A19A7/2#50100

4.2.21A

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A (ПЕРЕСМ. ВКР-15)[[4]](#footnote-4)\*

Положения и связанные с ними Планы и Список[[5]](#footnote-5)1 для фидерных линий   
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,   
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)   
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц[[6]](#footnote-6)2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3  
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03)

СТАТЬЯ 4     (Пересм. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий   
Района 2 или в присвоения для дополнительного   
использования в Районах 1 и 3

## 4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3

MOD SMO/SNG/54A19A7/3#50101

4.1.18*bis* При запросе применения положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна обязаться выполнять требования § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для выполнения этих требований. Как только присвоение включается в Список для фидерных линий на временной основе согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на защиту (EPM)11 в отношении присвоения в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или присвоения, для которого начата процедура Статьи 4 и которое послужило основанием для несогласия, не должна учитываться помеха, создаваемая присвоением, для которого применяются положения § 4.1.18. При замене временной записи о включенном в Список присвоении на постоянную в соответствии с § 4.1.18, когда согласие между администрациями по-прежнему не достигнуто, Бюро будет консультироваться с администрацией, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия, и будет обновлять EPM только для того, чтобы учитывать помеху, создаваемую присвоением, к которому применяются положения § 4.1.18, с согласия администрации, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия.     (ВКР‑19)

## 4.2 Положения, применимые в отношении Района 2

NOC SMO/SNG/54A19A7/4#50102

4.2.21A

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* Выражение "частотное присвоение космической станции", где бы оно ни приводилось в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению в сочетании с определенной орбитальной позицией. См. также Дополнение 7 в отношении орбитальных позиций.     (ВКР-2000) [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию **542 (ВКР-2000)**\*\*).     (ВКР-03)

   \*\* *Примечание Секретариата*. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

   *Примечание Секретариата. –*Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Применяются положения Резолюции **49 (Пересм. ВКР-15)**.     (ВКР-15) [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Выражение "частотное присвоение для космической станции", используемое в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению, связанному с данной орбитальной позицией.     (ВКР‑03) [↑](#footnote-ref-4)
5. 1 Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию **542 (ВКР‑2000)**\*\*).     (ВКР‑03)

   \*\* *Примечание Секретариата*. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР‑03. [↑](#footnote-ref-5)
6. 2 Такое использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц резервируется для стран вне Европы.

   *Примечание Секретариата. –* Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения. [↑](#footnote-ref-6)