|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 20к Документу 85-R** |
|  | **7 октября 2019 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Иран (Исламская Республика) |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 8 повестки дня |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Введение

В Резолюции **26 (Пересм. ВКР-07)** администрации настоятельно призываются периодически рассматривать примечания к Статье **5** Регламента радиосвязи (РР) и представлять предложения по исключению примечаний, относящихся к их странам, или названий их стран из примечаний, в зависимости от случая.

Иран (Исламская Республика) рассмотрел соответствующие примечания к Таблице распределения частот в Статье **5** РР и предлагает исключить свое название из п. **5.67В** РР, относящегося к полосе 135,7−137,8 кГц, и п. **5.401** РР, относящегося к полосе 2483,5−2500 МГц.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD IRN/85A20/1

5.67B Использование полосы частот 135,7–137,8 кГц в Алжире, Египте, Ираке, Ливане, Сирийской Арабской Республике, Судане, Южном Судане и Тунисе ограничено фиксированной службой и морской подвижной службой. Любительская служба не должна использоваться в перечисленных выше странах в полосе частот 135,7–137,8 кГц, и это должно учитываться странами, разрешающими такое использование.     (ВКР‑19)

**Основания:** В Исламской Республике Иран соблюдение упомянутого в примечании условия более не требуется.

MOD IRN/85A20/2

5.401 В Анголе, Австралии, Бангладеш, Китае, Эритрее, Эфиопии, Индии, Ливане, Либерии, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Судане, Свазиленде, Того и Замбии полоса частот 2483,5−2500 МГц уже была распределена на первичной основе спутниковой службе радиоопределения до ВКР-12, при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21** от стран, не перечисленных в настоящем положении. Системы спутниковой службы радиоопределения, для которых полная информация для координации была получена Бюро радиосвязи до 18 февраля 2012 года, сохранят свой регламентарный статус, имевшийся на дату получения информации, касающейся запроса о координации.     (ВКР-19)

**Основания**: Поскольку до 18 января 2012 года полная информация для координации представлена не была, упоминание Исламской Республики Иран в примечании п. **5.401** более не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_