|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 15للوثيقة 92-A |
|  | 10 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية الهند |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 15.1 |

15.1 النظر في تحديد نطاقات تردد لكي تستخدمها الإدارات من أجل التطبيقات للخدمتين البرية المتنقلة والثابتة العاملة في مدى التردد GHz 450‑275 وفقاً للقرار **767 (WRC‑15)**؛

خلفية

يرمي البند 15.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-2019) إلى تحديد استخدام مدى التردد GHz 450-275 من أجل تطبيقات الخدمة النشيطة. ويسعى هذا البند من جدول الأعمال إلى تحديد طيف لتطبيقات الخدمة المتنقلة البرية (LMS) والخدمة الثابتة (FS) في مدى التردد GHz 450‑275 مع الحفاظ على حماية التطبيقات القائمة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) وخدمة علم الفلك الراديوي (RAS) المحددة في الرقم **565.5** من لوائح الراديو.

المقترح

نؤيد الأسلوب A من تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر – عدم إجراء أي تغيير في لوائح الراديو، إذ أن هذا الأسلوب يفي بهذا البند من جدول الأعمال بالكامل.

الأسباب: بالرغم من أن حاشية الرقم 565.5 تتيح بالفعل إمكانية استعمال مدى الترددات GHz 450‑275 من أجل الخدمات النشيطة، مع مناشدة الإدارات باتخاذ جميع الخطوات العملية لحماية الخدمات المنفعلة من التداخل الضار، فإنها مع ذلك لا تأخذ في الاعتبار نتائج دراسات التوافق ولا توفر التوجيهات ذات الصلة فيما يتعلق بتحديد نطاقات التردد من أجل تطوير تطبيقات الخدمة المتنقلة البرية/الخدمة الثابتة، كما يطلب في هذا البند من جدول الأعمال.

NOC IND/92A15/1

المــواد

NOC

الفصـل II

الترددات

NOC

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC IND/92A15/2#49814

GHz 3 000-248

SUP IND/92A15/3#49832

القرار 767 (WRC‑15)

إجراء دراسات بهدف تحديد ترددات كي تستعملها الإدارات
لتطبيقات الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة العاملة في مدى التردد GHz 450-275

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_