|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | **الإضافة 10للوثيقة 65(Add.22)-A** |
|  | **4 أكتوبر 2023** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
|  |
| مقترحات أوروبية مشتركة |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| ‎‎‎‎‎‎بند جدول الأعمال 7(H) |

7 النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤها، تطبيقاً للقرار 86 (المراجَع في مراكش، (2002 لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية، وفقاً للقرار **86 (Rev.WRC‑07)**، تيسيراً للاستخدام الرشيد والفعّال والاقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة للأرض؛

7(H) الموضوع H – حماية معززة للتذييلين **30/30A** من لوائح الراديو في الإقليمين 1 و3 والتذييل **30B** من لوائح الراديو

مقدمة

تم تقسيم هذا الموضوع إلى عنصرين مختلفين أثناء النظر فيه في قطاع الاتصالات الراديوية:

- اتفاق ضمني،

- وخفض قيمة عتبة إطلاق التنسيق من أجل التخصيصات الواردة في الخطة.

وترتبط أحكام التذييل **30** للوائح الراديو في الإقليمين 1 و3، والتذييل **30A** من لوائح الراديو في الإقليمين 1 و3، والتذييل **30B** من لوائح الراديو بالأحكام الأخرى الواردة في التذييل نفسه ويلزم النظر فيها معاً.

وعند مراجعة حكم أو أكثر من أحكام أحد التذييلات تدعو الحاجة إلى دراسة جميع أحكام هذا التذييل حتى لا يتغير التوازن المتفق عليه بين الحقوق والالتزامات.

وعلاوةً على ذلك، ينبغي زيادة النظر في الآثار المترتبة على المقترحات المقدمة فيما يتعلق بعدم وفاء الإدارات بالتزاماتها بموجب لوائح الراديو للاستجابة للتبليغات التي قد تؤثر على تخصيصاتها، وفي الآثار المترتبة على التغييرات المقترحة.

ولذلك فإن المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) لا يؤيد أي تغيير فيما يتعلق بكل من عنصر الاتفاق الضمني وخفض هامش الحماية المكافئة (EPM).

المقترحات

NOC EUR/65A22A10/1#2073

التذييـل 30 (REV.WRC-19)\*

الأحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها1 بشأن الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاقات الترددات GHz 12,2-11,7 (في الإقليم 3) وGHz 12,5-11,7
(في الإقليم 1) وGHz 12,7-12,2 (في الإقليم 2)(WRC-03)

NOC EUR/65A22A10/2#2074

التذييـل \*30A (REV.WRC-19)

الأحكام والخطتان والقائمة1 المصاحبة لها التي تتعلق بوصلات التغذية
في الخدمة الإذاعية الساتلية (GHz 12,5-11,7 في الإقليم 1 وGHz 12,7-12,2
في الإقليم 2 وGHz 12,2-11,7 في الإقليم 3) في نطاقات التردد
2GHz 14,8-14,5 وGHz 18,1-17,3 في الإقليمين 1 و3
وGHz 17,8-17,3 في الإقليم 2 (WRC-03)

NOC EUR/65A22A10/3#2075

التذييـل 30B (REV.WRC-19)

الأحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات الترددات
MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70
وGHz 11,45-11,20 وGHz 13,25-12,75

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ