|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23) Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | | **Документ 194-R** | |
|  | | **30 октября 2023 года** | |
|  | | **Оригинал: английский** | |
|  | | | |
| Записка Генерального секретаря | | | |
| СОГЛАСОВАННАЯ ПОЗИЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "ИНТЕРСПУТНИК" ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2023 ГОДА  МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ | | | |
|  | | | |
|  | | | |

Имею честь представить вниманию Конференции, по просьбе Международной организации космической связи "Интерспутник", прилагаемый информационный документ.

Дорин Богдан-Мартин,  
 Генеральный секретарь

СОГЛАСОВАННАЯ ПОЗИЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "ИНТЕРСПУТНИК" ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2023 ГОДА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

В настоящем документе изложена согласованная позиция Международной организации космической связи "Интерспутник" (МОКС) ("Интерспутник") по пунктам повестки дня Всемирной конференции радиосвязи 2023 года (ВКР-23) Международного союза электросвязи (МСЭ), касающихся спутниковой связи и другой деятельности Организации (позиция "Интерспутника").

# 1 Справочная информация об "Интерспутнике"

Международная организация космической связи "Интерспутник", учрежденная в соответствии с Соглашением о создании международной системы и организации космической связи "Интерспутник" от 15 ноября 1971 года, является международной межправительственной организацией, цель которой заключается в содействии укреплению и развитию экономических, научно-технических, культурных и других отношений посредством осуществления связи, радио- и телевизионного вещания через искусственные спутники Земли и в обеспечении сотрудничества и координации усилий по проектированию, созданию, эксплуатации и развитию международной системы связи через спутники "Интерспутник".

# 2 Позиция "Интерспутника" на ВКР-23

Позиция "Интерспутника" была утверждена Эксплуатационным комитетом "Интерспутника" в соответствии с правилами и процедурами "Интерспутника". **Эта позиция, однако, не отражает единодушной позиции сторон, подписавших соглашение о создании МОКС** "**Интерспутник**"**, по пунктам повестки дня ВКР-23**.

В таблице ниже кратко изложена позиция "Интерспутника" по отдельным пунктам повестки дня.

| **Пункт повестки дня (пункт)** | **Позиция** "**Интерспутника**" |
| --- | --- |
| ***Пункт 1.2***  Вопросы Международной подвижной электросвязи, включая возможные дополнительные распределения подвижной службе на первичной основе для определенных полос частот в соответствии с Резолюцией **245 (ВКР-19)**. | *Полоса 3: 3600−3800 МГц (Район 2)*:  **Поддержать метод 3А**, подразумевающий исключение Резолюции **245 (ВКР-19)** без внесения дополнительных изменений в Регламент радиосвязи (РР).  *Полоса 4: 6425−7025 МГц (Район 1)*:  **Поддержать метод 4D**: определить полосу частот 6425‑7025 МГц в Районе 1 для IMT, включив новое примечание к РР с условиями, которые содержатся в проекте новой резолюции ВКР и применяются только к полосе частот 6425-7025 МГц. |
| ***Пункт 1.16***  Использование полос частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц, 19,7−20,2 ГГц (космос-Земля), 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц(Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с космическими станциями на негеостационарной спутниковой орбите фиксированной спутниковой службы. | **Поддержать метод B**: добавить новое примечание к Статье **5** РР, содержащее ссылку на новую Резолюцию ВКР с техническими, эксплуатационными и регламентарными условиями эксплуатации морских и воздушных ESIM НГСО, обеспечив при этом защиту служб, имеющих распределения, и вследствие этого исключить Резолюцию **173 (ВКР-19)**. |
| ***Пункт 1.17***  На основе результатов исследований МСЭ-R, проведенных во исполнение Резолюции **773 (ВКР-19)**, определить и принять надлежащие регламентарные меры для обеспечения межспутниковых линий в конкретных полосах частот или их участках путем добавления при необходимости распределения межспутниковой службе. | **Поддержать метод B5**: этот метод будет идентичен любому из методов B1−B4, за исключением полосы частот 11,7−12,7 ГГц, для которой по умолчанию используется метод B1. |
| ***Пункт 1.19***  Вопрос о новом первичном распределении фиксированной спутниковой службе в направлении космос-Земля в соответствии с Резолюцией **174 (ВКР-19)**. | **Поддержать метод B**: внести изменения в примечания к Статье 5 РР, касающиеся распределения полосы частот 17,3−17,7 ГГц в Районе 2 ФСС в направлении космос-Земля. |
| ***Пункт 7 (тема A)***  Допуски на определенные орбитальные характеристики космических станций НГСО в ФСС, РСС или ПСС. | **Поддержать метод A2**: новая Резолюция ВКР, содержащая конкретные регламентарные меры, допускающие отклонения от объявленных или зарегистрированных характеристик орбитальной плоскости в эксплуатационных целях, включая временные отклонения, например для реорганизации спутников в орбитальной плоскости после запуска новых космических станций НГСО. Также предлагается учитывать, что космические станции, которые не соответствуют допускам, в том числе указанным для временных отклонений, не соответствуют объявленным и/или зарегистрированным орбитальным параметрам соответствующей системы НГСО, и, как таковые, не должны рассматриваться как подпадающие под действие пп. **11.44C**, **11.49.2** и **11.51** РР, в зависимости от случая. |
| ***Пункт 7 (тема B)***  Ввод НГСО в действие постэтапной процедуры. | **Поддержать метод B2**: исключить пункт 19 раздела *решает* Резолюции **35 (ВКР-19)**, который более не требуется. Разработать проект новой Резолюции, устанавливающей пороговое значение для сокращения количества развернутых спутников, способных осуществлять передачу/прием на зарегистрированных частотных присвоениях, для целей применения этой Резолюции. |
| ***Пункт 7 (тема C)***  Защита геостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы, работающих в диапазонах 7/8 и 20/30 ГГц, от излучений негеостационарных спутниковых систем, работающих в тех же полосах частот и одинаковых направлениях. | **Поддержать метод C2**, в соответствии с которым концепция положений п. **22.2** РР, распространяется на ПСС ГСО в полосах частот 7250−7750 МГц (космос-Земля), 7900−8025 МГц (Земля-космос), 20,2−21,2 ГГц (космос-Земля) и 30−31 ГГц (Земля-космос) с добавлением нового положения п. **22.2*bis***. |
| ***Пункт 7 (тема E)***  Усовершенствованные процедуры в соответствии с Приложением **30B** к РР, применяемые в отношении новых Государств‑Членов. | **Поддержать метод E2**: предоставить новым Государствам – Членам МСЭ те же привилегии, которые были предоставлены ВКР‑19 администрациям без присвоений в Списке Приложения **30B** к РР или с присвоениями в процессе координации. |
| ***Пункт 7 (тема G)***  Пересмотр Резолюции **770 (ВКР-19)** с целью обеспечить ее выполнение. | **Поддержать метод G2**: внести изменения в Резолюцию **770 (ВКР‑19)** для обеспечения ее выполнения. |
| ***Пункт 7 (тема H)***  Укрепление защиты в Приложениях **30/30А** к РР для Районов 1 и 3 и Приложении **30В** к РР. | **Поддержать метод H2A**: не вносить изменений в Регламент радиосвязи. |
| ***Пункт 7 (тема I)***  Специальные соглашения в соответствии с Приложением **30B** к РР. | **Поддержать метод I2**, в соответствии с которым предлагается следующее:  – определить новый тип соглашения между заявляющими администрациями национального выделения и присвоения, соответственно. По условиям этого соглашения администрация, ответственная за национальное выделение, разрешает эксплуатацию присвоения до ввода в действие своего национального выделения. С этого момента (т. е. с момента ввода в действие национального выделения) администрация, ответственная за присвоение, обязуется соблюдать уровни п.п.м., указанные в п. 2.2 Дополнения 4, на территории национального выделения. В силу того, что эксплуатация национального выделения и присвоения не будет осуществляться одновременно на одной и той же частоте и в одной и той же зоне, взаимные помехи не учитываются;  – разработать новую Резолюцию, разрешающую администрации, которая заявляет национальное выделение, при условии получения согласия в соответствии с § 6.15 Приложения **30B** к РР:  • заключать этот новый тип соглашения с администрацией, заявляющей соответствующие присвоения;  • просить Бюро обновить эталонную ситуацию, не пересматривая результаты предыдущих рассмотрений;  – просить администрации, заявляющие присвоения, для которых процедуры Статьи **6** Приложения **30B** к РР еще не завершены и которые были рассмотрены Бюро до заключения такого соглашения, сделать все возможное, чтобы принять во внимание новую эталонную ситуацию данного национального выделения. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_