|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bulletin d'exploitation de l'UIT www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| No **1008** | 15 VII 2012 | (Renseignements reçus au 2 july 2012) | |
| Place des Nations CH-1211  Genève 20 (Suisse)  Tél: +41 22 730 5111  **E-mail:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)  Tél: +41 22 730 5211 Fax: +41 22 730 5853 E-mail:** [**tsbmail@itu.int**](mailto:tsbmail@itu.int) **/** [**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **Bureau des radiocommunications (BR)  Tél: +41 22 730 5560 Fax: +41 22 730 5785 E-mail:** [**brmail@itu.int**](mailto:brmail@itu.int) |

# Table des matières

*Page*

**Information générale**

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: *Note du TSB* 3

Approbation de Recommandations UIT-T 4

Plan d’identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Recommandation UIT-T  
E.212 (05/2008)): *Codes d'identification des systèmes mobiles internationaux* 5

Service téléphonique:

*Burkina Faso (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), Ouagadougou)* 6

Israël *(Ministry of Communications (MOC), Tel Aviv)* 6

Kazakhstan *(Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication, Astana)* 8

Pays-Bas *(Association COIN, Gouda)* 9

Sénégal *(Autorité de Régulation des Télécommunications & des Postes (ARTP), Dakar)* 10

Timor-Leste *(Ministry of Infrastructure, Dili)* 16

Changements dans les Administrations/ER et autres entités ou Organisations 18

France *(Ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, Ivry-sur-Seine): Changement  
de nom* 18

Grèce *(Ministry of Infrastructure, Transport and Networks, Athens): Changements de nom, de  
numéros de téléphone et de télécopie* 18

Libye *(General Telecommunication Authority, Tripoli): Changements de nom, de numéros de  
téléphone et de télécopie* 18

Restrictions de service 19

Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006) 19

**Amendements aux publications de service**

Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation  
des télécommunications 20

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et  
les abonnements 21

*Page*

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) 22

Plan de numérotage national 22

| Dates de parution des prochains Bulletins d'exploitation | | Comprenant les renseignements reçus au: |
| --- | --- | --- |
| 1009 | 1.VIII.2012 | 18.VII.2012 |
| 1010 | 15.VIII.2012 | 2.VIII.2012 |
| 1011 | 1.IX.2012 | 20.VIII.2012 |
| 1012 | 15.IX.2012 | 3.IX.2012 |
| 1013 | 1.X2012 | 17.IX.2012 |
| 1014 | 15.X.2012 | 1.X.2012 |
| 1015 | 1.XI.2012 | 18.X.2012 |
| 1016 | 15.XI.2012 | 1.XI.2012 |
| 1017 | 1.XII.2012 | 19.XI.2012 |
| 1018 | 15.XII.2012 | 3.XII.2012 |

# INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

**Note du TSB**

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE No

1005 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques pour les stations mobiles (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 1er juin 2012)

1004 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 15 mai 2012)

1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)

1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1er avril 2012)

1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l’exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)

999 Heure légale 2012

994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)

993 Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT‑T E.164 (11/2010)) (Situation au 1er décembre 2011)

992 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 novembre 2011)

991 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1er novembre 2011)

991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

983 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 1er juillet 2011)

981 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (07/2006)) (Situation au 1er juin 2011)

980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)

978 Liste des Codes Télex de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Télex (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)

977 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1er avril 2011)

976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)

974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)

972 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 15 janvier 2011)

971 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 1er janvier 2011)

968 État des radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d’appel assignés par chaque Administration à ses stations d’amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 15 novembre 2010)

955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/98)) (Situation au 1er mai 2010)

669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))

B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT  
(Rec. UIT-T M.1400 (07/2006)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)Liste des exploitations reconnues (ER) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

Approbation de Recommandations UIT-T

Par AAP-85, il a été annoncé l’approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

– Recommandation UIT-T F.746 (29/06/2012): Spécifications des éléments de contrôle en vue d'une optimisation multimédia

– Recommandation UIT-T F.747.1 (29/06/2012)

– Recommandation UIT-T F.747.2 (29/06/2012): Lignes directrices relatives au déploiement d'applications et services de réseaux de capteurs ubiquitaires (USN) pour l'atténuation des effets du changement climatique

– Recommandation UIT-T G.160 (29/06/2012): Dispositifs d'amélioration de la qualité vocale

– Recommandation UIT-T G.161 (29/06/2012): Interactions des équipements de réseau de traitement des signaux

– Recommandation UIT-T G.728 (29/06/2012): Codage de la parole à 16 kbit/s en utilisant la prédiction linéaire à faible délai avec excitation par code

– Recommandation UIT-T G.729 (29/06/2012): Codage de la parole à 8 kbit/s par prédiction linéaire avec excitation par séquences codées à structure algébrique conjuguée

– Recommandation UIT-T G.987.3 (2010) Amd. 1 (22/06/2012)

– Recommandation UIT-T G.993.2 (2011) Cor. 1 (13/06/2012)

– Recommandation UIT-T G.997.1 (13/06/2012): Gestion de couche Physique pour les émetteurs-récepteurs de ligne d'abonné numérique

– Recommandation UIT-T G.8001/Y.1354 (22/06/2012): Termes et définitions relatifs aux trames Ethernet sur la couche transport

– Recommandation UIT-T H.222.0 (29/06/2012): Technologies de l'information – Codage générique des images animées et du son associé: systèmes

– Recommandation UIT-T H.241 (2012) Amd. 1 (29/06/2012): Prise en charge des profils H.264 restreint supérieur, modulable restreint de base et modulable restreint supérieur

– Recommandation UIT-T H.460.26 (29/06/2012): Utilisation de la connexion de signalisation d'appel H.225.0 pour le transport de médias

– Recommandation UIT-T H.627 (29/06/2012): Signalisation et protocoles pour la surveillance visuelle

– Recommandation UIT-T H.642.1 (29/06/2012): Accès à des informations multimédias déclenché par une identification basée sur une étiquette – Partie 1: Mécanisme d'identification

– Recommandation UIT-T H.642.2 (29/06/2012): Accès à des informations multimédias déclenché par une identification basée sur une étiquette – Partie 2: Procédures d'enregistrement des identificateurs

– Recommandation UIT-T H.642.3 (29/06/2012): Technologies de l'information

– Technique d'identification automatique et de saisie des données:

– Protocole de résolution d'identificateur pour l'accès à des informations multimédias déclenché par une identification basée sur une étiquette

– Recommandation UIT-T H.730 (29/06/2012): Intergiciels de terminaux basés sur le web pour les services de TVIP

– Recommandation UIT-T H.741.1 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Opérations de mesure d'audience pour les services de TVIP

– Recommandation UIT-T H.741.2 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Structures de données de mesure d'audience pour les services de TVIP

– Recommandation UIT-T H.741.3 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Mesure d'audience pour les services de fourniture de contenu réparti de TVIP

– Recommandation UIT-T H.741.4 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Mécanismes de transport pour la mesure d'audience

– Recommandation UIT-T H.764 (29/06/2012): Langage de script amélioré pour les services de TVIP

– Recommandation UIT-T H.780 (29/06/2012): Affichage numérique: Spécifications du service et architecture fondée sur la TVIP

– Recommandation UIT-T J.296 (29/06/2012): Spécification d'un boîtier-adaptateur câblé hybride

– Recommandation UIT-T T.86 (1998) Amd. 1 (29/06/2012): Liste de marqueurs d'applications spécifiques

– Recommandation UIT-T T.801 (2002) Amd. 4 (29/06/2012): Extension relative au codeur de blocs

– Recommandation UIT-T T.813 (29/06/2012): Technologies de l'information – Système de codage d'images JPEG 2000: Représentation structurelle XML et référence

– Recommandation UIT-T T.872 (29/06/2012): Technologies de l'information – Compression numérique et codage des images fixes à modelé continu: Application aux systèmes d'impression

– Recommandation UIT-T Y.2060 (15/06/2012): Présentation générale de l'internet des objets

– Recommandation UIT-T Y.2061 (15/06/2012): Spécifications relatives à la prise en charge d'applications de communication orientées machine dans l'environnement des réseaux NGN

– Recommandation UIT-T Y.2080 (15/06/2012): Architecture des réseaux de services répartis

Plan d’identification international pour les réseaux publics  
et les abonnements  
(Recommandation UIT-T E.212 (05/2008))

**Note du TSB**

*Codes d'identification des systèmes mobiles internationaux*

Associés à l'indicatif de pays (pour les stations mobiles) (MCC) 901 attribué en partage, le code de réseau mobile (MNC) à deux chiffres ci‑après a été attribué le 15 juin 2012:

| *Réseau* | *Indicatif de pays du mobile (MCC)\* et Code de réseau mobile (MNC)\*\** |
| --- | --- |
| Azerfon LLC | 901 36 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil

\*\* MNC: Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

Service téléphonique  
(Recommandation UIT-T E.164)

url: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

**Burkina Faso** **(indicatif de pays +226)**

Communication du 30.V.2012:

L'*Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP),*Ouagadougou*,* annonce l'attribution des nouvelles séries de numéros suivantes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Service* | *Série de numéros* | *Date* |
| Onatel-SA | Mobile | 6080 XXXX à 6099 XXXX 6100 XXXX à 6119 XXXX | 30.V.2012 |

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)  
01 B.P.   
6437 OUAGADOUGOU 01  
Burkina Faso   
Tél: +226 5037 5360/61/62  
Fax: +226 5037 5364  
E-mail: [secretariat@arce.bf](mailto:secretariat@arce.bf)  
URL: [www.arce.bf](http://www.arce.bf)

**Israël** **(indicatif de pays +972)**

Communication du30.V.2012:

Le *Ministry of Communications (MOC),* Tel Aviv, annonce que le plan de numérotation d’Israël a été mis à jour conformément à la Recommandation UIT-T E.164.

*Description du plan national de numérotage E.164 pour l’indicatif de pays +972 (Israël)  
(Mise à jour le 24 mai 2012)*

a) Généralités:

Longueur minimale du numéro (sans indicatif de pays): 8 chiffres.

Longueur maximale du numéro (sans indicatif de pays): 9 chiffres.

b) Détail du plan de numérotage:

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicatif national de destination) ou (N(S)N) (chiffres de poids fort du numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | | *Utilisation des numéros E.164* | | *Information additionnelle* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 2 (NDC) | 8 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain) | | Indicatif interurbain pour la région de Jérusalem |
| 3 (NDC) | 8 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain) | | Indicatif interurbain pour la région de Tel Aviv |
| 4 (NDC) | 8 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain) | | Indicatif interurbain pour les régions de Haifa et du nord |
| 50 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à Pelephone |
| 51 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Réservé |
| 52 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à Cellcom |
| 53 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à Mirs |
| 54 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à Partner |
| 55(NDC), comme suit:  55-22, 23  55-66, 67  55-88, 89 | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à MVNO:  Home Cellular  Rami Levi  Alon Cellular |
| 56 (NDC) –  2 à 9 | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à l’Autorité palestinienne |
| 57 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à Mirs |
| 58 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à Golan Telecom |
| 59 (NDC) | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | | Attribué à Jawall |
| 6 (NDC) | 9 | 9 | Réservé pour utilisation future |  | |
| 7X (NDC) comme suit:  72-2, 72-3  73-2, 73-3  73-7  74-7  76-5  76-80, 76-88  77  78-333, 555 | 9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie fixe | Attribué à 012 Telecom  Attribué à Cellcom Fixed Line  Attribué à Veidan  Attribué à Partner Fixed Line  Attribué à B.I.P  Attribué à Bezeq  Attribué à Hot Telecom  Attribué pour les essais | |
| 8 (NDC) | 8 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour les régions de Hashfela et du sud | |
| 9 (NDC) | 8 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain) | Indicatif interurbain pour la région de Hasharon | |

Préfixes des services ouverts aux appels internationaux entrants:

1255 Centre hospitalier d'urgence (+972 1255 XXX)

151 Courrier vocal (+972 151 + NDC + SN)

153 Télécopie (+972 153 + NDC + SN)

1599 Courrier vocal interactif (+972 1599 XXXXXX)

Contact:

Mr Itzhak Yadgar  
Manager, International Activities Department  
Ministry of Communications (MoC)  
Engineering and Licensing Division  
P.O. Box 29107  
61290 TEL AVIV  
Israël  
Tel: +972 3 519 8220  
Fax: +972 3 519 8244  
E-mail: [yadgari@moc.gov.il](mailto:yadgari@moc.gov.il)

**Kazakhstan** **(indicatif de pays +7)**

Communication du 1.VI.2012

L’ *Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication*, Astana, annonce que la série de numéros: + 7 785 XXX XXXX a été attribuée à l’opérateur mobile Darkhan Telecom.

Contact:

Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication  
Ministry Building  
Left Bank of the River Ishim  
ASTANA 010000  
Kazakhstan  
Tél: +7 7172 740135  
Fax: +7 7172 741003  
E-mail: [nazim@aic.gov.kz](mailto:nazim@aic.gov.kz)  
URL:: [www.aic.gov.kz](http://www.aic.gov.kz)

**Pays-Bas** **(indicatif de pays +31)**

Communication du 21.V.2012:

*L’Association COIN,* Gouda, annonce que les séries de numéros additionnelles:

· +31 68 75X XXXX - +31 68 79X XXXX ont été introduites dans les Pays-bas sur les réseaux mobiles

Avec effet immédiat

Par conséquent à partir du 1er mai 2012, les séries de numéros suivantes seront disponibles pour la téléphonie mobile dans les Pays-Bas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De | Up to and including |  |
| +31 610 000000 | +316 199 99999 |  |
| +31 620 000000 | +316 299 99999 |  |
| +31 630 000000 | +316 399 99999 |  |
| +31 640 000000 | +316 499 99999 |  |
| +31 650 000000 | +316 599 99999 |  |
| +31 660 000000 | +31 660 999999 | Radiomessagerie |
| +31 665 000000 | +31 665 999999 | Radiomessagerie |
| +31 680 000000 | +31 686 499999 |  |
| +31 686 800000 | +31 686 899999 |  |
| +31 687 000000 | +31 687 999999 |  |
| +31 688 800000 | +31 688 899999 |  |

Il est demandé à toutes les administrations et exploitations reconnues (ER) de prendre les mesures nécessaires afin de permettre l'accès à cette nouvelle série de numéros si le routage via KPN est appliqué.

Contact:

Mr Remco Leijendekker  
Association COIN  
P.O. Box 777  
2800AT Gouda,   
Pays-Bas  
Tél: +31 182 690076  
Fax: +31 182 690075  
E-mail: [servicedesk@coin.nl](mailto:servicedesk@coin.nl)  
URL: [www.coin.nl](http://www.coin.nl)

**Sénégal** **(indicatif de pays +221)**

Communication du 14.V.2012:

L'*Autorité de Régulation des Télécommunications & des Postes (ARTP),* Dakar, annonce la mise à jour du Plan National de Numérotation (PNN) téléphonique du Sénégal. Le PNN est un plan fermé à neuf (9) chiffres,au format suivant:

CC + N(S)N

Où:

CC (Country Code- indicatif de pays)= +221

N(S)N (National (Significant) Number) – numéro national (significatif)) constitué de neuf chiffres: SABPQMCDU

1) Appels entrants internationaux

Format international de numérotage: CC (221) + N(S)N (neuf chiffres)

1. Numéros de téléphonie mobile

Les blocs de numéros pour lesquels la valeur de l'indicatif «S» est égale à «7» sont réservés pour les réseaux de téléphonie mobile.

La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Expresso Sénégal pour son réseau téléphonique mobile est la suivante :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N(S)N\* (NDC + SN)* | | *Longueur du N(S)N* | | *Utilisation du numéro E.164* | *Information additionnellle* |
| *Préfixe SA* | *BPQ móvil* | *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 70 | 00X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM | Expresso Sénégal |
| 70 | 10X XXXX | 9 | 9 | Mobile CDMA |
| 70 | 20X XXXX | 9 | 9 | Mobile CDMA |
| 70 | 30X XXXX | 9 | 9 | Mobile CDMA |
| 70 | 33X XXXX | 9 | 9 | Mobile CDMA |
| 70 | 40X XXXX | 9 | 9 | Mobile CDMA |
| 70 | 45X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 50X XXXX | 9 | 9 | Mobile CDMA |
| 70 | 56X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 60X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 63X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 64X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 65X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 70X XXXX | 9 | 9 | Mobile CDMA |
| 70 | 80X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 82X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 89X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 70 | 90X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |

La liste des numéros SABPOMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sentel GSM «Tigo» pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N(S)N\* (NDC + SN)* | | *Longueur du N(S)N* | | *Utilisation du numéro E.164* | *Information additionnellle* |
| *Préfixe SA* | *BPQ móvil* | *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 76 | 12X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM | Sentel GSM (Tigo) |
| 76 | 13X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 28X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 29X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 33X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 34X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |  |
| 76 | 38X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |  |
| 76 | 39X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 46X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 47X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 48XXXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 49X.XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 50X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 51X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 52X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 53X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 54X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 55X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 56X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 57X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 58X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 59X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 63XXXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 64X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 65X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 66X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 67X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 68X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 69X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 74X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 75X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 83X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 84X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 85X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 86X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 87X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 88X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |

La liste des numéros **SABPQMCDU** actuellement attribués à l'opérateur Sonatel Mobile «Orange» pour son réseau téléphonique mobile est la suivante :

| *N(J) N\* (NDC + SN)* | | | | *Longueur du N(S) N* | | | | *Utilisation du numéro E.164* | | *Information additionnelle* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Préfixe SA* | *BPQ móvil* | | | *Longueur maximale* | *Longueur minimale* | | |
| 77 | 01X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 77 | 02X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 03X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 04X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 05X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 06X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 07X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 08X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 09X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 10X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 11X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 12X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 13X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 14X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 15X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 16X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 78 | 17X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 18X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 19X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 20X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 21X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 22X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 23X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 24X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 25X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 26X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 27X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 28X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 29X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 30X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 31X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 32X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 33X XXXX | | | 9 | 9 | | | Mobile GSM | |
| 77 | 34X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | | Sonatel Mobiles  (Orange) |
| 77 | 35X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 36X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 37X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 38X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 39X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 40X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 41X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 42X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 43X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 44X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 45X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 46X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 47X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 48X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 49X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 50X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 51X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 52X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 53X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 54XXXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 55X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 56X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 57X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 58X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 59X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 60X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 61X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 62X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 63X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 64X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 65X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 66X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 67X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 68X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| 77 | 69X XXXX | | 9 | | | 9 | | Mobile GSM | |
| *77* | 70X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | | Sonatel Mobiles (Orange) | |
| 77 | 71X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 72X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 73X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 74X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 75X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 76X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 77X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | *7*8XXXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 79X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 80XXXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 81X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 82X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 83X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 84X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 85X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 86X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 87X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 88X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 89X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 90X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 91X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 92X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 93X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 94X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 95X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 77 | 96X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 97X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 98XXXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| *77* | 99X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 78 | 01X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 78 | 10X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |
| 78 | 11X XXXX | 9 | | | | 9 | Mobile GSM | |

2. Numéros de téléphone fixe

Les blocs de numéros pour lesquels la valeur de l'indicatif «S» est égale à « 3» sont réservés pour les réseaux de téléphonie fixe.

La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués aux opérateurs pour leurs réseaux téléphoniques fixes est la suivante:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *Longueur du N(S) N* | | *Utilisation du numéro E.164* | *Information additionnelle* |
| *Préfixe SA* | *BPQ móvil* | *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 30 | 10X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie fixe CDM | Expresso Sénégal |
| 30 | 11X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie fixe CDM |
| 30 | 80X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie fixe CDM |
| 33 | 81X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe | Sonatel S.A. |
| 33 | 82X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 83X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 84X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 85X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 86X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 87X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 88X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 89X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 92X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie par Satellite |
| 33 | 93X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 94X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 95X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 96X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 97X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 98X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |
| 33 | 99X XXXX | 9 | 9 | Service Téléphonique fixe |  |

3. Préfixes :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Opérateur* | *Mobile* | *Fixe* |
| Sonatel S.A. | 77 et 78  787878 | 33 |
| Sentel Gsm | 76 |  |
| Expresso Sénégal | 70 | 30 |

Il) Appels nationaux

Pour appeler un abonné du réseau public national fixe ou mobile de télécommunications (en local ou en national),un seul format est à composer: SABPQMCDU.

Ill) Appels vers les services spéciaux

Pour obtenir un service spécial à deux ou trois chiffres en national, le format de numérotation est le suivant:

1X – où: X = 8 pour les pompiers et X = 7 pour la police

Ces services spéciaux ne peuvent pas être joints de l'étranger.

IV) Appels sortants internationaux

Pour accéder à l'international à partir du Sénégal composer le préfixe international du Sénégal «00», soit le format suivant:

00 CC NDC SN, où:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CC | = | Country Code - indicatif de pays |
| NDC | = | Indicatif national de destination |
| SN | = | Numéro d'abonné |

V) Numéros non géographiques (services convergents: Téléphonie sur IP, ,etc.) Ces numéros sont de la forme SABPQMCDU, avec S = 9.

Contacts:

Mme Mana AIDARA et Mr .Hamady SY  
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)  
VDN  
B.P.14130  
DAKAR PEYTAVIN  
Sénégal  
Tél: +221 33 869 0369*/*+221 33 869 03 93*/*+221 33 869 09 78  
Fax: +221 33 869 0370  
E-mail : mana.aidara@artp.sn;[hamady.sy@artp.sn](mailto:hamady.sy@artp.sn)

**Timor-Leste** **(indicatif de pays +670)**

Communication du 6.VI.2012:

Le *Ministry of Infrastructure,* Dili, annonce les changements du plan de numérotage pour le Timor-Leste, lequel sera mis en service le 31 juillet 2012.

a) Généralités:

Longueur minimale du numéro (sans indicatif de pays): 7 chiffres.

Longueur maximale du numéro (sans indicatif de pays): 8 chiffres.

b) Détail du plan de numérotage:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
| *Date et heure prévues pour le changement* | *N(S)N* | | *Utilisation du numéro E.164* | *Fonctionnement parallèle* | | *Opérateur* | *Texte proposé de l'annonce* |
| *Ancien numéro* | *Nouveau numéro* | *Début* | *Fin* |
| 31 juillet 2012 00:00 | 7XXXXXX | 77XXXXXX | Numéro non-géographique pour mobile cellulaire attribué à Timor Telecom | Aucun | Aucun | Timor Telecom | Pour les appels nationaux:" *O número que marcou foi alterado. Por favor desligue e adicione 7, seguido dos restantes dígitos.* Le numéro que vous avez composé a changé. Raccrochez s'il vous plaît et composez 7, suivi par les autres chiffres ".  Pour les appels internationaux: “*O número que marcou foi alterado. Por favor desligue e adicione 7 depois de 670, seguido dos restantes dígitos.*  Le numéro que vous avez composé a changé. Raccrochez s'il vous plaît et composez 7 après 670, suivi par les autres chiffres ". |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 juillet 2012 00:00 | – | 78XXXXX | Numéro non-géographique pour mobile cellulaire attribué à Timor Telecom | Aucun | Aucun | Timor Telecom | Aucun |

Contact

Ministry of Infrastructure  
Telecommunication Building  
Bispo de Medeiros Street, No. 8 Caicoli  
DILI   
Timor-Leste  
Tel: +670 333 9355/+670 333 1110   
Fax: +670 390 331 1038   
URL : www.timor-leste.gov.tl

Changements dans les Administrations/ER et autres entités  
ou Organisations

**France**

Communication du 20.VI.2012:

*Changement de nom*

Le *Ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur*, Ivry-sur-Seine, annonce qu’il a changé de nom, il s’appelle désormais: «Ministère chargé des petites et moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique»

Ministère chargé des petites et moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique  
Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services  
Service des Technologies de l'Information et de la Communication  
67, rue Barbès  
B.P. 80001  
94201 IVRY-SUR-SEINE, Cédex  
France  
Tél: +33 1 7984 3464   
Fax: +33 1 5344 9163   
URL: www.economie.gouv.fr

**Grèce**

Communication du 26.VI.2012:

*Changements de nom, de numéros de téléphone et de télécopie*

Le *Ministry of Infrastructure, Transport and Networks*, Athens, annonce qu’il a changé de nom, il s’appelle désormais: «*Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks* ». Il annonce également que ses numéros de téléphone et de télécopie ont changé:

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks  
2 Anastaseos & Tsigante Street  
Papagos  
101 91 ATHENS  
Grèce  
Tél: +30 210 650 8444  
Fax : +30 210 650 8460   
E-mail: press@yme.gov.gr   
URL: www.yme.gov.gr

**Libye**

Communication du 27.VI.2012:

*Changements de nom, de numéros de téléphone et de télécopie*

Le *General Telecommunication Authority*, Tripoli, annonce qu’il a changé de nom, il s’appelle désormais: «*Ministry of Communication and Informatics*». Il annonce également que ses numéros de téléphone et de télécopie ont changé:

Ministry of Communications and Informatics  
Zawia Street  
P.O. Box 8338  
TRIPOLI   
Libye  
Tél: +218 21 361 9950 /+218 21 362 2700  
Fax: +218 21 362 2451   
E-mail: [minister@cim.gov.ly](mailto:minister@cim.gov.ly)

Restrictions de service

Voir URL: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |
| --- | --- |
| Pays/zone géographique | BE |
| Seychelles | 1006 (p13) |
| Slovaque | 1007 (p12) |

Systèmes de rappel (Call-Back)  
et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

# AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | Insérer |  | **PAR** | paragraphe |
| **COL** | Colonne |  | **REP** | remplacer |
| **LIR** | Lire |  | **SUP** | supprimer |
| **P** | page(s) |  |  |  |

Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour   
les cartes internationales de facturation des télécommunications  
(selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006))  
(Situation au 1er janvier 2011)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 971 – 1.I.2011)  
(Amendement N° 26)

**P**  **55** **Portugal** **ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pays/zone géographique* | *Nom de la compagnie/ Adresse* | *Identification d’entité émettrice* | *Contact* | *Date de  mise en application* |
| Portugal | REFER TELECOM-Serviços de Telecomunicações, S.A.  Rua Passeio do Báltico,4 1990-036 LISBOA  Portugal | **89 351 12** | Mr José Manuel Carreira Miguel  REFER TELECOM-Serviços de Telecomunicações, S.A.  Rua Passeio do Báltico,4 1990-036 LISBOA  Portugal  Tel: +351 21 102 4089  Fax:+351 21 102 9010  E-mail: jcmiguel@refertelecom.pt | 1.VI.2012 |

**P**  **61 Singapour** **LIR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pays/zone géographique* | *Nom de la compagnie/ Adresse* | *Identification d’entité émettrice* | *Contact* | *Date de  mise en application* |
| Singapour | M1 Limited  10 International Business Park,  SINGAPORE 609928 | **89 65 03** | Seah Chin Ping  10 International Business Park  SINGAPORE 609928  Tel: +65 6655 1113  Fax: +65 6655 1977  E-mail: elises@m1.com.sg |  |

**P**  **58** **Royaume-Uni** **ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pays/zone géographique* | *Nom de la compagnie/ Adresse* | *Identification d’entité émettrice* | *Contact* | *Date de mise en application* |
| **Royaume-Uni** | OnePhone (UK) Ltd  11 Murray street  LONDON NW1 9RE  United Kingdom | **89 44 09** | Mr Magnus Kelly  OnePhone (UK) Ltd  Langbaurgh Hall, Great Ayton  NORTH YORKSHIRE TS9 6QQ  United Kingdom  Tel: +44 77 1159 0311  Fax:  E-mail: peter.scrope@onephone.org.uk | 6.VI.2012 |

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international  
pour les réseaux publics et les abonnements  
(Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008))  
(Situation au 15 novembre 2011)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No 992 – 15.XI.2011)  
(Amendement No.14 )

**P 24 Mobile International, indicatif partagé**   **ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pays/zone géographique* | *MCC + MNC\** | *Nom de Réseau/Opérateur* |
| Mobile International, indicatif partagé | 901 36 | Azerfon LLC |

1 A partir du 15 juin 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC : Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil  
MNC : Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)  
(Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999))  
(Situation au 15 mai 2012)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N°. 1004 – 15.V.2012)  
(Amendement No. 4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Pays/ Zone Géographique* | | *Nom unique du point sémaphore* | *Nom de l'opérateur du point sémaphore* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **P 45 Etats-Unis ADD** | | | |
| 3-038-6 | 6454 | Miami, FL | Telintel Ltd |
| **P 118 Sénégal ADD** | | | |
| 6-016-3 | 12419 | Expresso | Expresso Sénégal |
| 6-016-4 | 12420 | Expresso | Expresso Sénégal |
| **P 118 Sénégal LIR** | | | |
| 6-016-2 | 12418 | CTI Médina | Société Nationale des Télécommunications du Sénégal (SONATEL) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: International Signalling Point Codes.

Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).

Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numérotage national  
(Selon la Recommandation UIT-T E.129 (11/2009))

Web:[www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

Les Administrations sont priées de notifier à l’UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l’UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l’envoi de leurs informations à l’UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu’elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Le 15.VI.2012, les pays suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site:

|  |  |
| --- | --- |
| *Pays* | *Indicatifs de pays (CC)* |
| L'ex-République yougoslave de Macédoine | +389 |
| Nouvelle-Calédonie | +687 |
| Salomon (Iles) | +677 |