|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1059** | 2014.IX.1 | (المعلومات الواردة حتى 18 أغسطس 2014) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) الهاتف: +41 22 730 5111  **البريد الإلكتروني:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853**  **[tsbmail@itu.int](\\\\blue\\dfs\\pool\\ARA\\ITU-T\\BUREAU\\tsbmail@itu.int) / tsbtson@itu.int البريد الإلكتروني:** | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني: brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

[القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد:](#Toc_1) *[ملاحظات من مكتب تقييس الاتصالات](#Toc_1)* [3](#Toc_1)

[الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4](#Toc_2)

[تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (التوصية ITU-T Q.708 (99/03)):](#Toc_5) *[اتحاد ميانمار](#Toc_5)* [5](#Toc_5)

[الخدمة الهاتفية:](#_Toc359596905)

[*الدانمارك (هيئة الأعمال التجارية الدانماركية(Danish Business Authority)، كوبنهاغن)* 6](#Toc_6)

[*السنغال (هيئة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP)، داكار)*](#Toc_7) 6

[*جزر سليمان (لجنة الاتصالات (TCSI)، هونيارا)*](#Toc_8) 15

[*تونس (الهيئة الوطنية للاتصالات في تونس(INT)، تونس)*](#Toc_9) 16

تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى:

[***اليابان*** *(مؤسسة NTT للاتصالات، طوكيو): تغيير العنوان*](#Toc_10) 18

[***كيني****ا (لجنة الاتصالات الكينية (CCK)، نيروبي): تغيير الاسم وعنوان البريد الإلكتروني*](#Toc_11) 18

[تبليغات أخرى:](#Toc_13) *[النمسا](#Toc_13)* [19](#Toc_13)

قيود الخدمة 19

[إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 20](#Toc_14)

**تعديلات على منشورات الخدمة**

[قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية](#Toc_16) 20

[الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 21](#Toc_18)

[قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد](#Toc_19) 22

[قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) 24](#Toc_20)

[قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 24](#Toc_21)

[خطة الترقيم الوطنية](#Toc_22) 27

| مواعيد\* نشر النشرات التشغيلية المقبلة | | بما في ذلك المعلومات الواردة حتى: |
| --- | --- | --- |
| 1060 | 15.IX.2014 | 2014.IX.1 |
| 1061 | 1.X.2014 | 2014.IX.17 |
| 1062 | 15.X.2014 | 2014.X.1 |
| 1063 | 1.XI.2014 | 2014.X.20 |
| 1064 | 15.XI.2014 | 2014.XI.3 |
| 1065 | 1.XII.2014 | 2014.XI.17 |
| 1066 | 15.XII.2014 | 2014.XII.1 |

\* هذه المواعيد تخص اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

# معلومات عامة

## القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1056 الرمز الدليلي للشبكات المتنقلة من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 15 يوليو 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1049 التوقيت القانوني 2014

1040 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2013)

1033 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU‑T Q.708 (99/03)) (الوضع في 1 أغسطس 2013)

1028 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (99/03)) (الوضع في 15 مايو 2013)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1005 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 1 يونيو 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التلماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11) (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

981 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2006/07) (الوضع في 1 يونيو 2011)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10) (الوضع في 1 أبريل 2011)

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

972 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 15 يناير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2006/07)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

## الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-40 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T Y.3022 (08/2014): Measuring energy in networks

– ITU-T Y.3500 (08/2014): Cloud computing – Overview and Vocabulary

– ITU-T Y.3502 (08/2014): Cloud computing – reference architecture

## تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (التوصية ITU-T Q.708 (99/03))

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

بناءً على طلب من إدارتي كولومبيا والهند، خصص مدير مكتب تقييس الاتصالات رمز المنطقة/شبكة التشوير (SANC) التالي من أجل استعماله في الجزء الدولي من شبكة نظام التشوير رقم 7 لهذا البلد/لهذه المنطقة الجغرافية، وفقاً للتوصية ITU‑T Q.708 (99/03):

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير* | *SANC* |
| جمهورية كولومبيا | 7-216 |
| جمهورية الهند | 4-224 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: رمز المنطقة/شبكة التشوير.

Signalling Area/Network Code  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

## الخدمة الهاتفية (التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

**الدانمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)**

تبليغ في 2014.VIII.14:

تعلن *هيئة الأعمال التجارية الدانماركية (Danish Business Authority)*، كوبنهاغن، عن التغييرات التالية التي طرأت على خطة الترقيم الهاتفية في الدانمارك:

• تخصيص – خدمة الاتصالات الثابتة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مزوّد الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| P-Nordic ApS | 70307fgh | 2014.VIII.6 |

للاتصال:

Danish Business Authority  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
DK-2100 COPENHAGEN EAST  
Denmark

الهاتف: +45 35 29 10 00  
الفاكس: +45 35 46 60 01  
البريد الإلكتروني: erst@erst.dk  
الموقع الإلكتروني: www.erst.dk

السنغال (الرمز الدليلي للبلد +221)

تبليغ في 2014.VIII.11:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP)،* داكار، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية (NNP) في السنغال. وخطة الترقيم في السنغال خطة مغلقة تتألف من تسعة (9) أرقام لها النسق التالي:

CC N(S)N

حيث:

CC (الرمز الدليلي للبلد) = +221

N(S)N (الرقم (الوطني (الدلالي)) سيتألف من تسعة أرقام: SABPQMCDU

**أولاً - النداءات الدولية الواردة**

نسق الترقيم الدولي: N(S)N (تسعة أرقام) CC (221) +

**1 الأرقام الهاتفية المتنقلة**

مجموعات الأرقام التي يكون فيها “S” هو الرقم “7” محجوزة للشبكات الهاتفية المتنقلة.

- وفيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل EXPRESSO Sénégal من أجل شبكته الهاتفية المتنقلة:

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 70 | 00X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل Expresso Sénégal |
| 70 | 10X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 70 | 20X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 70 | 30X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 70 | 32X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 70 | 33X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 70 | 34X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 70 | 35X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 36X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 40X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 70 | 45X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 46X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 47X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 48X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 49X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 50X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 51X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 52X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 56X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 57X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 58X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 59X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 60X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 61X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 62X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 63X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 64X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 65X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 70X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 71X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 72X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 73X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 74X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 75X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 76X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 70 | 79X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل Expresso Sénégal |
| 70 | 80X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 82X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 83X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 84X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 88X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 70 | 89X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

– فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لمشغل الخدمة العالمية CSU SA من أجل شبكاته الهاتفية المتنقلة:

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 72 | 110 XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA | مشغل الخدمة العالمية  CSU SA |
| 72 | 111 XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |
| 72 | 112 XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة CDMA |

– فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل TIGO (SENTEL GSM) من أجل شبكاته الهاتفية المتنقلة:

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 76 | 01X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل Tigo (Sentel GSM) |
| 76 | 02X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 12X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 13X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 28X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 29X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 33X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 34X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 38X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 39X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 76 | 45X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل Tigo (Sentel GSM) |
| 76 | 46X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 47X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 48X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 49X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 50X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 51X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 52X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 53X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 54X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 55X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 56X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 57X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 58X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 59X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 63X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 64X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 65X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 66X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 67X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 68X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 69X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 74X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 75X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 83X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 84X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 85X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 86X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 87X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 88X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 90X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 92X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 76 | 94X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

– فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل ORANGE (Sonatel Mobile) من أجل شبكاته الهاتفية المتنقلة:

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 77 | 01X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل ORANGE (Sonatel Mobiles) |
| 77 | 02X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 03X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 04X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 05X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 06X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 07X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 08X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 09X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 10X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 11X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 12X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 13X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 14X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 15X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 16X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 17X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 18X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 19X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 20X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 21X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 22X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 23X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 24X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 25X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 26X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 27X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 28X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 29X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 30X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 31X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 32X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 33X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 34X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 77 | 35X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل Orange (Sonatel Mobiles) |
| 77 | 36X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 37X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 38X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 39X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 40X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 41X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 42X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 43X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 44X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 45X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 46X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 47X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 48X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 49X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 50X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 51X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 52X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 53X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 54X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 55X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 56X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 57X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 58X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 59X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 60X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 61X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 62X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 63X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 64X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 65X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 66X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 67X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 68X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 69X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 70X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 77 | 71X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل Orange (Sonatel Mobiles) |
| 77 | 72X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 73X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 74X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 75X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 76X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 77X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 78X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 79X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 80X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 81X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 82X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 83X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 84X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 85X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 86X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 87X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 88X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 89X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 90X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 91X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 92X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 93X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 94X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 95X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 96X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 97X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 98X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 77 | 99X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 01X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 10X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 11X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 12X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 13X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 14X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 15X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 78 | 16X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM | المشغل Orange (Sonatel Mobiles) |
| 78 | 17X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 18X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 19X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 20X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 21X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 22X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 23X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 24X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 25X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 26X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 27X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 28X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 29X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |
| 78 | 63X XXXX | 9 | 9 | الاتصالات المتنقلة GSM |

**2** الأرقام الهاتفية الثابتة

مجموعات الأرقام التي يكون فيها “S” هو الرقم “3” محجوزة للشبكات الهاتفية الثابتة.

- فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل EXPRESSO (Sudatel) والمشغل TIGO (SENTEL GSM) من أجل شبكاتهما الهاتفية الثابتة:

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 30 | 10X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة CDM | المشغل Expresso Sénégal |
| 30 | 11X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة CDM |
| 30 | 12X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة CDM |
| 30 | 80X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة CDM |
| 32 | 824 XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة CDM | المشغل Tigo (Sentel GSM) |

– فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل ORANGE (Sonatel S.A) ولمشغل الخدمة العالمية CSU SA من أجل شبكاتهما الهاتفية الثابتة:

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BP* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 33 | 81X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة | المشغل Sonatel S.A (Orange) |
| 33 | 82X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 83X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 84X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 85X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 86X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 87X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 88X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 89X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 92X XXXX | 9 | 9 | المهاتفة الساتلية |
| 33 | 93X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 94X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 95X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 96X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 97X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 98X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 33 | 99X XXXX | 9 | 9 | الخدمة الهاتفية الثابتة |
| 36 | 111 XXXX | 9 | 9 | المهاتفة الثابتة CDM | مشغل الخدمة العالمية (CSU SA) |

**ثانياً - السابقة**

| المشغل | الخدمة المتنقلة | الخدمة الثابتة |
| --- | --- | --- |
| Sonatel S.A. | 77 و78 | 33 |
| Sentel Gsm | 76 | 32 |
| Expresso Sénégal | 70 | 30 |
| (مشغل الخدمة العالمية) CSU SA | 72 | 36 |

**ثالثاً - النداءات الدولية الصادرة**

بغية إجراء مكالمة دولية من السنغال، ينبغي مراقمة السابقة الدولية “00” ثم الرقم وفقاً للنسق التالي:

00 CC NDC SN، حيث:

| CC | = | الرمز الدليلي للبلد |
| --- | --- | --- |
| NDC | = | الرمز الدليلي الوطني للمقصد |
| SN | = | رقم المشترك |

**رابعاً - الأرقام غير الجغرافية (الخدمات المتقاربة: المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت، وما إلى ذلك)**

تتخذ هذه الأرقام شكل SABPQMCDU حيث 9 = S.

- فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل Orange (Sonatel S.A) من أجل شبكاته الهاتفية الثابتة:

| *N(S) N\* (NDC + SN)* | | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *السابقة* | *BPQ* | *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 93 | 330 XXXX | 9 | 9 | اتصالات صوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) | المشغل Orange (Sonatel SA) |

**خامساً - النداءات الوطنية**

من أجل الاتصال بمشترك في شبكات الاتصالات الوطنية الثابتة أو المتنقلة (النداءات المحلية أو الوطنية)، يُستعمل رقم من النسق SABPQMCDU.

**سادساً - النداءات إلى خدمات الطوارئ**

تتخذ الأرقام المستعملة للاتصال بأحد أرقام خدمات الطوارئ (رقمان أو ثلاثة أرقام) من داخل البلد، النسق التالي:

1X - حيث X = 8 لخدمة المطافئ وX = 7 للشرطة

لا يمكن الاتصال بهذه الخدمات من خارج البلد.

للاتصال:

Madame Mana Aidara  
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)  
Liberté 6 Extension  
Immeuble IMOTHEP, Lot N° 18, VDN  
B.P. 14130  
DAKAR - PEYTAVIN  
Senegal

الهاتف: +221 33 869 0369  
الفاكس: +221 33 869 0370  
البريد الإلكتروني: [mana.aidara@artp.sn](mailto:mana.aidara@artp.sn)

**جزر سليمان (الرمز الدليلي للبلد +677)**

تبليغ في 2014.VIII.4:

تُعلن *لجنة الاتصالات (TCSI)*، هونيارا، عن فتح مجموعة إضافية من أرقام الخدمة GSM المدفوعة سلفاً المكوَّنة من سبعة أرقام من أجل هونيارا ومقاطعات أخرى.

الخدمة – GSM شركة Solomon Telekom Company Limited

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد(NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 7940000 - 7949999 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي - خدمة GSM رقمية متنقلة مدفوعة سلفاً - هونيارا ومقاطعات أخرى | شركة Solomon Telekom Company Limited |

إن شركة *Solomon Telekom Company Limited* بصدد فتح مجموعة إضافية من أرقام الخدمة GSM المدفوعة سلفاً والمكونة من 7 أرقام في بدالتها، اعتباراً من 4 أغسطس 2014 من أجل هونيارا ومقاطعات أخرى.

نسق المراقمة: +677 79 4XXXX

يُرجى من جميع الإدارات البدء في إدخال مجموعات الأرقام GSM الإضافية المبينة أعلاه ضمن برامج بدالاتها.

للاتصال:

المسائل الإدارية:

Telecommunications Commissioner  
Telecommunications Commission (TCSI)  
P.O. Box 2180  
HONIARA  
Solomon Islands

الهاتف: +677 23855  
الفاكس: +677 23861  
البريد الإلكتروني: [bernard.hill@tcsi.org.sb](mailto:bernard.hill@tcsi.org.sb)

المسائل التقنية:

Mr Martin Horika  
Team Leader Call Centre  
Solomon Telekom Company Limited  
Telekom House Mendana Avenue  
P.O. box 148  
HONIARA  
Solomon Islands

الهاتف: +677 26766  
الفاكس: +677 21468  
البريد الإلكتروني: martin.horika@telekom.com.sb

**تونس (الرمز الدليلي للبلد +216)**

تبليغ في 2014.VIII.11:

تعلن *الهيئة الوطنية للاتصالات (INT)* في تونس، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية (NNP) لتونس (الرمز الدليلي للبلد +216) على النحو التالي:

**1 الشبكة الثابتة**

الرمز الدليلي للبلد: 216  
نسق المراقمة: +216 **7X** XX XX XXحيث **X = رقم من 0 إلى 9** +216 81 20 0X XX  
العدد الكلي للأرقام: 11

**2 الشبكة المتنقلة**

**اتصالات تونس**

الرمز الدليلي للبلد: 216  
نسق المراقمة: +216 **9X** XX XX XXحيث **X = رقم من 0 إلى 9** +216 **40** XX XX XX  
 +216 **41** XX XX XX  
 **+216 42 10 00 00 إلى +216 42 69 99 99** **+216 44 00 00 00 إلى +216 44 99 99 99 (افتتح اعتباراً من 10 أغسطس 2014)**  
العدد الكلي للأرقام: 11

**شركة "أريد "Ooredoo" التونسية**

الرمز الدليلي للبلد: 216  
نسق المراقمة: +216 **2X** XX XX XXحيث **X = رقم من 0 إلى 9**العدد الكلي للأرقام: 11

**3 شبكة VAS**

الرمز الدليلي للبلد: 216  
نسق المراقمة: +216 **8Y** XX XX XXحيث **Y = 0، 2، 8  
 +216 81 10 XX XX**  
العدد الكلي للأرقام: 11

وللحصول على معلومات أوفى، يرجى الاتصال:

الاسم: Mr. Radhouane Gabsi  
الهاتف: +216 71 16 66 41  
البريد الإلكتروني: [Radhouan.Gabsi@tunisietelecom.tn](mailto:Radhouan.Gabsi@tunisietelecom.tn)

الاسم: Mr. Jamel Bellili (I.S.C. Tunis)  
الهاتف: +216 71 57 00 00  
الهاتف المتنقل: +216 98 26 61 56  
الفاكس: +216 71 57 10 00  
البريد الإلكتروني: Kamel.Azzabi @tunisietelecom.tn

الاسم: Mr. Habib Hajkacem (I.S.C. Nabeul)  
الهاتف: +216 72 27 21 33  
الهاتف المتنقل: +216 98 35 73 22  
الفاكس: +216 72 27 18 00  
البريد الإلكتروني: [Habib.Hajkacem@tunisietelecom.tn](mailto:Habib.Hajkacem@tunisietelecom.tn)

## تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى

**اليابان**

تبليغ في 2014.VIII.8:

*تغيير العنوان*

تعلن *مؤسسة NTT للاتصالات*، طوكيو، عن تغيير عنوانها.

NTT Communications Corporation  
3-4-1, Shibaura, Minato-ku  
108-8118 TOKYO  
Japan

الهاتف: +81 3 67339778  
الفاكس: +81 3 54390486  
البريد الإلكتروني: sadata-tech@ntt.com  
الموقع الإلكتروني: www.ntt.com

**كينيا**

تبليغ في 2014.VIII.11:

*تغييرات في الاسم وعنوان البريد الإلكتروني*

تعلن *هيئة الاتصالات الكينية* (*CCK*)، نيروبي، عن تغيير اسمها. وأصبح اسمها الآن: "*هيئة الاتصالات في كينيا (CA)*". كما تعلن عن تغيير عنوانها البريدي الإلكتروني أيضاً.

Communications Authority of Kenya (CA)  
Waiyaki Way  
Westlands  
P.O. Box 14448  
NAIROBI 00800  
Kenya

الهاتف: +254 20 4242000  
الفاكس: +254 20 4242207 /+254 20 4451866  
البريد الإلكتروني: info@ca.go.ke  
الموقع الإلكتروني: www.ca.go.ke

## تبليغات أخرى

**النمسا**

تبليغ في 2014.VIII.13:

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمتحف السكة الحديدية في ستراسهوف، أذنت الإدارة النمساوية لإحدى محطات الهواة النمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE30EMS** في 30 و31 أغسطس 2014، و4 و5 أكتوبر 2014، و25 و26 أكتوبر 2014.

## تقييد الخدمة

انظر الموقع: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

***البلد/المنطقة الجغرافية النشرة التشغيلية***

**سيشيل 1006 (صفحة 13)  
سلوفاكيا 1007 (صفحة 12)  
تايلاند 1034 (صفحة 5)  
ساو تومي وبرينسيب‍ي 1039 (صفحة 14)  
أوروغواي 1039 (صفحة 14)**

## إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

# تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

## قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1040 – 2013.XI.15)  
(التعديل رقم 13)

**أيرلندا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| أيرلندا | UPC Communications Ireland Ltd. Eastpoint Business Park DUBLIN 3 | **89 353 15** | Mr Ger Woods Eastpoint Business Park DUBLIN 3 الهاتف: +353 1 245 8064 الفاكس: +353 1 245 8534 البريد الإلكتروني: gwood@upc.ie | 2014.VIII.18 |

**أيرلندا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| أيرلندا | CARPHONE WAREHOUSE IRELAND MOBILE LIMITED 3 RD Floor, Omni Park Shopping Centre,  Santry DUBLIN 9 | **89 353 16** | Mr Joe Sloan 3 RD Floor,Omni Park Shopping Centre,  Santry DUBLIN 9 الهاتف: +353 872 740 776 البريد الإلكتروني: sloanj@cpwplc.com | 2014.XI.1 |

**إمارة ليختنشتاين LIR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| إمارة ليختنشتاين | FIRST MOBILE AG Am Schrägen Weg 33 9490 VADUZ | **89 423 07** | Mr Albert Villliger Am Schrägen Weg 33 9490 VADUZ الهاتف: +423 742 1000 الفاكس: +41 41 720 3394 البريد الإلكتروني: a.villiger@vitop.ch | 2013.II.13 |

**هولندا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| هولندا | Tismi B.V Radboudkwarter 245B 3511 GK UTRECHT | **89 31 29** | Mr Jan Wilhem Bogert P.O. Box 19092 3501 DB UTRECHT الهاتف: +31 62 700 7000 البريد الإلكتروني: johan@tismi.com | 2014.VI.5 |

## الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 15 يوليو 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1056 – 2014.VII.15)  
(التعديل رقم 3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **جنوب إفريقيا SUP** | |  |
|  | 655 16 | Phoenix Systems Integration (Pty) Ltd |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile /  
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile /

## قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 1 يونيو 2011)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 981 – 2011.VI.1)  
(التعديل رقم 35)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية/DEU* LIR** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| Telekom Deutschland GmbH | **DTAG** | Mr. Benjamin Boeling |
| Landgrabenweg 151 |  | الهاتف: + 49 228 181 64514 |
| 53227 Bonn |  | الفاكس: |
|  |  | البريد الإلكتروني: benjamin.boeling @ telekom.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| Tele System GmbH Rostock | **TSHRO** | Mr. Simon Langen |
| Am Graben 8 |  | الهاتف: + 49 381 37555085 |
| 18182 Bentwisch |  | الفاكس: + 49 381 37555538 |
|  |  | البريد الإلكتروني: simon.langen@tele-system.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU ADD*** |  |  |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| Bisping & Bisping GmbH & Co.KG | **BISP** | Mr. Johannes Bisping |
| Spitalstrasse 21-24-26 |  | الهاتف: + 49 9123 9740 610 |
| 91207 Lauf |  | الفاكس: + 49 9123 9740 97 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| DCC GmbH | **DCC** |  |
| Brunngartenstrasse 3 |  | الهاتف: + 49 8131 7009 0 |
| 85221 Dachau |  | الفاكس: + 49 8131 7009 60 |
|  |  | البريد الإلكتروني: info@dachau-citycom.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| DegNet GmbH | **DEGNET** | Mr. Florian Fuessl |
| Westlicher Stadtgraben 20 |  | الهاتف: + 49 991 32020 |
| 94469 Deggendorf |  | الفاكس: + 49 991 3202 888 |
|  |  | البريد الإلكتروني: hostmaster@degnet-gmbh.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| Stern Kom GmbH | **STERN** |  |
| Kurf 11a |  | الهاتف: + 49 8053 209798 |
| 83093 Bad Endorf |  | الفاكس: + 49 8053 2329 |
|  |  | البريد الإلكتروني: info@sternkom.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| TELTA Citynetz GmbH | **TELTA** | Mr. Niels Graupe |
| Bergerstrasse 105 |  | الهاتف: + 49 3334 277 507 |
| 16225 Eberswalde |  | الفاكس: + 49 3334 277 510 |
|  |  | البريد الإلكتروني: graupe@telta.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***جمهورية ألمانيا الاتحادية / DEU*** |  |  |
| T-Systems International GmbH | **TSYSI** | Mr. Arno Schillat |
| Hahnstrasse 43 d |  | الهاتف: + 49 40 30600 1960 |
| 60528 Frankfurt |  | الفاكس: + 49 391 580 212767 |
|  |  | البريد الإلكتروني: arno.schillat@t-systems.com |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية /GBR*** | | **ADD** | | |  |
| ***المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية /GBR*** | | |  |  | |
| Lycamobile SRL | **LYCARO** | | | Hendra | |
| Strada Albeşti, 8 Sectorul 2, Bucureşti |  | | | الهاتف: +44 207 536 6450 (فرعي) 6600 | |
| Romania |  | | | الفاكس: +44 207 536 6451 | |
|  |  | | | البريد الإلكتروني: Hendra@Lycamobile.com,  Operations@lycamobile.com | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ***المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية /GBR*** | | |  | |  |
| Lycamobile UK limited | **LYCAUK** | | | | Hendra |
| 3rd Floor Walbrook Building  195 Marsh Wall |  | | | الهاتف: +44 207 536 6450 (فرعي) 6600 | |
| London E14 9SG |  | | | الفاكس: +44 207 536 6451 | |
|  |  | | | البريد الإلكتروني: Hendra@Lycamobile.com,  Operations@lycamobile.com | |

## قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 15 مايو 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1028 – 2013.V.15)  
(التعديل رقم 15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الترتيب العددي ADD** | | |
|  | 4-224 | جمهورية الهند |
|  | 7-216 | جمهورية كولومبيا |
|  | | |
| **الترتيب الهجائي ADD** | | |
|  | 7-216 | جمهورية كولومبيا |
|  | 4-224 | جمهورية الهند |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: الرمز الدليلي لمنطقة/شبكة التشوير

Signalling Area/Network Code  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

## قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 أغسطس 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1033 – 2013.VIII.1)  
(التعديل رقم 25)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | | | | | | | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| *ISPC* | *DEC* | | | | | |
| كولومبيا **ADD** | | | | | | | | |
| 7-066-3 | 14867 | | | | | | NETUNO GW STP/ITP SS7 | COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. |
| 7-066-4 | 14868 | | | | | | AVANTEL | Avantel S.A.S |
| 7-066-5 | 14869 | | | | | | CASTELLANA | Colombia Movíl S.A. E.S.P. |
| 7-067-0 | 14872 | | | | | | BARRTABST02 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-067-1 | 14873 | | | | | | GW-LDI | AVANTEL LD SA ESP |
| 7-067-2 | 14874 | | | | | | TELINTEL BOGOTA | GRUPO TELINTEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS |
| 7-067-3 | 14875 | | | | | | BOGOENTST03 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-067-4 | 14876 | | | | | | TyS-001 | TECHNOLOGY SA ESP |
| 7-067-5 | 14877 | | | | | | EIR AVANTEL | Avantel S.A.S |
| 7-067-6 | 14878 | | | | | | MEDEPABST02 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-067-7 | 14879 | | | | | | HLR02AVA | Avantel S.A.S |
| **كولومبيا** | | | | **LIR** | | | | |
| 7-064-0 | 14848 | | | | | |  | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-064-1 | 14849 | | | | | |  | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-064-2 | 14850 | | | | | |  | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-064-3 | 14851 | | | | | |  | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-064-4 | 14852 | | | | | |  | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 7-064-5 | 14853 | | | | | |  | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 7-064-6 | 14854 | | | | | |  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. |
| 7-064-7 | 14855 | | | | | |  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. |
| 7-065-2 | 14858 | | | | | | MD\_INT\_SS\_ORB | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP |
| 7-065-3 | 14859 | | | | | | BOGOENTST01 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-065-4 | 14860 | | | | | | CALICOLST01 | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| 7-065-5 | 14861 | | | | | | AVANTEL ROAMING | Avantel S.A.S |
| 7-065-6 | 14862 | | | | | | CSMS-AVANTEL | Avantel S.A.S |
| 7-065-7 | 14863 | | | | | | HLR-AVANTEL | Avantel S.A.S |
| 7-066-0 | 14864 | | | | | | MGW01ZFB | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP |
| 7-066-1 | 14865 | | | | | | SFS01ZFB | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP |
| 7-066-2 | 14866 | | | | | | CALLE 72 | Telmex Telecommunicaciones de Colombia S.A. E.S.P. |
| 7-066-6 | 14870 | | | | | | AUTOPISTA | Colombia Movíl S.A. E.S.P. |
| 7-066-7 | 14871 | | | | | | TABOR | Colombia Movíl S.A. E.S.P. |
| الهند | | **ADD** | | | | | | |
| 4-017-7 | 8335 | | | | | | Pune | M/s Videocon Telecommunications Ltd. |
| 4-018-0 | 8336 | | | | | | Navi Mumbai | M/s Unitech Communication Private Limited |
| 4-018-1 | 8337 | | | | | | Mumbai | M/s Tata Communications, Mumbai |
| 4-018-2 | 8338 | | | | | | Ernakulam, Kerala | M/s Tata Communications, Mumbai |
| 4-018-3 | 8339 | | | | | | Chennai | M/s Videocon Telecommunications Ltd. |
| 4-018-4 | 8340 | | | | | | Greater Noida | M/s Unitech Communication Private Limited |
| 4-018-5 | 8341 | | | | | | Mumbai | M/s Citycom Network Pvt. Ltd |
| **الهند** | | | | | **LIR** | | | |
| 4-005-0 | 8232 | | | | | | ISC-12, Mumbai | M/s Reliance Infocom Ltd |
| 4-005-6 | 8238 | | | | | | ISC- Chennai | M/s Reliance Infocom Ltd |
| 4-006-0 | 8240 | | | | | | ISC-1, Hyderabad | M/s Data Access Ltd |
| 4-006-1 | 8241 | | | | | | ISC-1, Ahmedabad | M/s Data Access Ltd |
| 4-006-2 | 8242 | | | | | | ISC-3, Jalandhar | M/s Data Access Ltd |
| 4-006-3 | 8243 | | | | | | ISC-1, Surat | M/s Data Access Ltd |
| 4-006-6 | 8246 | | | | | | ISC-11, VoIP-New Delhi | Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL) |
| 4-006-7 | 8247 | | | | | | ISC-4, VOIP-Ernakulam | Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL) |
| 4-007-7 | 8255 | | | | | | ISC-1, Gurgoan | M/s Data Access Ltd |
| 4-009-4 | 8268 | | | | | | ISC, ERNAKULAM | Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) |
| 4-009-6 | 8270 | | | | | | ISC-3, ATM NODE-1 Mumbai | Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL) |
| 4-009-7 | 8271 | | | | | | ISC-4, ATM NODE-2 Mumbai | Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL) |
| 4-010-3 | 8275 | | | | | | ISC-5, Mumbai | M/s Reliance Comm. Ltd. |
| 4-010-4 | 8276 | | | | | | ISC-3, Chennai | M/s Reliance Comm. Ltd. |
| 4-010-7 | 8279 | | | | | | ISC-5, New Delhi | M/s Reliance Comm. Ltd. |
| 4-011-2 | 8282 | | | | | | ISC-2, Ernakulam | M/s Reliance Comm. Ltd. |
| 4-012-2 | 8290 | | | | | | ISC-6, Kolkata | M/s Reliance Comm. Ltd. |
| 4-012-3 | 8291 | | | | | | ISC-9, VOIP-Mumbai | Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL) |
| 4-012-4 | 8292 | | | | | | ISC-2, Gandhi Nagar – VOIP | Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL) |
| 4-016-1 | 8321 | | | | | | ISC – Mumbai | M/s Dishnet Wireless Private Limited |
| 4-016-2 | 8322 | | | | | | ISC – Gurgoan | M/s Etisalat DB Telecom Private Limited |
| 4-016-3 | 8323 | | | | | | ISC – Chennai | M/s Etisalat DB Telecom Private Limited |
| 4-016-4 | 8324 | | | | | | ISC – Mumbai | M/s Etisalat DB Telecom Private Limited |
| 4-016-5 | 8325 | | | | | | ISC – Mumbai (for STP) | M/s Tata Communications Ltd |
| 4-016-6 | 8326 | | | | | | ISC – Mumbai (for STP) | M/s Etisalat DB Telecom Private Limited |
| 4-016-7 | 8327 | | | | | | ISC – New Delhii (for STP) | M/s Tata Communications, Delhi |
| 4-017-0 | 8328 | | | | | | ISC – Mumbai (for STP) | M/s Etisalat DB Telecom Private Limited, Mumbai |
| 4-017-1 | 8329 | | | | | | ISC – Chennai (for STP) | M/s Etisalat DB Telecom Private Limited, Chennai |
| 4-017-2 | 8330 | | | | | | ISC – Chennai (for STP) | M/s Etisalat DB Telecom Private Limited, Chennai |
| 4-017-3 | 8331 | | | | | | Mumbai | M/s Tulip Telecom Limited, Mumbai |
| 4-017-4 | 8332 | | | | | | Chennai | M/s Dishnet Wireless Private Limited |
| 4-017-5 | 8333 | | | | | | Mumbai | M/s Dishnet Wireless Private Limited |
| 4-017-6 | 8334 | | | | | | Noida | M/s Spice Communications Ltd |
| **اليابان** | | | | **LIR** | | | | |
| 4-084-5 | 8869 | | | | | | Tokyo | Ymobile Corporation |
| 4-084-6 | 8870 | | | | | | Tokyo | Ymobile Corporation |
| 4-087-0 | 8888 | | | | | | Osaka 1 | Ymobile Corporation |
| 4-087-1 | 8889 | | | | | | Osaka2 | Ymobile Corporation |
| **بنما** | | **ADD** | | | | | | |
| 7-029-5 | 14573 | | | | | | Claro Panamá 3 | Claro Panamá S.A. |
| **سيشيل** | | | **ADD** | | | | | |
| 6-067-2 | 12826 | | | | | | HSS Node | Airtel Seychelles |
| **الولايات المتحدة** | | | | | | **ADD** | | |
| 3-181-4 | 7596 | | | | | | Dallas, TX | Fogg Mobile Inc. |
| 3-181-5 | 7597 | | | | | | New York, NY | Belgacom International Carrier Services North America Inc. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية

International Signalling Point Codes  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

## خطة الترقيم الوطنية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](file:///\\blue\dfs\pool\ARA\ITU-T\BUREAU\tsbtson@itu.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2014.VIII.1 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| شيلي | +56 |
| غابون | +241 |
| إيران | +98 |
| جزر سليمان | +677 |