|  |
| --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالاتwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| رقم **1122** | 2017.IV.15 | (المعلومات الواردة حتى 31 مارس 2017) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) |
| Place des Nations CH-1211Genève 20 (Switzerland)**الهاتف:** +41 22 730 5111**البريد الإلكتروني:** **itumail@itu.int** | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB)الهاتف: +41 22 730 5211الفاكس: +41 22 730 5853البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int /** **tsbtson@itu.int** | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)الهاتف: +41 22 730 5560الفاكس: +41 22 730 5785البريد الإلكتروني:** **brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

[القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3](#TOC_03)

[الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4](#TOC_04)

[تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (التوصية ITU-T Q.708 (99/03)) 4](#TOC_04A)

الخدمة الهاتفية:

[*البوسنة والهرسك (هيئة تنظيم الاتصالات (RAK)، سراييفو)* 5](#TOC_05)

[*بوركينا فاصو (هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP)، واغادوغو*](#TOC_10) 9

[*الدانمارك (وكالة الطاقة الدانماركية، كوبنهاغن)* 10](#TOC_10)

[*إسرائيل (وزارة الاتصالات، القدس)* 11](#TOC_11)

[*بابوا غينيا الجديدة (الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICTA)، بوروكو)* 13](#TOC_13)

[*سورينام (هيئة الاتصالات في سورينام (TAS)، باراماريبو)* 14](#TOC_14)

[تبليغات أخرى: *النمسا* 15](#TOC_15)

[تقييد الخدمة 16](#TOC_16)

[إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 16](#TOC_16A)

**تعديلات على منشورات الخدمة**

[قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 17](#TOC_17)

[الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 20](#TOC_20)

[قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد 21](#TOC_21)

[قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) 22](#TOC_22)

[قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 22](#TOC_22A)

[خطة الترقيم الوطنية 24](#TOC_24)

| *مواعيد\* نشرالنشرات التشغيلية المقبلة* | *بما في ذلكالمعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- |
| 1123 | 2017.V.1 | 2017.IV.14 |
| 1124 | 2017.V.15 | 2017.V.1 |
| 1125 | 2017.VI.1 | 2017.V.16 |
| 1126 | 2017.VI.15 | 2017.VI.1 |
| 1127 | 2017.VII.1 | 2017.VI.16 |
| 1128 | 2017.VII.15 | 2017.VI.30 |
| 1129 | 2017.VIII.1 | 2017.VII.17 |
| 1130 | 2017.VIII.15 | 2017.VIII.1 |
| 1131 | 2017.IX.1 | 2017.VIII.16 |
| 1132 | 2017.IX.15 | 2017.IX.1 |
| 1133 | 2017.X.1 | 2017.IX.15 |
| 1134 | 2017.X.15 | 2017.IX.29 |
| 1135 | 2017.XI.1 | 2017.X.16 |
| 1136 | 2017.XI.15 | 2017.X.31 |
| 1137 | 2017.XII.1 | 2017.XI.15 |
| 1138 | 2017.XII.15 | 2017.XII.1 |

\* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11) (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1111 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)

1109 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1066 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 15 ديسمبر 2014)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

972 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 15 يناير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-09 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T Q.3053 (03/2017): Signalling architecture and requirements for IP based short message service over ITU-T defined NGN

– ITU-T Q.3630 v1 (03/2017): Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) - Protocol specification

– ITU-T Q.3713 (03/2017): Signalling requirements for Broadband Network Gateway (BNG) pool

– ITU-T Y.2041 (03/2017): Policy Control Mechanism in Multi-connection

– ITU-T Y.2304 (03/2017): Network intelligence capability enhancement - Requirements and capabilities to support mobile content delivery optimization

– ITU-T Y.2341 (03/2017): Next Generation Network evolution - Requirements and capabilities for supporting authorized account messaging service

– ITU-T Y.3051 (03/2017): The basic principles of trusted environment in ICT infrastructure

– ITU-T Y.3052 (03/2017): Overview of trust provisioning for ICT infrastructures and services

– ITU-T Y.3071 (03/2017): Data Aware Networking (Information Centric Networking) - Requirements and Capabilities

تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC)
(التوصية ITU-T Q.708 (99/03))

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

بناءً على طلب من إدارة هنغاريا، خصص مدير مكتب تقييس الاتصالات رمز منطقة/شبكة التشوير (SANC) التالي من أجل استعماله في الجزء الدولي من شبكة نظام التشوير رقم 7 لهذا البلد/لهذه المنطقة الجغرافية، وفقاً للتوصية ITU‑T Q.708 (99/03):

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير* | *SANC* |
| هنغاريا | 5-218 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: رمز منطقة/شبكة التشوير.

 Signalling Area/Network Code
Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

الخدمة الهاتفية
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

**البوسنة والهرسك (الرمز الدليلي للبلد +387)**

تبليغ في 2017.III.21:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات (RAK)*، سراييفو، عن خطة الترقيم الخاصة بالخدمات الهاتفية في البوسنة والهرسك.

تنطبق خطة الترقيم اعتباراً من: 1 أكتوبر 2017

*معلومات عامة*

- تُعرض خطة الترقيم E.164 الخاصة بالخدمات الهاتفية في البوسنة والهرسك وفقاً للتوصية ITU-T E.129.

- الرمز الدليلي للبلد (CC): +387

- السابقة الدولية: "00"

- السابقة الوطنية: "0"

- NDC = الرمز الدليلي الوطني للمقصد

- N(S)N = الرقم (الدلالي) الوطني {NDC + SN}

- SN = رقم المشترك

- نسق الأرقام الدولية: الرمزي الدليلي للبلد + الرقم الدلالي الوطني + رقم المشترك CC + NDC + SN))

بالنسبة إلى جميع النداءات الوطنية، يجب أن تُطلب السابقة الوطنية قبل الرقم (الدلالي) الوطني باستثناء النداءات الموجهة إلى الأرقام القصيرة. ويجب ألا تُطلب من الخارج.

*عرض خطة الترقيم E.164 الخاصة بالخدمات الهاتفية في البوسنة والهرسك*

 أ ) عرض مجمل:

- طول الرقم (الدلالي) الوطني: 6 أرقام كحد أدنى / 9 أرقام كحد أقصى

- رابط بقاعدة البيانات الوطنية مع الأرقام ITU‑T E.164 المخصصة في خطة الترقيم الوطنية للخدمات الهاتفية في البوسنة والهرسك:

<http://rak.ba/eng/index.php?uid=1283438061>

ب) تفاصيل خطة الترقيم:

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| *الحد الأدنى لطول الرقم* | *الحد الأقصى لطول الرقم* |
| 1x | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *محجوز* 9-0 = x |
| 2x | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *محجوز* 9-0 = x |
| 30 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون البوسنة المركزي* |
| 31 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون بوسافينا* |
| 32 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون زينيكا-دوبوي* |
| 33 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون ساراييفو* |
| 34 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون* 10 |
| 35 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون توزلا* |
| 36 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون الهرسك-نيريتفا* |
| 37 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون أونسا-سانا* |
| 38 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون بودريني البوسني* |
| 39 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لكانتون الهرسك الغربي* |
| 49 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لمقاطعة برشكو* |
| 4x | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *محجوز*8-0 = x |
| 50 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لمركونجيتش غراد* |
| 51 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لبانيا لوكا* |
| 52 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لبرييدور* |
| 53 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لدوبوي* |
| 54 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لشاميتس* |
| 55 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لبييلينا* |
| 56 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لزفورنيك* |
| 57 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لإستوشنو سراييفو* |
| 58 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لفوتشا* |
| 59 | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | *رمز المنطقة لتريبيني* |
| 60 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 61 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 62 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 63 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 64 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 65 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 66 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 67 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *مخصص* |
| 6x | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | *محجوز* 8 = x*،* 9 |
| 70 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة - مشتركون تجواليون | *مخصص* |
| 7x | 8 | 8 | رقم غير جغرافي للأرقام الشخصية | *محجوز* 9-1 = x |
| 800 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار الخاصة | *الخدمات الهاتفية المجانية* |
| 8010 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار الخاصة | *بطاقات المهاتفة*خدمات بطاقات النداء |
| 81a | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار الخاصة | خدمات مع توزيع التكاليف ونهج الإنترنتa) = 0، 1...(8 |
| 819 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار الخاصة | *خدمات برقم نفاذ عالمي* |
| 82 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار الخاصة | *خدمات مع توزيع التكاليف* |
| 83 | 6 | 6 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار الخاصة | *خدمات التجارة الإلكترونية* |
| 85 | 9 | 9 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار الخاصة | *خدمات من الاتصالات آلة إلى آلة* |
| 8x | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات الخاصة | *محجوز* 9-6 = x |
| 90 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار المتميزة | *خدمات المعلومات* |
| 91 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار المتميزة | *الرسائل القصيرة لخدمات القيمة المضافة في الشبكة المتنقلة* |
| 92 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار المتميزة | *خدمات الترفيه، مع استثناء المحتويات غير المناسبة للأطفال والشباب* |
| 94 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار المتميزة | *أي خدمة من خدمات الترفيه* |
| 96 | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار المتميزة | *الخدمات المقدمة في الوقت الفعلي* |
| 9x | 8 | 8 | أرقام غير جغرافية للخدمات ذات الأسعار المتميزة | *محجوز* 3 = x*،* 5*،* 9-7 |

أرقام قصيرة:

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)أو الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| *الحد الأدنى لطول الرقم* | *الحد الأقصى لطول الرقم* |
| 10ab | 4 | 4 | انتقاء المشغل | ab *- رمز المشغل*a،b *=* 9-0 |
| 112 | 3 | 3 | رمز أوروبي قصير منسق | محجوز لرقم خدمات الطوارئ الفريد الأوروبي |
| 116 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | محجوز لخدمات المصلحة العامة الخاصة  |
| 116000 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط ساخن للأطفال المفقودين |
| 116006 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط ساخن لضحايا الجرائم |
| 116111 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط مساعدة الأطفال |
| 116117 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | الخدمات الطبية |
| 116123 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط للمساعدة في الدعم العاطفي |
| 118a(b) | 4 | 5 | معلومات بشأن أرقام الهاتف | (b)a *- رمز المشغل*a،b *=* 9-0 |
| 11x | - | - | محمي (لمواءمة الأرقام) | 0 = x*،* 1*،* 5-3*،*7 *،*9 |
| 1200 | 4 | 4 | مساعدة المشغل فيما يتعلق بالنداءات الوطنية | *خدمة تجارية* |
| 1201 | 4 | 4 | مساعدة المشغل فيما يتعلق بالنداءات الدولية | *خدمة تجارية* |
| 1202 | 4 | 4 | تسليم البرقيات بواسطة الهاتف | *خدمة تجارية* |
| 1203 | 4 | 4 | دعوة هاتفية عن بُعد | *خدمة تجارية* |
| 1204 | 4 | 4 | مركز أوتوماتي بشكل فائق | *خدمة تجارية* |
| 1205 | 4 | 4 | مستجيب أوتوماتي للبدالات الهاتفية الوطنية | *خدمات المساعدة* |
| 1206 | 4 | 4 | الشرطة العسكرية | *خدمة الطوارئ* |
| 1207 | 4 | 4 | الخدمات العسكرية الخاصة | *خدمة الطوارئ* |
| 120x | 4 | 4 | مجاني | 8 = x*،* 9 |
| 121 | 3 | 3 | مركز المعلومات | *خدمة الطوارئ* |
| 122 | 3 | 3 | الشرطة | *خدمة الطوارئ* |
| 123 | 3 | 3 | دائرة الإطفاء | *خدمة الطوارئ* |
| 124 | 3 | 3 | المساعدة الطبية | *خدمة الطوارئ* |
| 125 | 3 | 3 | الساعة (خدمة إشارات التوقيت) | *خدمة تجارية* |
| 1260 | 4 | 4 | توصيل احتياطي وتوصيل المراقمة (CIPS) | *خدمة تجارية* |
| 1261 | 4 | 4 | خط المساعدة لضحايا الاتجار بالنساء | *خدمات المساعدة* |
| 1262 | 4 | 4 | خدمة البحث والإنقاذ في البوسنة والهرسك | *خدمات المساعدة* |
| 1266 | 4 | 4 | مساعدة المشغل فيما يتعلق بالنداءات الدولية | *خدمة تجارية* |
| 126x | 4 | 4 | مجاني | = x5-3*،*7 *-*9 |
| 127a(b) | 4 | 5 | التداخل في تسجيل الدخول | *خدمات المساعدة*(b)a *- رمز المشغل*a،b *=* 9-0 |
| 128a(b) | 4 | 5 | المساعدة على الطرق | *خدمات المساعدة*(b)a *- رمز المشغل*a،b *=* 9-0 |
| 129x | 4 | 4 | مجاني | x *=* 9-0 |
| 13xx | 4 | 4 | خدمات مختلفة داخل أراضي البوسنة والهرسك | *خدمات تجارية* |
| 14xx | 4 | 4 | خدمات يقدمها المشغلون في مناطقهم | *خدمات تجارية* |
| 15xx | 4 | 4 | خدمات مختلفة داخل أراضي البوسنة والهرسك | *خدمات تجارية* |
| 16xx | 4 | 4 | *خدمات تجارية* | *لمواءمة الأرقام* |
| 17xxx | 5 | 5 | رقم للخدمات الإنسانية في البوسنة والهرسك | *الخدمات الإنسانية* |
| 18xx | 4 | 4 | مجاني | x *=* 9-0 |
| 19ab | 4 | 4 | انتقاء المشغل | ab *- رمز المشغل*a،b *=* 9-0 |

*وصف لعملية إدخال موارد جديدة من أجل
خطة الترقيم الوطنية للرمز الدليلي للبلد +387:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| *الحد الأدنى لطول الرقم* | *الحد الأقصى لطول الرقم* |
| 85 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات ذات الأسعار الخاصة (خدمات الاتصالات من آلة إلى آلة) | 2017-10-01-00 |

للاتصال:

Communications Regulatory Agency (RAK)
Mehmeda Spahe 1
71 000 SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina

الهاتف: +387 (0)33 250 6000
الفاكس: +387 (0)33 713 080
البريد الإلكتروني: info@rak.ba
الموقع الإلكتروني: [www.rak.ba](http://www.rak.ba)

**بوركينا فاصو (الرمز الدليلي للبلد +226)**

تبليغ في 2017.III.30:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP)*، واغادوغو، عن خطة الترقيم الوطنية لبوركينا فاصو.

• تخصيص سلاسل الأرقام الجديدة التالية:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *الخدمة* | *المشغل* | *سلاسل الأرقام AB PQ MC DU* | *التاريخ* |
| الشبكات الهاتفية المتنقلة | Airtel Burkina Faso S.A. | 5699 XXXX – 5650 XXXX | 2017.III.30 |

للاتصال:

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
B.P. 6437
OUAGADOUGOU 01
Burkina Faso

الهاتف: +226 25 37 53 60/61/62
الفاكس: +226 25 37 53 64
البريد الإلكتروني: secretariat@arcep.bf
الموقع الإلكتروني: www.arcep.bf

**الدنمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)**

**تصـويب\*** - تبليغ في 2017.III.10:

تعلن *وكالة الطاقة الدانماركية،* كوبنهاغن، عن التحديثات التالية لخطة الترقيم الوطنية في الدانمارك:

• تخصيص – خدمات الاتصالات المتنقلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Benemen Oy | 9311efgh | 2017.III.10 |
| Maxtel.dk | ~~93100fgh و93103fg~~h91300fgh و91303fgh | 2017.III.10 |

\* هذا الإعلان يلغي ويحل محل الإعلان المنشور في الصفحة 17 من النشرة التشغيلية للاتحاد الصادرة برقم 1121 وتاريخ 2017.IV.1، خدمات الاتصالات المتنقلة فيما يخص Maxtel.dk

تبليغ في 2017.III.22

تعلن *وكالة الطاقة الدانماركية،* كوبنهاغن، عن التحديثات التالية لخطة الترقيم الهاتفية في الدانمارك:

• تخصيص - خدمات الاتصالات الثابتة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Telus ApS | 5757efgh و7272efgh و86868fgh | 2017.IV.1 |

للاتصال:

Danish Energy Agency
Amaliegade 44
1256 COPENHAGEN K
Denmark

الهاتف: +45 33 92 67 00
الفاكس: +45 33 11 47 43
البريد الإلكتروني: ens@ens.dk
الموقع الإلكتروني: www.ens.dk

**إسرائيل (الرمز الدليلي للبلد +972)**

تبليغ في 2017.III.28:

تعلن *وزارة الاتصالات*، القدس، عن تحديث خطة الترقيم لإسرائيل.

 أ ) عرض مجمل:

 الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): **ثمانية (8)** أرقام.

 الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): **تسعة (9)** أرقام.

ب) تفاصيل خطة الترقيم:

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)** | **طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)** | **استعمال الرقم E.164** | **معلومات إضافية** |
| **الحد الأقصى لطول الرقم** | **الحد الأدنى لطول الرقم** |
| 2 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمنطقة القدس |
| 3 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمنطقة تل أبيب |
| 4 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمنطقة حيفا والمناطق الشمالية |
| 50 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة (رمز المنطقة) | مخصص لشركة Pelephone |
| 51 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة (رمز المنطقة) | مخصص لماراثون 018 |
| 52 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة (رمز المنطقة) | مخصص لشركة Cellcom |
| 53 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة (رمز المنطقة) | مخصص لشركة Hot Mobile |
| 54 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة (رمز المنطقة) | مخصص لشركة Partner |
| 55 (NDC)، على النحو التالي:22-55، 2332-55، 3366-55، 67، 6870-55، 7187-55، 88، 8994-55 حتى 99 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة (رمز المنطقة) | مخصص لمشغل الشبكات الافتراضية المتنقلة (**MVNO**)Home CellularFree TelecomRami LeviCelactPelephone (Alon Cellular)Telzar |
| 56 (NDC) - 2 إلى 9 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة |  |
| 58 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | مخصص لشركة Golan Telecom |
| 59 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | مخصص لشركة جوال |
| 6 (NDC) | 9 | 9 | محجوز للاستخدام المستقبلي |  |
| 7x (NDC)على النحو التالي:8-712-72، 3-722-72، 3-727-737-745-7680-76، 88، 81، 88-76772-782-7979 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | مخصص لشركة Exphone 018مخصص لشركة 012 Telecomمخصص لشركة Cellcom Fixed Lineمخصص لشركة Veidanمخصص لشركة Partner Fixed Lineمخصص لشركة B.I.Pمخصص لشركة Bezeqمخصص لشركة Hot Telecomمخصص لشركة Golanمخصص لشركة Free Telecomمخصص لعدة مشغلين |
| 8 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمنطقة وادي الخليل والمناطق الجنوبية |
| 9 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمنطقة شارون |

سابقات الخدمة المفتوحة للنداءات الدولية الواردة:

1255 - مركز مستشفيات الطوارئ (+972 1255 XXX)

151 - البريد الصوتي (+972 151 + NDC + SN)

153 - بريد بالفاكس (+972 153 + NDC + SN)

1599 - البريد الصوتي التفاعلي (+972 1599 XXXXXX)

للاتصال:

Mr Itzhak Yadgar
Manager, Numbering Department
Engineering and Licensing Division
Ministry of Communications
23 Jaffa Street
9199900 JERUSALEM
Israel

الهاتف: +972 3 519 8220/230
الفاكس: +972 3 519 8244
البريد الإلكتروني: yadgari@moc.gov.il

**بابوا غينيا الجديدة (الرمز الدليلي للبلد +675)**

تبليغ في 2017.III.21:

تعلن *الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICTA)*، بوروكو، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية لبابوا غينيا الجديدة.

وصف لعملية إدخال موارد جديدة لخطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد +675

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N)* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 2070000 – 2079999 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي – مخصص لشركةDigivoip Communications Limited | الخدمة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت |
| 2040000 – 2049999 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي – مخصص لشركةDigitec PNG Limited | الخدمة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت |
| 2030000 – 2039999 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي – مخصص لشركةOceanic Broadband | خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت |
| 2020000 – 2029999 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي – مخصص لشركةDigicel (PNG) Limited | الخدمة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت |
| 2000000 – 2009999 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي – مخصص لشركةTelikom PNG Limited | الخدمة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت |
| 2010000 – 2019999 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي – مخصص لشركةBemobile Limited | الخدمة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت |

للاتصال:

Mr Charles Sihron Punaha
National Information & Communications Technology Authority (NICTA)
Frangipani Street, Hohola
111 BOROKO, NCD
Papua New Guinea

الهاتف: +675 303 3201
الفاكس: +675 325 6868
البريد الإلكتروني: cpunaha@nicta.gov.pg
الموقع الإلكتروني: www.nicta.gov.pg

**سورينام (الرمز الدليلي للبلد +597)**

تبليغ في 2017.III.16:

تعلن *هيئة الاتصالات في سورينام (TAS)*، باراماريبو عن إلغاء الأرقام المخصصة لشركة Intelsur Suriname N.V (Uniqa) فيما يتعلق بالخدمات المتنقلة اعتباراً من 16 مارس 2017.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *مجموعات الأرقام* | *الخدمة* | *مقدم الخدمة* | *تاريخ السحب* |
| 830-0000 | 839-9999 | متنقلة | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة | INTELSUR | 16.III.2017 |
| 840-0000 | 844-9999 | متنقلة | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة | INTELSUR | 16.III.2017 |
| 845-0000 | 847-9999 | متنقلة | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة | INTELSUR | 16.III.2017 |
| 848-0000 | 849-9999 | متنقلة | النظام العالمي للاتصالات المتنقلة | INTELSUR | 16.III.2017 |

تود *هيئة الاتصالات في سورينام (TAS)*، باراماريبو إعادة تأكيد إلغاء الأرقام المخصصة لشركة Intelsur Suriname N.V (Uniqa) فيما يتعلق بالخدمات المتنقلة اعتباراً من 18 نوفمبر 2016.

|  |  |
| --- | --- |
| *مجموعات الأرقام* | *تاريخ السحب* |
| 5900 000 – 5904 999 | الخدمة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت | Intelsur N.V. - UNIQA | 18.XI.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| *رمز النداء للخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت* | تاريخ السحب |
| 1620 | Intelsur N.V. - UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1625 | Intelsur N.V. - UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1630 | Intelsur N.V. - UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1659 | Intelsur N.V. - UNIQA | 18.XI.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| رمز *HNI* | *تاريخ السحب* |
| 746 04 | Intelsur Suriname N.V. (UNIQA) | 18.XI.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| *رموز نقاط التشوير الدولية* | *تاريخ السحب* |
| 7-092-4 | 15076 | Intelsur N.V. – UNIQA – UTS N.V. | 18.XI.2016 |
| 7-092-5 | 15077 | Intelsur N.V. – UNIQA – UTS N.V. | 18.XI.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| *رموز نقاط التشوير الوطنية* | *تاريخ السحب* |
| 1-250-0 | 24048 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1-250-1 | 24049 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1-250-2 | 24050 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1-250-3 | 24051 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1-250-4 | 24052 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1-250-5 | 24053 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1-250-6 | 24054 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |
| 1-250-7 | 24055 | Intelsur N.V. – UNIQA | 18.XI.2016 |

للاتصال:

Ms Wendy Jap-A-Joe
Acting Director
Telecommunications Authority Suriname (TAS)
Tweede Rijweg no. 47 hk. Cayottestraat
PARAMARIBO
Suriname

الهاتف: +597 532523
الفاكس: +597 462985
البريد الإلكتروني: dsecretariaat@tas.sr

تبليغات أخرى

**النمسا**

تبليغ في 2017.III.15:

بمناسبة أنشطة "Young Helpers on the Air"، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE6YHOTA** من 23 إلى 24 سبتمبر 2017.

تقييد الخدمة

انظر الموقع: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **البلد/المنطقة الجغرافية** | **النشرة التشغيلية** |  |  |
| **سيشيل** | **1006 (صفحة 13)** |  |  |
| **سلوفاكيا** | **1007 (صفحة 12)** |  |  |
| **تايلاند** | **1034 (صفحة 5)** |  |  |
| **سان تومي وبرينسيب‍ي** | **1039 (صفحة 14)** |  |  |
| **أوروغواي** | **1039 (صفحة 14)** |  |  |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (صفحة 4)** |  |  |

إجراءات معاودة النداء
وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية
(وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05))
(الوضع في 15 نوفمبر 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1088 - 2015.XI.15)
(التعديل رقم 19)

**هونغ كونغ، الصين ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| هونغ كونغ، الصين | **CHINA MOBILEINTERNATIONAL LIMITED**Level 30, Tower I,Kowloon Commerce Centre,51 Kwai Cheong Road,HONG KONG | **89 852 34** | Mr Chan Chun MingChina Mobile International LimitedLevel 30, Tower I, Kowloon Commerce Centre,51 Kwai Cheong Road,KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES,HONG KONGالهاتف: +852 31556986الفاكس: +852 35869496البريد الإلكتروني: chanchunming@cmi.chinamobile.com | 2017.VII.1 |

**البرتغال LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| البرتغال | **Infraestruturas de Portugal SA**Praça de Portagem2809-013 ALMADA | **89 351 12** | Mr Pedro Gouveia e MeloInfraestruturas de Portugal SARua Passeio do Báltico 41990-036 LISBOAالهاتف: +351 21 102 4053الفاكس: +351 21 102 1701البريد الإلكتروني: pedro.gmelo@infraestruturasdeportugal.pt; ip-dat-rm@infraestruturasdeportugal.pt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| البرتغال | **Lycamobile Portugal, Lda**Avenida João Crisóstomo 241050-127 LISBOA | **89 351 04** | Mr António Maria Spínola Brito Mendes ArnautLycamobile Portugal, LdaAvenida João Crisóstomo 241050-127 LISBOAالهاتف: +351 210 990 582البريد الإلكتروني: antonio.arnaut@lycamobile.pt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| البرتغال | **MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.**Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 401069-300 LISBOA | **89 351 80** | Mr Pedro GonçalvesMEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 401069-300 LISBOAالهاتف: +351 21 500 78 07الفاكس: +351 21 500 78 47البريد الإلكتروني: pedro.v.goncalves@telecom.pt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| البرتغال | **MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.**Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 401069-300 LISBOA | **89 351 06** | Mr Pedro GonçalvesMEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 401069-300 LISBOAالهاتف: +351 21 500 78 07الفاكس: +351 21 500 78 47البريد الإلكتروني: pedro.v.goncalves@telecom.pt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| البرتغال | **Mundio Mobile (Portugal) Limited**54 Marsh WallLONDON E14 9TPUnited Kingdom | **89 351 07** | Mr Alkesh DaveMundio Mobile (Portugal) Limited54 Marsh WallLONDON E14 9TPUnited Kingdomالهاتف: +44 207 5364 800الفاكس: +44 207 0050 562البريد الإلكتروني: legal@mundio.com |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| البرتغال | **NOS Comunicações, S.A.**Rua Ator António Silva, nº 9Campo Grande,1600-404 LISBOA | **89 351 03** | Mr Tiago LopesNOS Comunicações, S.A.Rua Ator António Silva, nº 9Campo Grande,1600-404 LISBOAالهاتف: +351 93 101 07 07البريد الإلكتروني: tiago.lopes@nos.pt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| البرتغال | **Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.**Av. D. João II, 36, Parque das Nações1998-017 LISBOA | **89 351 01** | Mr Rui GomesVodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.Av. D. João II, 36, Parque das Nações1998-017 LISBOAالهاتف: + 351 21 0914941الفاكس: +351 21 0914174البريد الإلكتروني: rui.gomes@vodafone.com |

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية
لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09))
(الوضع في 1 نوفمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1111 - 2016.XI.1)
(التعديل رقم 11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **إسرائيل ADD** |  |  |
| 425 09 | Marathon 018 Xphone Ltd. |
| **البرتغال SUP** |  |  |
| 268 05 | Oniway - Inforcomunicaçôes, S.A. |
| **البرتغال ADD** |  |  |
| 268 02 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. |
| 268 04 | Lycamobile Portugal, Lda. |
| 268 07 | Mundio Mobile (Portugal) Limited |
| 268 11 | Compatel, Limited |
| 268 12 | IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A. |
| 268 13 | G9Telecom, S.A. |
| 268 80 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. |
| **البرتغال LIR** |  |  |
| 268 01 | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| 268 03 | NOS Comunicações, S.A. |
| 268 06 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. |
| **جنوب إفريقيا ADD** |  |  |
| 655 53 | Lycamobile (Pty) Ltd |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile /
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile /

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)
(التعديل رقم 41)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية /DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gemeindewerke Hohenwestedt GmbHAm Gaswerk 824594 HOHENWESTEDT | **GWH100** | Mr Tim Petersenالهاتف: +49 4871 7687 24الفاكس: +49 4871 7687 19البريد الإلكتروني: t.petersen@gemeindewerke-hohenwestedt.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Snellstar GmbHKaistrasse 10124114 KIEL | **SNELL** | Mr Karlheinz Hagenالهاتف: +49 431 7755102الفاكس: +49 431 7755105البريد الإلكتروني: tk@snellstar.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stadtwerke Nortorf Breitband GmbHPoststrasse 2124589 NORTORF | **DEUNOR** | Mr Kerrin Niklas Brackerالهاتف: +49 4392 9130 104الفاكس: +49 4392 9130 290البريد الإلكتروني: k.bracker@stadtwerke-nortorf.de |

***البرتغال /PRT* SUP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Companhia Portugesa Rádio Marconi (CPRM)Av. Alvaro País, 2, Edificio Marconi1600 LISBOA | **CPRM** | Abel Santos Velosoالهاتف: +351 21 790 7667الفاكس: +351 21 720 7174 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PT Comunicaçôes S.A.Av. Fontes Pereira de Melo, 401089 LISBOA CODEX | **PT** | Lucilia Fernandesالهاتف: +351 21 500 2000الفاكس: +351 21 350 4728 |

***البرتغال /PRT* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.AAvenida Fontes Pereira de Melo, nº 401069-300 LISBOA | **MEO** | Ms Anabela Maiaالهاتف: +351 215007419الفاكس: +351 215007032البريد الإلكتروني: anabela.s.maia@telecom.pt |

قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC)
(تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))
(الوضع في 15 ديسمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1066 – 2014.XII.15)
(التعديل رقم 24)

|  |
| --- |
| **الترتيب العددي ADD** |
|  | 5-218 | هنغاريا |
|  |
| **الترتيب الهجائي ADD** |
|  | 5-218 | هنغاريا |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: منطقة التشوير/رمز الشبكة.
 Signalling Area/Network Code
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

**قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))
(الوضع في 1 أكتوبر 2016)**

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1109 - 2016.X.1)
(التعديل رقم 12)

| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| --- | --- | --- |
| *ISPC* | *DEC* |  |  |
| هنغاريا **ADD**  |
| 4-243-5 | 10141 | Budapest-DIGIMOBIL-02 | DIGI Telecommunication Ltd |
| 4-243-6 | 10142 | Debrecen-DIGIMOBIL-02 | DIGI Telecommunication Ltd |
| هنغاريا **LIR**  |
| 2-032-7 | 4359 | Budapest BTH01 | BT Limited Hungarian Branch Office |
| 2-212-0 | 5792 | Budaörs DN01 | GTS Hungary Telecommunications Ltd. |
| 2-212-6 | 5798 | Pannon INT1 | Telenor Hungary Ltd |
| 4-243-2 | 10138 | Bp. MGWG | Magyar Telekom Plc |
| 4-243-3 | 10139 | Bp. MGWF | Magyar Telekom Plc |
| 6-251-1 | 14297 | Budaörs DN02 | GTS Hungary Telecommunications Ltd. |
| البرتغال **SUP**  |
| 2-137-7 | 5199 | TTPLBA | Transit Telecom, Sociedade Unipessoal Ltda |
| البرتغال **LIR**  |
| 2-136-0 | 5184 | Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) | MEO (Fixed) |
| 2-136-1 | 5185 | Stand Alone Picoas (SA2) | MEO (Fixed) |
| 2-136-2 | 5186 | TDM Switch Linda-a-Velha (LRM4) | MEO (Fixed) |
| 2-136-3 | 5187 | Planned for Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) | MEO (Fixed) |
| 2-136-4 | 5188 | Planned for Stand Alone Picoas (SA2) | MEO (Fixed) |
| 2-136-5 | 5189 | Planned for Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) | MEO (Fixed) |
| 2-136-6 | 5190 | Planned for Stand Alone Picoas (SA2) | MEO (Fixed) |
| 2-137-0 | 5192 | NOS (LOS10) LISBOA | NOS Comunicações, S.A. |
| 2-137-1 | 5193 | Planned for Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) | MEO (Fixed) |
| 2-137-2 | 5194 | Planned for Stand Alone Picoas (SA2) | MEO (Fixed) |
| 2-137-3 | 5195 | TDM Switch Picoas (LRM3) | MEO (Fixed) |
| 2-137-4 | 5196 | NOS (LON10) LISBOA | NOS Comunicações, S.A. |
| 2-137-5 | 5197 | NOS (PCS10) PORTO | NOS Comunicações, S.A. |
| 2-137-6 | 5198 | ARTELECOM (LSBNPTJZ01T) LISBOA | AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. |
| 2-138-1 | 5201 | VODAFONE (MAT1TE) LISBOA-MATINHA | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| 2-138-2 | 5202 | NOS (LSB30) LISBOA-LOURES | NOS Comunicações, S.A. |
| 2-138-3 | 5203 | ONI (00INTL1) LISBOA | ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. |
| 2-138-4 | 5204 | ONI (00INTP1) PORTO | ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. |
| 2-138-5 | 5205 | ONI (REPÚBLICA) AV. DA REPÚBLICA | ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. |
| 2-138-6 | 5206 | NOS (TVCLIS04) LISBOA | NOS Comunicações, S.A. |
| 2-138-7 | 5207 | NOS (TVCLIS91) LISBOA | NOS Comunicações, S.A. |
| 2-139-0 | 5208 | NOS (GRA30) LISBOA | NOS Comunicações, S.A. |
| 2-139-1 | 5209 | VODAFONE (MAT1FS) LISBOA-MATINHA | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| 2-139-2 | 5210 | VODAFONE (ALF1ME) CASAL DE ALFRAGIDE | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| 2-139-3 | 5211 | VODAFONE (BOA1FS) PORTO/BOAVISTA | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| 2-139-4 | 5212 | VODAFONE (ALF1TC) LISBOA | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| 2-139-5 | 5213 | VODAFONE (BOA1TC) PORTO | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| 2-139-6 | 5214 | COLT (COLT) OEIRAS | COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. |
| 2-139-7 | 5215 | IP (RTINT1) LISBOA-GARE DO ORIENTE | IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A |
| 2-223-0 | 5880 | NOWO (LSBNPTCB01V) PALMELA | NOWO Communications, S.A. |
| 2-223-1 | 5881 | NOWO (ESTRPOCB02V) ESTARREJA | NOWO Communications, S.A. |
| 2-223-2 | 5882 | NOWO (G9S01) LISBOA | G9Telecom, S.A. |
| 2-223-3 | 5883 | NOWO (G9S02) PORTO | G9Telecom, S.A. |
| 2-223-4 | 5884 | ARTELECOM (ALC01-SSW02) LISBOA | AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. |
| 2-223-5 | 5885 | Lisboa - LISBSC2ARTELECOM (ALC01-MGW03) LISBOA | AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. |
| 3-249-0 | 8136 | SPIC1 (STP Picoas Lisboa) | MEO (Fixed) |
| 3-249-1 | 8137 | SLAP1 (STP Lapa Porto) | MEO (Fixed) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية

 International Signalling Point Codes
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](file:///%5C%5Cblue%5Cdfs%5Cpool%5CARA%5CITU-T%5CBUREAU%5Ctsbtson%40itu.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2017.III.15 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| بوركينا فاصو | +226 |