|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1142** | 2018.II.15 | (المعلومات الواردة حتى 1 فبراير 2018) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) **الهاتف:** +41 22 730 5111  **البريد الإلكتروني: [itumail@itu.int](mailto:itumail@itu.int)** | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](mailto:tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني: [brmail@itu.int](mailto:brmail@itu.int)** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد 3

الخدمة الهاتفية:

أذربيجان (وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيات العالية، باكو) 4

بلجيكا (المعهد البلجيكي لخدمات البريد والاتصالات، بروكسل) 10

الدانمارك (وكالة الطاقة الدانماركية، كوبنهاغن) 11

جمهورية إيران الإسلامية (هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)، طهران) 11

سان تومي وبرينسيبي (الهيئة العامة للتنظيم (AGER)، سان تومي) 15

توفالو (شركة Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC)، فونافوتي) 15

تبليغات أخرى:

النمسا 17

صربيا 17

تقييد الخدمة 18

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 18

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة (القائمة IV) 19

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 20

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 21

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 22

خطة الترقيم الوطنية 23

| *مواعيد\* نشر النشرات التشغيلية المقبلة* | | *بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- | --- |
| 1143 | 1.III.2018 | 15.II.2018 |
| 1144 | 15.III.2018 | 1.III.2018 |
| 1145 | 1.IV.2018 | 16.III.2018 |
| 1146 | 15.IV.2018 | 30.III.2018 |
| 1147 | 1.V.2018 | 13.IV.2018 |
| 1148 | 15.V.2018 | 1.V.2018 |
| 1149 | 1.VI.2018 | 16.V.2018 |
| 1150 | 15.VI.2018 | 1.VI.2018 |
| 1151 | 1.VII.2018 | 15.VI.2018 |
| 1152 | 15.VII.2018 | 29.VI.2018 |
| 1153 | 1.VIII.2018 | 17.VII.2018 |
| 1154 | 15.VIII.2018 | 1.VIII.2018 |
| 1155 | 1.IX.2018 | 16.VIII.2018 |
| 1156 | 15.IX.2018 | 31.VIII.2018 |
| 1157 | 1.X.2018 | 14.IX.2018 |
| 1158 | 15.X.2018 | 28.IX.2018 |
| 1159 | 1.XI.2018 | 16.X.2018 |
| 1160 | 15.XI.2018 | 1.XI.2018 |
| 1161 | 1.XII.2018 | 15.XI.2018 |
| 1162 | 15.XII.2018 | 30.XI.2018 |

\* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1111 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)

1109 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الخدمة الهاتفية  
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

أذربيجان (الرمز الدليلي للبلد +994)

تبليغ في 2018.I.24:

تعلن *وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيات العالية*، باكو، عن التحديثات التالية لخطة الترقيم الوطنية لجمهورية أذربيجان:

*خطة الترقيم لجمهورية أذربيجان*

معلومات عامة:

العاصمة: باكو  
اللغة الرسمية: الأذربيجانية  
المساحة الكلية: 86 600 كيلومتر مربع  
عدد السكان: 2017 - 9 810 000  
العملة: مانات (AZN)  
منطقة التوقيت: التوقيت العالمي المنسق + 04:00  
ميدان المستوى الأعلى للإنترنت: az

نسق المراقمة الدولية: 00 (للنداءات الصادرة من أذربيجان)

الرمز الدليلي للبلد: +944

أ ) عرض مجمل

الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): تسعة (9) أرقام  
الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): تسعة (9) أرقام

ب) تفاصيل خطة الترقيم

| الرمز الدليلي الوطني للمقصد أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N) | طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N) | | استعمال الرقم ITU-T E.164 | معلومات إضافية  (المناطق وأنواع الخدمات) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحد الأقصى لطول الرقم** | **الحد الأدنى لطول الرقم** |
| 12 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | باكو |
| 18 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | سومقاييت |
| 2020 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | بردع |
| 2021 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أوجار |
| 2022 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أقسو |
| 2023 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أغداش |
| 2024 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | قوبستان |
| 2025 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | كوردمير |
| 2026 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شاماخي |
| 2027 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | غوشاي |
| 2028 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | إسماعيلي |
| 2029 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | زرداب |
| 2120، 21428 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | حاجي قبول |
| 2121 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شيروان |
| 2122 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | بيلاقان |
| 2123 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | صابر أباد |
| 2124 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | إيميشلي |
| 2125 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | ساليان |
| 2126 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | نفطتشالا |
| 2127 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أقجه بديع |
| 2128 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | ساعتلي |
| 2225، 2226، 22428 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | كنجه |
| 2220 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | جويجول |
| 2221 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | طاشكسان |
| 2222، 22428 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أق اصطفى |
| 2223 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | ترتر |
| 2224 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | جورانبوي |
| 2227 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | ساموخ |
| 2229 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | قازاخ |
| 2230 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شمكير |
| 2231 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | طاووس |
| 2232 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | غداباي |
| 2233، 22428 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | يفلاخ |
| 2235 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | نفطالان |
| 2330 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | سيازان |
| 2331 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | خيزي |
| 2332 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | خاتشماز |
| 2333 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | قوبا |
| 2335 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شابران |
| 2338 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | قوسار |
| 2420 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | غابالا |
| 2421 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أوغوز |
| 2422 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | زاقاتالا |
| 2424 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شاكي |
| 2425 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | قاخ |
| 2427 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | منكجوير |
| 2429 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | بالاكان |
| 2520 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | يارديملي |
| 2521 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | ماصالي |
| 2522 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أصطارا |
| 2524 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | جليل أباد |
| 2525 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | لانكاران |
| 2527 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | ليريك |
| 2529 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | بيلاسوار |
| 2620 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | خوجالي\* |
| 2621 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | لاتشين\* |
| 2622 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | خان كندي\* |
| 2623 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | جوبادلي\* |
| 2624 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أسكاران\* |
| 2625 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | زنجيلان\* |
| 2626 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شوشا\* |
| 2627 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | كالباجار\* |
| 2628 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أغدارا\* |
| 2629 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | خوجاوند\* |
| 2630 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | هدروت\* |
| 2631 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | فضولي |
| 2632 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أغدام |
| 2638 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | جبرائيل |
| 36 544 36 550 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | **مدينة ناخجوان** |
| 36554 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شبكة Naxtel |
| 36541 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | بابك |
| 36542، 36552 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شرور |
| 36543 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | شاه بوز |
| 36546 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | جلفا |
| 36547 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | أوردوباد |
| 36548 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | كنقرلي |
| 36549 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | سدرك |
| 44 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمة CDMA الثابتة | Aztelekom LLC |
| 50، 51 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمة GSM المتنقلة | Azercell Telecom LLC |
| 55 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمة GSM المتنقلة | Bakcell LLC |
| 70، 77 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمة GSM المتنقلة | Azerfon LLC |
| 40 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمة CDMA المتنقلة | Catel LLC |
| 60 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الخدمتين CDMA وGSM المتنقلتين | Naxtel LLC |
| 88 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل الشبكة PSTN | Avirtel LLC |
| 46 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الشبكة PSTN | “Delta Telecom Ltd” LLC |
| 12109 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل الشبكة PSTN | مساعدة مشغل المعلومات |

\* النفاذ إلى هذه الأراضي المحتلة عبر مرافق Aztelekom LLC غير متاح مؤقتاً.[[1]](#footnote-1)

**أرقام الاختبار:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | الاسم | أرقام الاختبار |
|  |  |  |
| مدينة باكو - **12** | | |
| 1 | باكو | + 994 12 370 21 99 |
| + 994 12 440 21 99 |
| + 994 12 564 21 99 |
| + 994 88 555 55 55 |
| +994 12 200 00 24 |
| 2 | أبشرون | + 994 12 342 21 99 |
|  |  |  |
| مدينة سومقاييت - **18** | | |
| 1 | سومقاييت | +994 18 644 21 99 |
|  |  |  |
| منطقة موصولة ببدالة باكو - **20** | | |
| 1 | بردع | + 994 20 205 21 99 |
| 2 | أوجار | + 994 20 213 21 99 |
| 3 | أقسو | + 994 20 226 21 99 |
| 4 | أغداش | + 994 20 235 21 99 |
| 5 | قوبستان | + 994 20 245 21 99 |
| 6 | كوردمير | + 994 20 255 21 99 |
| 7 | شاماخي | + 994 20 265 21 99 |
| 8 | غوشاي | + 994 20 274 21 99 |
| 9 | إسماعيلي | + 994 20 285 10 00 |
| 10 | زرداب | + 994 20 296 42 99 |
|  |  |  |
| منطقة شيروان - **21** | | |
| 1 | حاجي قبول | + 994 21 204 21 99 |
| + 994 21 428 00 20 |
| 2 | شيروان | + 994 21 215 21 99 |
| 3 | بيلاقان | + 994 21 225 21 99 |
| 4 | صابر أباد | + 994 21 235 69 99 |
| 5 | إيميشلي | + 994 21 246 60 01 |
| 6 | ساليان | + 994 21 255 21 99 |
| 7 | نفطتشالا | + 994 21 263 21 99 |
| 8 | أقجه بديع | + 994 21 275 21 99 |
| 9 | ساعتلي | + 994 21 285 21 99 |
|  |  |  |
| منطقة كنجه - **22** | | |
| 1 | كنجه | + 994 22 257 21 99 |
| + 994 22 428 70 99 |
| 2 | جويجول | + 994 22 205 24 19 |
| 3 | طاشكسان | + 994 22 215 55 99 |
| 4 | أق اصطفى | + 994 22 225 21 99 |
| + 994 22 428 33 13 |
| 5 | ترتر | + 994 22 236 21 99 |
| 6 | جورانبوي | + 994 22 245 21 99 |
| 7 | ساموخ | + 994 22 275 21 99 |
| 8 | قازاخ | + 994 22 295 21 99 |
| 9 | شمكير | + 994 22 305 21 90 |
| 10 | طاووس | + 994 22 315 00 00 |
| 11 | غداباي | + 994 22 326 01 71 |
| 12 | يفلاخ | + 994 22 336 21 99 |
| + 994 22 428 26 41 |
| 13 | نفطالان | + 994 22 352 21 99 |
|  |  |  |
| منطقة قوبا - **23** | | |
| 1 | سيازان | + 994 23 304 21 99 |
| 2 | خيزي | + 994 23 315 00 00 |
| 3 | خاتشماز | + 994 23 325 21 99 |
| 4 | قوبا | + 994 23 335 21 99 |
| 5 | شابران | + 994 23 353 21 99 |
| 6 | قوسار | + 994 23 385 21 99 |
|  |  |  |
| منطقة شاكي - **24** | | |
| 1 | غابالا | + 994 24 205 21 99 |
| 2 | أوغوز | + 994 24 215 12 99 |
| 3 | زاقاتالا | + 994 24 225 21 99 |
| 4 | شاكي | + 994 24 244 21 99 |
| 6 | قاخ | + 994 24 255 21 99 |
| 5 | منكجوير | + 994 24 274 21 99 |
| 7 | بالاكان | + 994 24 295 21 99 |
| منطقة لانكاران - **25** | | |
| 1 | يارديملي | + 994 25 206 21 99 |
| 2 | ماصالي | + 994 25 215 21 99 |
| 3 | أصطارا | + 994 25 225 21 99 |
| 4 | جليل أباد | + 994 25 245 21 99 |
| 5 | لانكاران | + 994 25 255 21 99 |
| 6 | ليريك | + 994 25 274 60 30 |
| 7 | بيلاسوار | + 994 25 295 21 99 |
|  |  |  |
| منطقة شوشا - **26** | | |
| 1 | فضولي | + 994 26 315 50 00 |
| 2 | أغدام | + 994 26 325 06 32 |
| 3 | جبرائيل | + 994 26 384 37 99 |
|  |  |  |
| منطقة ناخجوان - **36** | | |
| 1 | **ناخجوان** | + 994 36 544 63 00 |
| + 994 36 550 99 19 |
| 2 | شبكة Nakhtel | + 994 36 554 00 32 |
| 3 | بابك | + 994 36 541 30 99 |
| 4 | شرور | + 994 36 542 25 99 |
| + 994 36 552 44 00 |
| 5 | شاه بوز | + 994 36 543 00 99 |
| 6 | جلفا | + 994 36 546 01 99 |
| 7 | أوردوباد | + 994 36 547 00 99 |
| 8 | كنقرلي | + 994 36 548 07 00 |
| 9 | سدرك | + 994 36 549 00 00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مشغلو الاتصالات المتنقلة: | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | مشغل الاتصالات المتنقلة | الرمز الدليلي للبلد | الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة | رقم الاختبار |
| 1 | AZERCELL\_GSM | 994 | 50, 51 | +994 50 225 1111  +994 50 680 00 01 +994 50 211 04 98 |
| 2 | BAKCELL\_GSM | 994 | 55 | +994 55 210 0001  +994 55 590 9027 |
| 3 | AZERFON\_GSM | 994 | 70,77 | +994 70 200 0613 +994 70 201 0877 |
|
| 4 | CATEL\_CDMA | 994 | 40 |  |
| 5 | NAKHTEL \_CDMA | 994 | 60 | +994 60 540 00 24 |
| 6 | NAKHTEL\_GSM | 994 | 60 | +994 60 220 00 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA):** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1 | REGİON\_CDMA | 994 | 44 | +994 44 201 2199 |

**المنطقة - الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Delta Telecom Ltd” LLC | 994 | 46 | +994 46 450 40 10 |

للاتصال:

Ministry of Transport, Communications and High Technologies  
77, Zarifa Aliyeva Str.,  
AZ 1000 BAKU  
Azerbaijan

الهاتف: +994 12 498 5838 +994 12 598 0753  
الفاكس: +994 12 498 7912 +994 12 493 7363  
البريد الإلكتروني: mincom@mincom.gov.az  
الموقع الإلكتروني: www.mincom.gov.az

بلجيكا (الرمز الدليلي للبلد +32)

تبليغ في 2018.II.1:

يعلن *المعهد البلجيكي لخدمات البريد والاتصالات*، بروكسل، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية في بلجيكا:

1 يمكن أيضاً استعمال السلسلة الحالية +32 77 للاتصالات من آلة إلى آلة يليها 11 رقماً من أجل خدمات المكالمات الإلكترونية (انظر قرار مجلس المعهد البلجيكي للخدمات والاتصالات البريدية المؤرخ 10 يناير 2018 المتعلق بتحديد خطة الترقيم لإنترنت الأشياء واتصالات المكالمات الإلكترونية:   
<http://bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/decision-of-the-bipt-council-of-10-january-2018-relating-to-the-determination-of-the-numbering-plan-for-iot-and-ecall-communication>)

2 وستُخصص السلسلة +32 45AB XXXXX أيضاً للخدمات المتنقلة (إلى جانب السلاسل الحالية +32 46 و+32 47 و+32 48 و+32 49).

معلومات إضافية

تخصيص لخدمات الاتصالات المتنقلة:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Unleashed N.V. | +32 456 XX XX XX | 2018.II.11 |

يمكن الاطلاع على قاعدة البيانات التي تتضمن جميع الأرقام المحجوزة والمخصصة في الموقع الإلكتروني التالي:   
<http://bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/Database/database-with-reserved-and-allocated-numbers>

للاتصال:

Belgian Institute for Postal services and Telecommunications  
Ellipse Building  
Boulevard du Roi Albert II, 35  
1030 Brussels  
Belgium

الهاتف: +32 2 226 88 88  
الفاكس: +32 2 226 88 77  
البريد الإلكتروني: numbering@bipt.be  
الموقع الإلكتروني: www.bipt.be

الدانمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)

تبليغ في 2018.I.16:

تعلن *وكالة الطاقة الدانماركية،* كوبنهاغن، عن التحديثات التالية لخطة الترقيم الوطنية في الدانمارك:

• سحب - خدمات الاتصالات الثابتة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدّم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ السحب* |
| Benemen Oy | 35522fgh | 2018.I.9 |

للاتصال:

Danish Energy Agency  
Amaliegade 44  
1256 COPENHAGEN K  
Denmark

الهاتف: +45 33 92 67 00  
الفاكس: +45 33 11 47 43  
البريد الإلكتروني: [ens@ens.dk](\\\\blue\\dfs\\compo\\COMP\\__DCPMS\\-T\\Publications\\BE\\2018\\1142\\recup\\ens@ens.dk)  
الموقع الإلكتروني: www.ens.dk

جمهورية إيران الإسلامية (الرمز الدليلي للبلد +98)

تبليغ في 2018.I.27:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)*، طهران، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية.

**عرض خطة الترقيم الوطنية E.164 لإيران**

1 معلومات عامة

خطة الترقيم E.164 لإيران:

• الرمز الدليلي القُطري: +98

• السابقة الدولية: "00"

• السابقة الوطنية: "0"

بالنسبة إلى النداءات الوطنية، يجب أن تُطلب قبل جميع الأرقام الهاتفية باستثناء الأرقام القصيرة.

يجب ألا تُطلب من الخارج.

• الرمز الدليلي الوطني للمقصد: رقمان.

2 تفاصيل خطة الترقيم

• NDC: الرمز الدليلي الوطني للمقصد

• NSN: الرقم الدلالي الوطني NDC) + (SN

الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي القُطري للبلد) هو: 5 أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي القُطري للبلد) هو: 10 أرقام

خطة الترقيم

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)*** | ***طول الرقم الدلالي الوطني (NSN)*** | | **استعمال الرقم E.164** | **معلومات إضافية** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحد الأدنى لطول الرقم** | **الحد الأقصى لطول الرقم** |
| 11 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - مازندران) |
| 13 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غيلان) |
| 17 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غولستان) |
| 21 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - طهران) |
| 23 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - سمنان) |
| 24 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - زنجان) |
| 25 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قم) |
| 26 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - ألبرز) |
| 28 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غزوين) |
| 31 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أصفهان) |
| 34 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كرمان) |
| 35 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - يزد) |
| 38 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – تشهار محال وبختياري) |
| 41 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الشرقية) |
| 44 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الغربية) |
| 45 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أردبيل) |
| 51 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان رضوي) |
| 54 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – سيستان وبلوتشستان) |
| 56 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الجنوبية) |
| 58 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الشمالية) |
| 61 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خوزستان) |
| 66 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – لرستان) |
| 71 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – فارس) |
| 74 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كهكيلويه وبوير أحمد) |
| 76 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – هرمزغان) |
| 77 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – بوشهر) |
| 81 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – همدان) |
| 83 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كرمنشاهان) |
| 84 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – إيلام) |
| 86 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – مركزي) |
| 87 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كردستان) |
| 901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 902 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9044 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 905 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 91 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 920 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 922 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 93 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 94000 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (ألياف) | غير جغرافي |
| 94110 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94111 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94112 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94113 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94114 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94115 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94116 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94117 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 942 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94300 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94301 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 944111 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94440 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 96 | 5 | 6 | رموز الخدمات |  |
| 990 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 991 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9944 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 993 | 10 | 10 | الخدمات الساتلية |  |
| 99810 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99888 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99900 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99911 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99913 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99914 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99998 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99999 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |

للاتصال:

Alireza Darvishi  
Director, International Specialized Organizations Bureau,  
Communications Regulatory Authority (CRA)  
Ministry of Information and Communication Technology  
15598 TEHRAN  
Iran (Islamic Republic of)

الهاتف: +98 21 89662201  
الفاكس: +98 21 88468999  
الموقع الإلكتروني: www.cra.ir

سان تومي وبرينسيبي (الرمز الدليلي للبلد +239)

تبليغ في 2018.I.19:

تعلن *الهيئة العامة للتنظيم (AGER)*، سان تومي، عن إجراءات المراقمة التالية والتوقيت القانوني:

الرمز الدليلي للبلد: 239

السابقة الدولية: 00

السابقة الوطنية: لا توجد.

طول الرقم (الدلالي) الوطني (مع استبعاد السابقة الوطنية): 3 أرقام كحد أدنى

7 أرقام كحد أقصى

التوقيت العالمي المنسق/التوقيت الصيفي: التوقيت العالمي المنسق + 01:00

ملاحظات: تم تغيير التوقيت القانوني من التوقيت العالمي المنسق إلى التوقيت العالمي المنسق + 01:00 اعتباراً من 1 يناير 2018 بموجب قرار الحكومة، المرسوم رقم 25/2017

للاتصال:

Eng. Candido Frota  
President  
Autoridade Geral de Regulação (AGER)  
Avenida 12 de Julho N° 54  
SÃO TOMÉ  
Sao Tome and Principe

الهاتف: +239 2224995  
البريد الإلكتروني: candidofrota1963@gmail.com

توفالو (الرمز الدليلي للبلد +688)

تبليغ في 2018.II.2:

تعلن *شركة Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC)*، فونافوتي، عن خطة الترقيم الوطنية المحدّثة التالية لتوفالو، اعتباراً من 2 فبراير 2018:

 أ ) عرض مجمل

الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): **خمسة** أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): **سبعة** أرقام

ب) تفاصيل خطة الترقيم**:**

| الرمز الدليلي الوطني للمقصد أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N) | طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N) | | استعمال الرقم E.164 | معلومات إضافية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الحد الأقصى لطول الرقم | الحد الأدنى لطول الرقم |
| 20 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل فونافوتي  نسق المراقمة الدولية:  +688 20XXX |
| 22 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل نيولاكيتا  نسق المراقمة الدولية  +688 22XXX |
| 23 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل نوي  نسق المراقمة الدولية:  +688 23XXX |
| 24 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل نوكوفتو نسق المراقمة الدولية:  +688 24XXX |
| 25 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل نوكولايلاي  نسق المراقمة الدولية:  +688 25XXX |
| 26 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل نانوميا  نسق المراقمة الدولية:  +688 26XXX |
| 27 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل نانوماغا  نسق المراقمة الدولية:  +688 27XXX |
| 28 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل نيوتاو  نسق المراقمة الدولية:  +688 28XXX |
| 29 | 5 أرقام | 5 أرقام | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة | رمز المنطقة من أجل فايتوبو  نسق المراقمة الدولية:  +688 29XXX |
| 90 | 6 أرقام | 6 أرقام | رقم غير جغرافي | متنقل رقمي من الجيل الثاني (2G) (GSM).  مخصص لمؤسسة Tuvalu Telecom  نسق المراقمة الدولية:  +688 90XXXX |
| 70 | 7 أرقام | 7 أرقام | رقم غير جغرافي | متنقل رقمي من الجيل الثالث (3G) (UMTS).  مخصص لمؤسسة Tuvalu Telecom  نسق المراقمة الدولية:  +688 70XXXXX |
| 71 | 7 أرقام | 7 أرقام | رقم غير جغرافي | متنقل رقمي من الجيل الرابع (4G) (LTE).  مخصص لمؤسسة Tuvalu Telecom  نسق المراقمة الدولية:  +688 71XXXXX |

للاتصال:

Mr Simeti Lopati  
CEO  
Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC)  
Private Bag 14  
Vaiaku  
FUNAFUTI  
Tuvalu

الهاتف: +688 20688  
الفاكس: +688 20800  
الموقع الإلكتروني: simeti@tuvalutelecom.tv

تبليغات أخرى

النمسا

تبليغ في 2018.I.18:

بمناسبة أنشطة "Young Helpers on the Air"، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE6YHOTA** من 12 إلى 23 مايو 2018 ومن 29 إلى 30 سبتمبر 2018.

تبليغ في 2018.I.26:

بمناسبة حدث "Antarctic Activity Week"، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE89ANT** من 17 إلى 25 فبراير 2018.

صربيا

تبليغ في 2018.I.18:

بمناسبة الذكرى السنوية المائة لنهاية الحرب العالمية الأولى والذكرى السنوية المائة لاختراق جبهة سالونيكا، أذنت جمهورية صربيا لعدد من محطات الهواة الراديوية الصربية باستخدام الرمزين الدليليين الخاصين للنداء **YU100WWI** و**YT100SF** من 15 فبراير إلى 31 ديسمبر 2018.

تقييد الخدمة

انظر الموقع: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

***البلد/المنطقة الجغرافية النشرة التشغيلية***

**سيشيل 1006 (صفحة 13)  
سلوفاكيا 1007 (صفحة 12)  
ماليزيا 1013 (صفحة 5)  
تايلاند 1034 (صفحة 5)  
سان تومي وبرينسيب‍ي 1039 (صفحة 14)  
أوروغواي 1039 (صفحة 14)  
هونغ كونغ، الصين 1068 (صفحة 4)**

إجراءات معاودة النداء  
وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة  
(القائمة IV)  
  
طبعة 2017  
(التعديل رقم 1)[[2]](#footnote-2)\*

**NOR النرويج**

ملاحظات **AAIC LIR**

A هيئة المحاسبة: Telenor Norge AS, Snaroyveien 30, 1331 Fornebu (Norway)   
الفاكس: +47 67 893200   
البريد الإلكتروني: lisens@telenor.com

B يتم ترسيم البرقيات الراديوية والتعامل معها وتسليمها كما هو الحال بالنسبة للرسائل البحرية الراديوية = STL = (انظر الملاحظة C).

C الرسائل البحرية الراديوية 15 := SLT = - حقوق السحب الخاصة (رسوم ثابتة لكل ورقة A4). يتم تسليمها عن طريق الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني إذا كانت تحمل مؤشر الخدمة هذا.

H اتصالات الهاتف الراديوي (دقيقة واحدة كحد أدنى)

1 مجموع الرسوم

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | حقوق السحب الخاصة/دقيقة | | |
|  | 1VHF | 2VHF | 1HF/MF |
| أ ) النرويج | 0,30 | 0,60 | 1,50 |
| ب) أوروبا | 1,20 | 1,50 | 1,90 |
| ج) بقية العالم | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
|  |  |  |  |
| ه) Inmarsat–B/M | 4,– | 4,– | 4,– |
| و ) من سفينة إلى سفينة (عبر النرويج) | 0,30 | 0,60 | 1,50 |

2 نداءات من سفينة إلى سفينة عبر محطة ساحلية نرويجية/محطتين ساحليتين نرويجيتين: رسم واحد (انظر الجدول أعلاه).

نداءات من سفينة إلى سفينة عبر محطة ساحلية نرويجية واحدة ومحطة ساحلية أجنبية واحدة: رسم واحد لكل محطة.

3 الرسوم الإضافية

 أ ) النداءات الشخصية

’1‘ النرويج: 1,20 من حقوق السحب الخاصة

’2‘ البلدان الأخرى: 2,40 من حقوق السحب الخاصة

ب) النداءات المدفوعة عند الوصول بين السفن النرويجية والنرويج: تُفرض الرسوم بالعملة المحلية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 تشغيل يدوي

2 القطب الشمالي: النداءات عبر المواقع الجغرافية سفالبارد ويان ماين وجزيرة الدب.

L الرسوم الخاصة

1 إخطارات الوصول والملاحة في المياه الإقليمية النرويجية: .15 - حقوق السحب الخاصة لكل إخطار.

2 التنبؤات الجوية (عاصفة، جليد) والتحذيرات الملاحية المرسَلة عند الطلب: .3 - حقوق السحب الخاصة.

3 رسائل نصية قصيرة عبر محطات ساحلية نرويجية إلى سفينة مُرسَلة عن طريق الساتل (المحطة الأرضية الساحلية إيك): .2 - حقوق السحب الخاصة.

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية   
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05))   
(الوضع في 15 نوفمبر 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1088 - 2015.XI.15)  
(التعديل رقم 35)

**أوكرانيا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *الاتصال* |
| أوكرانيا | **PrJSC "VF-UKRAINE"**  15 Leyptsyzka St.  KYIV, 01601 | **89 380 01** | Olga Ustinova  15 Leyptsyzka St.  KYIV, 01601  الهاتف: +380 44 389 58 00  الفاكس: +380 44 389 58 06  البريد الإلكتروني: vodafone@vodafone.ua |
| أوكرانيا | **"Kyivstar" PJSC**  53 Degtyarivska St.  KYIV, 03113 | **89 380 02** | Alexey Logvinenko  53 Degtyarivska St.  KYIV, 03113  الهاتف: +380 67 220 75 59  البريد الإلكتروني: Alexey.Logvinenko@kyivstar.net |
| أوكرانيا | **"Kyivstar" PJSC**  53 Degtyarivska St.  KYIV, 03113 | **89 380 03** | Alexey Logvinenko  53 Degtyarivska St.  KYIV, 03113  الهاتف: +380 67 220 75 59  البريد الإلكتروني: Alexey.Logvinenko@kyivstar.net |

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية  
لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات  
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09))  
(الوضع في 1 نوفمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1111 - 2016.XI.1)  
(التعديل رقم 30)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **بلجيكا SUP** |  |  |
| 206 00 | Proximus |
| **بلجيكا ADD** |  |  |
| 206 08 | Nethys |
| 206 25 | Voyacom |
| 206 28 | BICS |
| 206 30 | Unleashed |
| 206 33 | Ericsson \*لأغراض الاختبار فقط\* |
| 206 50 | IP Nexia |
| **بلجيكا LIR** |  |  |
| 206 05 | Telenet |
| 206 10 | Orange Belgium |
| 206 20 | Telenet Group |
| **كندا ADD** |  |  |
| 302 491 | Freedom Mobile Inc. |
| **إسرائيل ADD** |  |  |
| 425 29 | CG Networks |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile /

MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile /

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)  
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))  
(الوضع في 1 أكتوبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1109 - 2016.X.1)  
(التعديل رقم 30)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/ المنطقة الجغرافية* | | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **بلجيكا SUP** | | | |
| 2-012-4 | 4196 | Brussel | Verizon Business |
| 2-013-6 | 4206 | Nextgen Belgium 1 | Nextgen Mobile Ltd. |
| 2-013-7 | 4207 | Nextgen Belgium 2 | Nextgen Mobile Ltd. |
| 2-015-5 | 4221 | WorldCom Brussels - Site II | Verizon Business |
| 2-099-1 | 4889 |  | Wind International Services |
| **بلجيكا ADD** | | | |
| 2-014-2 | 4210 | Unleashed 1 | Unleashed |
| 2-014-3 | 4211 | Unleashed 2 | Unleashed |
| 2-014-5 | 4213 | IPNexia 1 | IP Nexia |
| 2-099-7 | 4895 | Voyacom 1 | Voyacom |
| **بلجيكا LIR** | | | |
| 2-012-5 | 4197 | Orange 4 | Orange Belgium |
| 2-014-4 | 4212 | T2 Antwerpen 1 | Orange Belgium |
| 2-015-6 | 4222 | BMSCA/Brussel-N | Telenet Group |
| 2-097-0 | 4872 | Mobistar STP T02 BRU | Orange Belgium |
| 2-097-1 | 4873 | Mobistar STP T03 ANT | Orange Belgium |
| 2-097-3 | 4875 | BMSC2/Brussels | Telenet Group |
| 2-097-4 | 4876 | ZMSC1 | Telenet Group |
| 2-097-5 | 4877 | GMSC3 | Telenet Group |
| 2-098-3 | 4883 | BSTP1/Brussels STP | Telenet Group |
| 2-098-4 | 4884 | ASTP1/Antwerp STP | Telenet Group |
| 2-098-6 | 4886 | STP/MECHELEN | Nethys |
| 2-098-7 | 4887 | STP/Hoboken | Nethys |
| 2-099-4 | 4892 | MSC-S/MGW Intl1 | Orange Belgium |
| 2-099-5 | 4893 | MSC-S/MGW Intl2 | Orange Belgium |
| **جنوب إفريقيا SUP** | | | |
| 6-110-6 | 13174 | Vodacom Cellular Network | Vodacom (Pty) Ltd |
| 6-111-3 | 13179 | JBA GMSC | Vodacom (Pty) Ltd |
| 6-111-4 | 13180 | SJD STP | Vodacom (Pty) Ltd |
| 6-112-0 | 13184 | SPP STP | Vodacom (Pty) Ltd |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **أوكرانيا SUP** | | | |
| 4-242-1 | 10129 | INATO | Telesystems of Ukraine Ltd |
| **أوكرانيا ADD** | | | |
| 4-242-7 | 10135 | ETTUA | Eurotranstelecom LLC |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.

International Signalling Point Codes (ISPC).

Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).

خطة الترقيم الوطنية  
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](mailto:tsbtson@itu/.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2018.I.15 قامت البلدان التالية/المناطق الجغرافية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد / المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| كينيا | +254 |
| الكويت | +965 |

1. نُشرت هذه المعلومات بناءً على طلب أذربيجان. وهذا لا يعني الإعراب عن أي رأي من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات أو أمانته بشأن وضع هذه الأراضي. [↑](#footnote-ref-1)
2. **\* تنشر جميع الملاحظات الواردة في القائمة IV باللغة الإنكليزية حصراً. ولذلك، يقدَّم هذا التعديل باللغة الإنكليزية فقط.** [↑](#footnote-ref-2)