|  |
| --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالاتwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| رقم **1145** | 2018.IV.1 | (المعلومات الواردة حتى 16 مارس 2018) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) |
| Place des Nations CH-1211Genève 20 (Switzerland)**الهاتف:** +41 22 730 5111**البريد الإلكتروني: itumail@itu.int** | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB)الهاتف: +41 22 730 5211الفاكس: +41 22 730 5853البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int /** **tsbtson@itu.int** | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)الهاتف: +41 22 730 5560الفاكس: +41 22 730 5785البريد الإلكتروني: brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

[القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3](#_Toc511733605)

[الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4](#_Toc511733606)

[الخدمة الهاتفية](#_Toc511733607)

*مالي (هيئة مالي لتنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد (AMRTP)، باماكو)* 5

*سيراليون (لجنة الاتصالات الوطنية (NATCOM)، فريتاون)* 9

*تركيا (هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICTA)، أنقرة)* 10

[تبليغات أخرى: النمسا 15](#_Toc511733608)

[تقييد الخدمة 16](#_Toc511733609)

[إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 17](#_Toc511733610)

[**تعديلات على منشورات الخدمة**](#_Toc511733611)

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) 17

[قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 18](#_Toc511733612)

[الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 20](#_Toc511733613)

[قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد 21](#_Toc511733614)

[قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 22](#_Toc511733615)

[خطة الترقيم الوطنية 23](#_Toc511733616)

| *مواعيد*\* *نشرالنشرات التشغيلية المقبلة* | *بما في ذلكالمعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- |
| 1146 | 15.IV.2018 | 30.III.2018 |
| 1147 | 1.V.2018 | 13.IV.2018 |
| 1148 | 15.V.2018 | 1.V.2018 |
| 1149 | 1.VI.2018 | 16.V.2018 |
| 1150 | 15.VI.2018 | 1.VI.2018 |
| 1151 | 1.VII.2018 | 15.VI.2018 |
| 1152 | 15.VII.2018 | 29.VI.2018 |
| 1153 | 1.VIII.2018 | 17.VII.2018 |
| 1154 | 15.VIII.2018 | 1.VIII.2018 |
| 1155 | 1.XI.2018 | 16.VIII.2018 |
| 1156 | 15. XI.2018 | 31.VIII.2018 |
| 1157 | 1.X.2018 | 14.IX.2018 |
| 1158 | 15.X.2018 | 28.IX.2018 |
| 1159 | 1.IX.2018 | 16.X.2018 |
| 1160 | 15.IX.2018 | 1.XI.2018 |
| 1161 | 1.IIX.2018 | 15.XI.2018 |
| 1162 | 15.IIX.2018 | 30.XI.2018 |

 \* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1111 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)

1109 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-31 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU-T A.8:

– ITU-T Y.4119 (03/2018): Requirements and capability framework for IoT-based automotive emergency response system

– ITU-T Y.4456 (03/2018): Requirements and Functional Architecture for Smart Parking Lot in Smart City

– ITU-T Y.4500.22 (03/2018): oneM2M- Field Device Configuration

الخدمة الهاتفية
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

مالي (الرمز الدليلي للبلد +223)

تبليغ في 2018.III.6:

تعلن *هيئة مالي لتنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد (AMRTP)*، باماكو، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية (NNP) في مالي.

**عرض خطة الترقيم الوطنية
للرمز الدليلي للبلد +223**

 أ ) عرض مجمل:

 الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: ثمانية (8) أرقام

 الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: ثمانية (8) أرقام

ب) تفاصيل خطة الترقيم:

| **الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)** | **طول الرقم N(S)N** | **استعمال الرقم E.164** | **معلومات إضافية** |
| --- | --- | --- | --- |
| **الطول الأقصى** | **الطول الأدنى** |
| 20 2 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في مقاطعة باماكو |
| 20 70 (NDC)و20 71 (NDC)و20 72 (NDC)و20 73 (NDC)و20 74 (NDC)و20 75 (NDC)و20 76 (NDC)و20 77 (NDC)و20 78 (NDC) | 8 | 8 |
| 20 79 (NDC) | 8 | 8 | رقم غير جغرافي - خدمات هاتفية متنقلة رقمية | مشتركون في شبكة النفاذ المتعدد بتقسيم شفري (CDMA) للمشغل SOTELMA SA في مقاطعة باماكو |
| 21 7 (NDC) | 8 | 8 | رقم غير جغرافي - خدمات هاتفية متنقلة رقمية | مشتركون في شبكة النفاذ المتعدد بتقسيم شفري (CDMA) للمشغل SOTELMA SA في المناطق |
| 21 26 (NDC)و21 27 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة كوليكورو |
| 21 4 (NDC) | 8 | 8 | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة موبتي |
| 21 5 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة كايس |
| 21 6(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة سيكاسو |
| 21 8(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة غاو وكيدال |
| 21 9(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل SOTELMA SA في منطقة تومبوكتو |
| 400(NDC)401(NDC)402(NDC)403(NDC)404(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل ATEL SA  |
| 44 2 (NDC)44 3 (NDC)44 9 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل Orange Mali SA في مقاطعة باماكو |
| 44 1 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم جغرافي - خدمة هاتفية ثابتة | مشتركون في الشبكة الثابتة للمشغل Orange Mali SA في المناطق |
| 50(NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة | مشتركون في الشبكة المتنقلة للمشغل ATEL SA |
| 6 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة | مشتركون في الشبكة المتنقلة للمشغل SOTELMA SA |
| 95 (NDC)و96 (NDC)و97 (NDC)و98 (NDC)و99 (NDC) |
| 89 (NDC) |
| 7 (NDC) | 8 (ثمانية) | 8 (ثمانية) | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة | مشتركون في الشبكة المتنقلة للمشغل Orange Mali SA |
| 90 (NDC)و91 (NDC)و92 (NDC)و93 (NDC)و94 (NDC) |
| 82 (NDC)و83 (NDC) |

ج) أرقام خاصة

| **أرقام للاستخدام الوطني فقط** | **المشغل** | **معلومات إضافية** |
| --- | --- | --- |
| 80001 | SOTELMA SA | رقم هاتفي مجاني *(Numéro vert)* |
| 80002 | Orange Mali SA | رقم هاتفي مجاني *(Numéro vert)* |
| 80011 | SOTELMA SA | رقم بسعر محلي*(Numéro Azur)* |
| 80012 | Orange Mali SA | رقم بسعر محلي*(Numéro Azur)* |
| 80021 | SOTELMA SA | رقم بسعر خاص*(Numéro indigo)* |
| 80022 | Orange Mali SA | رقم بسعر خاص*(Numéro indigo)* |
| 80(NDC)الحد الأدنى لطول الرقم = الحد الأقصى لطول الرقم = 8 (ثمانية) | جميع المشغلين | أرقام هاتفية مجانية *(Numéro vert)* |
| 36 XXX | SOTELMA SA | رمز قصير SAV |
| 37 XXX | Orange Mali SA | رمز قصير SAV |
| 35 2XX | رقم النفاذ لمقدمي النفاذ وخدمات القيمة المضافة | رمز قصير |

د ) أرقام هامة لخدمات الطورائ والمساعدة

| **أرقام لخدمات الطورائ والمساعدة** | **الخدمة** | موزع أو مخصص | **رقم ITU-T E.164أو رقم وطني حصراً** | **ملاحظة** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210 | جذع شبه أوتوماتي | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1212 | استفسارات | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1213 | أعطال | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1214 | استفسارات تجارية | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1216 | دولي شبه أوتوماتي | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1219 | الساعة الناطقة | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1221 | معلومات بشأن الخدمات التكميلية | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 1223 | معلومات بشأن الفوترة والبرقيات | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 111XY | خدمات صحية عمومية وطنية أخرى | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط | 1:X أي رقم خلاف الرقم 2 |
| 112 | خدمة الطوارئ للنظام GSM | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 15 | خدمة صحية عمومية وطنية | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 17 | خدمة الطوارئ فيما يخص الشرطة | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |
| 18 | خدمة الطوارئ فيما يخص فرقة الإطفاء | موزع في خطة الترقيم الوطنية (NNP) | استعمال وطني فقط |  |

للاتصال:

Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et des Postes (AMRTP)
Mr Issoufi Kouma MAIGA
Chef Département Technique
Rue 390 Hamdallaye ACI 2000
B.P. 2206
BAMAKO
Mali

الهاتف: +223 20 23 14 90/91؛ +223 44 90 10 87/88
الفاكس: +223 20 23 14 94
البريد الإلكتروني: amrtp@amrtp.ml / imaiga@amrtp.ml

سيراليون (الرمز الدليلي للبلد +232)

تبليغ في 2018.III.16:

تُعلن *لجنة الاتصالات الوطنية (NATCOM)*، فريتاون، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية في سيراليون:

**عرض خطة الترقيم الوطنية ITU-T E.164
الرمز الدليلي للبلد 232**

 أ ) عرض مجمل:

 الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): ثمانية (8) أرقام

 الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): ثمانية (8) أرقام

ب) رابط بقاعدة البيانات الوطنية (أو أي قائمة سارية) مع الأرقام ITU‑T E.164 المخصصة في خطة الترقيم الوطنية (إن وجدت): لا يوجد

ج) رابط بقاعدة بيانات في الوقت الفعلي تبرز الأرقام ITU‑T E.164 المنقولة (إن وجدت): لا يوجد

**وصف لإدخال موارد جديدة من أجل
خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد 232:**

| الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني) | طول الرقم N(S)N | استعمال الرقم E.164 | تاريخ ووقت بدء العمل | معلومات إضافية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الحد الأقصى لطول الرقم | الطول الأدنى |
| 31(NDC) | 8 | 8 | رقم غير جغرافي من أجل QCELL Sierra Leone | الساعة 12:40 بعد الظهر،2018-03-16 | شركة الاتصالات المتنقلة الجديدة التي ستعمل قريباً في سيراليوننسق المراقمة الدولية: +232 31 XXX XXX |
| 34(NDC) | 8 | 8 | رقم غير جغرافي من أجل QCELL Sierra Leone | الساعة 12:40 بعد الظهر،2018-03-16 | شركة الاتصالات المتنقلة الجديدة التي ستعمل قريباً في سيراليوننسق المراقمة الدولية: +232 34 XXX XXX |

للاتصال:

Mr Abdul Bah
National Telecommunications Commission
13 Regent Road
Hill Station, FREETOWN
Sierra Leone

الهاتف: +232 88 600 003 أو +232 78 333 444
البريد الإلكتروني: abah@natcom.gov.sl
الموقع الإلكتروني: www.natcom.gov.sl

تركيا (الرمز الدليلي للبلد +90)

تبليغ في 2018.III.2:

تعلن *هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICTA)،* أنقرة عن خطة الترقيم الوطنية لتركيا.

 أ ) عرض مجمل:

 الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): **عشرة (10)** أرقام

 الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): **عشرة (10)** أرقام

ب) روابط بقاعدة البيانات الوطنية مع الأرقام ITU‑T E.164 المخصصة في خطة الترقيم الوطنية:

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Cografi-Numaralar> (أرقام جغرافية)

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Konumdan-bagimsiz-numarala> (أرقام التجوال)

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Mobil-Numaralar> (أرقام متنقلة)

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sanal-Mobil-Sebeke-Hizmet-Numaralari>
(أرقام مشغلي الشبكات المتنقلة الافتراضية)

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ucretsiz-Aranir-Numaralar> (أرقام المهاتفة المجانية)

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/811-alan-kodlu-erisim-numaralari> (أرقام النفاذ للطرف الطالب في مرحلتين، شبكة ثابتة)

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/812-alan-kodlu-erisim-numaralari> (أرقام النفاذ للطرف الطالب في مرحلتين، شبكة متنقلة)

 <https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Katma-Degerli-Hizmet-Numaralari> (أرقام خدمة القيمة المضافة)

ج) تفاصيل خطة الترقيم

| الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني) | طول الرقم (الدلالي)الوطني (N(S)N) | استعمال الرقم E.164 | معلومات إضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| الحد الأقصى لطول الرقم | الحد الأدنى لطول الرقم |
| 212 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإسطنبول (الجزء الأوروبي) |  |
| 216 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإسطنبول (جزء الأناضول) |  |
| 222 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإسكيشهير  |  |
| 224 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبورصة |  |
| 226 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة ليالوفا |  |
| 228 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبيلجيك |  |
| 232 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإزمير |  |
| 236 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لمانيسا |  |
| 242 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأنطاليا |  |
| 246 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإسبرطة |  |
| 248 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبوردور |  |
| 252 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لموغلا |  |
| 256 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأيدين |  |
| 258 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لدينيزلي |  |
| 262 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لكوكالي |  |
| 264 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لصقاريا |  |
| 266 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبالق أسير |  |
| 272 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأفيون |  |
| 274 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لكوتاهيا |  |
| 276 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأوشاك |  |
| 282 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لتيكيرداغ |  |
| 284 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأدرنة |  |
| 286 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لشنق قلعة |  |
| 288 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لقرقل إريلي |  |
| 312 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأنقرة |  |
| 318 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لكيريكالي |  |
| 322 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأضنة |  |
| 324 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإسل |  |
| 326 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لهاتاي |  |
| 328 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لعثمانية |  |
| 332 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لقونية |  |
| 338 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لكارامان |  |
| 342 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لغازي عنتاب |  |
| 344 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لكهرمان مرعش |  |
| 346 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لسيفاس |  |
| 348 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لكليس |  |
| 352 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لقيصري |  |
| 354 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة ليوزغات |  |
| 356 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لتوقات |  |
| 358 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأماصيا |  |
| 362 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لسامسون |  |
| 364 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لجوروم |  |
| 366 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لقسطموني |  |
| 368 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لسينوب |  |
| 370 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لكارابوك |  |
| 372 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لزونغدولاق |  |
| 374 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبولو |  |
| 376 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لجانقيري |  |
| 378 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبارتين |  |
| 380 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لدوزجي |  |
| 382 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لآق سراي |  |
| 384 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لنوشهير |  |
| 386 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لقرشهير |  |
| 388 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لنيدا |  |
| 412 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لديار بكر |  |
| 414 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لشانلي أورفة |  |
| 416 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأديامان |  |
| 422 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لملطية |  |
| 424 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإيلازيغ |  |
| 426 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبينغول |  |
| 428 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لتونجيلي |  |
| 432 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لفان |  |
| 434 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبتليس |  |
| 436 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لموش |  |
| 438 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لهكاري |  |
| 442 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأرضروم |  |
| 446 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأرزينجان |  |
| 452 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأردو |  |
| 454 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لغيرسون |  |
| 456 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لغوموشخان |  |
| 458 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبايبورت |  |
| 462 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لطرابزون |  |
| 464 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لريزه |  |
| 466 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لآرتوين |  |
| 472 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأغري |  |
| 474 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لقارص |  |
| 476 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لإغدير |  |
| 478 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لأرداهان |  |
| 482 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لماردين |  |
| 484 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لسيرت |  |
| 486 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لشرناق |  |
| 488 (NDC) | 10 | 10 | رقم جغرافي – رمز المنطقة لبطمان |  |
| 501, 505, 506, 507, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 559 (NDC) | 10 | 10 | أرقام متنقلة |  |
| 510, 516, 524 (NDC) | 10 | 10 | أرقام مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية المتنقلة |  |
| 592 (NDC) | 10 | 10 | أرقام مشغلي GMPCS |  |
| 800 (NDC) | 10 | 10 | أرقام المهاتفة المجانية |  |
| 811 (NDC) | 10 | 10 | أرقام النفاذ للطرف الطالب في مرحلتين (شبكات ثابتة) |  |
| 812 (NDC) | 10 | 10 | أرقام النفاذ للنداء في مرحلتين (شبكات متنقلة) |  |
| 850 (NDC) | 10 | 10 | أرقام التجوال |  |
| 888, 898, 900 (NDC) | 10 | 10 | أرقام خدمة القيمة المضافة | يُستعمل الرقم NDC 900 للخدمات المخصصة للكبار، لا توجد أي قيود على الرقمين 888 و898 |

الموقع الإلكتروني: www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Genel-Plan

د ) وصف لتنفيذ قابلية نقل الأرقام (NP) لأرقام التوصية ITU-T E.164 في خطة الترقيم الوطنية (NNP)

|  | أرقام جغرافية | أرقام غير جغرافية خلاف الأرقام المتنقلة(أرقام وطنية، أرقام بأسعار مميزة، أرقام التجوال) | أرقام متنقلة |
| --- | --- | --- | --- |
| **حالة قابلية نقل الأرقام (NP)** | تُنفذ منذ 2009 | تُنفذ منذ 2009 | تُنفذ منذ 2008 |
| **التزام تنظيمي يُفرض على المشغلين لتنفيذ قابلية نقل الأرقام؟** | نعم | نعم | نعم |
| **نمط تنفيذ قابلية نقل الأرقام** | استفسار كامل عن النداء | استفسار كامل عن النداء | استفسار كامل عن النداء |
| **حل قاعدة البيانات الخاصة بقابلية نقل الأرقام** | قاعدة البيانات المرجعية المركزية  | قاعدة البيانات المرجعية المركزية  | قاعدة البيانات المرجعية المركزية  |
| **التقييدات** | أرقام تُنقل داخل المنطقة الجغرافية نفسها  | - | - |
| **المواصفات المتاحة في الموقع الإلكتروني** | http://numaratasima.gov.tr/#/surecler/ | http://numaratasima.gov.tr/#/surecler/ | http://numaratasima.gov.tr/#/surecler/ |
| **معلومات الاتصال الخاصة بالإدارة الوطنية/مدير خطة الترقيم الوطنية (NPA)** | الإدارة المعنية بمنح التراخيص الهاتف: +90 312 294 72 50الفاكس: +90 312 294 71 53 | الإدارة المعنية بمنح التراخيص الهاتف: الهاتف: +90 312 294 72 50الفاكس: +90 312 294 71 53 | الإدارة المعنية بمنح التراخيصالهاتف: +90 312 294 72 50الفاكس: +90 312 294 71 53 |
| **قاعدة البيانات المرجعية المركزية (إن وجدت) التي تدار/تُشغل من جانب** | هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتEskişehir Yolu 10. Km No: 276Çankaya Ankara | هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات Eskişehir Yolu 10. Km No: 276Çankaya Ankara | هيئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات Eskişehir Yolu 10. Km No: 276Çankaya Ankara |

ه ) عرض الأرقام الهامة المرتبطة بخدمات الطوارئ والخدمات الأخرى ذات القيمة الاجتماعية

| رقم مهم | الخدمة | موزع أو مخصص | الرقم ITU-T E.164أو رقم وطني حصراً | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | التبليغ عن اندلاع حريق | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 112 | الطوارئ الطبية | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 116 | خط لمساعدة الأطفال المفقودين | موزع | - | - |
| 122 | رقم قصير لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 131 | خط الطوارئ للسكك الحديدية الوطنية التركية | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 132 | خط دعم خدمات الطوارئ | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 136 | خط التبليغ عن التهريب | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 140 | خط التبليغ عن الإرهاب | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 151 | خط السلامة الساحلية | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 155 | الشرطة | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 156 | الدرك | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 157 | التبليغ وخط المساعدة لضحايا الاجتار بالبشر | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 158 | خط خفر السواحل | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 159 | خط الطريق السريع | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 161 | خط الطوارئ الخاص بالطريق السريع | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 168 | الهلال الأحمر التركي | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |
| 177 | التبليغ عن حرائق الغابات | مخصص | وطني حصراً | مجاني للطرف الطالب |

للاتصال:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Information and Communication Technologies Authority (ICTA)
Eskişehir Yolu 10. Km No:276
06430 ÇANKAYA/ANKARA
Turkey
الهاتف: +90 312 294 72 00
البريد الإلكتروني: +90 312 294 71 45
الموقع الإلكتروني: www.btk.gov.tr

تبليغات أخرى

النمسا

تبليغ في 2018.III.2:

بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائة لتأسيس جمهورية النمسا، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE100OE** في 16 أكتوبر 2018 و21 أكتوبر 2018 و31 أكتوبر 2018 و3 نوفمبر 2018 و12 نوفمبر 2018.

تبليغ في 2018.III.7:

بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائة لتأسيس جمهورية النمسا، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE100YEARS** من 11 مارس إلى 13 نوفمبر 2018.

تبليغ في 2018.III.8:

بمناسبة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 في روسيا، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE18FIFA** من 1 يونيو إلى 15 يوليو 2018

تبليغ في 2018.III.14:

بمناسبة الدورة الثالثة والعشرين للبطولة العالمية لمنطاد الهواء الساخن في غروب شغارتس (النمسا)، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE23HABC** من 16 إلى 25 أغسطس 2018.

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (صفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (صفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (صفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (صفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيب‍ي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (صفحة 4)** |

|  |
| --- |
| إجراءات معاودة النداءوإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) |

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

## قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية(القائمة V)طبعة 2018القسم VI

**ADD**

**BR06** Sat One Telecomunicações Ltda. Rua Voluntários da Pátria 45 / sala 1202 - Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.270-000 Brazil.

P.O. Box 6350, Riyadh 11132, Saudi Arabia.

الهاتف: +55 11 3051-3001، البريد الإلكتروني: +55 11 3051-7333، الموقع الإلكتروني: info@satone.com.br

جهة الاتصال: Gilson Souza da Silva، البريد الإلكتروني: Gilson.silva@satone.com.br

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05))
(الوضع في 15 نوفمبر 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1088 - 2015.XI.15)
(التعديل رقم 38)

**اليابان LIR**

| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* |
| --- | --- | --- | --- |
| اليابان | **SoftBank Corp.**1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317 | **89 81 00** | Tamanari Okada1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317الهاتف: +81 3 6889 1081الفاكس +81 3 6215 5561البريد الإلكتروني: SBMGRP-RPPS@g.softbank.co.jp |
| اليابان | **KDDI Corporation**2-3-2, Nishisinjuku, 2-Chome, Shinjuku-kuTOKYO 163-8003 | **89 81 01** | Engineering Department2-3-2, Nishisinjuku, 2-Chome, Shinjuku-kuTOKYO 163-8003الهاتف: +81 3 3347 5875الفاكس +81 3 3347 6362 البريد الإلكتروني: ai-endou@kddi.com؛ma-tsuzura@kddi.com |
| اليابان | **NTT DOCOMO, INC.**2-11-1 Nagatacho Chiyada-hu,TOKYO 100-6150 | **89 81 10** | Carrier & Regulatory Affairs Office2-11-1 Nagatacho, Chiyada-hu,TOKYO 100-6150الهاتف: +81 3 5156 1263الفاكس +81 3 5156 0330 البريد الإلكتروني: ssys-number-ml@nttdocomo.com |
| اليابان | **SoftBank Corp.**1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317 | **89 81 20** | Tamanari Okada1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317الهاتف: +81 3 6889 1081الفاكس +81 3 6215 5561البريد الإلكتروني: SBMGRP-RPPS@g.softbank.co.jp |
| اليابان | **KDDI Corporation**2-3-2, Nishisinjuku, 2-Chome, Shinjuku-kuTOKYO 163-8003 | **89 81 30** | Engineering Department2-3-2, Nishisinjuku, 2-Chome, Shinjuku-kuTOKYO 163-8003الهاتف: +81 3 3347 5875الفاكس +81 3 3347 6362البريد الإلكتروني: ai-endou@kddi.com؛ma-tsuzura@kddi.com |
| اليابان | **UQ Communications Inc.**2-16-1, Kounan,Minato-ku108-0075 TOKYO | **89 81 31** | Yoshiyuki Nishikawa, General Manager Government & Industrial Affairs Department2-16-1, Kounan, Minato-ku108-0075 TOKYOالهاتف: +81 3 6311 6007الفاكس +81 3 6759 2906البريد الإلكتروني: yo-nishikawa@uqc.jp؛ya-haneishi@uqc.jp |
| اليابان | **SoftBank Corp.**1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317 | **89 81 65** | Tamanari Okada1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317الهاتف: +81 3 6889 1081الفاكس +81 3 6215 5561البريد الإلكتروني: SBMGRP-RPPS@g.softbank.co.jp |
| اليابان | **SoftBank Corp.**1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317 | **89 81 70** | Tamanari Okada1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku,TOKYO 105-7317الهاتف: +81 3 6889 1081الفاكس +81 3 6215 5561البريد الإلكتروني: SBMGRP-RPPS@g.softbank.co.jp |
| اليابان | **Wireless City Planning Inc.**1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku105-7303 TOKYO | **89 81 71** | Technology Management Department1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku105-7303 TOKYOالهاتف: +81 3 6889 0820الفاكس +81 3 6215 5180 البريد الإلكتروني: SBMGRP-RPPS@g.softbank.co.jp |

**سلوفاكيا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *الاتصال* |
| سلوفاكيا | **Slovak Telekom, a.s.**28 Bajkalská817 62 BRATISLAVA | **89 421 02** | Mr Sebastian Schumann28 Bajkalská817 62 BRATISLAVAالهاتف: +421 258823332الفاكس +421 253418164البريد الإلكتروني: sebastian.schumann@t-com.sk |
| سلوفاكيا | **Slovak Telekom, a.s.**28 Bajkalská817 62 BRATISLAVA | **89 421 03** | Mr Sebastian Schumann28 Bajkalská817 62 BRATISLAVAالهاتف: +421 258823332الفاكس +421 253418164البريد الإلكتروني: sebastian.schumann@t-com.sk |

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية
لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09))
(الوضع في 1 نوفمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1111 - 2016.XI.1)
(التعديل رقم 33)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **أستراليا** **ADD** |  |  |
| 505 44 | ROY HILL IRON ORE PTY LTD |
| **سيراليون** **ADD** |  |  |
| 619 07 | QCELL SIERRA LEONE |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile /
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile /

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)
(التعديل رقم 59)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية /DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITENOS GmbHLievelingsweg 12553119 BONN | **ITENOS** | Mr Martin Haeusslerالهاتف: +49 228 7293 4370الفاكس: +49 228 7293 94370البريد الإلكتروني: martin.haeussler@itenos.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NX4 Networks GmbHHauptstrasse 2976891 ERLENBACH | **NX4NET** | Mr Jens Winter الهاتف: +49 6398 1360012الفاكس: +49 6398 1360014البريد الإلكتروني: jens.winter@nx4-networks.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbHKarl-Ruehlemann-Platz 106295 LUTHERSTADT EISLEBEN.. | **SLE24** | Mr Axel Fritsch الهاتف: +49 3475 667 166الفاكس: +49 3475 667 177البريد الإلكتروني: axel.fritsch@sle24.de |

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))
(الوضع في 1 أكتوبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1109 - 2016.X.1)
(التعديل رقم 33)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **الجمهورية التشيكية ADD** |
| 2-060-1 | 4577 | MSSBRB2 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| 2-060-2 | 4578 | MSSRZT1 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| **سيراليون SUP** |
| 6-038-7 | 12599 | Ambitel | Ambitel |
| **سيراليون ADD** |
| 6-038-7 | 12599 | QCell(SL) | QCell(SL) |
| **سلوفينيا ADD** |
| 2-182-5 | 5557 | NETSETRA1 | Mega M d.o.o. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.
 International Signalling Point Codes (ISPC)
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: tsbtson@itu.int)، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2018.III.1 قامت البلدان التالية/المناطق الجغرافية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| بوركينا فاصو | +226 |
| الكونغو  | +242 |
| مالي  | +223 |
| موريشيوس | +230 |
| سوازيلاند | +268 |
| توغو  | +228 |