|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оперативный бюллетень МСЭ  www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| № **1150** | 15.VI.2018 | (Информация, полученная к 1 июня 2018 г.) | ISSN 2312-8232 (Онлайновая версия) |
| Place des Nations CH-1211  Genève 20 (Switzerland)  Тел.: +41 22 730 5111 Эл. почта: [itumail@itu.int](mailto:itumail@itu.int) | | **Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) Тел.: +41 22 730 5211 Факс: +41 22 730 5853 Эл. почта:** [**tsbmail@itu.int**](mailto:tsbmail@itu.int)**/**[**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **Бюро радиосвязи (БР) Тел.: +41 22 730 5560 Факс: +41 22 730 5785 Эл. почта:** [**brmail@itu.int**](mailto:brmail@itu.int) |

# Содержание

*Стр.*

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Списки, прилагаемые к Оперативному бюллетеню МСЭ: *Примечание БСЭ* 3

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т 4

Услуга телефонной связи:

*Кувейт (Регуляторный орган связи и информационных технологий*  *(CITRA), Эль-Кувейт)* 5

*Вьетнам (Министерство информации и связи (MIC), Ханой)* 6

Другие сообщения:

*Сербия* 9

Ограничения обслуживания 10

Обратный вызов и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06)) 10

**ПОПРАВКИ К СЛУЖЕБНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ**

Коды сетей подвижной связи (MNC) 11

Список кодов МСЭ операторов связи 12

Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC) 13

Национальный план нумерации 14

| Даты публикации следующих Оперативных бюллетеней | | Включена информация, полученная к: |
| --- | --- | --- |
| 1151 | 1.VII.2018 | 15.VI.2018 |
| 1152 | 15.VII.2018 | 29.VI.2018 |
| 1153 | 1.VIII.2018 | 17.VII.2018 |
| 1154 | 15.VIII.2018 | 1.VIII.2018 |
| 1155 | 1.IX.2018 | 16.VIII.2018 |
| 1156 | 15.IX.2018 | 31.VIII.2018 |
| 1157 | 1.X.2018 | 14.IX.2018 |
| 1158 | 15.X.2018 | 28.IX.2018 |
| 1159 | 1.XI.2018 | 16.X.2018 |
| 1160 | 15.XI.2018 | 1.XI.2018 |
| 1161 | 1.XII.2018 | 15.XI.2018 |
| 1162 | 15.XII.2018 | 30.XI.2018 |

\* *Даты публикации следующих Оперативных бюллетеней  
относятся только к английскому языку.*

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Списки, прилагаемые к Оперативному бюллетеню МСЭ

**Примечание БСЭ**

A Нижеследующие списки были опубликованы БСЭ или БР как Приложения к Оперативному бюллетеню (ОБ) МСЭ:

ОБ №

1125 Список зоновых/сетевых кодов сигнализации (SANC) (Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999)) (по состоянию на 1 июня 2017 г.)

1125 Список кодов страны для подвижной связи в системе наземной транкинговой радиосвязи (Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т E.218 (05/2004)) (по состоянию на 1 июня 2017 г.)

1117 Список кодов страны или географической зоны для подвижной связи (Дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т E.212 (09/2016)) (по состоянию на 1 февраля 2017 г.)

1114 Список присвоенных кодов страны согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (Дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 15 декабря 2016 г.)

1111 Коды сетей подвижной связи (MNC) для плана международной идентификации для сетей общего пользования и абонентов (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.212 (09/2016)) (по состоянию на 1 ноября 2016 г.)

1109 Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC) (согласно Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999)) (по состоянию на 1 октября 2016 г.)

1096 Декретное время 2016 года

1088 Список идентификационных номеров эмитентов международной карты для расчетов за электросвязь (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.118 (05/2006)) (по состоянию на 15 ноября 2015 г.)

1060 Список кодов МСЭ операторов связи (согласно Рекомендации МСЭ-Т M.1400 (03/2013)) (по состоянию на 15 сентября 2014 г.)

1055 Статус радиосвязи между любительскими станциями разных стран (в соответствии с положением необязательного характера п. 25.1 Регламента радиосвязи) и форма позывных сигналов, присвоенных каждой администрацией своим любительским и экспериментальным станциям (по состоянию на 1 июля 2014 г.)

1015 Коды/номера доступа для сетей подвижной связи (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 1 ноября 2012 г.)

1002 Список кодов стран или географических зон для нестандартных средств телематических услуг (Дополнение к Рекомендации МСЭ-Т T.35 (02/2000)) (по состоянию на 15 апреля 2012 г.)

1001 Список национальных полномочных органов, назначенных для присвоения кодов поставщиков терминалов согласно Рекомендации МСЭ-Т T.35 (по состоянию на 1 апреля 2012 г.)

1000 Ограничения обслуживания (обобщающий список действующих ограничений обслуживания, относящихся к функционированию электросвязи) (по состоянию на 15 марта 2012 г.)

994 Процедуры набора номера (международный префикс, национальный (магистральный) префикс и национальный (значащий) номер) (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.164 (11/2010)) (по состоянию на 15 декабря 2011 г.)

991 Обратный вызов и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06))

980 Список индексов назначения телеграмм (согласно Рекомендации МСЭ-Т F.32 (10/1995)) (по состоянию на 15 мая 2011 г.)

978 Список телексных кодов назначения (TDC) и идентификационных кодов телексных сетей (TNIC) (Дополнение к Рекомендациям МСЭ-Т F.69 (06/1994) и F.68 (11/1988)) (по состоянию на 15 апреля 2011 г.)

977 Список идентификационных кодов сетей передачи данных (DNIC) (согласно Рекомендации МСЭ-Т X.121 (10/2000))

976 Список кодов страны или географической зоны для передачи данных (Дополнение к Рекомендации МСЭ‑Т X.121 (10/2000)) (по состоянию на 15 марта 2011 г.)

974 Список наименований доменов административного управления (ADMD) (в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т серии F.400 и X.400) (по состоянию на 15 февраля 2011 г.)

955 Различные тональные сигналы, используемые в национальных сетях (согласно Рекомендации МСЭ-Т E.180 (03/1998)) (по состоянию на 1 мая 2010 г.)

669 Группы пятибуквенных кодов, используемые для услуг международных телеграмм общего пользования (согласно Рекомендации МСЭ-Т F.1 (03/1998))

B Нижеследующие списки доступны в онлайновом режиме на веб-сайте МСЭ-Т:

Список кодов МСЭ операторов связи (Рек. МСЭ-T M.1400 (03/2013)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

Таблица Бюрофакс (Рек. МСЭ-Т F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

Список признанных эксплуатационных организаций (ПЭО) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

Утверждение Рекомендаций МСЭ-T

К моменту АПУ-36 было объявлено о том, что в соответствии с процедурами, изложенными в Рекомендации МСЭ-Т A.8, утверждены следующие Рекомендации МСЭ-Т:

– Рекомендация МСЭ-Т G.997.1 (2016 г.) Попр. 2 (05/2018)

– Рекомендация МСЭ-Т Y.2072 (05/2018): Структура платформы для совместного использования энергоресурсов и торговли ими

– Рекомендация МСЭ-Т Y.2305 (05/2018): Единое управление сетями доставки контента

– Рекомендация МСЭ-Т Y.2619 (05/2018): Функции и механизмы OAM для сетей пакетной передачи данных общего пользования (PTDN)

– Рекомендация МСЭ-Т Y.3054 (05/2018): Основа для медийных услуг на основе доверия

– Рекомендация МСЭ-Т Y.3102 (05/2018): Структура сети IMT-2020

– Рекомендация МСЭ-Т Y.3112 (05/2018): Структура для поддержки множественной "нарезки" сетей

– Рекомендация МСЭ-Т Y.3505 (05/2018): Облачные вычисления – Обзор и функциональные требования к федеративному хранилищу данных

– Рекомендация МСЭ-Т Y.3506 (05/2018): Облачные вычисления – Функциональные требования для обмена облачными услугами

Услуга телефонной связи   
(Рекомендация МСЭ-Т E.164)

url: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp)

**Кувейт (код страны +965)**

Сообщение от 24.V.2018

*Регуляторный орган связи и информационных технологий (CITRA),* Эль-Кувейт, объявляет о следующем обновлении национального плана нумерации (NNP) Кувейта.

Полностью политика национального плана нумерации (NNP) Кувейта размещена на веб-сайте CITRA (<http://www.citra.gov.kw>).

Представление национального плана нумерации E.164 для кода страны +965:

a) Общее представление:

Минимальная длина номера (исключая код страны) – 3 цифры.

Максимальная длина номера (исключая код страны) – 8 цифр.

b) Подробные данные схемы нумерации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный код пункта назначения (NDC) или первые цифры национального (значащего) номера (N(S)N) | Длина номера N(S)N | | *Использование номера  МСЭ-Т E.164* | *Дополнительная информация* |
| *Макси-мальная длина* | *Мини-мальная длина* |
| 10 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 11 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 12 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 13 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 14 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 15 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 16 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 17 | 3 | 3 | Негеографический номер | Аварийные и короткие номера |
| 18 | 7 | 7 | Негеографический номер | Номера бесплатного междугороднего вызова |
| 2 | 8 | 8 | Услуги фиксированной телефонной связи | MoC |
| 5 | 8 | 8 | Услуги подвижной телефонной связи | Viva |
| 6 | 8 | 8 | Услуги подвижной телефонной связи | Ooredoo |
| 9 | 8 | 8 | Услуги подвижной телефонной связи | Zain |

Все восьмизначные кувейтские номера, начинающиеся с цифр 5 (подвижная связь), 6 (подвижная связь), 9 (подвижная связь), являются действительными диапазонами номеров в национальном плане нумерации Кувейта.

Отдельные блоки номеров в этих диапазонах будут распределяться CITRA отдельным лицензированным операторам в соответствии с политикой национального плана нумерации (NNP) и в ответ на действительные заявления, получаемые от лицензированных операторов.

CITRA не уведомляет МСЭ-T, когда распределяет отдельные блоки номеров из этих диапазонов лицензированным операторам.

Для контактов:

Mr Zuhair M. AlZuhair  
Head of Interconnection and Numbering  
Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA)  
P.O. Box 898  
Safat 13009   
Kuwait  
Тел.: +965 22966059 / +965 22966054  
Факс: +965 22966040   
Эл. почта: [z.alzuhair@citra.gov.kw](mailto:z.alzuhair@citra.gov.kw)  
URL: [www.citra.gov.kw](http://www.citra.gov.kw)

**Вьетнам (код страны +84)**

Сообщение от 31.V.2018:

*Министерство информации и связи (MIC*), Ханой, объявляет, что осуществило изменение зональных кодов для национального плана нумерации (NNP) во Вьетнаме. Изменение новых зональных кодов применяется к 23 провинциям во Вьетнаме.

*Описание замены номеров для национального плана нумерации для кода страны +84:*

| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | **(4)** | | **(5)** | **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сообщен-ные время и дата изменения** | **Национальный (значащий) номер (N(S)N)** | | **Использование номера МСЭ-Т E.164** | **Одновременное функционирование** | | **Оператор** | **Предлагаемая формулировка объявления** |
| **Прежний номер** | **Новый номер** | **Начало** | **Окончание** |
|  | 120  xxxxxxx | 70  xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | − VNPT − VIETTEL − MOBIFONE − VIETNAMOBILE − GMOBILE − ITELECOM | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84120 на 8470 |
| 121  xxxxxxx | 79  xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84121 на 8479 |
| 00:00 2018-09-15 | 122  xxxxxxx | 77  xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84122 на 8477 |
| 126  xxxxxxx | 76 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84126 на 8476 |
| 128  xxxxxxx | 78 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84128 на 8478 |
| 123  xxxxxxx | 83 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84123 на 8483 |
|  | 124  xxxxxxx | 84 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84124 на 8484 |
| 125  xxxxxxx | 85 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84125 на 8485 |
|  | 127  xxxxxxx | 81 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84127 на 8481 |
| 129  xxxxxxx | 82 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84129 на 8482 |
|  | 162  xxxxxxx | 32 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84162 на 8432 |
| 163  xxxxxxx | 33 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84163 на 8433 |
|  | 164  xxxxxxx | 34 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84164 на 8434 |
| 165  xxxxxxx | 35 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84165 на 8435 |
|  | 166  xxxxxxx | 36 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя84166 with 8436 |
| 167  xxxxxxx | 37 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84167 на 8437 |
|  | 168  xxxxxxx | 38 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84168 на 8438 |
| 169  xxxxxxx | 39  xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84169 на 8439 |
|  | 186  xxxxxxx | 56  xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84186 на 8456 |
|  | 188  xxxxxxx | 58  xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84188 на 8458 |
|  | 199  xxxxxxx | 59 xxxxxxx | Негеографический номер для услуг подвижной телефонной связи | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 |  | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84199 на 8459 |
| 992  xxxxxx | 672  xxxxxx | Негеографический номер для VSAT | 00:00 2018-09-15 | 23:59 2018-11-14 | Внимание: код сети был изменен. Просьба заново набрать номер, заменяя 84992 на 84672 |

Для контактов:

Ministry of Information and Communications (MIC)

18 Nguyen Du Street

HA NOI 10000

Viet Nam

Тел.: +84 43943 0204

Факс: +84 43822 6590

Эл. почта: [dic@mic.gov.vn](mailto:dic@mic.gov.vn)

URL: [www.mic.gov.vn](http://www.mic.gov.vn)

Другие сообщения

**Сербия**

Сообщение от 28.V.2018:

По случаю 85-й годовщины любительского радиоклуба "Zrenjanin" администрация Сербии санкционирует использование радиостанциями любительского радиоклуба "Zrenjanin" специального позывного **YU85AOP** с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

Союз радиолюбителей Сербии хочет поддержать работу молодых радиолюбителей во время их акций и конкурсов использованием специального позывного **YT0YOTA**, санкционированного администрацией Сербии, с 30 мая по 31 декабря 2018 года.

Ограничения обслуживания

См. URL: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Страна*/*географическая зона* | *ОБ* |  |  |
| Сейшельские Острова | 1006 (стр. 13) |  |  |
| Словакия | 1007 (стр. 12) |  |  |
| Малайзия | 1013 (стр. 5) |  |  |
| Таиланд | 1034 (стр. 5) |  |  |
| Сан-Томе и Принсипи | 1039 (стр. 14) |  |  |
| Уругвай | 1039 (стр. 14) |  |  |
| Гонконг, Китай | 1068 (стр. 4) |  |  |
| Украина | 1148 (стр. 5) |  |  |

Обратный вызов   
и альтернативные процедуры вызова (Рез. 21 (Пересм. ПК-06))

См. URL: [www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/](http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/)

# 

# ПОПРАВКИ К СЛУЖЕБНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ

Используемые сокращения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | Вставить |  | **PAR** | Абзац |
| **COL** | Столбец |  | **REP** | Заменить |
| **LIR** | Читать |  | **SUP** | Исключить |
| **P** | Страница(ы) |  |  |  |

Коды сетей подвижной связи (MNC) для плана международной   
идентификации для сетей общего пользования и абонентов   
(согласно Рекомендации МСЭ-Т E.212 (09/2016))   
(по состоянию на 1 ноября 2016 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 1111 − 1.XI.2016)   
(Поправка № 38)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Страна*/*географическая зона*** | ***MCC+MNC***\* | ***Оператор*/*сеть*** |
| **Грузия     ADD** |  |  |
| 282 10 | Premium Net International SRL LTD |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: Код страны в системе подвижной связи/Mobile Country Code  
MNC: Код сети подвижной связи/Mobile Network Code

Список кодов МСЭ операторов связи   
(согласно Рекомендации МСЭ-Т M.1400 (03/2013))   
(по состоянию на 15 сентября 2014 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 1060 – 15.IX.2014)   
(Поправка № 63)

| ***Страна или зона*/*код ИСО*** | ***Код компании*** | ***Для контактов*** |
| --- | --- | --- |
| ***Название*/*адрес компании*** | ***(код оператора связи)*** |  |

***Германия (Федеративная Республика) / DEU*ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH  Gaensfussallee 23  71636 LUDWIGSBURG | **SWLB** | Mr Holger Grahl  Тел.: +49 7141 910 4377  Факс: +49 7141 910 2841  Эл. почта: [holger.grahl@swlb.de](mailto:holger.grahl@swlb.de) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D.T.NET Service oHG  Bamberger Strasse 44  91413 NEUSTRADT A. D. AISCH | **DTN018** | Mr Torsten Hess / Mr Philipp Tolar  Тел.: +49 6146 8109755  Эл. почта: [info@omb-it.de](mailto:info@omb-it.de) |

Список кодов пунктов международной сигнализации (ISPC)  
(согласно Рекомендации МСЭ-Т Q.708 (03/1999))  
(по состоянию на 1 октября 2016 г.)

(Приложение к Оперативному бюллетеню МСЭ № 1109 – 1.X.2016)  
(Поправка № 38)

| *Страна/ географическая зона* | | *Уникальное название пункта сигнализации* | *Название оператора пункта сигнализации* |
| --- | --- | --- | --- |
| *ISPC* | *DEC* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Германия ADD** | | | |
| 2-121-0 | 5064 | DERATSG01\_RATINGEN\_VRS | Vodafone GmbH |
| 2-121-1 | 5065 | DERATSG02\_RATINGEN\_VRS | Vodafone GmbH |
| 3-254-7 | 8183 | CGN-EPC-1 | 1NCE GmbH |
| 3-255-3 | 8187 | HAM-EPC-1 | 1NCE GmbH |
| 3-255-7 | 8191 | EMNIFYWUERZBURGDE2 | EMnify GmbH |
| 4-244-1 | 10145 | STP\_BBN1 | DB Netz AG |
| 4-246-2 | 10162 | Hamm W9511 | Vodafone GmbH |
| 5-245-2 | 12202 | Muenchen M8354 | Vodafone GmbH |
| **Венгрия SUP** | | | |
| 6-251-1 | 14297 | Budaörs DN02 | Magyar Telekom Plc |
| **Ирландия ADD** | | | |
| 5-216-0 | 11968 | SAPIRL1 | SAP (UK) Ltd. |
| 5-216-1 | 11969 | SAPIRL2 | SAP (UK) Ltd. |
| **Сербия SUP** | | | |
| 3-241-0 | 8072 | BEGTN1 | I.KOM d.о.о. |
| **Судан ADD** | | | |
| 6-068-5 | 12837 | NGN(Soft Switch) 1 | Kanartel Co. |
| 6-069-4 | 12844 | NGN(Soft Switch) 2 | Kanartel Co. |
| **Швеция LIR** | | | |
| 2-082-0 | 4752 | RIX1 | Com Hem AB |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: Коды пунктов международной сигнализации  
 International Signalling Point Codes.

Национальный план нумерации  
(согласно Рекомендации МСЭ-Т E.129 (01/2013))

Веб-страница: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://intweb/conf/refinfo/REFTXT/REFTXT2017/ITU-T/BUREAU/:%20www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

Администрациям предлагается уведомлять МСЭ об изменениях в своих национальных планах нумерации или размещать пояснения, а также информацию о лицах для контактов на своих относящихся к национальному плану нумерации веб-страницах, с тем чтобы информация, которая будет доступной всем администрациям/ПЭО и поставщикам услуг бесплатно, могла быть размещена на веб-сайте МСЭ-Т.

Убедительно просим администрации использовать на своих посвященных нумерации веб-сайтах и при отправке информации в БСЭ МСЭ (эл. почта: [tsbtson@itu.int](mailto:tsbtson@itu/.int)) формат, подробно описанный в Рекомендации МСЭ-Т E.129. Напоминаем, что администрации несут ответственность за своевременное обновление этой информации.

В период с 15 мая 2018 года следующие страны обновили на нашем сайте свои национальные планы нумерации:

|  |  |
| --- | --- |
| *Страна* | *Код страны (CC)* |
| Кыргызстан | +996 |
| Ниуэ | +683 |
| Люксембург | +352 |