*Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT*

*N° 1055 – 1.VII.2014*

|  |  |
| --- | --- |
| new ITU-JJ | **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |
|  | **BRBUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONSDE L’UIT** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **ÉTAT DES RADIOCOMMUNICATIONS ENTRE STATIONS D’AMATEUR DE PAYS DIFFÉRENTS (Conformément à la disposition facultative No 25.1 duRèglement des radiocommunications)**ETFORME DES INDICATIFS D’APPEL ASSIGNÉSPAR CHAQUE ADMINISTRATION À SES STATIONSD’AMATEUR ET À SES STATIONS EXPÉRIMENTALES(SITUATION AU 1 JUILLET 2014) |
|  |  |

**Genève, 2014**

|  |
| --- |
| **Note du BR** |
|  Dans la Lettre circulaire CR/362 du 11 mars 2014, le Bureau des radiocommunications demandait aux administrations de faire connaître à l'Union leur position actuelle pour ce qui est de l’application du numéro 25.1 du Règlement des radiocommunications concernant les radiocom­munications entre les stations de leur service d'amateur et service d'amateur par satellite et les stations de pays différents. Il était également indiqué dans cette Lettre circulaire que sans réponse de la part d'une administration le Bureau considérerait que l'administration concernée ne s'oppose pas à de telles radiocommunications. Dans la même Lettre circulaire, les administrations étaient également invitées à indiquer au Bureau la forme des indicatifs d'appel assignés à leurs stations d'amateur et à leurs stations expérimentales. La présente Annexe au Bulletin d'exploitation N° 1055 du 1er juillet 2014 annule et remplace l'Annexe précédente au Bulletin d'exploitation N° 968 du 15 novembre 2010. Cette Annexe tient compte des renseignements fournis par les administrations, sous réserve que la demande précitée concernant le numéro 25.1 du Règlement des radiocommunications ait été satisfaite. En ce qui concerne la forme des indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux stations expérimentales, si aucun nouveau renseignement n'a été communiqué par une administration, ce sont les données contenues actuellement dans les registres pertinents du Bureau qui sont reproduites. La mise à jour de cette Annexe se fera sous la forme d’amendements numérotés publiés dans le Bulletin d’exploitation de l’UIT. D’autre part, les informations contenues dans cette Annexe sont disponibles dans la page d’accueil de l’UIT <http://www.itu.int/pub/T-SP/fr> et peuvent être consultées à distance par les souscripteurs. Les administrations sont priées de bien vouloir vérifier l'exactitude des renseignements publiés ci-joint et d'informer l'Union des incohérences éventuelles qu'ils pourraient contenir. Les modifications apportées aux renseignements fournis devraient être notifiées dès que possible au Bureau. Union internationale des télécommunicationsDirecteur du BRPlace des Nations1211 GENÈVE 20SuisseTél: + 41 22 7305800Fax: + 41 22 7305785Courrier électronique:  brmail@itu.int |

|  |
| --- |
| Rien dans la forme générale de cette Annexe ni dans la disposition des données et renseignements qui y figurent ne saurait être considéré comme une prise de position, de la part de l'UIT, en ce qui concerne le statut juridique et les frontières des États et territoires. |

RADIOCOMMUNICATIONS ENTRE STATIONS D’AMATEUR (RR 25.1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administration du paysou zone géographique | ENTRE STATIONSDE PAYS DIFFERENTS | Remarques et restrictionsimposées | Forme desindicatifsd’appel |
| Permises | Interdites | Pages |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Açores  | x |  |  | 36-37 |
| Afghanistan  | x |  | 1) |  |
| Alaska (Etat de l')  | x |  |  | 22 |
| Albanie (République d’)  | x |  | 1) |  |
| Algérie (République algériennedémocratique et populaire)  | x |  |  | 11 |
| Allemagne (République fédérale d')  | x |  |  | 11-12 |
| Andorre (Principauté d’)  | x |  | 1) |  |
| Angola (République d')  | x |  | 1) |  |
| Anguilla  | x |  |  | 39 |
| Antigua-et-Barbuda  | x |  | 1) |  |
| Arabie saoudite (Royaume d')  | x |  | 1) | 12 |
| Argentine (République)  | x |  | 1) | 12 |
| Arménie (République d’)  | x |  |  |  |
| Aruba  | x |  | 1) | 13 |
| Ascension (Ile de l’)  | x |  |  | 39 |
| Australie  | x |  |  | 13 |
| Autriche  | x |  | 1) | 13 |
| Azerbaïdjan (République d')  | x |  | 1) |  |
| Bahamas (Commonwealth des)  | x |  | 1) | 14 |
| Bahreïn (Royaume de)  | x |  | 1) | 14 |
| Bangladesh (République populaire du)  | x |  | 1) |  |
| Barbade  | x |  |  | 14 |
| Bélarus (République du)  | x |  |  | 14 |
| Belgique  | x |  |  | 14-15 |
| Belize  | x |  | 1) | 15 |
| Bénin (République du)  | x |  |  | 15 |
| Bermudes  | x |  |  | 39 |
| Bhoutan (Royaume du)  | x |  |  | 15 |
| Bolivie (État plurinational de)  | x |  | 1) | 15 |
| Bonaire, Saint Eustache et Saba  | x |  | 1) | 16 |
| Bosnie-Herzégovine  | x |  | 1) |  |
| Botswana (République du)  | x |  | 1) | 16 |
| Bouvet Ile  | x |  | 1) | 33 |
| Brésil (République fédérative du)  | x |  | 1) | 16-17 |
| Brunéi Darussalam  | x |  | 1) | 17 |
| Bulgarie (République de)  | x |  | 1) | 17 |
| Burkina Faso  | x |  | 1) | 17 |
| Burundi (République du)  | x |  | 1) | 17 |
| Cabo Verde (République de)  | x |  | 1) | 18 |
| Cambodge (Royaume du)  | x |  | 1) |  |
| Cameroun (République du)  | x |  | 1) | 18 |
| Canada  | x |  |  | 18 |
| Canaries (Iles)  | x |  | 1) | 21 |
| Cayman (Iles)  | x |  |  | 39 |
| Centrafricaine (République)  | x |  | 1) | 18 |
| Chagos (Iles) (Océan Indien)  | x |  |  | 39 |
| Chili  | x |  | 1) | 18 |
| Chine (République populaire de)  | x |  | 1) |  |
| Christmas (Ile) (Océan Indien)  | x |  |  | 13 |
| Chypre (République de)  | x |  |  | 18 |
| Cité du Vatican (Etat de la)  | x |  | 1) | 18 |
| Clipperton Ile  | x |  | 1) | 24 |
| Cocos (Keeling) (Iles)  | x |  |  | 13 |
| Colombie (République de)  | x |  |  | 19 |
| Comores (Union des)  | x |  | 1) | 19 |
| Congo (République du)  | x |  | 1) | 19 |
| Cook (Iles)  | x |  |  | 19 |
| Corée (République de)  | x |  | 1) | 19 |
| Costa Rica  | x |  | 1) | 19 |
| Côte d'Ivoire (République de)  | x |  | 1) | 19 |
| Croatie (République de)  | x |  |  | 19 |
| Crozet (Archipel)  | x |  | 1) | 24 |
| Cuba  | x |  |  | 20 |
| Curaçao  | x |  | 1) | 20 |
| Danemark  | x |  |  | 20 |
| Diego Garcia  | x |  |  | 39 |
| Djibouti (République de)  | x |  |  | 20 |
| Dominicaine (République)  | x |  | 1) | 20 |
| Dominique (Commonwealth de la)  | x |  |  | 20 |
| Egypte (République arabe d')  | x |  | 1) | 21 |
| El Salvador (République d')  | x |  | 1) | 21 |
| Emirats arabes unis  | x |  |  | 21 |
| Equateur  | x |  | 1) | 21 |
| Erythrée  |  | x |  |  |
| Espagne  | x |  | 1) | 21 |
| Estonie (République d')  | x |  | 1) | 22 |
| Etats-Unis d'Amérique  | x |  |  | 22 |
| Ethiopie (République fédérale démocratique d’)  | x |  | 1) | 22 |
| Falkland (Iles) (Malvinas)  | x |  |  | 39 |
| Fédération de Russie  | x |  | 1) | 23 |
| Féroé (Iles)  | x |  |  | 20 |
| Fidji (République de)  | x |  | 1) | 23 |
| Finlande  | x |  |  | 24 |
| France  | x |  | 1) | 24 |
| Gabonaise (République)  | x |  | 1) | 24 |
| Gambie (République de)  | x |  | 1) | 24 |
| Géorgie  | x |  |  | 24 |
| Ghana  | x |  |  | 25 |
| Gibraltar  | x |  |  | 39 |
| Grèce  | x |  |  | 25 |
| Grenade  | x |  | 1) |  |
| Groenland  | x |  |  | 20 |
| Guadeloupe (Département français de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Guam  | x |  |  | 22 |
| Guatemala (République du)  | x |  | 1) | 25 |
| Guinée (République de)  | x |  | 1) | 25 |
| Guinée équatoriale (République de)  | x |  | 1) |  |
| Guinée-Bissau (République de)  | x |  | 1) | 25 |
| Guyana  | x |  | 1) | 25 |
| Guyane (Département français de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Haïti (République d')  | x |  | 1) | 26 |
| Hawaï (Etat d')  | x |  |  | 22 |
| Heard et McDonald Iles  | x |  |  | 13 |
| Honduras (République du)  | x |  | 1) | 26 |
| Hong Kong (Région administrativespéciale de la Chine)  | x |  | 1) |  |
| Hongrie  | x |  |  | 26 |
| Howland (Ile)  | x |  |  | 22 |
| Inde (République de l')  | x |  |  | 26 |
| Indonésie (République d')  | x |  |  | 26 |
| Iran (République islamique d')  | x |  | 1) | 26 |
| Iraq (République d')  | x |  | 1) | 26 |
| Irlande  | x |  |  | 26 |
| Islande  | x |  | 1) | 26 |
| Israël (Etat d')  | x |  | 1) | 27 |
| Italie  | x |  | 1) | 27 |
| Jamaïque  | x |  |  | 28 |
| Japon  | x |  |  | 28 |
| Jarvis (Ile)  | x |  |  | 22 |
| Johnston (Ile)  | x |  |  | 22 |
| Jordanie (Royaume hachémite de)  | x |  | 1) | 28 |
| Kazakhstan (République du)  | x |  | 1) |  |
| Kenya (République du)  | x |  | 1) | 28 |
| Kerguelen (Iles)  | x |  | 1) | 24 |
| Kiribati (République de)  | x |  | 1) | 28 |
| Koweït (Etat du)  | x |  | 1) | 28 |
| L’ex-République yougoslave de Macédoine  | x |  | 1) |  |
| Lao (République démocratique populaire)  | x |  | 1) | 28 |
| Lesotho (Royaume du)  | x |  | 1) | 28 |
| Lettonie (République de)  | x |  | 1) | 29 |
| Liban  | x |  | Excepté Israël | 29 |
| Libéria (République du)  | x |  | 1) |  |
| Libye  | x |  | 1) | 29 |
| Liechtenstein (Principauté de)  | x |  |  | 29 |
| Lituanie (République de)  | x |  |  | 29 |
| Luxembourg  | x |  |  | 29 |
| Macao (Région administrative spéciale de la Chine)  | x |  | 1) |  |
| Madagascar (République de)  | x |  | 1) | 29 |
| Madère  | x |  |  | 36-37 |
| Malaisie  | x |  | 1) | 30 |
| Malawi  | x |  | 1) | 30 |
| Maldives (République des)  | x |  | 1) | 30 |
| Mali (République du)  | x |  |  |  |
| Malte  | x |  |  | 30 |
| Mariannes du Nord (Iles)(Commonwealth des)  | x |  |  | 22 |
| Marion (Ile)  | x |  | 1) | 41 |
| Maroc (Royaume du)  | x |  | 1) | 30 |
| Marshall (République des Iles)  | x |  | 1) |  |
| Martinique (Département français de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Maurice (République de)  | x |  | 1) | 30 |
| Mauritanie (République islamique de)  | x |  | 1) | 30 |
| Mayotte (Collectivité territoriale de)  | x |  | 1) | 24 |
| Mexique.  | x |  |  | 31 |
| Micronésie (Etats fédérés de)  | x |  | 1) | 31 |
| Midway (Iles)  | x |  |  | 22 |
| Moldova (République de)  | x |  |  | 31-32 |
| Monaco (Principauté de)  | x |  |  | 32 |
| Mongolie  | x |  | 1) |  |
| Monténégro  | x |  | 1) |  |
| Montserrat  | x |  |  | 39 |
| Mozambique (République du)  | x |  | 1) | 32 |
| Myanmar (Union de)  | x |  | 1) | 32 |
| Namibie (République de)  | x |  | 1) | 32 |
| Nauru (République de)  | x |  | 1) | 32 |
| Népal (République fédérale démocratique du)  | x |  | 1) | 32 |
| Nicaragua  | x |  | 1) | 33 |
| Niger (République du)  | x |  | 1) | 33 |
| Nigéria (République fédérale du)  | x |  |  | 33 |
| Niue  | x |  |  | 33 |
| Norfolk (Ile)  | x |  |  | 13 |
| Norvège  | x |  | 1) | 33 |
| Nouvelle-Calédonie  | x |  | 1) | 24 |
| Nouvelle-Zélande  | x |  |  | 34 |
| Oman (Sultanat d')  | x |  | 1) | 34 |
| Ouganda (République de l')  | x |  | 1) | 34 |
| Ouzbékistan (République d')  | x |  |  |  |
| Pakistan (République islamique du)  | x |  | 1) | 34 |
| Palmyra (Ile)  | x |  |  | 22 |
| Panama (République du)  | x |  | 1) |  |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée  | x |  |  | 34 |
| Pâques (Ile de)  | x |  | 1) | 18 |
| Paraguay (République du)  | x |  |  | 35 |
| Pays-Bas (Royaume des)  | x |  | 1) | 35 |
| Pérou  | x |  |  | 35 |
| Philippines (République des)  | x |  |  | 35 |
| Phoenix (Iles)  | x |  | 1) | 28 |
| Pitcairn (Ile)  | x |  |  | 39 |
| Pologne (République de)  | x |  | 1) | 35-36 |
| Polynésie française  | x |  | 1) | 24 |
| Portugal  | x |  |  | 36-37 |
| Puerto Rico  | x |  |  | 22 |
| Qatar (Etat du)  | x |  | 1) | 37 |
| République arabe syrienne  | x |  | Excepté Israël | 37 |
| République démocratique du Congo  | x |  | 1) |  |
| République kirghize  | x |  |  | 37 |
| République populaire démocratique de Corée  |  | x |  |  |
| République slovaque  | x |  |  | 37 |
| République tchèque  | x |  | 1) | 38 |
| Réunion (Département français de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Rodrigues  | x |  | 1) | 30 |
| Roumanie  | x |  | 1) | 38 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord  | x |  |  | 38-39 |
| Rwanda (République du)  | x |  | 1) | 39 |
| Saint-Barthélemy (Département françaisde la)  | x | 1) |  | 24 |
| Sainte-Hélène  | x |  |  | 39 |
| Sainte-Lucie  | x |  | 1) |  |
| Saint-Kitts-et-Nevis (Fédération de)  | x |  | 1) |  |
| Saint-Marin (République de)  | x |  | 1) | 40 |
| Saint-Martin (Département françaisde la)  | x | 1) |  | 24 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise)  | x |  | 1) | 40 |
| Saint-Paul-et-Amsterdam (Iles)  | x |  | 1) | 24 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivitéterritoriale de)  | x |  | 1) | 24 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines  | x |  | 1) |  |
| Salomon (Iles)  | x |  | 1) | 40 |
| Samoa (Etat indépendant du)  | x |  | 1) | 40 |
| Samoa américaines  | x |  |  | 22 |
| Sao Tomé-et-Principe (Républiquedémocratique de)  | x |  | 1) | 40 |
| Sénégal (République du)  | x |  | 1) | 40 |
| Serbie (République de)  | x |  | 1) |  |
| Seychelles (République des)  | x |  | 1) | 40 |
| Sierra Leone  | x |  | 1) | 40 |
| Singapour (République de)  | x |  | 1) | 40 |
| Slovénie (République de)  | x |  | 1) | 41 |
| Somalie (République fédérale de)  | x |  | 1) |  |
| Soudan (République du)  | x |  |  |  |
| Soudan du Sud (République de)  | x |  | 1) |  |
| Sri Lanka (République socialistedémocratique de)  | x |  | 1) | 41 |
| Sudafricaine (République)  | x |  | 1) | 41 |
| Suède  | x |  |  | 41 |
| Suisse (Confédération)  | x |  |  | 41 |
| Suriname (République du)  | x |  |  | 41 |
| Swan (Iles)  | x |  | 1) | 26 |
| Swaziland (Royaume du)  | x |  | 1) | 41 |
| Tadjikistan (République du)  | x |  | 1) |  |
| Taïwan (Province de Chine)  | x |  | 1) |  |
| Tanzanie (République-Unie de)  | x |  |  | 42 |
| Tchad (République du)  | x |  | 1) | 42 |
| Terre Adélie  | x |  | 1) | 24 |
| Thaïlande  | x |  |  | 42 |
| Timor-Leste (République démocratique du)  | x |  | 1) |  |
| Togolaise (République)  | x |  | 1) |  |
| Tokélau  | x |  |  | 34 |
| Tonga (Royaume des)  | x |  |  | 42 |
| Trinité-et-Tobago  | x |  | 1) | 42 |
| Tristan da Cunha  | x |  |  | 39 |
| Tunisie  | x |  | 1) | 42 |
| Turkménistan  | x |  | 1) |  |
| Turks et Caicos (Iles)  | x |  |  | 39 |
| Turquie  | x |  | 1) | 42 |
| Tuvalu  | x |  | 1) | 42 |
| Ukraine  | x |  | 1) | 43 |
| Uruguay (République orientale de l')  | x |  | 1) | 43 |
| Vanuatu (République de)  | x |  | 1) | 43 |
| Venezuela (République bolivarienne du)  | x |  | 1) | 43 |
| Vierges américaines (Iles)  | x |  |  | 22 |
| Vierges britanniques (Iles)  | x |  |  | 39 |
| Viet Nam (République socialiste du)  | x |  | Excepté entre les stations du service d'amateur par satellite | 43 |
| Wake (Ile)  | x |  |  | 22 |
| Wallis-et-Futuna (Iles)  | x |  | 1) | 24 |
| Yémen (République du)  | x |  | 1) |  |
| Zambie (République de)  | x |  |  | 43 |
| Zimbabwe (République du)  | x |  | 1) | 43 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Cette administration n’ayant pas exprimé sa position, elle est considérée ne pas s’opposer aux radiocommunications entre stations d’amateur de son pays et celles d’autres pays (voir Lettre circulaire CR/362 du 11 mars 2014).

FORME DES INDICATIFS D'APPEL ASSIGNÉS PAR CHAQUE ADMINISTRATION
À SES STATIONS D'AMATEUR ET À SES STATIONS EXPÉRIMENTALES

Algérie (République algérienne démocratique et populaire)

Stations d'amateur: 7X0, 7X2, 7X3, 7X4 et 7X5 suivis de 2 ou 3 lettres

Stations expérimentales: 7X6 et 7X7 suivis de 2 ou 3 lettres

Allemagne (République fédérale d')

|  |
| --- |
| Stations d’amateur  |
| Indicatifs d'appel | Utilisation | Classe |
| 1 | 2 | 3 |
| DA0A-DA0ZZZ | Stations de club | A |
| DA1A-DA1Z1) | Stations de club | A |
| DA1AA-DA1ZZZ1) | Stations individuelles, stations de club, répéteurs, balises | A |
| DA2A-DA3Z | Stations de club | A |
| DA2AA-DA2ZZZ | Stations individuelles, stations de club, répéteurs, balises | A |
| DA4A-DA4Z | Etudes expérimentales spéciales par stations de club | E |
| DA4AA-DA4ZZZ2) | Etudes expérimentales spéciales par stations individuelles | E |
| DA5A-DA5Z | Etudes expérimentales spéciales par stations de club | A |
| DA5AA-DA5ZZZ2) | Etudes expérimentales spéciales par stations individuelles | A |
| DA6A-DA6Z1) | Stations de club | E |
| DA6AA-DA6ZZZ1) | Stations individuelles, stations de club, répéteurs, balises | E |
| DA7A-DA9Z | Stations de club | E |
| DB0A-DD9Z | Stations de club | A |
| DB0AA-DB0ZZZ | Répéteurs, balises | A |
| DB1AA-DD9ZZZ | Stations individuelles | A |
| DF0A-DH9Z | Stations de club | A |
| DF0AA-DF0ZZZ | Stations de club | A |
| DF1AA- DH9ZZZ | Stations individuelles | A |
| DJ0A-DM9Z | Stations de club | A |
| DJ0AA-DJ9ZZZ | Stations individuelles | A |
| DK0AA-DK0ZZZ | Stations de club | A |
| DK1AA-DK9ZZZ | Stations individuelles | A |
| DL0AA-DL0ZZZ | Stations de club | A |
| DL1AA-DL9ZZZ | Stations individuelles | A |
| DM0AA-DM0ZZZ | Répéteurs, balises (DM0ZA-DM0ZZZ: répéteurs nouvelle technologie) | A |
| DM1AA-DM9ZZZ | Stations individuelles | A |
| DN0A-DN0ZZZ | Stations de club | E |
| DN1AA-DN6ZZZ2) | Stations utilisées pour l’instruction des opérations radio | A |
| DN7AA-DN8ZZZ2) | Stations utilisées pour l’instruction des opérations radio | E |
| DO0A-DO9Z | Stations de club | E |
| DO0AA-DO0ZZZ | Répéteurs, balises (DO0ZA-DO0ZZZ: répéteurs nouvelle technologie) | E |
| DO1AA-DO9ZZZ | Stations individuelles | E |

(Voir suite)

Allemagne (République fédérale d') *(suite)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| DP0A-DP1Z | Stations de club (sites extraterritoriaux) | A |
| DP0AA-DP1ZZZ | Stations de club, répéteurs, balises, études expérimentales spéciales (sites extraterritoriaux) | A |
| DP2A-DP2Z | Stations de club (sites extraterritoriaux) | E |
| DP2AA-DP2ZZZ | Stations de club, répéteurs, balises, études expérimentales spéciales (sites extraterritoriaux) | E |
| DP3A-DR9Z | Stations de club | A |

1) Uniquement pour le personnel soumis à l’accord SOFA (Status of Forces Agreement).

2) Egalement pour le personnel soumis à l’accord SOFA (Status of Forces Agreement).

**Note:** Les radioamateurs étrangers ne résidant pas de façon permanente en Allemagne doivent utiliser DL suivi d'une barre de fraction (/) et de leur indicatif local pour la classe A, ou DO suivi d'une barre de fraction (/) et de leur indicatif local pour la classe E, ou un indicatif d'appel personnel réglementaire.

Stations expérimentales: DI2AA-DI2ZZ

Arabie saoudite (Royaume d')

Stations d'amateur et
stations expérimentales: 7Z suivi d'un chiffre et de 2 lettres

Argentine (République)

Stations d'amateur: AY, AZ, LU, LW suivis d'un chiffre (0-9) et de 2 ou 3 lettres, la première représentant la province où est située la station

 Lettres indiquant les provinces: A-B et C –  Capitale fédérale
D-E –  Province de Buenos Aires
F –  Province de Santa Fé
GA–GOZ –  Province du Chaco
GP–GZZ –  Province de Formosa
H –  Province de Córdoba
I –  Province de Misiones
J –  Province de Entre Ríos
K –  Province de Tucumán
L –  Province de Corrientes
M –  Province de Mendoza
N –  Province de Santiago del Estero
O –  Province de Salta
P –  Province de San Juan
Q –  Province de San Luis
R –  Province de Catamarca
S –  Province de La Rioja
T –  Province de Jujuy
U –  Province de La Pampa
V –  Province de Rio Negro
W –  Province du Chubut
XA–XOZ –  Province de Santa Cruz
XP–XZZ –  Province de Tierra del Fuego, Antarctique et Iles de l’Atlantique
     Sud
Y –  Neuquén
Z –  Antarctique

**Note:** Les débutants doivent utiliser le préfixe AZ.

Aruba

Stations d'amateur: P43 ou P49 suivi d'un groupe de 3 lettres au plus

**Notes:** i) Les radioamateurs étrangers doivent utiliser l'indicatif d'appel qui leur a été assigné par leur administration suivi d'une barre de fraction (/) et de P4 pour une période d'une année.

 ii) Le préfixe P40 ou P41 suivi d'un groupe de 3 lettres au plus est assigné pour des événements spéciaux et pour une période n'excédant pas un mois.

Australie

Stations d'amateur: VK, AX\* ou VI\* suivi d'un chiffre (indiquant l'état ou le territoire où est située la station) et de 2, 3 ou 4 lettres.

 Concernant les indicatifs d'appel avec des suffixes de 3 ou 4 lettres, la première lettre indique le type de licence.

 «Advanced» (avancée): stations d'amateur indiquées par des indicatifs d'appel avec des suffixes de 2 ou 3 lettres dont la première est A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, S, T, U, W, X, Y ou Z.

 «Standard» (standard): stations d'amateur indiquées par des indicatifs d'appel avec des suffixes de 3 lettres dont la première est H, L, M, N, P ou V.

 «Foundation» (de base): stations d'amateur indiquées par des indicatifs d'appel avec des suffixes de 4 lettres dont la première est F.

 \* Pour des événements spéciaux au niveau national, local ou des états.

Stations expérimentales: AX suivi d'un chiffre (2-9) et de 3 lettres, la première indiquant l'état ou le territoire où est située la station.

|  |  |
| --- | --- |
| Station | Etat ou territoire |
| Territoirede lacapitale austra­-lien­ne | NouvelleGalles du Sud | Victoria | Queens­land | Australie du Sud | Australie Ouest | Tas­manie | Territoire Nord | Territoires extérieurs australiens | Antarctique |
| Amateur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – |
| Expérimentale | A | N | V | Q | S | W | T | D | – | – |

Autriche

Stations d'amateur: OE suivi d'un chiffre (0-9, indiquant la province ou la zone dans laquelle est située la station) et de 2 ou 3 lettres

Stations expérimentales: OE suivi d'un chiffre (2-9, indiquant la province dans laquelle est située la station) et de 2 lettres (QA-QZ)

 Chiffres indiquant les provinces
     ou zones: 1 – Vienne (stations d'amateur seulement)
 2 – Salzbourg
 3 – Vienne (stations expérimentales seulement) et Basse-Autriche
 4 – Burgenland
 5 – Haute-Autriche
 6 – Styrie
 7 – Tyrol
 8 – Carinthie
 9 – Vorarlberg

 0 – extraterritoriale
 » – à bord des bateaux ou à bord des aéronefs

Bahamas (Commonwealth des)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: C62AA-C69ZZ

Bahreïn (Royaume de)

Stations d'amateur: A9 suivi d'un chiffre (0 à 9) suivi par 2, 3 ou 4 caractères, le dernier devant être une lettre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Préfixe** | **Chiffre** | **Suffixe** |
| A9 | 0-9 | Jusqu'à 4 caractères, le dernier devant être une lettre |

Barbade

Stations d'amateur: 8P6AA-8P6ZZ\*
8P9AA-8P9ZZ\*\*

 \* Pour les radioamateurs nationaux.
 \*\* Pour les radioamateurs étrangers, les visiteurs et les détenteurs d’une licence temporaire.

Bélarus (République du)

Stations d’amateur: EU1A-EU8Z

EV1A-EV8Z

 EW1A-EW8Z

 EU1AA-EU8ZZ

 EV1AA-EV8ZZ

 EW1AA-EW8ZZ

 EU1AAA-EU8ZZZ

EV1AAA-EV8ZZZ

 EW1AAA-EW8ZZZ

Stations expérimentales: EU1A00R-EU8Z99R –  Répéteurs
EU1A00B-EU8Z99B –  Radiobalises
EU00S-EU09S –  Satellites

Belgique

|  |
| --- |
| Stations d'amateur |
| ON0AA-ON0ZZON0AAA-ON0ZZZ | Stations automatiques |
| ON1AA-ON1ZZON1AAA-ON1ZZZ | Stations de classe 2 |
| ON2AA-ON2ZZON2AAA-ON2ZZZ | Non utilisé actuellement |
| ON3AA-ON3ZZON3AAA-ON3ZZZ | Stations de classe 3 |
| ON4AA-ON4ZZON4AAA-ON4ZZZON5AA-ON5ZZON5AAA-ON5ZZZON6AA-ON6ZZON6AAA-ON6ZZZON7AA-ON7ZZON7AAA-ON7ZZZON8AA-ON8ZZON8AAA-ON8ZZZ | Stations de classe 1  |
| ON9AAA-ON9AZZ | Stations de classe 3 pour étrangers |

|  |
| --- |
| Stations d'amateur *(suite)* |
| ON9BAA-ON9BZZ | Stations de classe 2 pour étrangers |
| ON9CAA-ON9CZZ | Stations de classe 1 pour étrangers |
| OP0LE et OP0OL | Stations de club en Antarctique |
| OR3AA-OR3ZZOR3AAA-OR3ZZZ | Stations temporaires de classe 3 en Antarctique |
| Stations d'amateur *(suite)* |
| OR4AA-OR4ZZOR4AAA-OR4ZZZ | Stations temporaires de classe 1 en Antarctique |
| OR4ISS | Station à bord de l’ISS |
| OO0A-OO9ZOP0A-OP9ZOQ0A-OQ9ZOR0A-OR4ZOR6A-OR9ZOS0A-OS9ZOT0A-OT4ZOT6A-OT9Z | Indicatifs supplémentaires pour stations de classe 1 |
| OR5A-OR5ZOT5A-OT5Z | Stations pour concours haute puissance |

Belize

Stations d'amateur: V31AA-V31ZZ  –  Licence de classe 1
V32AA-V32ZZ  –  Licence de classe 2

Bénin (République du)

Stations d'amateur: TY suivi d'un chiffre (1-9) et de 2 lettres

Bhoutan (Royaume du)

Stations d'amateur: A50AA-A50ZZ\*
 A51AA-A51ZZ\*\*
 A52AA-A52ZZ\*\*\*

 \* Pour les clubs et stations d'amateur.
 \*\* Pour les radioamateurs nationaux.
 \*\*\* Pour les radioamateurs de passage.

Bolivie (État Plurinational de)

Stations d'amateur: CP1AA-CP9ZZ

 Chiffres indiquant les départements: 1 – La Paz
2 – Chuquisaca
3 – Oruro
4 – Potosí
5 – Cochabamba
6 – Santa Cruz
7 – Tarija
8 – Beni
9 – Pando

 On ajoute à la suite de l'indicatif d'appel les lettres «M», «MA», «MF», «MM», «S» ou «C» dans les cas suivants:

 M: pour les stations mobiles terrestres,
MA: pour les stations mobiles aéronautiques,
MF: pour les stations mobiles fluviales,
MM: pour les stations mobiles maritimes,
S: pour les stations d'amateur de seconde catégorie,
C: pour les stations d'amateur au bénéfice d'une licence temporaire.

Bonaire, Saint-Eustache et Saba

Stations d'amateur: PJ4AA-PJ4ZZZ –  Bonaire
PJ5AA-PJ5ZZZ –  S. Eustache
PJ6AA-PJ6ZZZ –  Saba

Botswana (République du)

Stations d'amateur: A22AA-A22ZZ

Brésil (République fédérative du)

|  |
| --- |
| Stations d'amateur |
| Etat | Classes A et B | Classe C |
| 1 | 2 | 3 |
| Acre | PT8AA-PT8ZZ | PT8AAA-PT8ZZZ | PU8JAA-PU8LZZ |
| \*ZZ8HA-ZZ8MZ | ZZ8HAA-ZZ8MZZ |
| Alagoas | PP7AA-PP7ZZ | PP7AAA-PP7ZZZ | PU7AAA-PU7DZZ |
| \*ZZ7AA-ZZ7ZZ | ZZ7AAA-ZZ7ZZZ |
| Amapá | PQ8AA-PQ8ZZ | PQ8AAA-PQ8YZZ | PU8GAA-PU8IZZ |
| \*ZV8AA-ZV8ZZ | ZV8AAA-ZV8YZZ |
| Amazonas | PP8AA-PP8ZZ | PP8AAA-PP8YZZ | PU8AAA-PU8CZZ |
| \*ZZ8AA-ZZ8GZ | ZZ8AAA-ZZ8GZZ |
| Bahia | PY6AA-PY6ZZ | PY6AAA-PY6YZZ | PU6JAA-PU6YZZ |
| \*ZY6AA-ZY6ZZ | ZY6AAA-ZY6YZZ |
| Ceará | PT7AA-PT7ZZ | PT7AAA-PT7YZZ | PU7MAA-PU7PZZ |
| \*ZV7AA-ZV7ZZ | ZV7AAA-ZV7YZZ |
| Distrito Federal | PT2AA-PT2ZZ  | PT2AAA-PT2YZZ | PU2AAA-PU2EZZ |
| \*ZV2AA-ZV2ZZ | ZV2AAA-ZV2YZZ |
| Espírito Santo | PPlAA-PPlZZ | PP1AAA-PP1YZZ | PU1AAA-PU1IZZ |
| \*ZZ1AA-ZZlZZ | ZZlAAA-ZZlYZZ |
| Goiás | PP2AA-PP2ZZ | PP2AAA-PP2YZZ | PU2FAA-PU2HZZ |
| \*ZZ2AA-ZZ2ZZ | ZZ2AAA-ZZ2YZZ |
| Maranhão | PR8AA-PR8ZZ | PR8AAA-PR8YZZ | PU8MAA-PU8OZZ |
| \*ZX8AA-ZX8ZZ | ZX8AAA-ZX8YZZ |
| Mato Grosso | PY9AA-PY9ZZ | PY9AAA-PY9YZZ | PU9OAA-PU9YZZ |
| \*ZY9AA-ZY9ZZ | ZY9AAA-ZY9YZZ |
| Mato Grosso do Sul | PT9AA-PT9ZZ | PT9AAA-PT9YZZ | PU9AAA-PU9NZZ |
| \*ZV9AA-ZV9ZZ | ZV9AAA-ZV9YZZ |
| Minas Gerais | PY4AA-PY4ZZ | PY4AAA-PY4YZZ | PU4AAA-PU4YZZ |
| \*ZY4AA-ZY4ZZ | ZY4AAA-ZY4YZZ |
| Pará | PY8AA-PY8ZZ | PY8AAA-PY8YZZ | PU8WAA-PU8YZZ |
| \*ZY8AA-ZY8ZZ | ZY8AAA-ZY8YZZ |
| Paraíba | PR7AA-PR7ZZ | PR7AAA-PR7YZZ | PU7EAA-PU7HZZ |
| \*ZX7AA-ZX7ZZ | ZX7AAA-ZX7YZZ |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Paraná | PY5AA-PY5ZZ | PY5AAA-PY5YZZ | PU5MAA-PU5YZZ |
| \*ZY5AA-ZY5ZZ | ZY5AAA-ZY5YZZ |
| Pernambuco | PY7AA-PY7ZZ | PY7AAA-PY7YZZ | PU7RAA-PU7YZZ |
| \*ZY7AA-ZY7ZZ | ZY7AAA-ZY7YZZ |
| Piauí | PS8AA-PS8ZZ | PS8AAA-PS8YZZ | PU8PAA-PU8SZZ |
| \*ZW8AA-ZW8ZZ | ZW8AAA-ZW8YZZ |
| Rio de Janeiro | PYlAA-PYlZZ | PYlAAA-PYlYZZ | PUlJAA-PUlYZZ |
| \*ZYlAA-ZYlZZ | ZYlAAA-ZYlYZZ |
| Rio Grande do Norte | PS7AA-PS7ZZ | PS7AAA-PS7YZZ | PU7IAA-PU7LZZ |
| \* ZW7AA-ZW7ZZ | ZW7AAA-ZW7YZZ |
| Rio Grande do Sul | PY3AA-PY3ZZ | PY3AAA-PY3YZZ | PU3AAA-PU3YZZ |
| \*ZY3AA-ZY3ZZ | ZY3AAA-ZY3YZZ |
| Rondônia | PW8AA-PW8ZZ | PW8AAA-PW8YZZ | PU8DAA-PU8FZZ |
| \*ZZ8NA-ZZ8SZ | ZZ8NAA-ZZ8SZZ |
| Roraima | PV8AA-PV8ZZ | PV8AAA-PV8YZZ | PU8TAA-PU8VZZ |
| \*ZZ8TA-ZZ8ZZ | ZZ8AAA-ZZ8YZZ |
| Santa Catarina | PP5AA-PP5ZZ | PP5AAA-PP5YZZ | PU5AAA-PU5LZZ |
| \*ZZ5AA-ZZ5ZZ | ZZ5AAA-ZZ5YZZ |
| São Paulo | PY2AA-PY2ZZ | PY2AAA-PY2YZZ | PU2KAA-PU2YZZ |
| \*ZY2AA-ZY2ZZ | ZY2AAA-ZY2YZZ |
| Sergipe | PP6AA-PP6ZZ | PP6AAA-PP6YZZ | PU6AAA-PU6IZZ |
| \*ZZ6AA-ZZ6ZZ | ZZ6AAA-ZZ6YZZ |
| Tocantins | PQ2AA-PQ2ZZ | PQ2AAA-PQ2YZZ | PU2IAA-PU2JZZ |
| \*ZX2AA-ZX2ZZ | ZX2AAA-ZX2YZZ |
| Islas Marítimas | PY0AA-PY0ZZ | PY0AAA-PY0ZZZ | PU0AAA-PU0ZZZ |
| \*ZY0AA-ZY0ZZ | ZY0AAA-ZY0ZZZ |

 \* Indicatifs d'appel spéciaux lors d'un concours national ou international ou d'une expédition.

Brunéi Darussalam

Stations d'amateur: V85 suivi de 2 ou 3 lettres pour les communications HF et VHF
V85 suivi de 1 lettre pour les communications VHF seulement

Bulgarie (République de)

Stations d'amateur: LZ1-LZ9 suivis d'un groupe de 3 lettres au plus

Burkina Faso

Stations d'amateur et
stations expérimentales: XT2 ou XT3 suivi de 2 lettres

Burundi (République du)

Stations d'amateur: 9U5 suivi de 2 lettres

Cabo Verde (République de)

Stations d'amateur: D44AA-D44ZZ

Cameroun (République du)

Stations d'amateur: TJ1 suivi de 2 lettres

Canada

Stations d'amateur: VE1, VA1 suivis de 1, 2 ou 3 lettres – Provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau Brunswick

 VE2, VA2 suivis de 1, 2 ou 3 lettres – Province de Québec

 VE3, VA3 suivis de 1, 2 ou 3 lettres – Province d'Ontario

 VE4, VA4 suivis de 1, 2 ou 3 lettres – Province de Manitoba

 VE5, VA5 suivis de 1, 2 ou 3 lettres – Province de Saskatchewan

 VE6, VA6 suivis de 1, 2 ou 3 lettres – Province d'Alberta

 VE7, VA7 suivis de 1, 2 ou 3 lettres – Province de la Colombie britannique

 VE8 suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Territoires du Nord-Ouest (excepté le Nunavut)

 VE9 suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Province du Nouveau Brunswick

 VE0\* suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Station d'amateur à bord d'un navire

 VO1 suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Province de Terre-Neuve (excepté le Labrador)

 VO2 suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Labrador

 VY0 suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Territoire du Nunavut

 VY1 suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Territoire du Yukon

 VY2 suivi de 1, 2 ou 3 lettres – Province de l'Ile du Prince Edouard

 \* VE0 est utilisé lorsque la station de radioamateur est exploitée depuis un navire qui fait des voyages internationaux.

Stations expérimentales: VX9 suivi de 2 ou 3 lettres  –  Canada (ensemble des provinces et territoires)

Centrafricaine (République)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: TL8 suivi de 2 ou 3 lettres

Chili

Stations d'amateur: CE ou XQ suivi d'un chiffre (indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de 2 ou 3 lettres

 CE1-CE8 suivis de 2 ou 3 lettres –  Chili continental
CE9 suivi de 2 ou 3 lettres –  Antarctique
CE0Y suivi de 2 ou 3 lettres –  Ile de Pâques
CE0Z suivi de 2 lettres –  Iles Juan Fernández et San Félix

Chypre (République de)

Stations d'amateur: 5B4AAA-5B4ZZZ

**Note:** Les radioamateurs étrangers doivent utiliser l'indicatif d'appel qui leur a été assigné par leur administration suivi d'une barre de fraction (/) et de 5B4 à titre temporaire.

Cité du Vatican (Etat de la)

Stations d'amateur: HV suivi d'un chiffre et de 2 lettres

Colombie (République de)

Stations d'amateur: HJ ou HK suivi d'un chiffre (0-9, indiquant la zone à laquelle appartient le radioamateur) et de 1, 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les zones: 0 – Territoire insulaire colombien et service mobile maritime
1 – Départements de Atlántico, Bolívar, Córdoba et Sucre
2 – Départements de Guajira, Magdalena, Cesar et nord de Santander
3 – Départements de Cundinamarca, Meta et Vichada
4 – Départements de Antioquia et Chocó
5 – Départements de Cauca et Valle del Cauca
6 – Départements de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío et Huila
7 – Départements de Santander, Boyacá, Arauca et Casanare
8 – Départements de Nariño, Caquetá et Putumayo
9 – Départements de Amazonas, Vaupés, Guainía et Guaviare

**Note:** 5J ou 5K suivi d'un chiffre (0-9) et de 1, 2 ou 3 lettres est autorisé à titre temporaire aux stations d'amateur exploitées pendant des concours ou des événements spéciaux.

Comores (Union des)

Stations d'amateur: D68 suivi de 2 lettres\*

 \* Les 2 lettres représentent l'identité de l'opérateur.

Congo (République du)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: TN8AA-TN8ZZ

Cook (Iles)

Stations d'amateur: ZK1 suivi de 2 lettres

Corée (République de)

Stations d'amateur: 1. HL1AA-HL9ZZ
HL1AAA-HL9ZZZ

 2. HL0 suivi de 2 ou 3 lettres (groupe d'amateurs)

Stations expérimentales: 6M2AA-6M2ZZ
6N2AA-6N2ZZ

**Note:** DS, DT, D7, D8, D9, 6K, 6L, 6M, 6N suivis d'un chiffre et de 2 ou 3 lettres sont assignés à titre temporaire dans des occasions spéciales.

Costa Rica

Stations d'amateur: TE ou TI suivi d’un chiffre et d’un groupe de 3 lettres au plus

Côte d'Ivoire (République de)

Stations d'amateur: TU2AA-TU2ZZ

Stations expérimentales: TU3AA-TU3ZZ

Croatie (République de)

Stations d'amateur: 9A suivi d’un chiffre et de 1, 2 ou 3 lettres

Cuba

Stations d'amateur: T4, CL, CM ou CO suivi d'un chiffre (indiquant la province ou la zone où est située la station) et de 1, 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les provinces
     ou zones: 1 – Province de Pinar del Río
 2 – Province de la ville de La Havane
 3 – Province de La Havane
 4 – Municipalité de la Isla de la Juventud
 5 – Province de Matanzas
 6 – Provinces de Villa Clara, Cienfuegos et Sancti Spíritus
 7 – Provinces de Ciego de Ávila et Camagüey
 8 – Provinces de Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas et
 Guantánamo

Curaçao

Stations d'amateur: PJ2AA-PJ2ZZZ

Danemark

|  |
| --- |
| Stations d'amateur |
| Zone | Préfixe | Chiffre | Suffixe |
| Danemark | OU, OV, OZ, 5P, 5Q | 0-9 | Jusqu'à 4 caractères, le dernier devant être une lettre |
| Féroé (Iles) | OY | 1-9 | 1, 2 ou 3 lettres |
| Groenland | OX | 1-9 | 2 ou 3 lettres |

Djibouti (République de)

Stations d'amateur: J28AA-J28ZZ\*
J20AA-J20ZZ\*\*

 \* Pour les stations d'amateur au bénéfice d’une licence permanente.
 \*\* Pour les stations d'amateur au bénéfice d'une licence temporaire.

**Note:** En cas d’événements spéciaux, les radioamateurs doivent utiliser J20 suivi d’un groupe de 3 lettres.

Dominicaine (République)

Stations d'amateur: HI suivi d'un chiffre (indiquant la zone où est située la station) et d'un groupe de 3 lettres au plus

 Chiffres indiquant les zones: 1 – Ile Beata
2 – Ile Saona
3 – Région Cibao Central
4 – Région Ligne Nord-Ouest
5 – Région Sud-Ouest
6 – Région Sud-Central
7 – Région Est
8 – Région Sud
9 – Région Nord-Ouest

Dominique (Commonwealth de la)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: J73AA-J73ZZ

Egypte (République arabe d')

Stations d'amateur: SU suivi d'un chiffre et de 2 lettres

El Salvador (République d')

Stations d'amateur: YS suivi d'un chiffre (1-9, indiquant la zone dans laquelle est située la station) et d'un groupe de 3 lettres au plus

 Chiffres indiquant les zones: 1 – Département de San Salvador
2 – Département de Santa Ana
3 – Département de San Miguel
4 – Département de La Libertad
5 – Départements de La Paz, Cuscatlán et Chalatenango
6 – Départements de Usulután, San Vicente et Cabañas
7 – Département de Sonsonate
8 – Département de Ahuachapán
9 – Départements de Morazán et La Unión

Stations expérimentales: HU9 suivi de 2 lettres

**Note:** Les radioamateurs étrangers doivent utiliser YS suivi d'un chiffre (1-9, indiquant la zone d'opération), d'une barre de fraction (/) et de leur propre indicatif.

Emirats arabes unis

Stations d'amateur: A61 suivi d'un groupe de 3 lettres au plus

Stations expérimentales: A62 suivi d'un groupe de 3 lettres au plus

Equateur

Stations d'amateur: HC ou HD suivi d'un chiffre (1-8, indiquant la province où est située la station) et de 1, 2 ou 3 lettres

 Les débutants doivent utiliser la lettre N après le chiffre désignant la province

 Chiffres indiquant les provinces: 1 – Provinces de Carchi, Imbabura et Pichincha
2 – Provinces de Guayas (côte) et Los Ríos
3 – Provinces de El Oro (côte) et Loja
4 – Provinces de Manabí (côte) et Esmeraldas (côte)
5 – Provinces de Chimborazo, Cañar et Azuay
6 – Provinces de Cotopaxi, Tungurahua et Bolívar
7 – Provinces de Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora et Sucumbios
8 – Province des Galápagos (îles)

Stations expérimentales: HD9 suivi de 3 lettres

**Note:** Les radioamateurs participant à des concours doivent utiliser temporairement HD9 suivi de 1 lettre.

Espagne

Stations d'amateur: Un des groupes EA, EB ou EC suivi d'un chiffre (indiquant la province dans laquelle est située la station fixe ou le domicile du titulaire si la station est mobile) et d’un groupe de 3 lettres au plus.

 La seconde lettre des groupes EA, EB et EC signifie que les stations sont de classe A, B ou C respectivement.

 Indicatifs d'appel temporaires: On utilise les groupes ED, EE et EF au lieu de EA, EB et EC; les lettres D, E et F ont la même signification que les lettres A, B et C en ce qui concerne la classe de licence.

Estonie (République d')

Stations d'amateur: ES suivi d'un chiffre (0-9, indiquant le district dans lequel est située la station) et de 1, 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les districts: 0 – Districts administratifs de Hiiumaa, Saaremaa et toutes les petites îles de
 Väinamere
1 – Tallinn
2 – District administratif de Harjumaa
3 – Districts administratifs de Lääne, Rapla et Järvamaa
4 – Districts administratifs de Lääne-Virumaa et Ida-Virumaa
5 – Districts administratifs de Jõgeva et Tartumaa
6 – Districts administratifs de Põlva, Valga et Võrumaa
7 – District administratif de Viljandimaa
8 – District administratif de Pärnumaa
9 – Extraterritoriale (pour usage officiel de l'Union des Radioamateurs
 d'Estonie)

 Lorsque les stations d'amateur fonctionnent comme stations portatives ou mobiles, elles font suivre leur indicatif d'appel d'une barre de fraction (/) et des lettres «MM», «AM», «M» ou «P» selon les cas suivants:

 – «MM» si la station est exploitée à bord d'un navire estonien dans les eaux internationales,
 – «AM» si la station est exploitée à bord d'un aéronef estonien,
 – «M» si la station est exploitée à bord d'un autre véhicule y compris à bord d'un navire dans les eaux nationales,
 – «P» si la station est portative.

 Au cours de leur séjour en Estonie, les radioamateurs étrangers utilisent ES suivi d'un chiffre (0-8) indiquant le district dans lequel est située la station, d'une barre de fraction (/) et de leur propre indicatif.

Etats-Unis d'Amérique

|  |
| --- |
| Stations d'amateur |
| K0A-K9ZN0A-N9ZW0A-W9Z | Excepté la lettre X après le chiffre |
| K0AA-K9ZZZN0AA-N9ZZZW0AA-W9ZZZ |  |
| AA0A-AL9ZZKA0A-KZ9ZZNA0A-NZ9ZZWA0A-WZ9ZZ |
| KA0AAA-KZ9ZZZWA0AAA-WZ9ZZZ | Excepté la lettre X après le chiffre |
| Stations expérimentales |
| AA2XAA-AE9XZZAL2XAA-AL9XZZKA2XAA-KZ9XZZWA2XAA-WZ9XZZ |  |

Ethiopie (République fédérale démocratique d’)

Stations d'amateur: ET3AA-ET3ZZ
9E3AA-9F3ZZ

Fédération de Russie

|  |
| --- |
| Stations d’amateur et stations expérimentales |
| RA0AA – RZ9ZZUA0AA – UI9ZZR0AA – R9ZZ\*RA0A – RZ9Z\*\*UA0A – UI9Z | Stations de première catégorie au bénéfice d’un certificat du type HAREC |
| R0AAA – R9ZZZRA0AAA – RZ9ZZZUA0AAA – UA9ZZZ | Stations de seconde catégorie au bénéfice d’un certificat du type HAREC |
| UB0AAA – UD9ZZZUF0AAA – UG9ZZZ | Stations de troisième catégorie au bénéfice d’un certificat du type ARNEC (licence débutant) |
| UE0AAA – UE9ZZZUH0AAA – UI9ZZZ | Stations de quatrième catégorie (niveau initial) |
| RR0AA – RR9ZZRR0AAA – RR9ZZZ | Répéteurs |
| RB0AA – RB9ZZ | Radiobalises  |
| RS0S – RS9SRS10S – RS99S | Stations du service d’amateur par satellite |
| R0AAAA – R9ZZZZR00AAA – R99ZZZR000A – R999ZR000AA – R999ZZR0000A – R9999ZRA00A – RZ99ZRA00AA – RZ99ZZRA00AAA – RZ99ZZZRA000A – RZ999ZRA000AA – RZ999ZZ | Utilisation temporaire pour des évènements spéciaux |
| R0A – R9ZR00A – R99ZR00AA – R99ZZ\*\*\* | Stations participant aux manches internes de concours |

 \* Sous réserve de l’utilisation de la station pour une période minimum de 25 années civiles.
 \*\* Sous réserve de participation durant les cinq dernières années à dix concours internationaux au minimum ou à tous les concours russes.
 \*\*\* A l’exclusion des indicatifs d’appel de la série R00SP – R99SP réservés aux stations d’amateur des expéditions polaires opérant sur les glaces flottantes de l’océan Arctique.

Fidji (République de)

Stations d'amateur: 3D2 suivi de 2 lettres

Stations expérimentales: 3D3 suivi de 2 lettres

Finlande

Stations d'amateur et
stations expérimentales: OF, OG, OH, OI ou OJ suivi d'un chiffre et d'un groupe de 4 caractères au plus,
 le dernier devant être une lettre

France

|  |
| --- |
| Stations d'amateur |
| F1) | 0-92) | AA-ZZZ3) | France (continentale) |
|  |  |  | *Corse, Départements et Territoires d'Outre-mer(excepté la Nouvelle-Calédonie):* |
| FG | 1-54) | AA-ZZZ3) | Guadeloupe |
| FH | » | » | Mayotte |
| FJ | » | » | Saint-Barthélemy |
| FM | » | » | Martinique |
| FO | » | » | Polynésie française |
| FP | » | » | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| FR | » | » | Réunion |
| FT | » | » | Terres australes et antarctiques |
| FW | » | » | Wallis-et-Futuna |
| FY | » | » | Guyane |
| TK | » | » | Corse |
| FK | 8 | AA-ZZZ5) | Nouvelle-Calédonie |

1) F suivi d'une lettre (A, B, C, D ou E) indiquant le groupe auquel appartient le radioamateur, suivi de F indique une station de radio-club.

2) Un chiffre de 0 à 9 (à l'exclusion du chiffre 7).

3) 2 ou 3 lettres caractérisant le radioamateur.

4) Un chiffre indiquant le groupe auquel appartient le radioamateur (1: groupe A, 2: groupe B, 3: groupe C, 4: groupe D et 5: groupe E), le chiffre 0 indiquant une station de radio-club.

5) 2 ou 3 lettres caractérisant le radioamateur; K comme première lettre indiquant une station de radio-club.

Gabonaise (République)

Stations d'amateur: TR8AA-TR8ZZ

Gambie (République de)

Stations d'amateur: C53AA-C53ZZ

Géorgie

Stations d'amateur: 4L suivi d’un chiffre et de 1, 2 ou 3 lettres

Ghana

Stations d'amateur: 9G1 suivi de 2 lettres ou plus\*

 9G5 suivi de 2 lettres ou plus\*\*

Stations expérimentales: 9G2 suivi de 2 lettres

 \* Pour les radioamateurs nationaux.
 \*\* Pour les radioamateurs étrangers.

Grèce

Stations d'amateur et
stations expérimentales: SV\* ou SW\*\* suivi d'un chiffre (indiquant la région dans laquelle est située la
 station) et de 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les régions: 1 – Sterea Hellas
2 – Macédoine centrale et occidentale
3 – Péloponnèse
4 – Thessalie
5 – Préfecture du Dodécanèse
6 – Epire
7 – Macédoine orientale et Thrace
8 – Toutes les îles (excepté les préfectures de Crète et la préfecture du
 Dodécanèse)
9 – Préfectures de Crète et leurs îles

 \* Classe 1.
 \*\* Classe 2.

**Notes:** i) SV0 ou SW0 suivi de 2 ou 3 lettres est assigné aux radioamateurs grecs détenteurs d’une licence étrangère et aux radioamateurs étrangers résidents permanents.

 ii) Les préfixes J4, SX et SY sont assignés comme indicatif d'appel spécial aux unions grecques de radioamateurs, aux groupes grecs de radioamateurs, aux radioamateurs grecs et aux radioamateurs étrangers.

 iii) Le préfixe SZ est assigné à l'Union grecque des radioamateurs et aux laboratoires universitaires grecs travaillant dans le domaine des télécommunications hertziennes.

Guatemala (République du)

Stations d'amateur: TG suivi d'un chiffre (4-9, indiquant le département dans lequel est située la station) et de 2 lettres

 Chiffres indiquant les départements: 4 – Sololá, Chimaltenango, Suchitepéquez, Escuintla et Santa Rosa
5 – Huehuetenango, Quiché et Totonicapán
6 – Zacapa, Chiquimula et Jutiapa
7 – Petén, Alta Verapaz et Izabal
8 – San Marcos, Quetzaltenango et Retalhuleu
9 – Guatemala, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz et Sacatepéquez

Stations expérimentales: TD9A-TD9Z

Guinée (République de)

Stations d'amateur: 3X0AA-3X9ZZ

Stations expérimentales: 3X2AAA-3X9ZZZ

Guinée-Bissau (République de)

Stations d'amateur: J52UAB-J52UAI

Guyana

Stations d'amateur et
stations expérimentales: 8R1AAA-8R1ZZZ –  Demerara
 8R2AAA-8R2ZZZ –  Berbice
 8R3AAA-8R3ZZZ –  Essequibo

Haïti (République d')

Stations d'amateur: HH suivi d'un chiffre (indiquant la zone où est située la station) et de 2 lettres

Honduras (République du)

Stations d'amateur: HR suivi d'un chiffre (1-9, indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de:

 – 1 lettre pour la classe supérieure avec 20 ans ou plus de bon service,
 – 2 lettres pour la classe supérieure avec moins de 20 ans de service,
 – 3 lettres pour la classe avancée et générale.

 HQ suivi d'un chiffre (1-9, indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de:

 – 1 lettre en cas d’événements spéciaux, nationaux et internationaux,
 auxquels participent des radioamateurs locaux et étrangers dont
 l’administration admet la réciprocité,
 – 3 lettres pour la classe débutant.

Hongrie

Stations d'amateur: HA ou HG suivi d'un chiffre (0-9) et d’un groupe de quatre caractères au plus, le dernier devant être une lettre

Inde (République de l')

Stations d'amateur: VU2 ou VU3 suivi de 2 ou 3 lettres  –  Inde continentale
VU4 ou VU7 suivi de 2 ou 3 lettres  –  Iles nationales

Stations expérimentales: VU4 suivi de 2 lettres

Indonésie (République d')

Stations d'amateur: YB ou YE suivi d'un chiffre (0-9) et de 1\*, 2 ou 3 lettres  –  Licence avancée
YC ou YF suivi d'un chiffre (0-9) et de 1\*, 2 ou 3 lettres  –  Licence générale
YD, YG ou YH suivi d'un chiffre (0-9) et de 1\*, 2 ou 3 lettres  –  Licence débutant

 \* Le suffixe de 1 lettre est destiné à être utilisé non pas pour l'indicatif d'appel personnel, mais uniquement pour les stations organisant des activités liées à des événements spéciaux.

Iran (République islamique d')

Stations d'amateur: EP1AA-EP9ZZ

Iraq (République d')

Stations d'amateur: YI1 suivi de 3 lettres

Irlande

Stations d'amateur: EI suivi d'un chiffre (2-9) et d'un groupe de 3 lettres au plus

Islande

Stations d'amateur: TF suivi d'un chiffre (indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de 1, 2 ou 3 lettres

 Pour les détenteurs d’une licence débutant la dernière lettre doit être N.

 Les indicatifs d’appel suivis d’une barre de fraction (/) et des lettres «M» ou «P» sont utilisés dans les cas suivants:

 – la lettre «M» pour indiquer une station mobile,
 – la lettre «P» pour indiquer une station portative.

Israël (Etat d')

Stations d'amateur: 4X1 suivi de 2 ou 3 lettres
4X4 suivi de 2 ou 3 lettres
4X6 suivi de 2 ou 3 lettres
4X8 suivi de 2 ou 3 lettres
4Z1 suivi de 2 ou 3 lettres
4Z4 suivi de 2 ou 3 lettres
4Z5 suivi de 2 ou 3 lettres
4Z7 suivi de 2 ou 3 lettres
4Z9 suivi de 2 ou 3 lettres

Italie

Stations d'amateur: I0 ou IK0 suivi de 2 ou 3 lettres – Lazio et Umbria

 I1 ou IK1 suivi de 2 ou 3 lettres – Liguria, Piemonte et province de Novara

 I2 ou IK2 suivi de 2 ou 3 lettres – Lombardia et province de Mantova

 I3 ou IK3 suivi de 2 ou 3 lettres – Veneto et province de Rovigo

 I4 ou IK4 suivi de 2 ou 3 lettres – Emilia-Romagna et province de Piacenza

 I5 ou IK5 suivi de 2 ou 3 lettres – Toscana

 I6 ou IK6 suivi de 2 ou 3 lettres – Marche et Abruzzi

 I7 ou IK7 suivi de 2 ou 3 lettres – Puglie et province de Matera

 I8 ou IK8 suivi de 2 ou 3 lettres – Campania, Molise, Calabria et province de Potenza

 IA5 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Toscane» (Capraia, Cerboli, Elba, Formica di Burano, Formiche di Grosseto, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo, Pianosa, Scoglio d'Affrica)

 IB0 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Ponziane» (Palmarola, Ponza, Scoglio della Botte, Santo Stefano, Ventotene, Zanone)

 IC8 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Napoletane» (Capri, Ischia, Li Galli, Procida, Vivara)

 ID9 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Eolie» (Alicudi, Basiluzzo, Dino, Filicudi, Formiche, Lipari, Lisca Bianca, Panarea, Salina, San Pietro a Canna, Stromboli, Strombolicchio, Vulcano)

 IE9 suivi de 2 ou 3 lettres – Ile de Ustica

 IF9 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Egadi» (Asinelli, Favignana, La Formica, Levanzo, Maraone, Marettimo, Stagnone)

 IG9 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Pelagie» (Lampedusa, Lampione,
Linosa)

 IH9 suivi de 2 ou 3 lettres – Ile de Pantelleria

 IJ7 suivi de 2 ou 3 lettres – Archipel des «Cheradi»

 IL7 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Tremiti» (Caprara, Pianosa, San Domino, San Nicola)

 IM0 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Sardegna» (Asinara, Bisce, Budelli, Carbonara, Caprera, Cavoli, Corcelli, Cretaccio, Foradada, Il Catalano, Il Toro, Il Vitello, La Maddalena, La Vacca, Mal di Ventre, Molara, Mortorio, Nibani, Ogliastra, Pan di Zucchero, Piana, Quirra, Razzoli, Rossa, Ruglia, S. Antioco, S. Pietro, S. Macario, S. Maria, Serpentara, Soffi, Spargi, Su Giudeu, Tavolara)

 IN3 suivi de 2 ou 3 lettres – Trentino-Alto Adige

 IP1 suivi de 2 ou 3 lettres – Iles «Liguria»

 IS0 suivi de 2 ou 3 lettres – Sardegna

 IT9 suivi de 2 ou 3 lettres – Sicilia

 IV3 suivi de 2 ou 3 lettres – Friuli et Venezia Giulia

 IW0 suivi de 2 ou 3 lettres – Licences spéciales

 IX1 suivi de 2 ou 3 lettres – Val d'Aosta

Jamaïque

Stations d'amateur et
stations expérimentales: 6Y5AA-6Y5ZZ

**Note:** Les radioamateurs étrangers doivent utiliser l'indicatif d'appel qui leur a été assigné par leur administration suivi d'une barre de fraction (/) et de 6Y5.

Japon

Stations d'amateur: JA*n*AA-JA*n*ZZ (*n* = 0-9)

 JR6AA-JR6NZ

 JR*n*VA-JR*n*WZ (*n* = 0-9)

 JR6YA-JR6YZ

 J*xn*AAA-J*xn*QQZ (*x* = A, E-S) (*n* = 0-9)

 J*xn*QUA-J*xn*ZZZ (*x* = A, E-S) (*n* = 0-9)

 JD1AAA-JD1QQZ

 JD1QUA-JD1ZZZ

 7J*n*AAA-7J*n*BZZ (*n* = 0, 4, 5, 7-9)

 7J*n*AAA-7J*n*CZZ (*n* = 2, 3, 6)

 7J1AAA-7J1DZZ

 7J*n*YAA-7J*n*YMZ (*n* = 0-5, 7-9)

 7J6YAA-7J6YQZ

 7*xn*AAA-7*xn*QQZ (*x* = K-N) (*n* = 1-4)

 7*xn*QUA-7*xn*ZZZ (*x* = K-N) (*n* = 1-4)

 8*xn*AAA-8*xn*QZZ (*x* = J, N) (*n* = 0-9)

 8*xn*QUA-8*xn*ZZZ (*x* = J, N) (*n* = 0-9)

Stations expérimentales: J*xn*A-J*xn*Z (*x* = B, G, J, O, S) (*n* = 2-9)
J*xn*AA-J*xn*ZZ (*x* = B, G, J, O, S) (*n* = 2-9)

Jordanie (Royaume hachémite de)

Stations d'amateur: JY1AA-JY9ZZ

Kenya (République du)

Stations d'amateur: 5Z4AA-5Z4ZZ

Stations expérimentales: 5Z5AA-5Z5ZZ

Kiribati (République de)

Stations d'amateur: T3 suivi d'un chiffre (0-9) et d'un groupe de 3 lettres au plus

Stations expérimentales: T3 suivi d'un chiffre (autre que 0 ou 1) et d'un groupe de 3 lettres au plus

Koweït (Etat du)

Stations d'amateur: 9K2 suivi de 1 ou 2 lettres
9K9 suivi de 1 lettre

Lao (République démocratique populaire)

Stations d'amateur: XW8AA-XW8DZ

Stations expérimentales: XW8EA-XW8EZ

Lesotho (Royaume du)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: 7P8 suivi d'un groupe de 3 lettres au plus

Lettonie (République de)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: YL suivi d’un chiffre et de 1, 2 ou 3 lettres

Liban

Stations d'amateur: OD5 suivi de 2 lettres

Stations expérimentales: OD9 suivi de 2 lettres

Libye

Stations d'amateur: 5A suivi d'un chiffre (0-9) et d'un groupe de 3 lettres au plus

Stations expérimentales: 5A suivi d'un chiffre (autre que 0 ou 1) et d'un groupe de 3 lettres au plus

Liechtenstein (Principauté de)

Stations d'amateur: HB0AAA-HB0XXX
 HB0YAA-HB0YZZ  –  Licence débutant
HB0ZAA-HB0ZZZ

Lituanie (République de)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: LY suivi d'un chiffre (1-4) et de 1 à 4 lettres

**Note:** LY suivi de 2 à 4 chiffres et de 1 lettre est autorisé seulement pour la formation d'indicatifs d'appel occasionnels.

Luxembourg

|  |  |
| --- | --- |
| LX0A-LX0ZZZZ | Répéteurs, balises, stations de groupe |
| LX1A-LX1ZZZZ | Stations individuelles au bénéfice d’un certificat du type HAREC |
| LX2A-LX2ZZZZ |
| LX3A-LX3ZZZZ |
| LX4A-LX4ZZZZ | Stations de groupe |
| LX5A-LX5ZZZZ | Stations de groupe, stations expérimentales |
| LX6A-LX6ZZZZ | Stations individuelles exploitées par des débutants |
| LX7A-LX7ZZZZ | Stations individuelles exploitées à l’occasion de compétitions |
| LX8A-LX8ZZZZ | Stations de groupe |
| LX9A-LX9ZZZZ |

**Note:** Les radioamateurs étrangers, détenteurs d'une licence temporaire, doivent utiliser LX suivi d'une barre de fraction (/) et de leur propre indicatif.

Madagascar (République de)

Stations d'amateur: 5R8 suivi d'un groupe de 3 lettres au plus

Stations expérimentales: 5S6 suivi d'un groupe de 3 lettres au plus

Malaisie

Stations d'amateur: 9M2AA-9M2ZZ –  Malaya
9M6AA-9M6WZ –  Sabah
9M8AA-9M8WZ –  Sarawak

Stations expérimentales: 9M3AA-9M3ZZ –  Malaya
9M6XA-9M6ZZ –  Sabah
9M8XA-9M8ZZ –  Sarawak

Malawi

Stations d'amateur: 7Q7 suivi de 2 lettres

Maldives (République des)

Stations d'amateur: 8Q7AA-8Q7ZZ

Malte

|  |
| --- |
| Stations d'amateur |
| Indicatifs d'appel | Classe | Zone |
| 9H1A-9H1ZZ | A | Malte |
| 9H4A-9H4ZZ | A | Ile de Gozo |
| 9H5A-9H5ZZ | B | Malte et île de Gozo |
| Stations expérimentales |
| 9H3A-9H3ZZ\* |

 \* Egalement pour les stations temporaires.

Maroc (Royaume du)

Stations d'amateur: CN2AA-CN2ZZ
CN8AA-CN8ZZ

Stations expérimentales: CN4AA-CN4ZZ

Maurice (République de)

Stations d'amateur: 3B6 suivi de 2 lettres –  Agalega
 3B7 suivi de 2 lettres –  S. Brandon
 3B8 suivi de 2 lettres –  Maurice
 3B9 suivi de 2 lettres –  Rodrigues

**Note:** Les radioamateurs étrangers, détenteurs d'une licence visiteur, doivent utiliser 3B8 suivi d'une barre de fraction (/) et de leur propre indicatif.

Mauritanie (République islamique de)

Stations d'amateur: 5T5 suivi de 2 lettres

Stations expérimentales: 5T2 suivi de 2 lettres

Mexique

|  |
| --- |
| Stations d'amateur |
| *Partie continentale* |  |
| XE0A-XE0ZZZ |  |
| XE1A-XE1ZZZ | *Zone 1:*  Distrito Federal, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morélos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala et Veracruz |
| XE2A-XE2ZZZ | *Zone 2:*  Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas |
| XE3A-XE3ZZZ | *Zone 3:*  Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco et Yucatán |
| *Partie insulaire* |  |
| XF0A-XF0ZZZ |  |
| XF1A-XF1ZZZ | *Zone 1:*  Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa et Nayarit |
| XF2A-XF2ZZZ | *Zone 2:*  Tamaulipas, Veracruz, Tabasco et Campeche |
| XF3A-XF3ZZZ | *Zone 3:*  Yucatán et Quintana Roo |
| XF4A-XF4ZZZ | *Zone 4:*  Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca et Chiapas |

**Notes:** i) Les radioamateurs étrangers, opérant dans la partie continentale, doivent utiliser XE1, XE2 ou XE3 suivi d'une barre de fraction (/) et de leur indicatif local.

 ii) Seulement en cas d'événements spéciaux, les radioamateurs doivent utiliser XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, 4A, 4B, 4C, 6D, 6E, 6F ou 6J suivi d'un chiffre et d'un groupe de 3 lettres au plus.

Micronésie (Etats fédérés de)

Stations d'amateur: V63 suivi de 2 lettres

Stations expérimentales: V62 suivi de la lettre X et de 2 lettres

Moldova (République de)

Stations d'amateur: ER1 – ER5 suivi d'une, deux ou trois lettres

 Le suffixe peut être composé de: – deux ou trois lettres pour les stations individuelles (la première lettre ne pouvant pas être la lettre K)

 – trois lettres pour les stations de club (la première lettre étant la lettre K)

 – un, deux, trois chiffres et/ou lettres ou plus pour les indicatifs d'appel spéciaux, balises et répéteurs.

 Indicatif d'appel composé de: 4 caractères → classe A;

 5 caractères → classe A et classe B;

 6 caractères → classe C.

 ER6 – ER0 suivi de deux chiffres ou plus sont utilisés pour les indicatifs d'appel spéciaux attribués lors d'événements spéciaux

 ER1 – ER0 suivi de deux chiffres ou plus peuvent être attribués à:

 – un résident physique – citoyen de la République de Moldova;

 – un citoyen étranger ou apatride qui réside de façon permanente en République de Moldova (avec justificatifs à l'appui);

 – des résidents légaux de la République de Moldova.

(Voir suite)

Moldova (République de) *(suite)*

 Les indicatifs d’appel suivis d’une barre de fraction (/) et des lettres «MM», «AM», «M» ou «P» sont utilisés dans les cas suivants:

 MM: pour les stations mobiles maritimes ou fluviales,

 AM: pour les stations mobiles aéronautiques,

 M: pour les stations mobiles terrestres,

 P: pour les stations terrestres portatives.

**Note:** Les radioamateurs étrangers autorisés doivent utiliser ER suivi d'une barre de fraction (/) et de leur indicatif local.

Monaco (Principauté de)

Stations d'amateur: 3A2AA-3A2ZZ  –  Classe 1  – Licence générale

 3A1AA-3A1ZZ  –  Classe 2  – Licence restreinte aux bandes 144-146 MHz et 430-440 MHz

 3A2AAA-3A2ZZZ  –  Radio-club

Stations expérimentales: 3A9A-3A9Z

Mozambique (République du)

Stations d'amateur: C9 suivi d'un chiffre (indiquant la province dans laquelle est située la station) et d'un groupe de 3 lettres au plus

 Chiffres indiquant les provinces: 1 – Maputo
2 – Gaza-Inhambane
3 – Sofala-Manica
4 – Zambezia-Nampula
5 – Tete-Niassa
6 – C. Delgado

Myanmar (Union de)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: XZ2AA-XZ2ZZ

Namibie (République de)

Stations d'amateur: V50A-V50ZZZ – Licence restreinte
V51A-V51ZZZ – Licence complète
V5 suivi de l’indicatif d’appel existant – Licence pour personne de passage

Stations expérimentales: V59A-V59ZZZ

Nauru (République de)

Stations d'amateur: C2 suivi d'un chiffre identifiant la catégorie et de 2 lettres

Népal (République fédérale démocratique du)

Stations d'amateur: 9N1AA-9N1ZZZ

Nicaragua

Stations d'amateur: YN suivi d’un chiffre (indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les zones: 1 – Managua
2 – Granada
3 – León
4 – Zelaya
5 – Carazo et Rivas
6 – Chinandega
7 – Masaya
8 – Estelí, Madriz et Nueva Segovia
9 – Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales et Río San Juan

Niger (République du)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: 5U2-5U9 suivis de la lettre V et de 1 ou 2 lettres

 Lorsque les stations fonctionnent comme stations fixes, elles font suivre leur indicatif d'appel de la lettre «F».

 Lorsque les stations fonctionnent comme stations mobiles, elles font suivre leur indicatif d'appel des lettres «MOB».

Nigéria (République fédérale du)

Stations d'amateur: 5N suivi d'un chiffre (indiquant la zone où est située la station) et de 3 lettres

 Chiffres indiquant les zones: 0 – Etat de Lagos et Territoire de la capitale fédérale
1 – Etats d'Ogun, Oyo, Ondo et Ekiti
2 – Etats d'Osun, Kwara, Kogi et Niger
3 – Etats d'Edo, Delta, Bayelsa et Anambra
4 – Etats d'Enugu, Abia, Ebonyi et Rivers
5 – Etats d'Imo, Akwa lbom et Cross River
6 – Etats de Benue, Plateau, Nassarawa et Taraba
7 – Etats de Bauchi, Gombe, Adamawa et Borno
8 – Etats de Jigawa, Kano, Yobe et Katsina
9 – Etats de Zamfara, Sokoto, Kaduna et Kebbi

Stations expérimentales: 5N2XA-5N2ZZ
5N3EA-5N3EZ
5N4XA-5N4ZZ
5N5EA-5N5EZ
5N6XA-5N6ZZ
5N7EA-5N7EZ
5N8XA-5N8ZZ
5N9EA-5N9EZ

Niue

Stations d'amateur: ZK2 suivi de 2 lettres

Norvège

Stations d'amateur: JW0AAA-JW9ZZZ
JX0AAA-JX0ZZZ
LA0AAA-LA9ZZZ
LB0AAA-LB9ZZZ
LC0AAA-LC9ZZZ
LD0AAA-LD9ZZZ
3Y0AAA-3Y9ZZZ

Stations expérimentales: LF2AAA-LF9ZZZ

Nouvelle-Zélande

|  |
| --- |
| Stations d'amateur et stations expérimentales |
| Indicatifs d'appel | Zones |
| 1 | 2 |
| ZL1AA-ZL4WZZL1AAA-ZL4WZZZL1AAAA-ZL4WZZZ | Nouvelle-Zélande |
| ZK0A-ZK9ZZZZZL0A-ZL0ZZZZZL1A-ZL4WZM0A-ZM0ZZZZZM1A-ZM9ZZZZ\*\* | Nouvelle-Zélande (événements spéciaux) |
| ZL5AA-ZL5WZZL5AAA-ZL5WZZZL5AAAA-ZL5WZZZ | Antarctique |
| ZL5A-ZL5W | Antarctique (événements spéciaux) |
| ZL6AA-ZL6WZZL6AAA-ZL6WZZZL6AAAA-ZL6WZZZ | NZART\* |
| ZL6A-ZL6W | NZART\* (événements spéciaux) |
| ZL7AA-ZL7WZZL7AAA-ZL7WZZZL7AAAA-ZL7WZZZ | Iles Chatham |
| ZL7A-ZL7W | Iles Chatham (événements spéciaux) |
| ZL8AA-ZL8WZZL8AAA-ZL8WZZZL8AAAA-ZL8WZZZ | Iles Kermadec |
| ZL8A-ZL8W | Iles Kermadec (événements spéciaux) |
| ZL9AA-ZL9WZZL9AAA-ZL9WZZZL9AAAA-ZL9WZZZ | Iles Auckland/Campbell |
| ZL9A-ZL9W | Iles Auckland/Campbell (événements spéciaux) |

 \* «New Zealand Association of Radio Transmitters» (NZART).
 \*\* Les radioamateurs peuvent utiliser le préfixe ZM au lieu de ZL pour les concours et autres événements spéciaux.

Oman (Sultanat d')

Stations d'amateur: A40AA-A48ZZ

Stations expérimentales: A49AA-A49ZZ

Ouganda (République de l')

Stations d'amateur: 5X5AA-5X5ZZ

Pakistan (République islamique du)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: AP2-AP9 suivis d'un groupe de 3 lettres au plus

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Stations d'amateur: P29BAA-P29BZZ –  Balises
P29CAA-P29CZZ –  Stations de club
P29KAA-P29KZZ –  Licences combinées
P29NAA-P29NZZ –  Licence débutant
P29RAA-P29RZZ –  Répéteurs
P29ZAA-P29ZZZ –  Licence limitée

Paraguay (République du)

Stations d'amateur: ZP suivi d'un chiffre (1-9, indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de 2 ou 3 lettres caractérisant le radioamateur (celle qui suit immédiatement le chiffre n'étant ni la lettre I, ni O, ni Q)

 Chiffres indiquant les zones: 1 – Départements de Alto Paraguay et Boquerón
2 – Département de Presidente Hayes
3 – Départements de Concepción et Amambay
4 – Départements de San Pedro et Canindeyú
5 – Asunción (Capitale) – Municipio de Asunción
6 – Départements de Cordillera, Paraguari et Central
7 – Départements de Guairá, Caaguazú et Caazapá
8 – Départements de Misiones et Neembucú
9 – Départements de Itapúa et Alto Paraná

**Note:** Le chiffre 0 est assigné aux stations d'amateur pour des occasions spéciales.

Pays-Bas (Royaume des)

Stations d'amateur: PA0, PA1, PA6, PI4, PI6, PI7 ou PI8 suivi de 2 ou 3 lettres
PA2, PA3, PB0, PD0, PE0, PE1, PI1, PI2 ou PI3 suivi de 3 lettres

Stations expérimentales: PI5 ou PI9 suivi de 2 ou 3 lettres

Pérou

Stations d'amateur: OA suivi d'un chiffre (0-9, indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de 1, 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les zones: 0 – Antarctique péruvien
1 – Tumbes, Piura, Lambayeque
2 – Cajamarca, La Libertad
3 – Huánuco, Ancash
4 – Lima, Pasco Junín
5 – Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica
6 – Arequipa, Moquegua, Tacna
7 – Cuzco, Puno, Madre de Dios
8 – Loreto, Ucayali
9 – Amazonas, San Martín

**Note:** Le préfixe 4T est assigné temporairement.

Philippines (République des)

Stations d’amateur: DU\* suivi d'un chiffre (1-9, indiquant le district où est située la station) et d'un groupe de 3 lettres au plus – Classe A, B ou C

 DY suivi d'un chiffre (1-9, indiquant le district où est située la station) et d'un groupe de 3 lettres au plus – Classe D

 DX ou DZ suivi d'un chiffre (1-9, indiquant le district où est située la station) et d'un groupe de 3 lettres au plus – Stations de club

 \* Les radioamateurs de classe A ont la possibilité de remplacer DU par 4D, 4E ou 4F.

Pologne (République de)

Stations d'amateur: HF, SN, SO, SP, SQ ou 3Z suivi d’un chiffre (1-9, indiquant la province dans laquelle est située la station) et d'un groupe de 4 caractères au plus, le dernier devant être une lettre

 SO suivi d'un chiffre (1-9, indiquant la province dans laquelle est située la station) et d'un groupe de 4 caractères au plus, le dernier devant être une lettre - pour les radioamateurs étrangers visitant la Pologne

(Voir suite)

Pologne (République de) *(suite)*

 SR suivi d’un chiffre (1-9, indiquant la province dans laquelle est située la station) et d'un groupe de 4 caractères au plus, le dernier devant être une lettre pour les stations d’amateur non surveillées (automatiques) (répéteurs, balises, stations numériques)

 HF, SN, SO, SP, SQ ou 3Z suivi d’un chiffre (1-9, indiquant la province dans laquelle est située la station ou 0) et d'un groupe de caractères (comme demandé) pour les stations exploitées pour des événements spéciaux ou à l'occasion de concours et de compétitions d'amateurs (maximum une année)

 Chiffres indiquant les provinces: 1 – Province de Zachodniopomorskie
2 – Provinces de Pomorskie et Kujawsko-Pomorskie
3 – Provinces de Wielkopolskie et Lubuskie
4 – Provinces de Warminsko-Mazurskie et Podlaskie
5 – Province de Mazowieckie
6 – Provinces de Dolnoslaskie et Opolskie
7 – Provinces de Lodzkie et Swietokrzyskie
8 – Provinces de Lubelskie et Podkarpackie
9 – Provinces de Slaskie et Malopolskie

Portugal

|  |
| --- |
| Stations d’amateur |
| Préfixe | Suffixe | Classe | Zone géographique | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CQ0 | 2 à 4 caractères | – | Portugal | 2) |
| CQ1 | 2 à 4 caractères | – | Açores | 2) |
| CQ2 | 2 à 4 caractères | – | Madère | 2) |
| CR0 | 1 à 4 caractères | – | Portugal, Madère, Açores | 1) |
| CR7 | 3 lettres | 3 | Portugal | – |
| CR8 | 3 lettres | 3 | Açores | – |
| CR9 | 3 lettres | 3 | Madère | – |
| CS0 | 3 lettres | – | Portugal | 3) |
| CS1 | 3 lettres | – | Portugal | 3) |
| CS3 | 1 à 4 caractères | – | Madère | 3) |
| CS4 | 1 à 4 caractères | – | Açores | 3) |
| CS5 | 1 à 4 caractères | – | Portugal | 3) |
| CS6 | 3 lettres | – | Portugal | 3) |
| CS7 | 3 lettres | 2 | Portugal | – |
| CS8 | 3 lettres | 2 | Açores | – |
| CS9 | 3 lettres | 2 | Madère | – |
| CT1 | 2 ou 3 lettres | A et B | Portugal | 3) |
| CT2 | 2 ou 3 lettres | B | Portugal | – |
| CT3 | 2 ou 3 lettres | A, B et C | Madère | – |
| CT4 | 2 ou 3 lettres | A et B | Portugal | – |
| CT5 | 3 lettres | C | Portugal | – |
| CT6 | 3 lettres | – | Portugal | 3) |
| CT7 | 3 lettres | 1 | Portugal | – |
| CT8 | 3 lettres | 1 | Açores | – |
| CT9 | 3 lettres | 1 | Madère | – |
| CU0 | 3 lettres | C | Açores (toutes les îles) | – |
| CU1 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (Santa Maria) | 3) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CU2 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (São Miguel) | 3) |
| CU3 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (Terceira) | 3) |
| CU4 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (Graciosa) | 3) |
| CU5 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (São Jorge) | 3) |
| CU6 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (Pico) | 3) |
| CU7 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (Faial) | 3) |
| CU8 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (Flores) | 3) |
| CU9 | 2 ou 3 lettres | A et B | Açores (Corvo) | – |

 1) Indicatifs d'appel assignés aux stations d’amateur des organismes de protection civile et de secours.

 2) Indicatifs d'appel assignés aux stations d’amateur des associations d’amateurs (répétiteurs).

 3) Indicatifs d'appel assignés aux stations d’amateur des associations d’amateurs (non-répétiteurs).

**Note:** Pour les indicatifs d'appel occasionnels (concours par exemple) et les stations expérimentales, les préfixes suivants seront utilisés:

 – Portugal: CQ7, CR5, CR6 et CS2;

 – Açores: CQ8, CR1 et CR2;

 – Madère: CQ3, CQ9 et CR3.

Qatar (Etat du)

Stations d'amateur: A71AA-A71ZZ

Stations expérimentales: A73AA-A73ZZ

République arabe syrienne

Stations d'amateur et
stations expérimentales: YK suivi d’un chiffre (indiquant la zone dans laquelle est située la station) et de 1, 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les zones: 1 – Région du sud
2 – Région du nord
3 – Région de l’est
4 – Région de l’ouest
8 – Balises
9 – Groupes de radioamateurs étrangers
0 – Stations de club

**Notes:** i) Les radioamateurs individuels étrangers doivent utiliser YK suivi d'une barre de fraction (/) et de leur indicatif local.

 ii) Seulement en cas d'événements spéciaux, les radioamateurs doivent utiliser 6C suivi d’un chiffre et d’un groupe de 3 lettres au plus.

République kirghize

Stations d’amateur: EX suivi d’un chiffre (0-9) et de 1 ou 2 lettres

**Note:** Les radioamateurs étrangers doivent utiliser EX suivi d'une barre de fraction (/) et de leur indicatif local.

République slovaque

Stations d’amateur: OM0AA-OM8ZZZ
OM0A-OM9Z\*
OM9AA-OM9ZZ\*\*
OM9AAA-OM9SZZ\*\*\*

 \* Pour les concours internationaux d’amateurs.
 \*\* Pour des événements extraordinaires et seulement pendant leur durée.
 \*\*\* Pour les étrangers transmettant depuis le territoire de la République slovaque.

Stations expérimentales: OM9TAA-OM9ZZZ

République tchèque

Stations d'amateur: OK0-OK8 suivis de 1, 2 ou 3 lettres
OL0-OL9 suivis de 1, 2 ou 3 lettres

 OK8 suivi de 2 ou 3 lettres pour les étrangers transmettant depuis le territoire de la République tchèque

 OK0 suivi de 2 ou 3 lettres exceptionnellement pour des événements extraordinaires

 OL0-OL9 suivis de 1 lettre pour les concours internationaux d’amateurs seulement

 OL0-OL9 suivis de 2 ou 3 lettres pour des événements extraordinaires et seulement pendant leur durée

Stations expérimentales: OK9 suivi de 2 ou 3 lettres

Roumanie

Stations d'amateur: a) individuelles

 YO suivi d'un chiffre et d'un groupe de 3 lettres au plus (celle qui suit immédiatement le chiffre n'étant pas la lettre K)

 b) club

 YO suivi d'un chiffre et d'un groupe de 3 lettres au plus (la première étant la lettre K)

**Note:** YP, YQ et YR suivis d'un chiffre et d'un groupe de 3 lettres au plus sont assignés aux stations d'amateur exploitées pendant des concours ou des événements spéciaux.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

|  |
| --- |
| Stations d'amateur et stations expérimentales |
| *Type de licence* | *Forme des indicatifs d'appel* |
| Complète/avancée/Club 1)2) | G suivi d'un chiffre (0-8) et de 2 ou 3 lettres |
| M suivi d'un chiffre (0, 1, 5) et de 3 lettres |
| Intermédiaire 3) | 2E suivi d'un chiffre (0, 1) et de 3 lettres |
| De base 1) | M3 suivi de 3 lettres |
| Stations de répéteurs | GB3 suivi de 2 lettres |
| Stations de radiobalise | GB3 suivi de 3 lettres |
| Stations nodales en mode paquets de données | GB7 suivi de 2 lettres |
| Stations boîtes postales en mode paquets de   données | GB7 suivi de 3 lettres |
| Stations passerelles avec système automatique de  positionnement | MB7U suivi de 2 lettres |
| Stations (non surveillées) passerelles internet simplex | MB7I suivi de 2 lettres |
| Stations utilisées pour des événements spéciaux  (temporaires) | GB suivi d'un chiffre (0-2, 4-6, 8) et de 2 ou 3 lettres |
| Spécial – Stations utilisées pour des événements   spéciaux (temporaires) | GB suivi de 2 ou 3 chiffres (0-9) et de 2 ou 3 lettres |
| Stations utilisées pour des manifestations spéciales  (temporaires) | G suivi d'un chiffre (0-9) et d'une lettreM suivi d'un chiffre (0-9) et d'une lettre |

|  |  |
| --- | --- |
| *Territoires d'Outremer* | *Forme des indicatifs d'appel* |
| Anguilla | VP2E suivi de 2 lettres  |
| Montserrat | VP2M suivi de 2 lettres |
| Iles vierges britanniques | VP2V suivi de 2 lettres |
| Iles Turks et Caicos | VP5 suivi de 3 lettres |
| Ile Pitcairn et dépendances (îles Henderson, Ducie et  Oeno) | VP6 suivi de 3 lettres |
| Iles Falkland (Malvinas) et dépendances (Géorgie du  sud, îles Sandwich du sud)Territoires de l'Antarctique | VP8 suivi de 3 lettres  –  licence complèteVP8 suivi de 4 lettres  –  licence spéciale (144-146 MHz,  utilisation à l'échelle nationale uniquement, pas d'examen) |
| Bermudes | VP9 suivi de 3 lettres |
| Iles Turks et Caicos | VQ5 suivi de 3 lettres |
| Iles Cayman | VQ6 suivi de 3 lettres |
| Territoire britannique de l'océan Indien (Diego Garcia  et archipel des Chagos) | VQ9 suivi de 3 lettres |
| Gibraltar | ZB0, ZB2 ou ZB3 suivi de 3 lettres |
| Bases militaires souveraines britanniques, Chypre  (Akrotiri et Dhekelia) | ZC4 suivi de 3 lettres |
| Sainte-Hélène | ZD7 suivi de 1 à 3 lettres |
| Ile de l'Ascension | ZD8 suivi de 1 à 3 lettres |
| Tristan da Cunha et île Gough | ZD9 suivi de 1 à 3 lettres |
| Iles Cayman – Grand Cayman | ZF1 ou ZF2 suivi de 3 lettres |
| Iles Cayman – Petit Cayman | ZF8 suivi de 3 lettres |
| Iles Cayman – Cayman Brac | ZF9 suivi de 3 lettres |

1) Lorsque l'adresse de la station principale du titulaire d'une licence ou l'adresse d'une station utilisée pour une manifestation spéciale se trouve dans l'un des lieux figurant dans la liste ci-après et que la station est exploitée depuis cette adresse, on modifie l'indicatif d'appel en insérant après le premier caractère des indicatifs d'appel indiqués dans le tableau ci-dessus la lettre correspondant au lieu concerné, à savoir:

 Aucune – Angleterre
U – Guernesey
D – Ile de Man
J – Jersey
I – Irlande du Nord
M – Ecosse
W – Pays de Galles.

2) Lorsqu'un indicatif d'appel de club est émis dans l'un des lieux figurant dans la liste ci-après, on modifie l'indicatif en insérant après le premier caractère des indicatifs d'appel indiqués dans le tableau ci-dessus la lettre correspondant au lieu concerné, à savoir:

 X – Angleterre
P – Guernesey
T – Ile de Man
H – Jersey
N – Irlande du Nord
S – Ecosse
C – Pays de Galles.

3) Lorsque l'adresse de la station principale du titulaire d'une licence se trouve dans l'un des lieux énumérés dans la liste figurant dans la note 1) et que la station est exploitée depuis cette adresse, on modifie l'indicatif d'appel en remplaçant le deuxième caractère des indicatifs d'appel indiqués dans le tableau ci-dessus par la lettre correspondant au lieu concerné dans ladite liste, étant entendu qu'aucun caractère n'est remplacé pour l'Angleterre.

Rwanda (République du)

Stations d'amateur: 9X5AA-9X5ZZ

Saint-Marin (République de)

Stations d'amateur: T72AA-T72ZZ\*
T77AA-T77ZZ\*\*
Radio-club: T70A\*\*
Radio-club temporaire: T71CE\*\*

 \* VHF et au-dessus de VHF.
 \*\* Toutes les bandes.

Saint-Martin (partie néerlandaise)

Stations d'amateur: PJ7AA-PJ7ZZZ

Salomon (Iles)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: H44AA-H44ZZ

Samoa (Etat indépendant du)

Stations d'amateur: 5W suivi d'un chiffre et de 2 lettres

Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de)

Stations d'amateur: S92AA-S92ZZ

Sénégal (République du)

Stations d'amateur: 6W1AA-6W1ZZ

Stations expérimentales: 6V3AA-6V3ZZ

Seychelles (République des)

Stations d'amateur: S79AAA-S79ZZZ

Stations expérimentales: S78AA-S78AZ

Sierra Leone

Stations d'amateur: 9L suivi d'un chiffre (0-8, indiquant la zone ou la province dans laquelle est située la station) et de 2 lettres

 Chiffres indiquant les zones
     ou provinces: 0 – Petits bateaux et îles au large des côtes
 1 – Zone de l'ouest
 2 – Province du nord
 3 – Province du sud
 4 – Province de l'est
 7 – Licence débutant
 8 – Licence de classe B (VHF/UHF)

**Note:** Les radioamateurs étrangers, détenteurs d'une licence temporaire, doivent utiliser 9L suivi d'une barre de fraction (/) et de leur propre indicatif.

Singapour (République de)

Stations d'amateur: 9V1AA-9V1ZZ

Stations expérimentales: 9V2A-9V2ZZ

**Note:** 9V0 suivi de 2 à 3 lettres est autorisé aux stations d’amateur pour des occasions spéciales.

Slovénie (République de)

Stations d'amateur: S5 suivi d'un chiffre et de 1, 2 ou 3 lettres

Sri Lanka (République socialiste démocratique de)

Stations d'amateur: 4S5 suivi de 2 ou 3 lettres  –  Classe débutant B (VHF seulement)
4S6 suivi de 2 ou 3 lettres  –  Classe débutant A
4S7 suivi de 2 ou 3 lettres  –  Classe générale/avancée

Stations expérimentales: 4P3 suivi de 2 lettres

**Notes:** i) Les radioamateurs locaux qui ont obtenu la licence sur présentation de licences émises par des administrations étrangères doivent utiliser 4S7 suivi de 3 lettres dont la dernière sera la lettre R.

ii) Les radioamateurs de passage doivent utiliser 4S7 suivi de leur indicatif local.

 iii) Les radioamateurs étrangers d’administrations faisant l'objet d'accords de réciprocité doivent utiliser 4S7 suivi de 3 lettres dont la dernière sera la lettre G.

Sudafricaine (République)

Stations d'amateur: ZR\*, ZS\*\* ou ZU\*\*\* suivi d’un chiffre (indiquant la province dans laquelle la station est située) et de 1, 2 ou 3 lettres caractérisant le radioamateur

 Chiffres indiquant les provinces: 1 – Western Cape
2 – Eastern Cape
3 – Northern Cape
4 – Free State
5 – Kwazulu-Natal
6 – Gauteng, North-West Province, Mpumalanga, Northern Province
7 – Sanae Antarctica
8 – Ile Marion
9 – Namibie
0 – Répéteurs numériques et bulletins d’information

 \* Licence complète excepté VHF.
 \*\* Licence complète.
 \*\*\* Licence débutant.

Stations expérimentales: ZT suivi d’un chiffre et de 1, 2 ou 3 lettres

Suède

Stations d'amateur: SA, SI, SJ, SK, SL ou SM (exceptionnellement 7S ou 8S) suivi d'un chiffre et de 1, 2 ou 3 lettres
SH suivi d'un chiffre et de 3 lettres

Suisse (Confédération)

Stations d'amateur: HB9 ou HB3\* suivi de 4 caractères au plus, le dernier devant être une lettre

 \* Licence débutant.

Suriname (République du)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: PZ suivi d'un chiffre (2-9) et d'un groupe de 3 lettres au plus

Swaziland (Royaume du)

Stations d'amateur: 3DA0 suivi de 2 lettres  –  Licence complète
3DA1 suivi de 2 lettres  –  Licence restreinte

Tanzanie (République-Unie de)

Stations d'amateur: 5H3AA-5H3ZZ  –  Partie continentale
5H1AA-5H1ZZ  –  Zanzibar

Tchad (République du)

Stations d'amateur et
stations expérimentales: TT8 suivi de 2 lettres dont la première est la lettre A

Thaïlande

Stations d'amateur: E2 ou HS suivi d'un chiffre (indiquant la région dans laquelle est située la station) et de 2 ou 3 lettres

 Chiffres indiquant les régions: 0, 1 – Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Angthong, Saraburi, Lop Buri, Sing Buri, Chainat

 2 – Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Srakaew

 3 – Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Yasothon, Amnat Chareon

 4 – Khon Kaen, Loei, Nong Khai, Udon Thani, Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon, Mukdahan, Nakhon Phanom, Roi Et, Nong Bua Lum Phu

 5 – Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Nan, Chiang Rai, Phayao

 6 – Nakhon Sawan, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, Tak, Phichit, Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun

 7 – Ratchaburi, Samut Sokhon, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Kanchanaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan

 8 – Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phangnga, Ranong, Surat Thani, Chumphon, Phuket

 9 – Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Trang, Phatthalung, Satun

Stations expérimentales: E22AAA-E22AZZ

Tonga (Royaume des)

Stations d'amateur: A35 suivi de 2 lettres

Stations expérimentales: A35 suivi de 3 lettres, la première devant être la lettre X

Trinité-et-Tobago

Stations d'amateur et
stations expérimentales: 9Y4AA-9Y4ZZ

Tunisie

Stations d'amateur: 3V8AA-3V8ZZ

Stations expérimentales: TS8AA-TS8ZZ

Turquie

Stations d'amateur: TA suivi d'un chiffre et d'un groupe de 3 lettres au plus

Tuvalu

Stations d'amateur: T20AA-T29ZZ

Stations expérimentales: T22AA-T29ZZ

Ukraine

Stations d'amateur et
stations expérimentales: UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, EM, EN ou EO suivi d’un chiffre (0-9) et de 2 ou 3 lettres

Uruguay (République orientale de l')

Stations d'amateur: CX suivi d’un chiffre (1-9) et d’un groupe de 3 lettres au plus, la première
 représentant le département où est située la station

Stations expérimentales: CV, CW ou CX suivi d’un chiffre (1-9) et d’un groupe de 3 lettres au plus

Vanuatu (République de)

Stations d'amateur: YJ8 suivi de 2 lettres (ordinairement les initiales de l'opérateur)
YJ8N\* suivi de 2 lettres
YJ8V\*\* suivi de 2 lettres

 \* Lorsque la station est exploitée par des débutants.
 \*\* Pour les stations d'amateur à licence limitée (VHF).

Venezuela (République bolivarienne du)

Stations d'amateur: YV, YX ou 4M suivi d'un chiffre et de 3 lettres

Viet Nam (République socialiste du)

Stations d'amateur: XV ou 3W suivi d'un chiffre (2-9, indiquant la zone où est située la station) et
 de 1 à 4 lettres

Zambie (République de)

Stations d'amateur: 9J2 suivi de 2 caractères, le dernier devant être une lettre

Zimbabwe (République du)

Stations d'amateur: Z21AA-Z29ZZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AMENDEMENTS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amendement N°** | **Bulletin d'exploitation N°** | **Administration** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |