*Anexo al Boletín de Explotación de la UIT*

*N.o 1055 – 1.VII.2014*

|  |  |
| --- | --- |
| new ITU-JJ | **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |
|  | **BROFICINA DE RADIOCOMUNICACIONESDE LA UIT** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **ESTADO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES ENTREESTACIONES DE AFICIONADO DE PAÍSES DISTINTOS(De conformidad con la disposición facultativa N.o 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones)****Y**FORMA DE LOS DISTINTIVOS DE LLAMADA ASIGNADOS POR CADA ADMINISTRACIÓN A SUS ESTACIONES DEAFICIONADO Y A SUS ESTACIONES EXPERIMENTALES(SITUACIÓN AL 1 DE JULIO DE 2014) |
|  |  |

**Ginebra, 2014**

|  |
| --- |
| **Nota de la BR** |
|  En la Carta Circular CR/362 del 11 de marzo de 2014, la Oficina de Radiocomunicaciones solicitaba a las administraciones que informase a la Unión sobre su posición actual con respecto a la disposición número 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, relativa a las radiocomunicaciones entre estaciones de sus servicios de aficionados y de aficionados por satélite y estaciones de otros países. La Carta Circular también indicaba que en los casos en que no se recibiese información de la administración, se supondrá que la administración correspondiente no se opone a tales radiocomunicaciones. En la misma Carta Circular, se pedía a las administraciones que comunicasen a la Oficina la forma de los distintivos de llamada que han asignado a sus estaciones de aficionado y sus estaciones experimentales. Este Anexo al Boletín de Explotación N.º 1055 del 1 de julio de 2014 cancela y anula el Anexo previo al Boletín de Explotación N.º 968 del 15 de noviembre de 2010. El Anexo tiene en cuenta la información recibida de las administraciones pero con la anterior condición con respecto a la disposición número 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Por lo que se refiere a la forma de los distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado y a las estaciones experimentales, cuando no se ha recibido nueva información de la administración se reproduce la información que aparece actualmente en los registros pertinentes de la Oficina. El Anexo se irá actualizando por medio de enmiendas que se publicarán en el Boletín de Explotación de la UIT. Por otra parte, las informaciones que figuran en este Anexo están disponibles en la página de entrada de la UIT <http://www.itu.int/pub/T-SP/es> y pueden ser consultadas a distancia por los suscriptores. Se solicita a las administraciones que verifiquen la exactitud de la información publicada e informen a la Unión de las discrepancias que puedan encontrar. Las modificaciones de la información suministrada deben notificarse a la Oficina a la mayor brevedad posible. Unión Internacional de TelecomunicacionesDirector de la BRPlace des Nations1211 GINEBRA 20SuizaTel: + 41 22 7305800Fax: + 41 22 7305785Correo electrónico:  brmail@itu.int |

|  |
| --- |
| La forma de agrupar o presentar los datos adoptada en este Anexo no supone necesariamente el reconocimiento, por parte de la UIT, de las cuestiones que afectan el estatuto jurídico y límites de los Estados y territorios. |

RADIOCOMUNICACIONES ENTRE ESTACIONES DE AFICIONADO (RR 25.1)

| Administración del paíso zona geográfica | ENTRE ESTACIONESDE PAÍSES DISTINTOS | Observacionesy restricciones impuestas | Forma delosdistintivosde llamada |
| --- | --- | --- | --- |
| Permitidas | Prohibidas | Páginas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán  | x |  | 1) |  |
| Alaska (Estado de)  | x |  |  | 22 |
| Albania (República de)  | x |  | 1) |  |
| Alemania (República Federal de)  | x |  |  | 11-12 |
| Andorra (Principado de)  | x |  | 1) |  |
| Angola (República de)  | x |  | 1) |  |
| Anguilla  | x |  |  | 38 |
| Antigua y Barbuda  | x |  | 1) |  |
| Arabia Saudita (Reino de)  | x |  | 1) | 12 |
| Argelia (República Argelina Democráticay Popular)  | x |  |  | 12 |
| Argentina (República)  | x |  | 1) | 12 |
| Armenia (República de)  | x |  |  |  |
| Aruba  | x |  | 1) | 13 |
| Ascensión (Isla de la)  | x |  |  | 38 |
| Australia  | x |  |  | 13 |
| Austria  | x |  | 1) | 13 |
| Azerbaiyán (República de)  | x |  | 1) |  |
| Azores  | x |  |  | 36-37 |
| Bahamas (Commonwealth de las)  | x |  | 1) | 14 |
| Bahrein (Reino de)  | x |  | 1) | 14 |
| Bangladesh (República Popular de)  | x |  | 1) |  |
| Barbados  | x |  |  | 14 |
| Belarús (República de)  | x |  |  | 14 |
| Bélgica  | x |  |  | 14-15 |
| Belice  | x |  | 1) | 15 |
| Benin (República de)  | x |  |  | 15 |
| Bermudas  | x |  |  | 38 |
| Bhután (Reino de)  | x |  |  | 15 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de)  | x |  | 1) | 15 |
| Bonaire, San Eustatius y Saba  | X |  | 1) | 16 |
| Bosnia y Herzegovina  | x |  | 1) |  |
| Botswana (República de)  | x |  | 1) | 16 |
| Bouvet Isla  | x |  | 1) | 34 |
| Brasil (República Federativa del)  | x |  | 1) | 16-17 |
| Brunei Darussalam  | x |  | 1) | 17 |
| Bulgaria (República de)  | x |  | 1) | 17 |
| Burkina Faso  | x |  | 1) | 17 |
| Burundi (República de)  | x |  | 1) | 17 |
| Cabo Verde (República de)  | x |  | 1) | 18 |
| Caimanes (Islas)  | x |  |  | 38 |
| Camboya (Reino de)  | x |  | 1) |  |
| Camerún (República de)  | x |  | 1) | 18 |
| Canadá  | x |  |  | 18 |
| Canarias (Islas)  | x |  | 1) | 21 |
| Centroafricana (República)  | x |  | 1) | 18 |
| Ciudad del Vaticano (Estado de la)  | x |  | 1) | 18 |
| Clipperton Isla  | x |  | 1) | 24 |
| Cocos (Keeling) (Islas)  | x |  |  | 13 |
| Colombia (República de)  | x |  |  | 18 |
| Comoras (Unión de las)  | x |  | 1) | 19 |
| Congo (República del)  | x |  | 1) | 19 |
| Cook (Islas)  | x |  |  | 19 |
| Corea (República de)  | x |  | 1) | 19 |
| Costa Rica  | x |  | 1) | 19 |
| Côte d'Ivoire (República de)  | x |  | 1) | 19 |
| Croacia (República de)  | x |  |  | 19 |
| Crozet (Archipiélago)  | x |  | 1) | 24 |
| Cuba  | x |  |  | 19 |
| Curaçao  | x |  | 1) | 19 |
| Chad (República del)  | x |  | 1) | 20 |
| Chagos (Islas) (Océano Índico)  | x |  |  | 38 |
| Chile  | x |  | 1) | 20 |
| China (República Popular de)  | x |  | 1) |  |
| Chipre (República de)  | x |  |  | 20 |
| Christmas (Isla) (Océano Índico)  | x |  |  | 13 |
| Diego García  | x |  |  | 38 |
| Dinamarca  | x |  |  | 20 |
| Djibouti (República de)  | x |  |  | 20 |
| Dominica (Commonwealth de)  | x |  |  | 20 |
| Dominicana (República)  | x |  | 1) | 20 |
| Ecuador  | x |  | 1) | 21 |
| Egipto (República Árabe de)  | x |  | 1) | 21 |
| El Salvador (República de)  | x |  | 1) | 21 |
| Emiratos Árabes Unidos  | x |  |  | 21 |
| Eritrea  |  | x |  |  |
| Eslovenia (República de)  | x |  | 1) | 21 |
| España  | x |  | 1) | 21 |
| Estados Unidos de América  | x |  |  | 22 |
| Estonia (República de)  | x |  | 1) | 22 |
| Etiopía (República Democrática Federal de)  | x |  | 1) | 22 |
| Federación de Rusia  | x |  | 1) | 23 |
| Feroe (Islas)  | x |  |  | 20 |
| Fiji (República de)  | x |  | 1) | 23 |
| Filipinas (República de)  | x |  |  | 24 |
| Finlandia  | x |  |  | 24 |
| Francia  | x |  | 1) | 24 |
| Gabonesa (República)  | x |  | 1) | 24 |
| Gambia (República de)  | x |  | 1) | 24 |
| Georgia  | x |  |  | 25 |
| Ghana  | x |  |  | 25 |
| Gibraltar  | x |  |  | 38 |
| Granada  | x |  | 1) |  |
| Grecia  | x |  |  | 25 |
| Groenlandia  | x |  |  | 20 |
| Guadalupe (Departamento francés de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Guam  | x |  |  | 22 |
| Guatemala (República de)  | x |  | 1) | 25 |
| Guayana (Departamento francés de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Guinea (República de)  | x |  | 1) | 25 |
| Guinea Ecuatorial (República de)  | x |  | 1) |  |
| Guinea-Bissau (República de)  | x |  | 1) | 26 |
| Guyana  | x |  | 1) | 26 |
| Haití (República de)  | x |  | 1) | 26 |
| Hawai (Estado de)  | x |  |  | 22 |
| Heard y McDonald Islas  | x |  |  | 13 |
| Honduras (República de)  | x |  | 1) | 26 |
| Hong Kong (Región administrativaespecial de China)  | x |  | 1) |  |
| Howland (Isla)  | x |  |  | 22 |
| Hungría  | x |  |  | 26 |
| India (República de la)  | x |  |  | 26 |
| Indonesia (República de)  | x |  |  | 26 |
| Irán (República Islámica del)  | x |  | 1) | 26 |
| Iraq (República del)  | x |  | 1) | 27 |
| Irlanda  | X |  |  | 27 |
| Islandia  | x |  | 1) | 27 |
| Israel (Estado de)  | x |  | 1) | 27 |
| Italia  | x |  | 1) | 27-28 |
| Jamaica  | x |  |  | 28 |
| Japón  | x |  |  | 28 |
| Jarvis (Isla)  | x |  |  | 22 |
| Johnston (Isla)  | x |  |  | 22 |
| Jordania (Reino Hachemita de)  | x |  | 1) | 28 |
| Kazajstán (República de)  | x |  | 1) |  |
| Kenya (República de)  | x |  | 1) | 28 |
| Kerguelén (Islas)  | x |  | 1) | 24 |
| Kiribati (República de)  | x |  | 1) | 29 |
| Kuwait (Estado de)  | x |  | 1) | 29 |
| La ex República Yugoslava de Macedonia  | x |  | 1) |  |
| Lao (República Democrática Popular)  | x |  | 1) | 29 |
| Lesotho (Reino de)  | x |  | 1) | 29 |
| Letonia (República de)  | x |  | 1) | 29 |
| Líbano  | x |  | Excepto Israel | 29 |
| Liberia (República de)  | x |  | 1) |  |
| Libia  | x |  | 1) | 29 |
| Liechtenstein (Principado de)  | x |  |  | 29 |
| Lituania (República de)  | x |  |  | 29 |
| Luxemburgo  | x |  |  | 30 |
| Macao (Región administrativa especial de China)  | x |  | 1) |  |
| Madagascar (República de)  | x |  | 1) | 30 |
| Madeira  | x |  |  | 36-37 |
| Malasia  | x |  | 1) | 30 |
| Malawi  | x |  | 1) | 30 |
| Maldivas (República de)  | x |  | 1) | 30 |
| Malí (República de)  | x |  |  |  |
| Malta  | x |  |  | 30 |
| Malvinas (Islas) (Falkland)  | x |  |  | 38 |
| Marianas del Norte (Islas) (Commonwealth de las)  | x |  |  | 22 |
| Marión (Isla)  | x |  | 1) | 41 |
| Marruecos (Reino de)  | x |  | 1) | 31 |
| Marshall (República de las Islas)  | x |  | 1) |  |
| Martinica (Departamento francés de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Mauricio (República de)  | x |  | 1) | 31 |
| Mauritania (República Islámica de)  | x |  | 1) | 31 |
| Mayotte (Colectividad territorial de).  | x |  | 1) | 24 |
| México.  | x |  |  | 31 |
| Micronesia (Estados federados de)  | x |  | 1) | 31 |
| Midway (Islas)  | x |  |  | 22 |
| Moldova (República de).  | x |  |  | 32 |
| Mónaco (Principado de)  | x |  |  | 32 |
| Mongolia  | x |  | 1) |  |
| Montenegro  | x |  | 1) |  |
| Montserrat  | x |  |  | 38 |
| Mozambique (República de)  | x |  | 1) | 32 |
| Myanmar (Unión de)  | x |  | 1) | 32 |
| Namibia (República de)  | x |  | 1) | 33 |
| Nauru (República de)  | x |  | 1) | 33 |
| Nepal (República Democrática Federal de)  | x |  | 1) | 33 |
| Nicaragua  | x |  | 1) | 33 |
| Níger (República del)  | x |  | 1) | 33 |
| Nigeria (República Federal de)  | x |  |  | 33 |
| Niue  | x |  |  | 34 |
| Norfolk (Isla)  | x |  |  | 13 |
| Noruega  | x |  | 1) | 34 |
| Nueva Caledonia  | x |  | 1) | 24 |
| Nueva Zelandia  | x |  |  | 34 |
| Omán (Sultanía de)  | x |  | 1) | 34 |
| Países Bajos (Reino de los)  | x |  | 1) | 35 |
| Pakistán (República Islámica del)  | x |  | 1) | 35 |
| Palmira (Isla)  | x |  |  | 22 |
| Panamá (República de)  | x |  | 1) |  |
| Papua Nueva Guinea  | x |  |  | 35 |
| Paraguay (República del)  | x |  |  | 35 |
| Pascua (Isla de)  | x |  | 1) | 20 |
| Perú  | x |  |  | 35 |
| Phoenix (Islas)  | x |  | 1) | 29 |
| Pitcairn (Isla)  | x |  |  | 38 |
| Polinesia francesa  | x |  | 1) | 24 |
| Polonia (República de)  | x |  | 1) | 35-36 |
| Portugal  | x |  |  | 36-37 |
| Puerto Rico  | x |  |  | 22 |
| Qatar (Estado de)  | x |  | 1) | 37 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  | x |  |  | 37-38 |
| República Árabe Siria  | x |  | Excepto Israel | 39 |
| República Checa  | x |  | 1) | 39 |
| República Democrática del Congo  | x |  | 1) |  |
| República Eslovaca  | x |  |  | 39 |
| República Kirguisa  | x |  |  | 39 |
| República Popular Democrática de Corea  |  | x |  |  |
| Reunión (Departamento francés de la)  | x |  | 1) | 24 |
| Rodrígues  | x |  | 1) | 31 |
| Rumania  | x |  | 1) | 39 |
| Rwanda (República de)  | x |  | 1) | 40 |
| Saint Kitts y Nevis (Federación de)  | x |  | 1) |  |
| Salomón (Islas)  | x |  | 1) | 40 |
| Samoa (Estado Independiente de)  | x |  | 1) | 40 |
| Samoa norteamericanas  | x |  |  | 22 |
| San Bartolomé (Departamento francésde la)  | x |  | 1) | 24 |
| San Maarten (parte neerlandesa)  | x |  | 1) | 40 |
| San Marino (República de)  | x |  | 1) | 40 |
| San Martín (Departamento francésde la)  | x |  | 1) | 24 |
| San Paul y Amsterdam (Islas)  | x |  | 1) | 24 |
| San Pedro y Miquelón (Colectividad territorial de)  | x |  | 1) | 24 |
| San Vicente y las Granadinas  | x |  | 1) |  |
| Santa Elena  | x |  |  | 38 |
| Santa Lucía  | x |  | 1) |  |
| Santo Tomé y Príncipe (RepúblicaDemocrática de)  | x |  | 1) | 40 |
| Senegal (República del)  | x |  | 1) | 40 |
| Serbia (República de)  | x |  | 1) |  |
| Seychelles (República de)  | x |  | 1) | 40 |
| Sierra Leona  | x |  | 1) | 40 |
| Singapur (República de)  | x |  |  | 41 |
| Somalia (República Federal de)  | x |  | 1) |  |
| Sri Lanka (República SocialistaDemocrática de)  | x |  | 1) | 41 |
| Sudafricana (República)  | x |  | 1) | 41 |
| Sudán (República del)  | x |  |  |  |
| Sudán del Sur (República de)  | x |  | 1) |  |
| Suecia  | x |  |  | 41 |
| Suiza (Confederación)  | x |  |  | 41 |
| Suriname (República de)  | x |  |  | 41 |
| Swan (Islas)  | x |  | 1) | 26 |
| Swazilandia (Reino de)  | x |  | 1) | 41 |
| Tailandia  | x |  |  | 42 |
| Taiwan (Provincia de China)  | x |  | 1) |  |
| Tanzanía (República Unida de)  | x |  |  | 42 |
| Tayikistán (República de)  | x |  | 1) |  |
| Tierra Adelia  | x |  | 1) | 24 |
| Timor-Leste (República Democrática de) | x |  | 1) |  |
| Togolesa (República)  | x |  | 1) |  |
| Tokelau  | x |  |  | 34 |
| Tonga (Reino de)  | x |  |  | 42 |
| Trinidad y Tabago  | x |  | 1) | 42 |
| Tristán da Cunha  | x |  |  | 38 |
| Túnez  | x |  | 1) | 42 |
| Turkmenistán  | x |  | 1) |  |
| Turquesas y Caicos (Islas)  | x |  |  | 38 |
| Turquía  | x |  | 1) | 42 |
| Tuvalu  | x |  | 1) | 42 |
| Ucrania  | x |  | 1) | 43 |
| Uganda (República de)  | x |  | 1) | 43 |
| Uruguay (República Oriental del)  | x |  | 1) | 43 |
| Uzbekistán (República de)  | x |  |  |  |
| Vanuatu (República de)  | x |  | 1) | 43 |
| Venezuela (República Bolivariana de)  | x |  | 1) | 43 |
| Viet Nam (República Socialista de)  | x |  | Excepto entre estaciones del servicio de aficionados por satélite | 43 |
| Vírgenes americanas (Islas)  | x |  |  | 22 |
| Vírgenes británicas (Islas)  | x |  |  | 38 |
| Wake (Isla)  | x |  |  | 22 |
| Wallis y Futuna (Islas)  | x |  | 1) | 24 |
| Yemen (República del)  | x |  | 1) |  |
| Zambia (República de)  | x |  |  | 43 |
| Zimbabwe (República de)  | x |  | 1) | 43 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Esta administración no ha manifestado explícitamente su postura. En cuanto al procedimiento de consulta se supone que la administración no ha presentado objeciones a las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de su país y estaciones de otros países (véase la Carta circular CR/362 del 11 de marzo de 2014).

FORMA DE LOS DISTINTIVOS DE LLAMADA ASIGNADOS POR CADA ADMINISTRACIÓN
A SUS ESTACIONES DE AFICIONADO Y A SUS ESTACIONES EXPERIMENTALES

Alemania (República Federal de)

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| Distintivos de llamada | Utilización | Clase |
| 1 | 2 | 3 |
| DA0A-DA0ZZZ | Estaciones de club | A |
| DA1A-DA1Z1) | Estaciones de club | A |
| DA1AA-DA1ZZZ1) | Estaciones individuales, estaciones de club, repetidores, balizas | A |
| DA2A-DA3Z | Estaciones de club | A |
| DA2AA-DA2ZZZ | Estaciones individuales, estaciones de club, repetidores, balizas | A |
| DA4A-DA4Z | Estudios experimentales especiales por estaciones de club | E |
| DA4AA-DA4ZZZ2) | Estudios experimentales especiales por estaciones individuales | E |
| DA5A-DA5Z | Estudios experimentales especiales por estaciones de club | A |
| DA5AA-DA5ZZZ2) | Estudios experimentales especiales por estaciones individuales | A |
| DA6A-DA6Z1) | Estaciones de club | E |
| DA6AA-DA6ZZZ1) | Estaciones individuales, estaciones de club, repetidores, balizas | E |
| DA7A-DA9Z | Estaciones de club | E |
| DB0A-DD9Z | Estaciones de club | A |
| DB0AA-DB0ZZZ | Repetidores, balizas | A |
| DB1AA- DD9ZZZ | Estaciones individuales | A |
| DF0A-DH9Z | Estaciones de club | A |
| DF0AA-DF0ZZZ | Estaciones de club | A |
| DF1AA- DH9ZZZ | Estaciones individuales | A |
| DJ0A-DM9Z | Estaciones de club | A |
| DJ0AA-DJ9ZZZ | Estaciones individuales | A |
| DK0AA-DK0ZZZ | Estaciones de club | A |
| DK1AA-DK9ZZZ | Estaciones individuales | A |
| DL0AA-DL0ZZZ | Estaciones de club | A |
| DL1AA-DL9ZZZ | Estaciones individuales | A |
| DM0AA-DM0ZZZ | Repetidores, balizas (DM0ZA-DM0ZZZ: repetidores con nueva tecnología) | A |
| DM1AA-DM9ZZZ | Estaciones individuales | A |
| DN0A-DN0ZZZ | Estaciones de club | E |
| DN1AA-DN6ZZZ2) | Estaciones utilizadas para la instrucción de las operaciones radio | A |
| DN7AA-DN8ZZZ2) | Estaciones utilizadas para la instrucción de las operaciones radio | E |
| DO0A-DO9Z | Estaciones de club | E |
| DO0AA-DO0ZZZ | Repetidores, balizas (DO0ZA-DO0ZZZ: repetidores con nueva tecnología) | E |
| DO1AA-DO9ZZZ | Estaciones individuales | E |

(Véase cont.)

Alemania (República Federal de) *(continuación)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| DP0A-DP1Z | Estaciones de club (en sitios extraterritoriales) | A |
| DP0AA-DP1ZZZ | Estaciones de club, repetidores, balizas, estaciones de aficionado experimentales (en sitios extraterritoriales) | A |
| 1 | 2 | 3 |
| DP2A-DP2Z | Estaciones de club (en sitios extraterritoriales) | E |
| DP2AA-DP2ZZ | Estaciones de club, repetidores, balizas, estaciones de aficionado experimentales (en sitios extraterritoriales) | E |
| DP3A- DR9Z | Estaciones de club | A |

1) Únicamente para el personal sujeto al acuerdo SOFA (Status of Forces Agreement).

2) También para el personal sujeto al acuerdo SOFA (Status of Forces Agreement).

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros utilizarán DL seguido por una barra de fracción (/) y su distintivo de llamada nacional para la clase A, o DO seguido por una barra de fracción (/) y su distintivo de llamada nacional para la clase E, o un distintivo de llamada personal reglamentario.

Estaciones experimentales: DI2AA-DI2ZZ

Arabia Saudita (Reino de)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: 7Z seguido de una cifra y de 2 letras

Argelia (República Argelina Democrática y Popular)

Estaciones de aficionado: 7X0, 7X2, 7X3, 7X4 y 7X5 seguidos de 2 ó 3 letras

Estaciones experimentales: 7X6 y 7X7 seguidos de 2 ó 3 letras

Argentina (República)

Estaciones de aficionado: AY, AZ, LU, LW seguidos de una cifra (0-9) y de 2 ó 3 letras, la primera distintiva de la provincia en que está situada la estación

 Letras distintivas de las provincias: A-B y C –  Capital Federal
D-E –  Provincia de Buenos Aires
F –  Provincia de Santa Fé
GA–GOZ –  Provincia del Chaco
GP–GZZ –  Provincia de Formosa
H –  Provincia de Córdoba
I –  Provincia de Misiones
J –  Provincia de Entre Ríos
K –  Provincia de Tucumán
L –  Provincia de Corrientes
M –  Provincia de Mendoza
N –  Provincia de Santiago del Estero
O –  Provincia de Salta
P –  Provincia de San Juan
Q –  Provincia de San Luis
R –  Provincia de Catamarca
S –  Provincia de La Rioja
T –  Provincia de Jujuy
U –  Provincia de La Pampa
V –  Provincia de Rio Negro
W –  Provincia del Chubut
XA–XOZ –  Provincia de Santa Cruz
XP–XZZ –  Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Y –  Neuquén
Z –  Antártida

**Nota:** Los principiantes deben utilizar el prefijo AZ.

Aruba

Estaciones de aficionado: P43 o P49 seguido de un grupo de 3 letras como máximo

**Notas:** i) Los radioaficionados extranjeros utilizarán el distintivo de llamada que les haya sido asignado por su administración seguido de una barra de fracción (/) y de P4 por una duración de un año.

 ii) El prefijo P40 o P41 seguido de un grupo de 3 letras como máximo se asigna para acontecimientos especiales por una duración de un mes al máximo.

Australia

Estaciones de aficionado: VK, AX\* o VI\* seguido de una cifra (que indica el estado o territorio en el cual está situada la estación) y de 2, 3 ó 4 letras.

 En los distintivos de llamada con sufijos de 3 ó 4 letras, la primera letra indica la categoría de la licencia.

 Las estaciones de aficionados «avanzadas» se indican mediante distintivos de llamada con sufijos de 2 letras y sufijos de 3 letras, en los cuales la primera letra es A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, S, T, U, W, X, Y o Z.

 Las estaciones de aficionados «normales» se indican mediante distintivos de llamada con sufijos de 3 letras, en los cuales la primera letra es H, L, M, N, P o V.

 Las estaciones de aficionados «fundacionales» se indican mediante distintivos de llamada con sufijos de 4 letras, en los cuales la primera letra es F.

 \* Para acontecimientos especiales nacionales o estatales/locales.

Estaciones experimentales: AX seguido de una cifra (2-9) y de 3 letras, la primera que indica el estado o territorio en el cual está situada la estación.

|  |  |
| --- | --- |
| Estación | Estado o territorio |
| Territoriode laCapitalaustraliana | NuevaGalesdel Sur | Victoria | Queensland | Australia Meridional | Australia Occidental | Tasmania | Territorio Septen-trional | Territorios exteriores australianos | Antártida |
| Aficionado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – |
| Experimental | A | N | V | Q | S | W | T | D | – | – |

Austria

Estaciones de aficionado: OE seguido de una cifra (0-9, distintiva de la provincia o de la zona en que está situada la estación) y de 2 ó 3 letras

Estaciones experimentales: OE seguido de una cifra (2-9, distintiva de la provincia en que está situada la estación) y de 2 letras (QA-QZ)

 Cifras distintivas de las provincias
     o zonas: 1 – Viena (sólo estaciones de aficionado)
 2 – Salzburgo
 3 – Viena (sólo estaciones experimentales) y Baja Austria
 4 – Burgenland
 5 – Alta Austria
 6 – Estiria
 7 – Tirol
 8 – Carintia
 9 – Vorarlberg
 0 – extraterritorial
 » – a bordo de barcos o a bordo de aeronaves

Bahamas (Commonwealth de las)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: C62AA-C69ZZ

Bahrein (Reino de)

Estaciones de aficionado: A9 seguido por una cifra (0 to 9) seguido por 2, 3 or 4 caracteres, el último de los cuales será una letra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prefijo** | **Cifra** | **Sufijo** |
| A9 | 0-9 | Hasta 4 caracteres, el último de los cuales será una letra |

Barbados

Estaciones de aficionado: 8P6AA-8P6ZZ\*
8P9AA-8P9ZZ\*\*

 \* Para los radioaficionados nacionales.
 \*\* Para los radioaficionados extranjeros, los visitantes y los radioaficionados que posean una licencia temporal.

Belarús (República de)

Estaciones de aficionado: EU1A-EU8Z

EV1A-EV8Z

 EW1A-EW8Z

 EU1AA-EU8ZZ

 EV1AA-EV8ZZ

 EW1AA-EW8ZZ

 EU1AAA-EU8ZZZ

EV1AAA-EV8ZZZ

 EW1AAA-EW8ZZZ

Estaciones experimentales: EU1A00R-EU8Z99R –  Repetidores
EU1A00B-EU8Z99B –  Radiobalizas
EU00S-EU09S –  Satélites

Bélgica

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| ON0AA-ON0ZZON0AAA-ON0ZZZ | Estaciones automáticas |
| ON1AA-ON1ZZON1AAA-ON1ZZZ | Estaciones de clase 2 |
| ON2AA-ON2ZZON2AAA-ON2ZZZ | Actualmente no utilizado |
| ON3AA-ON3ZZON3AAA-ON3ZZZ | Estaciones de clase 3 |
| ON4AA-ON4ZZON4AAA-ON4ZZZON5AA-ON5ZZON5AAA-ON5ZZZON6AA-ON6ZZON6AAA-ON6ZZZON7AA-ON7ZZON7AAA-ON7ZZZON8AA-ON8ZZON8AAA-ON8ZZZ | Estaciones de clase 1 |
| ON9AAA-ON9AZZ | Estaciones de clase 3 para los extranjeros |

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado *(continuación)* |
| ON9BAA-ON9BZZ | Estaciones de clase 2 para los extranjeros |
| ON9CAA-ON9CZZ | Estaciones de clase 1 para los extranjeros |
| OP0LE y OP0OL | Estaciones de club en la Antártida |
| OR3AA-OR3ZZOR3AAA-OR3ZZZ | Estaciones temporarias de clase 3 en la Antártida |
| OR4AA-OR4ZZOR4AAA-OR4ZZZ | Estaciones temporarias de clase 1 en la Antártida |
| OR4ISS | Estación a bordo de la ISS |
| OO0A-OO9ZOP0A-OP9ZOQ0A-OQ9ZOR0A-OR4ZOR6A-OR9ZOS0A-OS9ZOT0A-OT4ZOT6A-OT9Z | Distintivos suplementarios para las estaciones de clase 1 |
| OR5A-OR5ZOT5A-OT5Z | Estaciones para concursos de alta potencia |

Belice

Estaciones de aficionado: V31AA-V31ZZ  –  Licencia de clase 1
 V32AA-V32ZZ  –  Licencia de clase 2

Benin (República de)

Estaciones de aficionado: TY seguido de una cifra (1-9) y de 2 letras

Bhután (Reino de)

Estaciones de aficionado: A50AA-A50ZZ\*
 A51AA-A51ZZ\*\*
 A52AA-A52ZZ\*\*\*

 \* Para los clubs y las estaciones de aficionado.
 \*\* Para los radioaficionados nacionales.
 \*\*\* Para los radioaficionados visitantes.

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Estaciones de aficionado: CP1AA-CP9ZZ

 Cifras distintivas de los
     departamentos: 1 – La Paz
 2 – Chuquisaca
 3 – Oruro
 4 – Potosí
 5 – Cochabamba
 6 – Santa Cruz
 7 – Tarija
 8 – Beni
 9 – Pando

 En el caso de las estaciones que se especifican a continuación, se adiciona al final del distintivo la siguiente combinación de letras:

 M: para estaciones móviles terrestres,
MA: para estaciones móviles aeronáuticas,
MF: para estaciones móviles fluviales,
MM: para estaciones móviles marítimas,
S: para estaciones cuyo titular posea licencia de radioaficionado de segunda categoría,
C: para estaciones cuyo titular posea licencia de radioaficionado con carácter provisional.

Bonaire, San Eustatius y Saba

Estaciones de aficionado: PJ4AA-PJ4ZZZ –  Bonaire
PJ5AA-PJ5ZZZ –  S. Eustatius
PJ6AA-PJ6ZZZ –  Saba

Botswana (República de)

Estaciones de aficionado: A22AA-A22ZZ

Brasil (República Federativa del)

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| Estado | Clases A y B | Clase C |
| 1 | 2 | 3 |
| Acre | PT8AA-PT8ZZ | PT8AAA-PT8ZZZ | PU8JAA-PU8LZZ |
| \*ZZ8HA-ZZ8MZ | ZZ8HAA-ZZ8MZZ |
| Alagoas | PP7AA-PP7ZZ | PP7AAA-PP7ZZZ | PU7AAA-PU7DZZ |
| \*ZZ7AA-ZZ7ZZ | ZZ7AAA-ZZ7ZZZ |
| Amapá | PQ8AA-PQ8ZZ | PQ8AAA-PQ8YZZ | PU8GAA-PU8IZZ |
| \*ZV8AA-ZV8ZZ | ZV8AAA-ZV8YZZ |
| Amazonas | PP8AA-PP8ZZ | PP8AAA-PP8YZZ | PU8AAA-PU8CZZ |
| \*ZZ8AA-ZZ8GZ | ZZ8AAA-ZZ8GZZ |
| Bahia | PY6AA-PY6ZZ | PY6AAA-PY6YZZ | PU6JAA-PU6YZZ |
| \*ZY6AA-ZY6ZZ | ZY6AAA-ZY6YZZ |
| Ceará | PT7AA-PT7ZZ | PT7AAA-PT7YZZ | PU7MAA-PU7PZZ |
| \*ZV7AA-ZV7ZZ | ZV7AAA-ZV7YZZ |
| Distrito Federal | PT2AA-PT2ZZ  | PT2AAA-PT2YZZ | PU2AAA-PU2EZZ |
| \*ZV2AA-ZV2ZZ | ZV2AAA-ZV2YZZ |
| Espírito Santo | PPlAA-PPlZZ | PP1AAA-PP1YZZ | PU1AAA-PU1IZZ |
| \*ZZ1AA-ZZlZZ | ZZlAAA-ZZlYZZ |
| Goiás | PP2AA-PP2ZZ | PP2AAA-PP2YZZ | PU2FAA-PU2HZZ |
| \*ZZ2AA-ZZ2ZZ | ZZ2AAA-ZZ2YZZ |
| Maranhão | PR8AA-PR8ZZ | PR8AAA-PR8YZZ | PU8MAA-PU8OZZ |
| \*ZX8AA-ZX8ZZ | ZX8AAA-ZX8YZZ |
| Mato Grosso | PY9AA-PY9ZZ | PY9AAA-PY9YZZ | PU9OAA-PU9YZZ |
| \*ZY9AA-ZY9ZZ | ZY9AAA-ZY9YZZ |
| Mato Grosso do Sul | PT9AA-PT9ZZ | PT9AAA-PT9YZZ | PU9AAA-PU9NZZ |
| \*ZV9AA-ZV9ZZ | ZV9AAA-ZV9YZZ |
| Minas Gerais | PY4AA-PY4ZZ | PY4AAA-PY4YZZ | PU4AAA-PU4YZZ |
| \*ZY4AA-ZY4ZZ | ZY4AAA-ZY4YZZ |
| Pará | PY8AA-PY8ZZ | PY8AAA-PY8YZZ | PU8WAA-PU8YZZ |
| \*ZY8AA-ZY8ZZ | ZY8AAA-ZY8YZZ |
| Paraíba | PR7AA-PR7ZZ | PR7AAA-PR7YZZ | PU7EAA-PU7HZZ |
| \*ZX7AA-ZX7ZZ | ZX7AAA-ZX7YZZ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Paraná | PY5AA-PY5ZZ | PY5AAA-PY5YZZ | PU5MAA-PU5YZZ |
| \*ZY5AA-ZY5ZZ | ZY5AAA-ZY5YZZ |
| Pernambuco | PY7AA-PY7ZZ | PY7AAA-PY7YZZ | PU7RAA-PU7YZZ |
| \*ZY7AA-ZY7ZZ | ZY7AAA-ZY7YZZ |
| Piauí | PS8AA-PS8ZZ | PS8AAA-PS8YZZ | PU8PAA-PU8SZZ |
| \*ZW8AA-ZW8ZZ | ZW8AAA-ZW8YZZ |
| Rio de Janeiro | PYlAA-PYlZZ | PYlAAA-PYlYZZ | PUlJAA-PUlYZZ |
| \*ZYlAA-ZYlZZ | ZYlAAA-ZYlYZZ |
| Rio Grande do Norte | PS7AA-PS7ZZ | PS7AAA-PS7YZZ | PU7IAA-PU7LZZ |
| \* ZW7AA-ZW7ZZ | ZW7AAA-ZW7YZZ |
| Rio Grande do Sul | PY3AA-PY3ZZ | PY3AAA-PY3YZZ | PU3AAA-PU3YZZ |
| \*ZY3AA-ZY3ZZ | ZY3AAA-ZY3YZZ |
| Rondônia | PW8AA-PW8ZZ | PW8AAA-PW8YZZ | PU8DAA-PU8FZZ |
| \*ZZ8NA-ZZ8SZ | ZZ8NAA-ZZ8SZZ |
| Roraima | PV8AA-PV8ZZ | PV8AAA-PV8YZZ | PU8TAA-PU8VZZ |
| \*ZZ8TA-ZZ8ZZ | ZZ8AAA-ZZ8YZZ |
| Santa Catarina | PP5AA-PP5ZZ | PP5AAA-PP5YZZ | PU5AAA-PU5LZZ |
| \*ZZ5AA-ZZ5ZZ | ZZ5AAA-ZZ5YZZ |
| São Paulo | PY2AA-PY2ZZ | PY2AAA-PY2YZZ | PU2KAA-PU2YZZ |
| \*ZY2AA-ZY2ZZ | ZY2AAA-ZY2YZZ |
| Sergipe | PP6AA-PP6ZZ | PP6AAA-PP6YZZ | PU6AAA-PU6IZZ |
| \*ZZ6AA-ZZ6ZZ | ZZ6AAA-ZZ6YZZ |
| Tocantins | PQ2AA-PQ2ZZ | PQ2AAA-PQ2YZZ | PU2IAA-PU2JZZ |
| \*ZX2AA-ZX2ZZ | ZX2AAA-ZX2YZZ |
| Islas Marítimas | PY0AA-PY0ZZ | PY0AAA-PY0ZZZ | PU0AAA-PU0ZZZ |
| \*ZY0AA-ZY0ZZ | ZY0AAA-ZY0ZZZ |

 \* Distintivos de llamada especiales para un concurso nacional o internacional o para una expedición.

Brunei Darussalam

Estaciones de aficionado: V85 seguido de 2 ó 3 letras para las comunicaciones HF y VHF
V85 seguido de 1 letra para las comunicaciones VHF solamente

Bulgaria (República de)

Estaciones de aficionado: LZ1-LZ9 seguidos de un grupo de 3 letras como máximo

Burkina Faso

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: XT2 o XT3 seguido de 2 letras

Burundi (República de)

Estaciones de aficionado: 9U5 seguido de 2 letras

Cabo Verde (República de)

Estaciones de aficionado: D44AA-D44ZZ

Camerún (República de)

Estaciones de aficionado: TJ1 seguido de 2 letras

Canadá

Estaciones de aficionado: VE1, VA1 seguidos de 1, 2 ó 3 letras – Provincias de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick

 VE2, VA2 seguidos de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Quebec

 VE3, VA3 seguidos de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Ontario

 VE4, VA4 seguidos de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Manitoba

 VE5, VA5 seguidos de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Saskatchewan

 VE6, VA6 seguidos de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Alberta

 VE7, VA7 seguidos de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Colombia británica

 VE8 seguido de 1, 2 ó 3 letras – Territorios del Noroeste (Nunavut excluido)

 VE9 seguido de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Nuevo Brunswick

 V E0\* seguido de 1, 2 ó 3 letras – Estación de aficionado a bordo de un barco

 VO1 seguido de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de Terranova (Labrador excluido)

 VO2 seguido de 1, 2 ó 3 letras – Labrador

 VY0 seguido de 1, 2 ó 3 letras – Territorio del Nunavut

 VY1 seguido de 1, 2 ó 3 letras – Territorio del Yukon

 VY2 seguido de 1, 2 ó 3 letras – Provincia de la Isla del Príncipe Eduardo

 \* VE0 es utilizado cuando la estación de radioaficionado es explotada desde un barco que viaja internacionalmente.

Estaciones experimentales: VX9 seguido de 2 ó 3 letras  –  Canadá (conjunto de las provincias y territorios)

Centroafricana (República)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: TL8 seguido de 2 ó 3 letras

Ciudad del Vaticano (Estado de la)

Estaciones de aficionado: HV seguido de una cifra y de 2 letras

Colombia (República de)

Estaciones de aficionado: HJ o HK seguido de una cifra (0-9, que indicará la zona a la que pertenece el radioaficionado) y de 1, 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de las zonas: 0 – Territorio Insular Colombiano y servicio móvil marítimo
1 – Departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre
2 – Departamentos de Guajira, Magdalena, Cesar y Norte de Santander
3 – Departamentos de Cundinamarca, Meta y Vichada
4 – Departamentos de Antioquia y Chocó
5 – Departamentos de Cauca y Valle del Cauca
6 – Departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío y Huila
7 – Departamentos de Santander, Boyacá, Arauca y Casanare
8 – Departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo
9 – Departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare

**Nota:** 5J o 5K seguido de una cifra (0-9) y de 1, 2 ó 3 letras se autoriza con carácter temporal a las estaciones de aficionado explotadas durante concursos o acontecimientos especiales.

Comoras (Unión de las)

Estaciones de aficionado: D68 seguido de 2 letras\*

 \* Las 2 letras representan la identidad del operador.

Congo (República del)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: TN8AA-TN8ZZ

Cook (Islas)

Estaciones de aficionado: ZK1 seguido de 2 letras

Corea (República de)

Estaciones de aficionado: 1. HL1AA-HL9ZZ
 HL1AAA-HL9ZZZ

 2. HL0 seguido de 2 ó 3 letras (grupo de aficionados)

Estaciones experimentales: 6M2AA-6M2ZZ
6N2AA-6N2ZZ

**Nota:** DS, DT, D7, D8, D9, 6K, 6L, 6M, 6N seguidos de una cifra y de 2 ó 3 letras se asignan con carácter temporal para acontecimientos especiales.

Costa Rica

Estaciones de aficionado: TE o TI seguido de una cifra y de un grupo de 3 letras como máximo

Côte d'Ivoire (República de)

Estaciones de aficionado: TU2AA-TU2ZZ

Estaciones experimentales: TU3AA-TU3ZZ

Croacia (República de)

Estaciones de aficionado: 9A seguido de una cifra y de 1, 2 ó 3 letras

Cuba

Estaciones de aficionado: T4, CL, CM o CO seguido de una cifra (distintiva de la provincia o zona en que está situada la estación) y de 1, 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de las provincias
     o zonas: 1 – Provincia de Pinar del Río
 2 – Provincia de la ciudad de La Habana
 3 – Provincia de La Habana
 4 – Municipio de Isla de la Juventud
 5 – Provincia de Matanzas
 6 – Provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus
 7 – Provincias de Ciego de Ávila y Camagüey
 8 – Provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y
 Guantánamo

Curaçao

Estaciones de aficionado: PJ2AA-PJ2ZZZ

Chad (República del)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: TT8 seguido de 2 letras, la primera de las cuales es la letra A

Chile

Estaciones de aficionado: CE o XQ seguido de una cifra (distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 2 ó 3 letras

 CE1-CE8 seguidos de 2 ó 3 letras –  Chile continental
CE9 seguido de 2 ó 3 letras –  Antártida
CE0Y seguido de 2 ó 3 letras –  Isla de Pascua
CE0Z seguido de 2 letras –  Islas Juan Fernández y San Félix

Chipre (República de)

Estaciones de aficionado: 5B4AAA-5B4ZZZ

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros utilizarán con carácter temporal el distintivo de llamada que les haya sido asignado por su administración seguido de una barra de fracción (/) y de 5B4.

Dinamarca

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| Zona | Prefijo | Cifra | Sufijo |
| Dinamarca | OU, OV, OZ, 5P, 5Q | 0-9 | Hasta 4 caracteres, el último de los cuales será una letra |
| Feroe (Islas) | OY | 1-9 | 1, 2 ó 3 letras |
| Groenlandia | OX | 1-9 | 2 ó 3 letras |

Djibouti (República de)

Estaciones de aficionado: J28AA-J28ZZ\*
J20AA-J20ZZ\*\*

 \* Para estaciones cuyo titular posea licencia de radioaficionado con carácter permanente.
 \*\* Para estaciones cuyo titular posea licencia de radioaficionado con carácter provisional.

**Nota:** Para los acontecimientos especiales, los radioaficionados deberán utilizar J20 seguido de un grupo de 3 letras.

Dominica (Commonwealth de)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: J73AA-J73ZZ

Dominicana (República)

Estaciones de aficionado: HI seguido de una cifra (distintiva de la zona en que está situada la estación) y de un grupo de 3 letras como máximo

 Cifras distintivas de las zonas: 1 – Isla Beata
 2 – Isla Saona
 3 – Región Cibao Central
 4 – Región Línea Noroeste
 5 – Región Suroeste
 6 – Región Sur Central
 7 – Región Este
 8 – Región Sur
 9 – Región Noroeste

Ecuador

Estaciones de aficionado: HC o HD seguido de una cifra (1-8, distintiva de la provincia en que está situada la estación) y de 1, 2 ó 3 letras

 Los principiantes deben utilizar la letra N después de la cifra distintiva de la provincia

 Cifras distintivas de las provincias: 1 – Provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha
2 – Provincias de Guayas (costa) y Los Ríos
3 – Provincias de El Oro (costa) y Loja
4 – Provincias de Manabí (costa) y Esmeraldas (costa)
5 – Provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay
6 – Provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar
7 – Provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora y Sucumbios
8 – Provincia de Galápagos (islas)

Estaciones experimentales: HD9 seguido de 3 letras

**Nota:** Los radioaficionados que participan en concursos deberán utilizar con carácter temporal HD9 seguido de 1 letra.

Egipto (República Árabe de)

Estaciones de aficionado: SU seguido de una cifra y de 2 letras

El Salvador (República de)

Estaciones de aficionado: YS seguido de una cifra (1-9, distintiva de la zona en que está situada la estación) y de un grupo de 3 letras como máximo

 Cifras distintivas de las zonas: 1 – Departamento de San Salvador
 2 – Departamento de Santa Ana
 3 – Departamento de San Miguel
 4 – Departamento de La Libertad
 5 – Departamentos de La Paz, Cuscatlán y Chalatenango
 6 – Departamentos de Usulután, San Vicente y Cabañas
 7 – Departamento de Sonsonate
 8 – Departamento de Ahuachapán
 9 – Departamentos de Morazán y La Unión

Estaciones experimentales: HU9 seguido de 2 letras

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros deberán utilizar YS seguido de una cifra (1-9, distintiva de la zona de operación), de una barra de fracción (/) y de su propio distintivo.

Emiratos Árabes Unidos

Estaciones de aficionado: A61 seguido de un grupo de 3 letras como máximo

Estaciones experimentales: A62 seguido de un grupo de 3 letras como máximo

Eslovenia (República de)

Estaciones de aficionado: S5 seguido de una cifra y de 1, 2 ó 3 letras

España

Estaciones de aficionado: Uno de los grupos EA, EB o EC seguido de una cifra (distintiva de la provincia en que está situada la estación fija o donde reside el titular si la estación es móvil) y de un grupo de 3 letras como máximo.

 La segunda letra de los grupos EA, EB y EC significa que las estaciones son de clase A, B o C respectivamente.

 Distintivos de llamada temporales: Se utilizan los grupos ED, EE y EF en lugar de los EA, EB y EC donde la segunda letra D, E y F tiene el mismo significado que las letras A, B y C respecto a la clase de licencia.

Estados Unidos de América

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| K0A-K9ZN0A-N9ZW0A-W9Z | Excepto la letra X después de la cifra |
| K0AA-K9ZZZN0AA-N9ZZZW0AA-W9ZZZ |  |
| AA0A-AL9ZZKA0A-KZ9ZZNA0A-NZ9ZZWA0A-WZ9ZZ |
| KA0AAA-KZ9ZZZWA0AAA-WZ9ZZZ | Excepto la letra X después de la cifra |
| Estaciones experimentales |
| AA2XAA-AE9XZZAL2XAA-AL9XZZKA2XAA-KZ9XZZWA2XAA-WZ9XZZ |  |

Estonia (República de)

Estaciones de aficionado: ES seguido de una cifra (0-9, distintiva del distrito en que está situada la estación) y de 1, 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de los distritos: 0 – Distritos administrativos de Hiiumaa, Saaremaa y todas las islas
 pequeñas de Väinamere
1 – Tallinn
2 – Distrito administrativo de Harjumaa
3 – Distritos administrativos de Lääne, Rapla y Järvamaa
4 – Distritos administrativos de Lääne-Virumaa e Ida-Virumaa
5 – Distritos administrativos de Jõgeva y Tartumaa
6 – Distritos administrativos de Põlva, Valga y Võrumaa
7 – Distrito administrativo de Viljandimaa
8 – Distrito administrativo de Pärnumaa
9 – Extraterritorial (para uso oficial de la Unión Estoniana de Radio-
 aficionados)

 Cuando las estaciones de aficionado funcionan como estaciones portátiles o móviles, colocan detrás de su distintivo de llamada una barra de fracción (/) y las letras «MM», «AM», «M» o «P» según lo que sigue:

 – «MM» cuando la estación funciona a bordo de un barco estoniano que navega en aguas internacionales,

 – «AM» cuando la estación funciona a bordo de una aeronave estoniana,

 – «M» cuando la estación funciona a bordo de otro vehículo, incluidos los barcos que navegan en aguas nacionales,

 – «P» cuando la estación es portátil.

 Los aficionados extranjeros que se encuentran de visita en Estonia utilizan ES seguido de una cifra (0-8) que indica el distrito en que está situada la estación, de una barra de fracción (/) y de su propio distintivo.

Etiopía (República Democrática Federal de)

Estaciones de aficionado: ET3AA-ET3ZZ
9E3AA-9F3ZZ

Federación de Rusia

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado y estaciones experimentales |
| RA0AA – RZ9ZZUA0AA – UI9ZZR0AA – R9ZZ\*RA0A – RZ9Z\*\*UA0A – UI9Z | Estaciones de primera categoría explotadas con un certificado HAREC |
| R0AAA – R9ZZZRA0AAA – RZ9ZZZUA0AAA – UA9ZZZ | Estaciones de segunda categoría explotadas con un certificado HAREC |
| UB0AAA – UD9ZZZUF0AAA – UG9ZZZ | Estaciones de tercera categoría explotadas con un certificado ARNEC (licencia de principiante) |
| UE0AAA – UE9ZZZUH0AAA – UI9ZZZ | Estaciones de cuarta categoría (nivel inicial) |
| RR0AA – RR9ZZRR0AAA – RR9ZZZ | Repetidores |
| RB0AA – RB9ZZ | Radiobalizas |
| RS0S – RS9SRS10S – RS99S | Estaciones del servicio de aficionados por satélite |
| R0AAAA – R9ZZZZR00AAA – R99ZZZR000A – R999ZR000AA – R999ZZR0000A – R9999ZRA00A – RZ99ZRA00AA – RZ99ZZRA00AAA – RZ99ZZZRA000A – RZ999ZRA000AA – RZ999ZZ | Utilización temporaria para ocasiones especiales |
| R0A – R9ZR00A – R99ZR00AA – R99ZZ\*\*\* | Estaciones participando a vueltas internas de concursos |

 \* A condición de que se utilice la estación durante une periodo de por lo menos 25 años civiles.
 \*\* A condición de que se haya participado durante los últimos cinco años a por lo menos diez concursos internacionales o a todos los concursos rusos.
 \*\*\* Excepto los distintivos de llamada de la serie R00P – R99SP asignados exclusivamente a las estaciones de aficionado de expediciones polares explotadas en el hielo flotante del océano Antártico.

Fiji (República de)

Estaciones de aficionado: 3D2 seguido de 2 letras

Estaciones experimentales: 3D3 seguido de 2 letras

Filipinas (República de)

Estaciones de aficionado: DU\* seguido de una cifra (1-9, distintiva del distrito en que está situada la estación) y de un grupo de 3 letras como máximo – Clase A, B o C

 DY seguido de una cifra (1-9, distintiva del distrito en que está situada la estación) y de un grupo de 3 letras como máximo – Clase D

 DX o DZ seguido de una cifra (1-9, distintiva del distrito en que está situada la estación) y de un grupo de 3 letras como máximo – Estaciones de club

 \* En lugar de DU, los radioaficionados de clase A pueden utilizar los prefijos 4D, 4E o 4F.

Finlandia

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: OF, OG, OH, OI u OJ seguido de una cifra y de un grupo de 4 caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra

Francia

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| F1) | 0-92) | AA-ZZZ3) | Francia (continental) |
|  |  |  | *Córcega, Departamentos y Territorios de Ultramar (excepto Nueva Caledonia):* |
| FG | 1-54) | AA-ZZZ3) | Guadalupe |
| FH | » | » | Mayotte |
| FJ | » | » | San Bartolomé |
| FM | » | » | Martinica |
| FO | » | » | Polinesia Francesa |
| FP | » | » | San Pedro y Miquelón |
| FR | » | » | Reunión |
| FT | » | » | Tierras australes y antárticas |
| FW | » | » | Wallis y Futuna |
| FY | » | » | Guayana |
| TK | » | » | Córcega |
| FK | 8 | AA-ZZZ5) | Nueva Caledonia |

 1) F seguida de una letra (A, B, C, D o E) distintiva del grupo al que pertenece el radioaficionado, seguida de una F, indica una estación de radio club.

 2) Una cifra de 0 a 9 (excepto el 7).

 3) 2 ó 3 letras que caracterizan al radioaficionado.

 4) Una cifra distintiva del grupo al que pertenece el radioaficionado (1: grupo A, 2: grupo B, 3: grupo C, 4: grupo D y 5: grupo E), la cifra 0 indica una estación de radio club.

 5) 2 ó 3 letras que caracterizan al radioaficionado, K como primera letra indica una estación de radio club.

Gabonesa (República)

Estaciones de aficionado: TR8AA-TR8ZZ

Gambia (República de)

Estaciones de aficionado: C53AA-C53ZZ

Georgia

Estaciones de aficionado: 4L seguido de una cifra y de 1, 2 ó 3 letras

Ghana

Estaciones de aficionado: 9G1 seguido de 2 letras o más\*

 9G5 seguido de 2 letras o más\*\*

Estaciones experimentales: 9G2 seguido de 2 letras

 \* Para los radioaficionados nacionales.
 \*\* Para los radioaficionados extranjeros.

Grecia

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: SV\* o SW\*\* seguido de una cifra (distintiva de la región en que está situada la
 estación) y de 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de las regiones: 1 – Sterea Hellas
2 – Macedonia central y occidental
3 – Peloponeso
4 – Tesalia
5 – Prefectura del Dodecaneso
6 – Epiro
7 – Macedonia oriental y Tracia
8 – Todas las islas (excepto las prefecturas de Creta y la prefectura del
 Dodecaneso)
9 – Prefecturas de Creta y sus islas

 \* Clase 1.
 \*\* Clase 2.

**Notas:** i) SV0 o SW0 seguido de 2 ó 3 letras se asigna a los radioaficionados griegos que posean una licencia extranjera y a los radioaficionados extranjeros con residencia permanente.

 ii) El prefijo J4, SX o SY se asigna como distintivo de llamada especial a las uniones griegas de radioaficionados, los equipos griegos de radioaficionados, los radioaficionados griegos y los radioaficionados extranjeros.

 iii) El prefijo SZ se asigna a la Unión Griega de Radioaficionados y a los laboratorios de las universidades griegas en el área de las radiocomunicaciones inalámbricas.

Guatemala (República de)

Estaciones de aficionado: TG seguido de una cifra (4-9, distintiva del departamento en que está situada la estación) y de 2 letras

 Cifras distintivas de los
     departamentos: 4 – Sololá, Chimaltenango, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa
 5 – Huehuetenango, Quiché y Totonicapán
 6 – Zacapa, Chiquimula y Jutiapa
 7 – Petén, Alta Verapaz e Izabal
 8 – San Marcos, Quetzaltenango y Retalhuleu
 9 – Guatemala, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz y Sacatepéquez

Estaciones experimentales: TD9A-TD9Z

Guinea (República de)

Estaciones de aficionado: 3X0AA-3X9ZZ

Estaciones experimentales: 3X2AAA-3X9ZZZ

Guinea-Bissau (República de)

Estaciones de aficionado: J52UAB-J52UAI

Guyana

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: 8R1AAA-8R1ZZZ –  Demerara
 8R2AAA-8R2ZZZ –  Berbice
 8R3AAA-8R3ZZZ –  Essequibo

Haití (República de)

Estaciones de aficionado: HH seguido de una cifra (distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 2 letras

Honduras (República de)

Estaciones de aficionado: HR seguido de una cifra (1-9, distintiva de la zona en que está situada la estación) y de:

 – 1 letra para la clase superior con 20 años o más de excelente servicio,
 – 2 letras para la clase superior hasta 20 años de servicio,
 – 3 letras para la clase adelantada y general.

 HQ seguido de una cifra (1-9, distintiva de la zona en que está situada la estación) y de:

 – 1 letra para los acontecimientos especiales, nacionales e interna-
 cionales, en que participarán radioaficionados locales y extranjeros de
 administraciones con las que existe un acuerdo recíproco,
– 3 letras para la clase participante.

Hungría

Estaciones de aficionado: HA o HG seguido de una cifra (0-9) y de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra

India (República de la)

Estaciones de aficionado: VU2 o VU3 seguido de 2 ó 3 letras  –  India continental
VU4 o VU7 seguido de 2 ó 3 letras  –  Islas nacionales

Estaciones experimentales: VU4 seguido de 2 letras

Indonesia (República de)

Estaciones de aficionado: YB o YE seguido de una cifra (0-9) y de 1\*, 2 ó 3 letras  –  Licencia avanzada
YC o YF seguido de una cifra (0-9) y de 1\*, 2 ó 3 letras  –  Licencia general
YD, YG o YH seguido de una cifra (0-9) y de 1\*, 2 ó 3 letras  –  Licencia de principiante

 \* El sufijo de 1 letra no se emplea para distintivos de llamada personal sino únicamente para estaciones organizadoras de actividades con relación a eventos especiales.

Irán (República Islámica del)

Estaciones de aficionado: EP1AA-EP9ZZ

Iraq (República del)

Estaciones de aficionado: YI1 seguido de 3 letras

Irlanda

Estaciones de aficionado: EI seguido de una cifra (2-9) y de un grupo de 3 letras como máximo

Islandia

Estaciones de aficionado: TF seguido de una cifra (distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 1, 2 ó 3 letras

 Para los detentores de una licencia de principiante la última letra será N.

 Los distintivos de llamada seguidos de una barra de fracción (/) y de las letras «M» o «P» se utilizan en los casos siguientes:

 – la letra «M» para indicar una estación móvil,
 – la letra «P» para indicar una estación portátil.

Israel (Estado de)

Estaciones de aficionado: 4X1 seguido de 2 ó 3 letras
4X4 seguido de 2 ó 3 letras
4X6 seguido de 2 ó 3 letras
4X8 seguido de 2 ó 3 letras
4Z1 seguido de 2 ó 3 letras
4Z4 seguido de 2 ó 3 letras
4Z5 seguido de 2 ó 3 letras
4Z7 seguido de 2 ó 3 letras
4Z9 seguido de 2 ó 3 letras

Italia

Estaciones de aficionado: I0 o IK0 seguido de 2 ó 3 letras – Lazio y Umbria

 I1 o IK1 seguido de 2 ó 3 letras – Liguria, Piemonte y provincia de Novara

 I2 o IK2 seguido de 2 ó 3 letras – Lombardia y provincia de Mantova

 I3 o IK3 seguido de 2 ó 3 letras – Veneto y provincia de Rovigo

 I4 o IK4 seguido de 2 ó 3 letras – Emilia-Romagna y provincia de Piacenza

 I5 o IK5 seguido de 2 ó 3 letras – Toscana

 I6 o IK6 seguido de 2 ó 3 letras – Marche y Abruzzi

 I7 o IK7 seguido de 2 ó 3 letras – Puglie y provincia de Matera

 I8 o IK8 seguido de 2 ó 3 letras – Campania, Molise, Calabria y provincia de Potenza

 IA5 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Toscane» (Capraia, Cerboli, Elba, Formica di Burano, Formiche di Grosseto, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo, Pianosa, Scoglio d'Affrica)

 IB0 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Ponziane» (Palmarola, Ponza, Scoglio della Botte, Santo Stefano, Ventotene, Zanone)

 IC8 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Napoletane» (Capri, Ischia, Li Galli, Procida, Vivara)

 ID9 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Eolie» (Alicudi, Basiluzzo, Dino, Filicudi, Formiche, Lipari, Lisca Bianca, Panarea, Salina, San Pietro a Canna, Stromboli, Strombolicchio, Vulcano)

 IE9 seguido de 2 ó 3 letras – Isla de Ustica

 IF9 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Egadi» (Asinelli, Favignana, La Formica, Levanzo, Maraone, Marettimo, Stagnone)

 IG9 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Pelagie» (Lampedusa, Lampione, Linosa)

 IH9 seguido de 2 ó 3 letras – Isla de Pantelleria

 IJ7 seguido de 2 ó 3 letras – Archipiélago de los «Cheradi»

(Véase cont.)

Italia *(continuación)*

 IL7 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Tremiti» (Caprara, Pianosa, San Domino, San Nicola)

 IM0 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Sardegna» (Asinara, Bisce, Budelli, Carbonara, Caprera, Cavoli, Corcelli, Cretaccio, Foradada, Il Catalano, Il Toro, Il Vitello, La Maddalena, La Vacca, Mal di Ventre, Molara, Mortorio, Nibani, Ogliastra, Pan di Zucchero, Piana, Quirra, Razzoli, Rossa, Ruglia, S. Antioco, S. Pietro, S. Macario, S. Maria, Serpentara, Soffi, Spargi, Su Giudeu, Tavolara)

 IN3 seguido de 2 ó 3 letras – Trentino-Alto Adige

 IP1 seguido de 2 ó 3 letras – Islas «Liguria»

 IS0 seguido de 2 ó 3 letras – Sardegna

 IT9 seguido de 2 ó 3 letras – Sicilia

 IV3 seguido de 2 ó 3 letras – Friuli y Venezia Giulia

 IW0 seguido de 2 ó 3 letras – Licencias especiales

 IX1 seguido de 2 ó 3 letras – Valle de Aosta

Jamaica

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: 6Y5AA-6Y5ZZ

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros utilizarán el distintivo de llamada que les haya sido asignado por su administración seguido de una barra de fracción (/) y de 6Y5.

Japón

Estaciones de aficionado: JA*n*AA-JA*n*ZZ (*n* = 0-9)

JR6AA-JR6NZ

 JR*n*VA-JR*n*WZ (*n* = 0-9)

JR6YA-JR6YZ

 J*xn*AAA-J*xn*QQZ (*x* = A, E-S)(*n* = 0-9)

 J*xn*QUA-J*xn*ZZZ (*x* = A, E-S) (*n* = 0-9)

 JD1AAA-JD1QQZ

 JD1QUA-JD1ZZZ

 7J*n*AAA-7J*n*BZZ (*n* = 0, 4, 5, 7-9)

 7J*n*AAA-7J*n*CZZ (*n* = 2, 3, 6)

 7J1AAA-7J1DZZ

 7J*n*YAA-7J*n*YMZ (*n* = 0-5, 7-9)

 7J6YAA-7J6YQZ

 7*xn*AAA-7*xn*QQZ (*x* = K-N) (*n* = 1-4)

 7*xn*QUA-7*xn*ZZZ (*x =* K-N) (*n* = 1-4)

 8*xn*AAA-8*xn*QZZ (*x* = J, N) (*n* = 0-9)

 8*xn*QUA-8*xn*ZZZ (*x* = J, N) (*n* = 0-9)

Estaciones experimentales: J*xn*A-J*xn*Z (*x* = B, G, J, O, S) (*n* = 2-9)
J*xn*AA-J*xn*ZZ (*x* = B, G, J, O, S) (*n* = 2-9)

Jordania (Reino Hachemita de)

Estaciones de aficionado: JY1AA-JY9ZZ

Kenya (República de)

Estaciones de aficionado: 5Z4AA-5Z4ZZ

Estaciones experimentales: 5Z5AA-5Z5ZZ

Kiribati (República de)

Estaciones de aficionado: T3 seguido de una cifra (0-9) y de un grupo de 3 letras como máximo

Estaciones experimentales: T3 seguido de una cifra (que no sea 0 ni 1) y de un grupo de 3 letras como máximo

Kuwait (Estado de)

Estaciones de aficionado: 9K2 seguido de 1 ó 2 letras
 9K9 seguido de 1 letra

Lao (República Democrática Popular)

Estaciones de aficionado: XW8AA-XW8DZ

Estaciones experimentales: XW8EA-XW8EZ

Lesotho (Reino de)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: 7P8 seguido de un grupo de 3 letras como máximo

Letonia (República de)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: YL seguido de una cifra y de 1, 2 ó 3 letras

Líbano

Estaciones de aficionado: OD5 seguido de 2 letras

Estaciones experimentales: OD9 seguido de 2 letras

Libia

Estaciones de aficionado: 5A seguido de una cifra (0-9) y de un grupo de 3 letras como máximo

Estaciones experimentales: 5A seguido de una cifra (que no sea 0 ni 1) y de un grupo de 3 letras como máximo

Liechtenstein (Principado de)

Estaciones de aficionado: HB0AAA-HB0XXX
 HB0YAA-HB0YZZ  –   Licencia de principiante
 HB0ZAA-HB0ZZZ

Lituania (República de)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: LY seguido de una cifra (1-4) y de 1 a 4 letras

**Nota:** LY seguido de 2 a 4 cifras y de 1 letra se autoriza solamente para la formación de distintivos de llamada ocasionales.

Luxemburgo

|  |  |
| --- | --- |
| LX0A-LX0ZZZZ | Repetidores, balizas, estaciones de grupo |
| LX1A-LX1ZZZZ | Estaciones individuales explotadas con certificado HAREC |
| LX2A-LX2ZZZZ |
| LX3A-LX3ZZZZ |
| LX4A-LX4ZZZZ | Estaciones de grupo |
| LX5A-LX5ZZZZ | Estaciones de grupo, estaciones experimentales |
| LX6A-LX6ZZZZ | Estaciones individuales explotadas por principiantes |
| LX7A-LX7ZZZZ | Estaciones individuales explotadas durante competiciones |
| LX8A-LX8ZZZZ | Estaciones de grupo |
| LX9A-LX9ZZZZ |

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros que posean licencia con carácter temporal deberán utilizar LX seguido de una barra de fracción (/) y de su propio distintivo.

Madagascar (República de)

Estaciones de aficionado: 5R8 seguido de un grupo de 3 letras como máximo

Estaciones experimentales: 5S6 seguido de un grupo de 3 letras como máximo

Malasia

Estaciones de aficionado: 9M2AA-9M2ZZ –  Malaya
9M6AA-9M6WZ –  Sabah
9M8AA-9M8WZ –  Sarawak

Estaciones experimentales: 9M3AA-9M3ZZ –  Malaya
9M6XA-9M6ZZ –  Sabah
9M8XA-9M8ZZ –  Sarawak

Malawi

Estaciones de aficionado: 7Q7 seguido de 2 letras

Maldivas (República de)

Estaciones de aficionado: 8Q7AA-8Q7ZZ

Malta

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| Distintivos de llamada | Clase | Zona |
| 9H1A-9H1ZZ | A | Malta |
| 9H4A-9H4ZZ | A | Isla de Gozo |
| 9H5A-9H5ZZ | B | Malta e isla de Gozo |
| Estaciones experimentales |
| 9H3A-9H3ZZ\* |

 \* Igualmente para las estaciones temporales.

Marruecos (Reino de)

Estaciones de aficionado: CN2AA-CN2ZZ
CN8AA-CN8ZZ

Estaciones experimentales: CN4AA-CN4ZZ

Mauricio (República de)

Estaciones de aficionado: 3B6 seguido de 2 letras –  Agalega
 3B7 seguido de 2 letras –  S. Brandon
 3B8 seguido de 2 letras –  Mauricio
 3B9 seguido de 2 letras –  Rodrígues

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros que posean licencia de visitante deberán utilizar 3B8 seguido de una barra de fracción (/) y de su propio distintivo.

Mauritania (República lslámica de)

Estaciones de aficionado: 5T5 seguido de 2 letras

Estaciones experimentales: 5T2 seguido de 2 letras

México

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| *Parte continental* |  |
| XE0A-XE0ZZZ |  |
| XE1A-XE1ZZZ | *Zona 1:*  Distrito Federal, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morélos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz |
| XE2A-XE2ZZZ | *Zona 2:*  Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas |
| XE3A-XE3ZZZ | *Zona 3:*  Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán |
| *Parte insular* |  |
| XF0A-XF0ZZZ |  |
| XF1A-XF1ZZZ | *Zona 1:*  Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit |
| XF2A-XF2ZZZ | *Zona 2:*  Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche |
| XF3A-XF3ZZZ | *Zona 3:*  Yucatán y Quintana Roo |
| XF4A-XF4ZZZ | *Zona 4:*  Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas |

**Notas:** i) Los radioaficionados extranjeros que operen en la parte continental, deberán utilizar XE1, XE2 o XE3 seguido de una barra de fracción (/) y de su distintivo local.

 ii) Solamente para los acontecimientos especiales, los radioaficionados deberán utilizar XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, 4A, 4B, 4C, 6D, 6E, 6F o 6J seguido de una cifra y de un grupo de 3 letras como máximo.

Micronesia (Estados federados de)

Estaciones de aficionado: V63 seguido de 2 letras

Estaciones experimentales: V62 seguido de la letra X y de 2 letras

Moldova (República de)

Estaciones de aficionado: ER1 – ER5 seguido de una, dos o tres letras

 El sufijo puede ser compuesto de: – dos o tres letras para estaciones individuales (se prohibe la letra K como primera letra)

 – tres letras para estaciones de club (la primera de las cuales es la letra K)

 – una, dos, tres o más cifras y/o letras para distintivos de llamada especiales, balizas y repetidores.

 Distintivo de llamada compuesto de: 4 caracteres → clase A;

 5 caracteres → clase A y clase B;

 6 caracteres → clase C.

 ER6 – ER0 seguido de dos o más cifras se utilizan para distintivos de llamada especiales asignados para acontecimientos especiales

 ER1 – ER0 seguido de dos o más cifras se pueden asignar a:

 – un residente físico – ciudadano de la República de Moldova;

 – un ciudadano extranjero o apátrida que reside de forma permanente en la República de Moldova (con documentos justificativos);

 – residentes legales de la República de Moldova.

 Los distintivos de llamada seguidos de una barra de fracción (/) y de las letras «MM», «AM», «M» y «P» se utilizan en los casos siguientes:

 MM: para estaciones móviles marítimas o fluviales,

 AM: para estaciones móviles aeronáuticas,

 M: para estaciones móviles terrestres,

 P: para estaciones terrestres portátiles.

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros habilitados deberán utilizar ER seguido de una barra de fracción (/) y de su distintivo local.

Mónaco (Principado de)

Estaciones de aficionado: 3A2AA-3A2ZZ –  Clase 1  – Licencia general
3A1AA-3A1ZZ –  Clase 2  – Licencia restringida a las bandas
 144‑146 MHz y 430-440 MHz
3A2AAA-3A2ZZZ –  Radio Club

Estaciones experimentales: 3A9A-3A9Z

Mozambique (República de)

Estaciones de aficionado: C9 seguido de una cifra (distintiva de la provincia en que está situada la estación) y de un grupo de 3 letras como máximo

 Cifras distintivas de las provincias: 1 – Maputo
2 – Gaza-Inhambane
3 – Sofala-Manica
4 – Zambezia-Nampula
5 – Tete-Niassa
6 – C. Delgado

Myanmar (Unión de)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: XZ2AA-XZ2ZZ

Namibia (República de)

Estaciones de aficionado: V50A-V50ZZZ – Licencia restringida
V51A-V51ZZZ – Licencia completa
V5 seguido del distintivo de llamada existente – Licencia para visitante

Estaciones experimentales: V59A-V59ZZZ

Nauru (República de)

Estaciones de aficionado: C2 seguido de una cifra que identifica la categoría y de 2 letras

Nepal (República Democrática Federal de)

Estaciones de aficionado: 9N1AA-9N1ZZZ

Nicaragua

Estaciones de aficionado: YN seguido de una cifra (distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de las zonas: 1 – Managua
2 – Granada
3 – León
4 – Zelaya
5 – Carazo y Rivas
6 – Chinandega
7 – Masaya
8 – Estelí, Madriz y Nueva Segovia
9 – Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales y Río San Juan

Níger (República del)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: 5U2-5U9 seguidos de la letra V y de 1 ó 2 letras

 Cuando las estaciones funcionan como estaciones fijas, colocan detrás de su distintivo de llamada la letra «F».

 Cuando las estaciones funcionan como estaciones móviles, colocan detrás de su distintivo de llamada las letras «MOB».

Nigeria (República Federal de)

Estaciones de aficionado: 5N seguido de una cifra (distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 3 letras

 Cifras distintivas de las zonas: 0 – Estado de Lagos y Territorio de la capital federal
1 – Estados de Ogun, Oyo, Ondo y Ekiti
2 – Estados de Osun, Kwara, Kogi y Niger
3 – Estados de Edo, Delta, Bayelsa y Anambra
4 – Estados de Enugu, Abia, Ebonyi y Rivers
5 – Estados de Imo, Akwa lbom y Cross River
6 – Estados del Benue, Plateau, Nassarawa y Taraba
7 – Estados de Bauchi, Gombe, Adamawa y Borno
8 – Estados de Jigawa, Kano, Yobe y Katsina
9 – Estados de Zamfara, Sokoto, Kaduna y Kebbi

Estaciones experimentales: 5N2XA-5N2ZZ
5N3EA-5N3EZ
5N4XA-5N4ZZ
5N5EA-5N5EZ
5N6XA-5N6ZZ
5N7EA-5N7EZ
5N8XA-5N8ZZ
5N9EA-5N9EZ

Niue

Estaciones de aficionado: ZK2 seguido de 2 letras

Noruega

Estaciones de aficionado: JW0AAA-JW9ZZZ
JX0AAA-JX0ZZZ
LA0AAA-LA9ZZZ
LB0AAA-LB9ZZZ
LC0AAA-LC9ZZZ
LD0AAA-LD9ZZZ
3Y0AAA-3Y9ZZZ

Estaciones experimentales: LF2AAA-LF9ZZZ

Nueva Zelandia

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado y estaciones experimentales |
| Distintivos de llamada | Zonas |
| ZL1AA-ZL4WZZL1AAA-ZL4WZZZL1AAAA-ZL4WZZZ | Nueva Zelandia |
| ZK0A-ZK9ZZZZZL0A-ZL0ZZZZZL1A-ZL4WZM0A-ZM0ZZZZZM1A-ZM9ZZZZ\*\* | Nueva Zelandia (acontecimientos especiales) |
| ZL5AA-ZL5WZZL5AAA-ZL5WZZZL5AAAA-ZL5WZZZ | Antártida |
| ZL5A-ZL5W | Antártida (acontecimientos especiales) |
| ZL6AA-ZL6WZZL6AAA-ZL6WZZZL6AAAA-ZL6WZZZ | NZART\* |
| ZL6A-ZL6W | NZART\* (acontecimientos especiales) |
| ZL7AA-ZL7WZZL7AAA-ZL7WZZZL7AAAA-ZL7WZZZ | Islas Chatham |
| ZL7A-ZL7W | Islas Chatham (acontecimientos especiales) |
| ZL8AA-ZL8WZZL8AAA-ZL8WZZZL8AAAA-ZL8WZZZ | Islas Kermadec |
| ZL8A-ZL8W | Islas Kermadec (acontecimientos especiales) |
| ZL9AA-ZL9WZZL9AAA-ZL9WZZZL9AAAA-ZL9WZZZ | Islas Auckland/Campbell |
| ZL9A-ZL9W | Islas Auckland/Campbell (acontecimientos especiales) |

 \* «New Zealand Association of Radio Transmitters» (NZART).
 \*\* Los radioaficionados pueden utilizar el prefijo ZM en lugar de ZL para los concursos y otros acontecimientos
 especiales.

Omán (Sultanía de)

Estaciones de aficionado: A40AA-A48ZZ

Estaciones experimentales: A49AA-A49ZZ

Países Bajos (Reino de los)

Estaciones de aficionado: PA0, PA1, PA6, PI4, PI6, PI7 o PI8 seguido de 2 ó 3 letras
PA2, PA3, PB0, PD0, PE0, PE1, PI1, PI2 o PI3 seguido de 3 letras

Estaciones experimentales: PI5 o PI9 seguido de 2 ó 3 letras

Pakistán (República lslámica del)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: AP2-AP9 seguidos de un grupo de 3 letras como máximo

Papua Nueva Guinea

Estaciones de aficionado: P29BAA-P29BZZ –  Balizas
P29CAA-P29CZZ –  Estaciones de club
P29KAA-P29KZZ –  Licencias combinadas
P29NAA-P29NZZ –  Licencia de principiante
P29RAA-P29RZZ –  Repetidores
P29ZAA-P29ZZZ –  Licencia limitada

Paraguay (República del)

Estaciones de aficionado: ZP seguido de una cifra (1-9, distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 2 ó 3 letras que caracterizan al radioaficionado (la primera de las cuales no sea ni la letra I, ni la O, ni la Q)

 Cifras distintivas de las zonas: 1 – Departamentos de Alto Paraguay y Boquerón
2 – Departamento de Presidente Hayes
3 – Departamentos de Concepción y Amambay
4 – Departamentos de San Pedro y Canindeyú
5 – Asunción (Capital) – Municipio de Asunción
6 – Departamentos de Cordillera, Paraguari y Central
7 – Departamentos de Guairá, Caaguazú y Caazapá
8 – Departamentos de Misiones y Neembucú
9 – Departamentos de Itapúa y Alto Paraná

**Nota:** La cifra 0 se asigna a las estaciones de aficionado para ocasiones especiales.

Perú

Estaciones de aficionado: OA seguido de una cifra (0-9, distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 1, 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de las zonas: 0 – Antártida peruana
1 – Tumbes, Piura, Lambayeque
2 – Cajamarca, La Libertad
3 – Huánuco, Ancash
4 – Lima, Pasco Junín
5 – Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica
6 – Arequipa, Moquegua, Tacna
7 – Cuzco, Puno, Madre de Dios
8 – Loreto, Ucayali
9 – Amazonas, San Martín

**Nota:** El prefijo 4T se asigna con carácter temporal.

Polonia (República de)

Estaciones de aficionado: HF, SN, SO, SP, SQ o 3Z seguido de una cifra (1-9, distintiva de la provincia en que está situada la estación) y de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra.

 SO seguido de una cifra (1-9, distintiva de la provincia en que está situada la estación) y de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra - para los radioaficionados extranjeros de visita en Polonia.

(Véase cont.)

Polonia (República de) *(continuación)*

 SR seguido de una cifra (1-9, distintiva de la provincia en que está situada la estación) y de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra - para las estaciones de aficionados no atendidas (automáticas) (repetidores, balizas, estaciones numéricas).

 HF, SN, SO, SP, SQ o 3Z seguido de una cifra (1-9, distintiva de la provincia en que está situada la estación o 0) y de un grupo de caracteres (conforme a lo solicitado) - para las estaciones explotadas para acontecimientos especiales o explotadas sólo durante concursos y competiciones de aficionados (máximo un año).

 Cifras distintivas de las provincias: 1 – Provincia de Zachodniopomorskie
2 – Provincias de Pomorskie y Kujawsko-Pomorskie
3 – Provincias de Wielkopolskie y Lubuskie
4 – Provincias de Warminsko-Mazurskie y Podlaskie
5 – Provincia de Mazowieckie
6 – Provincias de Dolnoslaskie y Opolskie
7 – Provincias de Lodzkie y Swietokrzyskie
8 – Provincias de Lubelskie y Podkarpackie
9 – Provincias de Slaskie y Malopolskie

Portugal

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado |
| Prefijo | Sufijo | Clase | Zona geográfica | Nota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CQ0 | 2 a 4 caracteres | – | Portugal | 2) |
| CQ1 | 2 a 4 caracteres | – | Azores | 2) |
| CQ2 | 2 a 4 caracteres | – | Madeira | 2) |
| CR0 | 2 a 4 caracteres | – | Portugal, Madeira, Azores | 1) |
| CR7 | 3 letras | 3 | Portugal | – |
| CR8 | 3 letras | 3 | Azores | – |
| CR9 | 3 letras | 3 | Madeira | – |
| CS0 | 3 letras | – | Portugal | 3) |
| CS1 | 3 letras | – | Portugal | 3) |
| CS3 | 1 a 4 caracteres | – | Madeira | 3) |
| CS4 | 1 a 4 caracteres | – | Azores | 3) |
| CS5 | 1 a 4 caracteres | – | Portugal | 3) |
| CS6 | 3 letras | – | Portugal | 3) |
| CS7 | 3 letras | 2 | Portugal | – |
| CS8 | 3 letras | 2 | Azores | – |
| CS9 | 3 letras | 2 | Madeira | – |
| CT1 | 2 ó 3 letras | A y B | Portugal | 3) |
| CT2 | 2 ó 3 letras | B | Portugal | – |
| CT3 | 2 ó 3 letras | A, B y C | Madeira | – |
| CT4 | 2 ó 3 letras | A y B | Portugal | – |
| CT5 | 3 letras | C | Portugal | – |
| CT6 | 3 letras | – | Portugal | 3) |
| CT7 | 3 letras | 1 | Portugal | – |
| CT8 | 3 letras | 1 | Azores | – |
| CT9 | 3 letras | 1 | Madeira | – |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CU0 | 3 letras | C | Azores (todas las islas) | – |
| CU1 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (Santa Maria) | 3) |
| CU2 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (São Miguel) | 3) |
| CU3 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (Terceira) | 3) |
| CU4 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (Graciosa) | 3) |
| CU5 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (São Jorge) | 3) |
| CU6 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (Pico) | 3) |
| CU7 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (Faial) | 3) |
| CU8 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (Flores) | 3) |
| CU9 | 2 ó 3 letras | A y B | Azores (Corvo) | – |

 1) Distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado de los organismos de protección civil y de emergencia.

 2) Distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado de las asociaciones de aficionados (repetidores).

 3) Distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado de las asociaciones de aficionados (no‑repetidores).

**Nota:** Para los distintivos de llamada ocasionales (concursos por ejemplo) y las estaciones experimentales, se utilizarán los prefijos siguientes:

 – Portugal: CQ7, CR5, CR6 y CS2;

 – Azores: CQ8, CR1 y CR2;

 – Madeira: CQ3, CQ9 y CR3.

Qatar (Estado de)

Estaciones de aficionado: A71AA-A71ZZ

Estaciones experimentales: A73AA-A73ZZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

|  |
| --- |
| Estaciones de aficionado y estaciones experimentales |
| *Tipo de licencia* | *Forma de los distintivos de llamada* |
| Completa/avanzada/Club 1)2) | G seguido de una cifra (0-8) y de 2 ó 3 letras |
| M seguido de una cifra (0, 1, 5) y de 3 letras |
| Intermedia 3) | 2E seguido de una cifra (0, 1) y de 3 letras |
| Fundacional 1) | M3 seguido de 3 letras |
| Estaciones repetidoras | GB3 seguido de 2 letras |
| Estaciones de radiobaliza | GB3 seguido de 3 letras |
| Estaciones nodales de paquetes de datos | GB7 seguido de 2 letras |
| Estaciones buzón de paquetes de datos | GB7 seguido de 3 letras |
| Estaciones de cabecera con sistemas de información  automática de la posición | MB7U seguido de 2 letras |
| Estaciones de cabecera de internet simples (sin vigilancia) | MB7I seguido de 2 letras |
| Estaciones para eventos especiales (temporales) | GB seguido de una cifra (0-2, 4-6, 8) y de 2 ó 3 letras |
| Especial – Estaciones para eventos especiales   (temporales) | GB seguido de 2 ó 3 cifras (0-9) y de 2 ó 3 letras |
| Estaciones especiales para certámenes (temporales) | G seguido de una cifra (0-9) y de una letraM seguido de una cifra (0-9) y de una letra |

(Véase cont.)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nort *(continuación)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Territorios de ultramar* | *Forma de los distintivos de llamada* |
| Anguilla | VP2E seguido de 2 letras  |
| Montserrat | VP2M seguido de 2 letras |
| Islas Vírgenes británicas | VP2V seguido de 2 letras |
| Islas Turquesas y Caicos | VP5 seguido de 3 letras |
| Isla Pitcairn y territorios dependientes (islas  Henderson, Ducie y Oeno) | VP6 seguido de 3 letras |
| Islas Malvinas (Falkland) y territorios dependientes   (Georgia del Sur, islas Sandwich del Sur) Territorios antárticos | VP8 seguido de 3 letras  –  licencia integralVP8 seguido de 4 letras  –  licencia especial (144-146 MHz,  únicamente para uso nacional y sin examen) |
| Bermudas | VP9 seguido de 3 letras |
| Islas Turquesas y Caicos | VQ5 seguido de 3 letras |
| Islas Caimanes | VQ6 seguido de 3 letras |
| Territorio británico en el océano Índico (BIOT) (Diego   García y archipiélago de Chagos)  | VQ9 seguido de 3 letras |
| Gibraltar | ZB0, ZB2 o ZB3 seguido de 3 letras |
| Bases soberanas del Reino Unido en Chipre (Akrotiri  y Dhekelia) | ZC4 seguido de 3 letras |
| Santa Elena | ZD7 seguido de 1 a 3 letras |
| Isla de la Ascensión | ZD8 seguido de 1 a 3 letras |
| Tristán da Cunha e isla Gough | ZD9 seguido de 1 a 3 letras |
| Islas Caimanes – Gran Caimán | ZF1 o ZF2 seguido de 3 letras |
| Islas Caimanes – Pequeño Caimán | ZF8 seguido de 3 letras |
| Islas Caimanes – Caimán Brac | ZF9 seguido de 3 letras |

1) Cuando la dirección de la estación principal o de una estación especial destinada a certámenes se encuentre en uno de los lugares mencionados en la lista infra y se explote a partir de dicha dirección, el distintivo de llamada que se le haya asignado con arreglo al cuadro supra quedará modificado mediante la inserción, después del primer carácter del distintivo de llamada, de la letra que le corresponda en la lista precitada:

 Ninguna – Inglaterra
U – Guernsey
D – Isla de Man
J – Jersey
I – Irlanda del Norte
M – Escocia
W – Gales.

2) Cuando el distintivo de llamada de un club se expida en los lugares mencionados en la lista infra, el distintivo de llamada que se le haya asignado con arreglo al cuadro supra quedará modificado mediante la inserción, después del primer carácter del distintivo de llamada, de la letra que le corresponda en la lista precitada:

 X – Inglaterra
P – Guernsey
T – Isla de Man
H – Jersey
N – Irlanda del Norte
S – Escocia
C – Gales.

3) Cuando la dirección de la estación principal del licenciatario se encuentre en uno de los lugares mencionados en la lista bajo la nota 1) y se explote a partir de esa dirección, el distintivo de llamada que se le haya asignado con arreglo al cuadro supra se modificará mediante la sustitución del segundo carácter del distintivo de llamada por la letra que le corresponda en la lista que se detalla en la nota 1), en el entendimiento de que no se procederá a ninguna sustitución cuando el lugar sea Inglaterra.

República Árabe Siria

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: YK seguido de una cifra (distintiva de la zona en que está situada la estación) y de un grupo de 1, 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de las zonas: 1 – Región del sur
2 – Región del norte
3 – Región del este
4 – Región del oeste
8 – Balizas
9 – Grupos de radioaficionados extranjeros
0 – Estaciones de club

**Notas:** i) Los radioaficionados individuales extranjeros deberán utilizar YK seguido de una barra de fracción (/) y de su distintivo local.

 ii) Solamente para los acontecimientos especiales, los radioaficionados deberán utilizar 6C seguido de una cifra y de un grupo de 3 letras como máximo.

República Checa

Estaciones de aficionado: OK0-OK8 seguidos de 1, 2 ó 3 letras
OL0-OL9 seguidos de 1, 2 ó 3 letras

 OK8 seguido de 2 ó 3 letras para extranjeros que transmiten desde el territorio de la República Checa

 OK0 seguido de 2 ó 3 letras excepcionalmente para acontecimientos extraordinarios

 OL0-OL9 seguidos de 1 letra para concursos internacionales de aficionados solamente

 OL0-OL9 seguidos de 2 ó 3 letras para acontecimientos extraordinarios y sólo para su duración

Estaciones experimentales: OK9 seguido de 2 ó 3 letras

República Eslovaca

Estaciones de aficionado: OM0AA-OM8ZZZ
OM0A-OM9Z\*
OM9AA-OM9ZZ\*\*
OM9AAA-OM9SZZ\*\*\*

 \* Para concursos internacionales de aficionados.
 \*\* Para acontecimientos extraordinarios y sólo para su duración.
 \*\*\* Para los extranjeros que transmiten desde el territorio de la República Eslovaca.

Estaciones experimentales: OM9TAA-OM9ZZZ

República Kirguisa

Estaciones de aficionados: EX seguido de una cifra (0-9) y 1 ó 2 letras

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros deberán utilizar EX seguido de una barra de fracción (/) y de su distintivo local.

Rumania

Estaciones de aficionado: a) individuales

 YO seguido de una cifra y de un grupo de 3 letras como máximo (la primera de las cuales no será la letra K)

 b) club

 YO seguido de una cifra y de un grupo de 3 letras como máximo (la primera de las cuales será la letra K)

**Nota:** YP, YQ y YR seguidos de una cifra y de un grupo de 3 letras como máximo se asignan a las estaciones de aficionado explotadas durante concursos o acontecimientos especiales.

Rwanda (República de)

Estaciones de aficionado: 9X5AA-9X5ZZ

Salomón (Islas)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: H44AA-H44ZZ

Samoa (Estado Independiente de)

Estaciones de aficionado: 5W seguido de una cifra y de 2 letras

San Maarten (parte neerlandesa)

Estaciones de aficionado: PJ7AA-PJ7ZZZ

San Marino (República de)

Estaciones de aficionado: T72AA-T72ZZ\*
T77AA-T77ZZ\*\*
Radio Club: T70A\*\*
Radio Club temporario: T71CE\*\*

 \* VHF y superior a VHF.
 \*\* Todas las bandas.

Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de)

Estaciones de aficionado: S92AA-S92ZZ

Senegal (República del)

Estaciones de aficionado: 6W1AA-6W1ZZ

Estaciones experimentales: 6V3AA-6V3ZZ

Seychelles (República de)

Estaciones de aficionado: S79AAA-S79ZZZ

Estaciones experimentales: S78AA-S78AZ

Sierra Leona

Estaciones de aficionado: 9L seguido de una cifra (0-8, distintiva de la zona o provincia en que está situada la estación) y de 2 letras

 Cifras distintivas de las zonas
     o provincias: 0 – Pequeños barcos e islas a la altura de la costa
 1 – Zona del oeste
 2 – Provincia del norte
 3 – Provincia del sur
 4 – Provincia del este
 7 – Licencia de principiante
 8 – Licencia de clase B (VHF/UHF)

**Nota:** Los radioaficionados extranjeros que posean licencia con carácter temporal deberán utilizar 9L seguido de una barra de fracción (/) y de su propio distintivo.

Singapur (República de)

Estaciones de aficionado: 9V1AA-9V1ZZ

Estaciones experimentales: 9V2A-9V2ZZ

**Nota:** 9V0 seguido de 2 ó 3 letras se autoriza a las estaciones de aficionado para acontecimientos especiales.

Sri Lanka (República Socialista Democrática de)

Estaciones de aficionado: 4S5 seguido de 2 ó 3 letras  –  Clase principiante B (sólo VHF)
4S6 seguido de 2 ó 3 letras  –  Clase principiante A
4S7 seguido de 2 ó 3 letras  –  Clase general y adelantada

Estaciones experimentales: 4P3 seguido de 2 letras

**Notas:** i) Los radioaficionados locales que han obtenido la licencia por haber presentado otras emitidas por administraciones extranjeras deberán utilizar 4S7 seguido de 3 letras, de las cuales la última será la letra R.

 ii) Los radioaficionados visitantes deberán utilizar 4S7 seguido de su distintivo local.

 iii) Los radioaficionados extranjeros de administraciones con las que existe un acuerdo recíproco deberán utilizar 4S7 seguido de 3 letras, de las cuales la última será la letra G.

Sudafricana (República)

Estaciones de aficionado: ZR\*, ZS\*\* o ZU\*\*\* seguido de una cifra (distintiva de la provincia en que está situada la estación) y de 1, 2 ó 3 letras que caracterizan al radioaficionado

 Cifras distintivas de las provincias: 1 – Western Cape
2 – Eastern Cape
3 – Northern Cape
4 – Free State
5 – Kwazulu-Natal
6 – Gauteng, North-West Province, Mpumalanga, Northern Province
7 – Sanae Antarctica
8 – Isla Marión
9 – Namibia
0 – Repetidores numéricos y boletines de información

 \* Licencia completa excepto VHF.
 \*\* Licencia completa.
 \*\*\* Licencia de principiante.

Estaciones experimentales: ZT seguido de una cifra y de 1, 2 ó 3 letras

Suecia

Estaciones de aficionado: SA, SI, SJ, SK, SL o SM (excepcionalmente 7S o 8S) seguido de una cifra y de 1, 2 ó 3 letras
SH seguido de una cifra y de 3 letras

Suiza (Confederación)

Estaciones de aficionado: HB9 o HB3\* seguido de 4 caracteres, el último de los cuales será una letra

 \* Licencia de principiante.

Suriname (República de)

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: PZ seguido de una cifra (2-9) y de un grupo de 3 letras como máximo

Swazilandia (Reino de)

Estaciones de aficionado: 3DA0 seguido de 2 letras  –  Licencia completa
 SDA1 seguido de 2 letras  –  Licencia restringida

Tailandia

Estaciones de aficionado: E2 o HS seguido de una cifra (distintiva de la región en que está situada la estación) yde 2 ó 3 letras

 Cifras distintivas de las regiones: 0,1 – Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Angthong, Saraburi, Lop Buri, Sing Buri, Chainat

 2 – Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Srakaew

 3 – Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Yasothon, Amnat Chareon

 4 – Khon Kaen, Loei, Nong Khai, Udon Thani, Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon, Mukdahan, Nakhon Phanom, Roi Et, Nong Bua Lum Phu

 5 – Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Nan, Chiang Rai, Phayao

 6 – Nakhon Sawan, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, Tak, Phichit, Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun

 7 – Ratchaburi, Samut Sokhon, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Kanchanaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan

 8 – Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phangnga, Ranong, Surat Thani, Chumphon, Phuket

 9 – Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Trang, Phatthalung, Satun

Estaciones experimentales: E22AAA-E22AZZ

Tanzanía (República Unida de)

Estaciones de aficionado: 5H3AA-5H3ZZ  –  Parte continental
5H1AA-5H1ZZ  –  Zanzíbar

Tonga (Reino de)

Estaciones de aficionado: A35 seguido de 2 letras

Estaciones experimentales: A35 seguido de 3 letras, la primera de las cuales será la letra X

Trinidad y Tabago

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: 9Y4AA-9Y4ZZ

Túnez

Estaciones de aficionado: 3V8AA-3V8ZZ

Estaciones experimentales: TS8AA-TS8ZZ

Turquía

Estaciones de aficionado: TA seguido de una cifra y de un grupo de 3 letras como máximo

Tuvalu

Estaciones de aficionado: T20AA-T29ZZ

Estaciones experimentales: T22AA-T29ZZ

Ucrania

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales: UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, EM, EN o EO seguido de una cifra (0-9) y de 2 ó 3 letras

Uganda (República de)

Estaciones de aficionado: 5X5AA-5X5ZZ

Uruguay (República Oriental del)

Estaciones de aficionado: CX seguido de una cifra (1-9) y de un grupo de 3 letras como máximo, la primera distintiva del departamento en que está situada la estación

Estaciones experimentales: CV, CW o CX seguido de una cifra (1-9) y de un grupo de 3 letras como máximo

Vanuatu (República de)

Estaciones de aficionado: YJ8 seguido de 2 letras (normalmente las iniciales del operador)
YJ8N\* seguido de 2 letras
YJ8V\*\* seguido de 2 letras

 \* Para estaciones explotadas por principiantes.
 \*\* Para estaciones explotadas por aficionados que poseen licencias limitadas (VHF).

Venezuela (República Bolivariana de)

Estaciones de aficionado: YV, YX o 4M seguido de una cifra y de 3 letras

Viet Nam (República Socialista de)

Estaciones de aficionado: XV o 3W seguido de una cifra (2-9, distintiva de la zona en que está situada la estación) y de 1 a 4 letras

Zambia (República de)

Estaciones de aficionado: 9J2 seguido de 2 caracteres, el último de los cuales será una letra

Zimbabwe (República de)

Estaciones de aficionado: Z21AA-Z29ZZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ENMIENDAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Enmienda N.°** | **Boletín de Explotación N.°** | **Administración** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |