**Comoras (indicativo de país +269)**

Comunicación del 29.VIII.2016:

La Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l'Information et de la Communication (ANRTIC), Moroni, anuncia el nuevo plan de numeración de la Unión de Comoras.

Presentación de la numeración nacional E.164 para el indicativo de país +269

a) Generalidades:

 Longitud mínima de los números (excluido el indicativo de país): 7 cifras

 Longitud máxima de los números (excluido el indicativo de país): 7 cifras

b) Esquema de numeración detallado:

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [número nacional (significativo)]* | *Longitud del número N(S)N* | *Utilización delnúmero UIT-T E.164* | *Información adicional* |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 2 | - | - | Reservado  | Reservado para utilización futura |
| 3 | 7 dígitos | 7 dígitos | Números no geográficos largos Servicios de telefonía móvil  | Comores Telecom |
| 4 | 7 dígitos | 7 dígitos | Números no geográficos largos Servicios de telefonía móvil | TELCO |
| 6 | - | - | Reservado | Reservado para utilización futura |
| 74 | 7 dígitos | 7 dígitos | Números geográficosRed AMDC Servicio de telefonía fija | TELCO |
| 75 | 7 dígitos | 7 dígitos | Números geográficosRed alámbricaServicio de telefonía fija | TELCO |
| 76 | 7 dígitos | 7 dígitos | Números geográficos Red AMDC Servicio de telefonía fija | Comores Telecom |
| 77 | 7 dígitos | 7 dígitos | Números geográficosRed alámbricaServicio de telefonía fija | Comores Telecom |
| 8 | 7 dígitos | 7 dígitos | Números largosServicios de valor agregado (VAS) | Varios operadores |
| 9 | - | - | Reservado | Reservado para utilización futura |

Contacto:

 Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l'Information et de la Communication (ANRTIC)
Moroni Oasis
B.P. 6540
MORONI
Comoras
Tel: +269 773 87 61
Fax: +269 773 87 62
URL: www.anrtic.km