**Turquía (indicativo de país +90)**

Comunicación del 2.III.2018:

La *Information and Communication Technologies Authority (ICTA)*, Ankara, anuncia el Plan de Numeración nacional de Turquía:

a) Descripción general:

La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de **10** dígitos.  
 La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de **10** dígitos.

b) Enlace con la base de datos nacional con los números UIT-T E.164 dentro del plan nacional de numeración:

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Cografi-Numaralar> (números geográficos)

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Konumdan-bagimsiz-numaralar> (números nómadas)

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Mobil-Numaralar> (números del servicio móvil)

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sanal-Mobil-Sebeke-Hizmet-Numaralari> (números para mvno)

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ucretsiz-Aranir-Numaralar> (números de llamada gratuita)

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/811-alan-kodlu-erisim-numaralari> (números de acceso de llamada en dos etapas–redes fijas)

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/812-alan-kodlu-erisim-numaralari> (números de acceso de llamada en dos etapas–redes móviles)

<https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Katma-Degerli-Hizmet-Numaralari> (números de servicio de valor añadido)

c) Esquema de numeración detallado:

| **NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo)** | **Longitud del número N(S)N** | | **Utilización del número E.164** | **Información adicional** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 212 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para İstanbul (parte europea) |  |
| 216 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para İstanbul (parte de Anatolia) |  |
| 222 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Eskişehir |  |
| 224 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Bursa |  |
| 226 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Yalova |  |
| 228 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Bilecik |  |
| 232 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para İzmir |  |
| 236 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Manisa |  |
| 242 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Antalya |  |
| 246 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Isparta |  |
| 248 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Burdur |  |
| 252 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Muğla |  |
| 256 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Aydın |  |
| 258 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Denizli |  |
| 262 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kocaeli |  |
| 264 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Sakarya |  |
| 266 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Balıkesir |  |
| 272 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Afyon |  |
| 274 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kütahya |  |
| 276 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Uşak |  |
| 282 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Tekirdağ |  |
| 284 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Edirne |  |
| 286 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Çanakkale |  |
| 288 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kırklareli |  |
| 312 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Ankara |  |
| 318 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kırıkkale |  |
| 322 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Adana |  |
| 324 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para İçel |  |
| 326 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Hatay |  |
| 328 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Osmaniye |  |
| 332 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Konya |  |
| 338 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Karaman |  |
| 342 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Gaziantep |  |
| 344 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kahramanmaraş |  |
| 346 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Sivas |  |
| 348 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kilis |  |
| 352 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kayseri |  |
| 354 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Yozgat |  |
| 356 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Tokat |  |
| 358 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Amasya |  |
| 362 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Samsun |  |
| 364 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Çorum |  |
| 366 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kastamonu |  |
| 368 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Sinop |  |
| 370 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Karabuk |  |
| 372 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Zongdulak |  |
| 374 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Bolu |  |
| 376 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Çankırı |  |
| 378 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Bartın |  |
| 380 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Düzce |  |
| 382 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Aksaray |  |
| 384 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Nevşehir |  |
| 386 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kırşehir |  |
| 388 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Niğde |  |
| 412 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Diyarbakır |  |
| 414 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Şanlıurfa |  |
| 416 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Adıyaman |  |
| 422 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Malatya |  |
| 424 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Elazığ |  |
| 426 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Bingöl |  |
| 428 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Tunceli |  |
| 432 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Van |  |
| 434 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Bitlis |  |
| 436 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Muş |  |
| 438 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Hakkari |  |
| 442 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Erzurum |  |
| 446 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Erzincan |  |
| 452 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Ordu |  |
| 454 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Giresun |  |
| 456 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Gümüşhane |  |
| 458 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Bayburt |  |
| 462 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Trabzon |  |
| 464 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Rize |  |
| 466 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Artvin |  |
| 472 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Ağrı |  |
| 474 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Kars |  |
| 476 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Iğdır |  |
| 478 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Ardahan |  |
| 482 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Mardin |  |
| 484 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Siirt |  |
| 486 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Şırnak |  |
| 488 (NDC) | 10 | 10 | Número geográfico – Indicativo interurbano para Batman |  |
| 501, 505, 506, 507, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 559  (NDC) | 10 | 10 | Números del servicio móvil |  |
| 510, 516, 524 (NDC) | 10 | 10 | Números para MVNO |  |
| 592 (NDC) | 10 | 10 | Números telefónicos del servicio móvil para el sistema GMPCS |  |
| 800 (NDC) | 10 | 10 | Números de llamada gratuita |  |
| 811 (NDC) | 10 | 10 | Números de acceso de llamada en dos etapas (redes fijas) |  |
| 812 (NDC) | 10 | 10 | Números de acceso de llamada en dos etapas (redes móviles) |  |
| 850 (NDC) | 10 | 10 | Números nómadas |  |
| 888, 898, 900 (NDC) | 10 | 10 | Números de servicio de valor añadido | NDC 900 se destina a servicios para adultos, sin restricciones para 888 y 898 |

URL: www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Genel-Plan

d) Descripción de la aplicación de la portabilidad del número (NP) a los números UIT-T E.164 del plan nacional de numeración (NNP):

|  | **Números geográficos** | **Números no ‎geográficos distintos de ‎los números móviles ‎** **(véanse los servicios con recargo, de llamada gratuita, etc.)** | **Números móviles** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estado de la portabilidad del número (NP)** | Implantada desde 2009 | Implantada desde 2009 | Implantada desde 2008 |
| **Obligatorio según la reglamentación que el operador aplique la NP** | Sí | Sí | Sí |
| **Tipo de aplicación de la NP** | Consulta de todas las llamadas | Consulta de todas las llamadas | Consulta de todas las llamadas |
| **Solución de la base de datos de NP** | Base de datos central de referencia | Base de datos central de referencia | Base de datos central de referencia |
| **Limitaciones** | Portabilidad de números exclusivamente en la misma zona geográfica | - | - |
| **Especificaciones disponibles en el sitio web** | http://numaratasima.gov.tr/#/surecler/ | http://numaratasima.gov.tr/#/surecler/ | http://numaratasima.gov.tr/#/surecler/ |
| **Información de contacto de la Administración nacional/Administrador del Plan de Numeración (NPA)** | Departamento de autorización  Tel   +90 312 294 72 50  Fax +90 312 294 71 53 | Departamento de autorización  Tel   +90 312 294 72 50  Fax +90 312 294 71 53 | Departamento de autorización  Tel   +90 312 294 72 50  Fax +90 312 294 71 53 |
| **Base de datos central de referencia administrada y gestionada por** | Information and Communication Technologies Authority  Eskişehir Yolu 10. Km No:276  Çankaya Ankara | Information and Communication Technologies Authority  Eskişehir Yolu 10. Km No:276  Çankaya Ankara | Information and Communication Technologies Authority  Eskişehir Yolu 10. Km No:276  Çankaya Ankara |

e) Presentación de números importantes relacionados con los servicios de emergencia y otros servicios de valor social:

| **Número importante** | **Servicio** | **Atribuido o asignado** | **Número UIT-T E.164 o número exclusivamente nacional** | **Nota** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Notificación de incendios | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 112 | Emergencias médicas | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 116 | Servicio de ayuda para niños desaparecidos | Atribuido | - | - |
| 122 | Número breve para la presidencia del Departamento de Gestión de catástrofes y situaciones de emergencia | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 131 | Número de emergencia de los Ferrocarriles Nacionales de Turquía | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 132 | Servicios de emergencia | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 136 | Notificación de casos de contrabando | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 140 | Notificación de casos de terrorismo | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 151 | Servicios de seguridad costera | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 155 | Policía | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 156 | Gendarmería | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 157 | Servicio de notificación y ayuda para las víctimas de tráfico de seres humanos | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 158 | Guarda costera | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 159 | Servicios de autopistas | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 161 | Emergencias en autopistas | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 168 | Media Luna Roja Turca | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |
| 177 | Notificación de incendios forestales | Asignado | Únicamente a nivel nacional | Gratuito para la parte que llama |

Contacto:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  
Information and Communication Technologies Authority (ICTA)  
Eskişehir Yolu 10. Km No:276  
06430 ÇANKAYA/ANKARA  
Turquía  
Tel.: +90 312 294 72 00  
Fax: +90 312 294 71 45  
URL: www.btk.gov.tr